СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
научная библиотека
информационно-библиографический отдел

Нетрадиционные источники энергии
(солнечная энергетика)

Научно-вспомогательный список

К 60-летию СевНТУ

Севастополь
2011

Вниманию читателей представлен научно-вспомогательный список источников из периодических изданий, охватывающий массив документов с 2000г. по 2011г. Список содержит 154 наименований отечественных и зарубежных журнальных статей, в которых рассмотрены различные аспекты развития солнечной энергетики.
Библиографическое описание выполнено согласно ГОСТ 7.1-2006 «Библиографическое описание документа. Общие требование и правила составления».
	Научно-вспомогательный список литературы представляет интерес для студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава, инженеров и специалистов в области энергетики. 
Источники расположены в алфавитном порядке авторов и заглавий в единой нумерации.
Замечания и предложения просим присылать по адресу:
ptv@sevgtu.sebastopol.ua Раб. телефон 435-154

1.    Абрамов Н.Д.  Электронасосная система, работающая от солнечных батарей и ветровых установок / Н.Д. Абрамов, В.П. Харитонов // Энергосбережение. - 2003. - №2. - С. 38-39. Разработана электронасосная система, позволяющая потребителю использовать эти насосы без опасности перегрева и получить ряд др. преимуществ, которые могут заинтересовать владельцев дачных участков.

2.    Аббасов Э. М.  Исследование структуры и условий работы следящих электроприводов гелиоустановок / Э. М. Аббасов, Т. С. Аббасова // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2011. - N 1. - С. 45-49 : схема. - Библиогр. в конце ст. (6). Разработаны расчетная электромеханическая схема и на ее основе структурная схема универсального однодвигательного следящего электропривода гелиоустановки. Исследованы наиболее неблагоприятные условия его работы.

3.    Аналіз еколого-економічних аспектів та перспектив розвитку альтернативної енергетики в Україні / В. Г. Петрук [и др.] // Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал. - 2008. - N 4. - С. 62-65 : табл. - Бібліогр. в кінці статті. Освещены экологические и экономические аспекты и перспективы развития альтернативной энергетики в Украине. Рассмотрена целесообразность, окупаемость и эффективность внедрения обновляемых источников энергии в народном хозяйстве.

4.    Амерханов Р. А.  Основы эксергоэкономического метода оптимизации энергопреобразующих систем / Р. А. Амерханов, А. А. Долинский, Б. Х. Драганов // Промышленная теплотехника : Международный научно-прикладной журнал. - 2010. - Том 32, N 1. - С. 90-101 : схема, табл. - Библиогр. в конце ст. (10). Излагаются основы эксергоэкономического метода оптимизации. Приведен пример оптимизации солнечно-теплоаккумуляционной с теплонасосной установкой системы теплоснабжения.

5.    Ахиезер В.К.  Опыт создания энергосберегающих систем бытового и технологического горячего водоснабжения / В.К. Ахиезер, А.Л. Гликсон // Энергосбережение : Всеукраинский научно-технический журнал. - 2006. - N7. - С. 8-10 : табл. - Библиогр. в конце ст.
6.    Бак Р.  Гелиотермические газотурбинные энергетические системы / Р. Бак, П. Шварцбезель // Газотурбинные технологии : Специализированный информационно-аналитический журн. - 2009. - N 3 : схема, a-рис. - Библиогр. в конце ст.
7.    Баскаков А. П. (д-р техн. наук).  Расчет КПД прямоточного солнечного коллектора / А. П. Баскаков, Т. А. Соколова, Д. А. Зинченко // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2010. - N 8. - С. 53-57 : рис., граф. - Библиогр. в конце ст. (6). Выполнен анализ формы для расчета КПД солнечного коллектора. Получено уравнение для расчета средней разности температур между теплоносителем и окружающей средой для стержневого течения теплоносителя в прямоточном СК. В общем случае она не равна ни среднелогарифмической, ни среднеарифметической. Приведена формула для расчета средней разности температур при наличии циркуляции теплоносителя между СК и аккумулятором.

8.    Бекларян А.  Александр Юденко, ОАО "Квазар": "Мы искренне хотим развивать Украину!" / А. Бекларян // Энергосбережение : Всеукраинский научно-технический журнал. - 2009. - N 7. - С. 12-15 : фото. Единственный в Украине завод по производству фотоэлектрических модулей различной мощности ОАО "Квазар" практически всю свою продукцию экспортирует в европейские страны. Предприятие поставляет ее в Германию, Швейцарию, Испанию, Италию, Францию. А вот крупных отечественных заказчиков здесь пока назвать не могут. На Родине "квазаровские" модули, которые преобразовывают энергию солнца в электрическую энергию, установлены на единичных, в основном, частных объектах. Директор Департамента солнечной энергетики ОАО "Квазар" Александр Юденко считает, что такое положение вещей во многом объясняется тем, что раньше, в связи с низкими ценами на энергоносители в нашей стране, подобная продукция была не востребованной.

9.    Брусницын А.Н.  Развитие нетрадиционной энергетики в XXI в. / А.Н. Брусницын // Теплоэнергетика : Теоретический и научно-практический журнал. - 2007. - N8. - С. 2-11 : рис.; табл. - Библиогр. в конце ст. Выполнена оценка конкурентоспособности нетрадиционной энергетики в перспективе. Показана роль государства в рыночном продвижении объектов нетрадиционной энергетики путем интенсификации финансирования основных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) и правового регулирования процессов развития этого направления.

10.    Бутузов В. А, (д. т. н.).  Солнечное теплоснабжение олимпийских объектов / В. А, Бутузов, В. Х. Шетов // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2008. - N 12. - С. 51-53 : граф., схема, фото. - Библиогр. в конце ст.
11.    Бутузов В. А. (д.т.н.).  Гелиоустановка угольной котельной / В. А. Бутузов, В. В. Бутузов, Е. В. Брянцева // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2009. - N 1. - С. 51-53 : рис., граф. - Библиогр. в конце ст.
12.    Бутузов В.А.  Гелиоустановка горячего водоснабжения котельной с двойным контуром / В.А. Бутузов, Е.В. Брянцева, В.В. Бутузов // Промышленная энергетика. - 2008. - №4. - С. 43-44 : рис.
13.    Бутузов В.А.  Гелиоустановки горячего водоснабжения большой производительности / В.А. Бутузов // Промышленная энергетика. - 2002. - №6. - С. 44-51.
14.    Бутузов В.А.  Гелиоустановки котельных малой мощности / В.А. Бутузов, Е.В. Брянцева, В.В. Бутузов // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2007. - N6. - С. 43-44 : рис.; a-табл. - Библиогр. в конце ст.
15.    Бутузов В.А.  Комбинированное теплоснабжение объектов с использованием солнечной энергии / В.А. Бутузов, Е.В. Брянцева, В.В. Бутузов // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2006. - N12. - С. 39-41 : рис. - Библиогр. в конце ст.
16.    Бутузов В. А. (д-р техн. наук).  Перспективы производства солнечных коллекторов в России / В. А. Бутузов // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2009. - N 5. - С. 47-49 : граф. - Библиогр. в конце ст. 
17.    Бутузов В. А. (доктор техн. наук).  Пластиковые солнечные коллекторы. Опыт применения / В. А. Бутузов // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2011. - N 3. - С. 54-55 : табл., фото, граф. - Библиогр. в конце ст. Представлены неостекленные и остекленные пластиковые солнечные коллекторы (ПСК) ведущих мировых производителей и примеры их применения. Приведены сравнительные характеристики ПСК, изготовленных из различных материалов.

18.    Бутузов В. А. (доктор техн. наук).  Централизованное теплоснабжение с гелиоустановками большой мощности / В. А. Бутузов // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2010. - N 9. - С. 63-65 : табл., рис., схема. - Библиогр. в конце ст. Дан анализ развития централизованного теплоснабжения с использованием мощных гелиоустановок. Приведены технические характеристики солнечных коллекторов и гелиоустановок, применяемых в Европе (Дания, Германия).

19.    Бутузов В.А.  Фотоэлектрические и солнечные тепловые установки: германский опыт стандартизации качества оборудования, проектирования, монтажа и эксплуатации / В. А. Бутузов // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2010. - N 2. - С. 45-47 : рис. Рассмотрены особенности разработки, производства, эксплуатации фотоэлектрических и солнечных тепловых установок в Германии.
20.    Бутузов В.А.  Проектирование систем солнечного горячего водоснабжения. Анализ российского опыта и нормативных документов / В.А. Бутузов // Промышленная энергетика. - 2003. - №1. - С. 39-45.
21.    Бутузов В.А.  Солнечное теплоснабжение санаторного комплекса в Сочи / В.А. Бутузов // Промышленная энергетика. - 2002. - №12. - С. 43-46.
22.    Вейси Ф.  Моделирование системы солнечного водонагревателя с использованием MATLAB/Simulink / Ф. Вейси, Э.Д. Сергиевский // Теплоэнергетика. - 2005. - N4. - С. 77-80. - Библиогр. в конце ст. Представлены результаты моделирования системы солнечного водонагревателя, выполненного для установки, обеспечивающей здания теплом и горячей водой в южных регионах России с использованием пакета динамического моделирования МАТЛАБ. Такой подход позволяет определять реальное энергопотребление во время эксплуатации установки.

23    Верещагин О.  Стратегические альтернативы традиционным энергосителям / О. Верещагин // Мировая экономика и международные отношения. - 2009. - N 2. - С. 32-38.
24.    Виссарионов В.И.  Использование солнечных батарей для питания плавучих аэрационных установок / В.И. Виссарионов, С.А. Лазарев-Марченко // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2007. - N6. - С. 45-49 : рис. - Библиогр. в конце ст.
25.    Воробьев В.М.  Использование полимерных материалов в солнечной энергетике / В.М. Воробьев, Ю.А. Селихов, С.И. Бухкало // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2003. - №6. - С. 31-34. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрена концепция создания новых солнечных установок с малыми сроками окупаемости. Для её реализации предлагается использование полимерных материалов в качестве элементов конструкций. Приводится сравнительный анализ эксплуатационных свойств различных полимеров.
26.    Воюш А. И.  Использование энергии Солнца / А. И. Воюш // Энергосбережение : Всеукраинский научно-технический журнал. - 2011. - N 6. - С. 7-9
27.    Выбор параметров установки солнечного теплоснабжения / В. И. Дешко, В. И. Шкляр [и др.] // Вісник Сумського державного університету. Серия, Технічні науки : науковий журнал. - 2006. - N 5. - С. 40-46 : граф. - Библиогр. в конце ст. (4). Установлено влияние различных факторов на величину поступающей солнечной радиации и на эффективность работы системы солнечного снабжения. Представлены результаты компьютерного моделирования системы солнечного горячего водоснабжения. Даны практические рекомендации по выбору параметров системы солнечного теплоснабжения для эффективной ее работы.

28.    Гарькавий А. Д. (д-р техн. наук, проф.).  Використання сонячних теплогенераторів для сушіння сільськогосподарської продукції / А. Д. Гарькавий, П. Г. Завальнюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал. - 2010. - N 3. - С. 38-41 : схема, граф., фото, табл. - Бібліогр. наприкінці статті (3). Приведены результаты экспериментальных исследований полимерного гелиоколлектора с использованием концентратора солнечной энергии и сравнительные характеристики тепловой мощности.
29.    Гиббс У.  Энергетика будущего / У. Гиббс // В мире науки : Ежемесячный научно-информационный журнал. - 2007. - N1. - С. 76-85 : рис. - Библиогр. в конце ст. В конце 21 века в качестве источников энергии будут использоваться термоядерные реакторы, генетически модифицированные микроорганизмы, производящие водород, высотные ветровые и орбитальные солнечные электростанции, а также приливные и волновые генераторы. Все они будут связаны глобальной сверхпроводящей суперсетью.
30.    Грибов Б.Г.  Новые технологии получения поликристаллического кремния солнечной энергетики : материал технической информации / Б.Г. Грибов, К.В. Зиновьев // Известия ВУЗов. Сер. Электроника : Науч.-техн. журнал. - 2008. - N3. - С. 10-17 : табл. - Библиогр. в конце ст.
31.    Груздев, Александр Иванович.  Основные тенденции и направления развития автономной электроэнергетики. Ч.1 / А.И. Груздев // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2008. - N6. - С. 2-11 : фото; табл. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены состояние, основные тенденции и направления развития воздушно-металлических источников тока, топливных элементов, стационарных и мобильных электроустановок на их основе. Проведен анализ состояния российских разработок в области нетрадиционных источников электроэнергии на базе солнечных батарей и ветрогенераторов. Отмечено, что российская наука и производство способны решать задачи по созданию новых высокотехнологичных автономных источников электрической энергии.

32.    Гухман Г. А. (канд. техн. н.).  Инновационная образовательная модель "Экология и солнечная энергетика" в современной школе / Г. А. Гухман, А. В. Мальцева // Энергия: экономика, техника, экология : Научно-популярный и общественно-политический иллюстрированный журнал Президиума РАН. - 2009. - N 5. - С. 33-40 : граф., фото.

33.    Гухман Г. А. (канд. техн. н.).  Инновационная образовательная модель "Экология и солнечная энергетика" в современной школе / Г. А. Гухман, А. В. Мальцева // Энергия: экономика, техника, экология : Научно-популярный и общественно-политический иллюстрированный журнал Президиума РАН. - 2009. - N 5. - С. 33-40 : граф., фото.
34.    Денисова А.Е.  Аккумулирование энергии в гелиосистемах теплоснабжения / А.Е. Денисова // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2002. - N2. - С. 9-14.
35.    Долинский А.А. 
Энергоэффективное здание при использовании альтернативных источников энергии / А.А. Долинский, Б.Х. Драганов // Промышленная теплотехника : Международный научно-прикладной журнал. - 2007. - Том29, N4. - С. 83-89 : рис. - Библиогр. в конце ст. Анализируются принципы сооружения энергоэкономического здания при использовании нетрадиционных источников энергии. Энергоэффективность решения рекомендуется основывать на методе термоэкономической оптимизации.

36.    Дубковский В.А.  Солнечная энерготехнологическая установка для производства синтез-газа / В.А. Дубковский, Г.П. Верхивкер, В.П. Кравченко // Экотехнологии и ресурсосбережение : Научно-технический журнал. - 2006. - N3. - С. 3-8. - Библиогр. в конце ст. Разработана тепловая схема установки и конструкция её основного оборудования. На основе расчетного исследования получены оптимальные технологические и конструкционные параметры. Доказана экономическая целесообразность развития и создания таких установок.

37.    Дубковский В.А.  Целесообразность использования тепловых солнечных электростанций / В.А. Дубковский, А.Е. Денисова // Экотехнологии и ресурсосбережение : Научно-технический журнал. - 2006. - N1. - С. 3-8. - Библиогр. в конце ст. Проведен анализ развития современных солнечных электростанций. Рассмотрены условия целесообразности их использования. Для повышения эффективности преобразования солнечной энергии предложено использование низкопотенциальных термодинамических циклов. Приведены тепловые схемы термохимических солнечных электростанций, показатели для оценки их термодинамической и технико-экономической эффективности. Проведены сравнительные расчеты энергетической эффективности традиционных и термохимических солнечных электростанций.

38.    Дубов М. Ю.  Расчет угловых коэффициентов для цилиндра конечных размеров и прорези, образованных сечением данного цилиндра плоскостью, параллельной оси его симметрии / М. Ю. Дубов // Промышленная теплотехника : Международный научно-прикладной журнал. - 2011. - Том 33, N 2. - С. 65-70 : рис. - Библиогр. в конце ст. Представлена аналитическая методика расчета угловых коэффициентов для цилиндра конечных размеров и прорези, образованной сечением данного цилиндра плоскостью, параллельной оси его симметрии. Также произведено сравнение представленной методики с общепринятой аналитической.

39.    Дюдкин Д.А.  Будущее энергетики - геоэлектричество : экологически чистый, неиссякаемый источник энергии / Д.А. Дюдкин // Энергосбережение : Всеукраинский научно-технический журнал. - 2007. - N11. - С. 23-26 : рис. Представлена разработанная концепция механизма солнечно-земных связей, в соответствии с которой вращение Земли, генерация геомагнитного поля, возбуждение природных процессов взаимосвязаны единой электрической основой преобразованной солнечной энергии. На основе научных открытий обосновывается наличие в Земле мощного электричества.

40    Елдышев Ю.Н.  Будущее энергетики в XXI веке / Ю.Н. Елдышев // Экология и жизнь : Научно-популярный журнал. - 2006. - N9. - С. 46-50.
41.    Зарубин В. С.  Математическая модель системы концентратор-приемник высокотемпературной солнечной энергоустановки космического назначения / В. С. Зарубин, Г. Н. Кувыркин, В. В. Леонов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер, Машиностроение : Научно-теоретический и прикладной журнал широкого профиля. - 2011. - N 1. - С. 82-91 : рис. - Библиогр. в конце ст. (11). Рассмотрена математическая модель, позволяющая определять радиационные и энергетические характеристики системы концентратор-приемник. Основное внимание уделено моделированию радиационного теплообмена с применением методов Монте-Карло и учетом дефектов отражающей поверхности. Особый интерес это представляет при проектировании зеркальных концентрирующих систем и приемников для высокотемпературных солнечных энергоустановок как наземного, так и космического базирования.
42.    Іванішена К.В.  Використання сонячної енергії у сушильних камерах для деревини / К.В. Іванішена, І.І. Ніколайчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал. - 2007. - N4. - С. 66-70 : рис. - Бібліогр. в кінці статті.
43.    Исаев П.И.  Инструменты управления климатом / П.И. Исаев // Химия и жизнь - XXI век : Научно-популярный журнал . - 2007. - N4. - С. 12-15 : рис.
44    Исембергенов Н. Т.  Многоступенчатый инвертор для преобразования энергии солнечных батарей / Н. Т. Исембергенов // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2011. - N 7. - С. 32-37 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (8). Рассматривается многоступенчатая схема инвертора для преобразования постоянного напряжения солнечных батарей в переменное промышленной частоты. Представлены рекомендации по оптимизации силовой части схемы, описана структура микропроцессорной системы управления ею, приведены результаты математического моделирования и исследования экспериментального образца установки.

45.    Исследование спектральных и фотоэлектрических параметров высоковольтных многопереходных солнечных батарей / А. С. Корольченко, С. А. Леготин [и др.] // Известия ВУЗов. Сер, Материалы электронной техники. - 2010. - N 2. - С. 50-54 : рис., фото, граф. - Библиогр. в конце ст. (8). Проведено экспериментальное исследование опытных образцов кремниевых высоковольтных многопереходных солнечных батарей (КВМСБ). Показано, что невысокая эффективность преобразования солнечного света КВМСБ без специальных просветляющих покрытий, составляющая 8 %, связана с высокой скоростью рекомбинации неосновных носителей заряда на поверхности нарушенного слоя. Улучшение эффективности преобразования КВМСБ до 13 % достигнуто за счет совершенствования качества поверхности и нанесения просветляющих покрытий.

46.    Исследование особенностей роста нанокристаллов оксида цинка из водных растворов для создания тонкопленочных солнечных элементов / С. А. Гаврилов [и др.] // Известия ВУЗов. Сер, Электроника : Науч.-техн. журнал. - 2009. - N 2. - С. 35-38 : граф. - Библиогр. в конце ст. Исследованы особенности химического осаждения нанокристаллов оксида цинка из водных растворов. Выявлена корреляция геометрических параметров нанокристаллов оксида цинка с технологическими режимами их химического осаждения из водных растворов. Показана эффективность использования массива нанокристаллов оксида цинка в составе тонкопленочных гетероструктурных солнечных элементов на основе SnO.

47.    Исследование приемного элемента солнечного гибридного коллектора / К. И. Кузнецов [и др.] // Теплоэнергетика : Теоретический и научно-практический журнал. - 2009. - N 2. - С. 73-77 : граф., рис., табл. - Библиогр. в конце ст. На созданном экспериментальном стенде проведены исследования приемного элемента солнечного гибридного (фотоэлектрического и теплового) коллектора. Приводятся измеренные вольт-амперные и тепловые характеристики, полученные при различных режимах охлаждения гибридного коллектора. Разработана математическая модель для определения температур элементов коллектора. Проведена оценка эффективности работы гибридного коллектора при различных режимах охлаждения приемного элемента.

48.    Казанджан Б.И.  Системы солнечного теплоснабжения / Б.И. Казанджан // Энергия: экономика, техника, экология. - 2005. - №12. - С. 10-16. : цв.ил. - Библиогр. в конце ст.
49.    Камен Д.  Чистая энергетика / Д. Камен // В мире науки : Ежемесячный научно-информационный журнал. - 2007. - N1. - С. 59-67 : рис. - Библиогр. в конце ст. Солнечные батареи, ветровые турбины и биологическое топливо все чаще используются в качестве альтернативных способов получения энергии.

50.    Квапнєвскі П.  Аналіз результатів функціонування сонячних колекторів в м. Краків / П. Квапнєвскі, В. М. Калініченко // Энерготехнологии и ресурсосбережение : научно-технический журнал. - 2009. - N 6. - С. 61-64 : граф. - Библиогр. в конце ст. (7). Представлены  результаты исследования работы гелиоустановки с трубчатым вакуумным коллектором, проведенные в специализированной Лаборатории возобновляемых источников энергии на базе Объединения электрических школ № 1 г. Кракова (Польша). Были проанализированы такие данные: интенсивность солнечного излучения; количество полученной энергии; мощность коллектора; температура теплоносителя, а также температура воды в теплонакопителе, скорость движения теплоносителя. В результате анализа приведенных данных сделаны выводы об эффективности и экономической целесообразности использования солнечной батареи в г. Кракове и в условиях Украины.

51.    Квин Д. М.  "Зеленая" энергетика: Украины может откусить хороший кусок мирового пирога / Д. М. Квин // Энергосбережение : Всеукраинский научно-технический журнал. - 2011. - N 5. - С. 12-13
52.    Киклевич Ю.Н.  Солнечные крыши Донецкой области. Практические действия расширяются : Доклад на 2-ой Междунар. научно-практ. конференции "Энергоэффективность крупного промышленного региона", 6-7 июля 2006г., г. Донецк) / Ю.Н. Киклевич // Энергосбережение. - 2006. - №7. - С. 11-13.

53.    Киселева С. В. (канд. физ. - мат. наук).  ВИЭ для рекреационных целей / С. В. Киселева, Л. В. Нефедова // Энергия: экономика, техника, экология : Научно-популярный и общественно-политический иллюстрированный журнал Президиума РАН. - 2010. - N 3. - С. 25-30 : карты.
54.    Клавдиенко В. (д-р экон. наук).  Партнерство государства и бизнеса в сфере нетрадиционной энергетики: мировой опыт / В. Клавдиенко // Общество и экономика. - 2009. - N 7. - С. 136-149 : табл. 

55.    Клименко Л.П.  Модель єнергоєфективної системи теплохладопостачання будівлі  за допомогою вітрогеліоустановки з використанням традиційних джерел енергії як компенсуючих / Л.П. Клименко, Н.О. Воскобойнікова // Энергосбережение : Всеукраинский научно-технический журнал. - 2007. - N4. - С. 22-26 : рис. - Библиогр. в конце ст. Статья посвящена актуальному вопросу использования альтернативных источников энергии для обогрева, горячего водоснабжения и охлаждения помещений. На основе проведенных исследований автор разработал блок - схему и математическую модель энергоэффективной системы теплохладоснабжения здания с помощью ветрогелиоустановки с использованием традиционных источников энергии как компенсирующих.

56.    Конеченков А.Е.  Возобновляемая энергетика Украины / А.Е. Конеченков // Энергия: экономика, техника, экология : Научно-популярный и общественно-политический иллюстрированный журнал Президиума РАН. - 2006. - N11. - С. 15-19 : табл. 

57.    Концов М.М.  Сравнительный анализ полимерного и традиционного солнечных коллекторов / М.М. Концов // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2004. - №1. - С. 11-15. - Библиогр. в конце ст. Проведен сравнительный анализ полимерного солнечного коллектора с традиционным солнечным коллектором с металлическим абсорбером солнечной энергии. Оценено влияние различных факторов на коэффициент тепловых потерь полимерного солнечного коллектора и определены его оптимальные конструктивные параметры. Показано, что при незначительном снижении тепловой эффективности полимерный солнечный коллектор имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными коллекторами.

58.    Кравец П.  Большая солнечная печь - место для уникальных экспериментов и промышленного производства / П. Кравец // Энергосбережение : Всеукраинский научно-технический журнал. - 2009. - N 7. - С. 20-21 : фото. В сорока пяти километрах от Ташкента, в Паркентском районе, в предгорьях Тянь-Шаня на высоте 1050 метров над уровнем моря находится уникальное сооружение - так называемая Большая Солнечная Печь (БСП) мощностью в тысячу киловатт. Она расположена на территории Института материаловедения НПО "Физика-Солнце" Академии наук Республики Узбекистан. Таких печей в мире всего две, вторая - во Франции.

59.    Крылов А. В.  Моделирование раскрытия солнечных батарей различных конфигураций / А. В. Крылов, С. А. Чурлин // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер, Машиностроение : Научно-теоретический и прикладной журнал широкого профиля. - 2011. - N 1. - С. 106-112 : рис., граф. Проведено моделирование процесса раскрытия крупногабаритных космических конструкций с применением современных программных комплексов на примере трех кинематических схем раскрытия солнечных батарей. Дан общий подход к построению моделей таких конструкций.

60.    Кузема А. (г. Гатчина Ленинградской обл).  Солнечная батарея в бытовых часах : материал технической информации / А. Кузема // Радио. - 2006. - №6. - С. 12. - Библиогр. в конце ст.

61.    Кузнецов Ф. А.  Кремний для солнечной энергетики / Ф. А. Кузнецов // Известия ВУЗов. Сер, Материалы электронной техники. - 2008. - N 4. - С. 4-7 : табл., граф. - Библиогр. в конце ст. На основе анализа современного состояния и перспектив развития солнечной энергетики определены основные требования к кремнию "солнечного" качества. Развитие технологии кремния для солнечной энергетики с целью снижения себестоимости и сохранения необходимого высокого качества ведется путем упрощения и совмещения технологических операций, а также оптимизации технологии (Сименс-процесс) показаны возможности снижения потребления энергетических и других ресурсов себестоимости производства кремния.

62.    Луданов К. И.  Расчет параметров антиконвективной структуры солнечного коллектора / К. И. Луданов // Энерготехнологии и ресурсосбережение : науч.-техн. журн. - 2010. - N 3. - С. 75-80. - Библиогр. в конце ст. (12). Исследован теплообмен в плоских воздушных прослойках. Разработан метод расчета "щелевой" антиконвективной структуры солнечного коллектора. Получено аналитическое выражение критического шага "щелевой" антиконвективной структуры в зависимости от ширины ее полос, отношения абсолютных температур поверхности абсорбера и стекла, а также от угла наклона солнечного коллектора.

63.    Лычагин А. А.  Солнечное воздушное теплоснабжение в регионах Сибири и Приморья / А. А. Лычагин // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2009. - N 1. - С. 48-50 : граф., рис.

64.    Майоров К.  И снова об альтернативной энергетике / К. Майоров // Энергосбережение : Всеукраинский научно-технический журнал. - 2009. - N 7. - С. 3-5. В настоящее время в мире до 70 % энергии вырабатывается из углеводородов: нефти, газа и угля. Но исчерпывающиеся их запасы и постоянно растущая стоимость, ухудшение состояния окружающей среды заставляют человечество искать все более новые возможности их замены возобновляемыми источниками энергии. Это энергия ветра, солнца гидропотенциала рек, морей, биоэнергетика, геотермальная энергия и др.
65.    Майская В.  Альтернативные источники энергии. Освоение "даровой" энергии / В. Майская // Электроника: наука, технология, бизнес. - 2009. - N 8. - С. 72-81 : рис., схема. За последнее время сформировался небольшой, но быстро развивающийся сегмент рынка систем освоения микроэнергии из окружающей среды (Energy Harvesting). Средства "даровой энергии", как иногда называют такие системы, позволяют получать практически неиссякаемые "зеленые" источники энергопитания. И как таковые, они способствуют решению одной из основных задач, стоящих перед конструкторами электронных систем, - созданию непрерывного работающего, по возможности без батарей, устройства (безбатарейное питание). Сейчас разработка электронных систем со сверхнизким энергопотреблением стала одним из 10 перспективных направлений современной электроники.

66.    Макогон Ю.В.  Потенциал альтернативных и вторичных источников энергии в Украине / Ю.В. Макогон, Д.С. Кадермеева, В.В. Кошеленко // Энергосбережение. - 2003. - N7. - С. 6-15 : табл.; a-граф. 
67.    Макушин М.  Есть ли место солнцу в будущем россиской энергетики? : материал технической информации / М. Макушин // Электроника: наука, технология, бизнес. - 2007. - N4. - С. 112-119. : рис.; a-граф.; a-табл.
68.    Малик Л.К.  Экологические ограничения для ВИЭ / Л.К. Малик // Энергия: экономика, техника, экология. - 2008. - №3. - С. 32-39
69.    Малогабаритные солнечные батареи на основе нанокомпозитных материалов / Ю. Ф. Назаров [и др.] // Технология машиностроения : Обзорно-аналитический, научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 2. - С. 42-45.
70.    Мальцева А.В.  "Миниконцентратор" для солнечной энергии / А.В. Мальцева // Энергия: экономика, техника, экология : Научно-популярный и общественно-политический иллюстрированный журнал Президиума РАН. - 2008. - N1. - С. 22-27 : рис. Появление миниатюрного концентратора с волоконной оптикой, позволяющего получить на поверхности солнечного элемента световой поток с плотностью энергии до 1000-10000 солнц (до 10 Вт/мм2), открывает новые возможности миниатюризации концентраторов, особенно предназначенных для применения при высоких температурах и больших световых потоках.
71.    Мартиненко І.І. 
Раціональне використання енергії сонячної радіації та вітру в технологічних процесах сільскогосподарського виробництва / І.І. Мартиненко, В.М. Головко // Доповіді НАН України. - 2003. - №4. - С. 83-87.
72.    Матвеев А.В.  Энергоэффективный дом с системой солнечного горячего водоснабжения / А.В. Матвеев, С.Е. Щеклеин, В.М. Пахалуев // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2008. - N6. - С. 52-55 : фото; табл.; схема. - Библиогр. в конце ст. 

73.    Мизрах Е. А. (канд. техн. наук, проф.).  Об абсолютной устойчивости процессов в имитаторах солнечных батарей / Е. А. Мизрах, А. С. Сидоров // Известия ВУЗов. Сер, Приборостроение. - 2011. - Том 54, N 4. - С. 28-33 : схема. - Библиогр. в конце ст. (6). Рассмотрены условия абсолютной устойчивости процессов в имитаторах солнечных батарей. Показано, что абсолютная устойчивость процессов определяется соотношением адмитанса имитатора и адмитанса нагрузки.

74.    Накорчевский А. И.  Извлечение возобновляемой теплоты терриконов / А. И. Накорчевский, А. Н. Недбайло, Т. Г. Беляева // Промышленная теплотехника : Международный научно-прикладной журнал. - 2007. - Том 29, N 7. - С. 22-26 : рис., схема, граф. - Библиогр. в конце ст. Представлена математическая модель длительного извлечения теплоты грунта и атмосферы трубопроводной системой мелкого заложения, по которой прокачивается вода с антифризом. Показано, что срок окупаемости таких технических решений порядка трех лет.

75.    Накорчевский А. И.  Расчет тепловоспринимающей способности солнечных коллекторов / А. И. Накорчевский // Промышленная теплотехника : Международный научно-прикладной журнал. - 2009. - Том 31, N 2. - С. 70-75 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. Представлена методика расчета тепловоспринимающей способности солнечных коллекторов в зависимости от солнечной активности, длительности активного светового дня и КПД солнечных коллекторов.

76.    Накорчевский А. И.  Принципы модернизации коммунальной теплоэнергетики / А. И. Накорчевский // Промышленная теплотехника : Международный научно-прикладной журнал. - 2011. - Том 33, N 3. - С. 71-74. - Библиогр. в конце ст. (3). Приводятся доводы неизбежно необходимой модернизации коммунальной теплоэнергетики и предлагается направление ее осуществления, основанное на локально пообъектном использовании солнечного излучения, грунтовых аккумуляторов теплоты и тепловых насосов.

77.    Накорчевский А. И.  Система теплоснабжения теплоавтономного дома / А. И. Накорчевский // Промышленная теплотехника : Международный научно-прикладной журнал. - 2009. - Том 31, N 1. - С. 67-73 : схема, табл., граф. - Библиогр. в конце ст. Представлена рациональная схема энергетического обеспечения отопления и горячего водоснабжения многоэтажного жилого дома на основе круглогодичного использования энергии, воспринимаемой солнечными коллекторами, расположенными на данном доме, и сезонного грунтового аккумулятора, размещенного под частью здания.
78.    Накорчевский А.И.  Теплоавтономный дом как альтернатива коммунальной теплоэнергетике Украины / А.И. Накорчевский // Энергосбережение : Всеукраинский научно-технический журнал. - 2007. - N4. - С. 2-6 : рис. - Библиогр. в конце ст.
79.    Наумов А.В.  Ещё раз о развитии солнечной энергетики и рынке кремниевого сырья в 2007-2010 гг. : материал технической информации / А.В. Наумов // Известия ВУЗов. Сер. Материалы электронной техники. - 2007. - N1. - С. 15-20. : граф.; a-табл. - Библиогр. в конце ст. 
80.    Наумов А.В.  Рынок солнечной энергетики: кризис и прогнозы / А. В. Наумов // Известия ВУЗов. Сер, Материалы электронной техники. - 2009. - N 2. - С. 4-12 : табл., a-рис., a-граф. - Библиогр. в конце ст.
81.    Недбайло А. Н.  Использование солнечного коллектора для отопления помещения / А. Н. Недбайло, Н. Е. Ляшенко // Промышленная теплотехника : Международный научно-прикладной журнал. - 2010. - Том 32, N 6. - С. 66-70 : карты, схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (7). Представлены схемотехнические решения и оценочные расчеты основных параметров системы теплоснабжения административного помещения с использованием солнечного и грунтового коллекторов.
82.    Новаковский Е.В.  Анализ эффективности солнечных коллекторов типа "дельта - система" для альтернативных систем теплоснабжения / Е.В. Новаковский, А.Е. Денисова, А.С. Мазуренко // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2003. - №6. - С. 14-17. - Библиогр. в конце ст. Приведен алгоритм расчета энергетических характеристик солнечных коллекторов типа "дельта - система", используемых в качестве приставок к котельной установке, на объектно-ориентированном языке программирования.

83.    Ноздрачев А. П.  Анализ эффективности полимерного солнечного коллектора в осенний период / А. П. Ноздрачев // Вісник Сумського державного університету. Серия, Технічні науки : науковий журнал. - 2006. - N 5. - С. 66-68 : граф. - Библиогр. в конце ст. (7). В статье приведены экспериментальные данные исследования полимерного солнечного коллектора и результаты сравнения его работы с коллекторами другого типа.

84.    Носач В.Г.  Солнечно-топливная газо-газовая электростанция с солнечной конверсией природного газа в продуктах сгорания / В.Г. Носач, А.А. Шрайбер // Промышленная теплотехника : Международный научно-прикладной журнал. - 2007. - Том29, N1. - С. 49-55 : рис. - Библиогр. в конце ст. Предложена новая схема солнечно-топливной электростанции, отличающаяся использованием процесса конверсии природного газа с продуктами сгорания за счет солнечной энергии и двух теплосиловых циклов - Дизеля и Брайтона. Схема обеспечивает высокий КПД преобразования энергии топлива в работу и срок окупаемости капиталовложений порядка 4 лет.
85.    Овсянников Е.М.  Расчет гелиоустановки с концентрацией лучистого потока энергии / Е.М. Овсянников, В.Б. Пшеннов, Э.М. Аббасов // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2008. - N8. - С. 46-48 : схема; граф. - Библиогр. в конце ст.

86.    О транспортировке микроволновой энергии от солнечной электростанции на землю и с земли на низкоорбитальные объекты / Р. Б. Ваганов [и др.] // Радиотехника и электроника : Журнал Российской Академии Наук. - 2010. - Том 55, N 11. - С. 1335-1342 : рис., граф. - Библиогр. в конце ст. (7). Предложен вариант решения многопараметрической задачи о передаче мощности микроволновым пучком в зоне Френеля. Проанализированы способы передачи мощности при помощи пучков, с гауссовским раcпределением поля и пучков, имеющих нулевую интенсивность на оси. Получено соотношение между максимальной мощностью и допустимой интенсивностью в плоскости ректенны при заданной геометрии приемопередающей системы.

87.    Оптимальная ориентация неследящего солнечного концентратора / Д. С. Стребков [и др.] // Теплоэнергетика : Теоретический и научно-практический журнал. - 2008. - N 12. - С. 9-12 : граф., фото, табл. - Библиогр. в конце ст. Представлены результаты исследования продолжительности дневной работы неследящих солнечных концентраторов нового типа в зависимости от угла наклона концентрирующего модуля. Для анализа возможных потерь производительности при использовании концентратора в северных регионах без корректировки ориентации в течение всего года.

88.    Оптимізація конструкції та технології виробництва кремнієвих фотоперетворювачів та сонячних модулів на їх основі / М. І. Клюй [и др.] // Прикладная радиоэлектроника : Научно-техн. журнал. - 2011. - Том 10, N 1. - С. 95-100 : граф., схема, фото, табл. - Бібліогр. наприкінці статті (7). Приведены результаты конструкторско-технологических работ, направленных на снижение стоимости кремниевых солнечных фотопреобразователей (ФП) и солнечных модулей (СМ) на их основе за счет оптимизации конструкции и технологии производства. Предложено применение алюминиевой металлизации вместо серебряной. Исследованы образцы ФП с контактами, полученными вакуумным напылением алюминия или методом трафаретной печати с использованием алюминиевой и серебряной паст. Описана технология формирования межэлементных соединений с применением ультразвуков сварки алюминиевых шин. Приведено ее сравнение с традиционной технологией формирования межэлементных соединений с применением пайки медных залуженных шин. С применением указанных технологий изготовлены экспериментальные образцы СМ с пиковой мощностью от 5 до 50 Втp (АМ 1,5, 1000 W/м2). Испытания подтвердили идентичность их фотоэнергетических параметров и перспективность предложенного подхода.

89.    Опыт использования ВИЭ в регионе Сочи / П. В. Садилов [и др.] // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2009. - N 5. - С. 50-53. - Библиогр. в конце ст. 

90.    Опыт разработки солнечных коллекторов из теплостойких пластмасс / О. С. Попель [и др.] // Теплоэнергетика : Теоретический и научно-практический журнал. - 2008. - N 12. - С. 6-8 : граф. - Библиогр. в конце ст. Представлены результаты измерений спектральных оптических характеристик монолитного листового и сотового поликарбоната и расчетов интегрального коэффициента пропускания светопрозрачных покрытий солнечных коллекторов. Выполнена оценка влияния угла падения солнечного излучения на пропускающую способность покрытий. Приведены данные сравнения интегральных энергетических показателей традиционных и пластиковых солнечных коллекторов, а также результаты предварительных исследований по нанесению селективных поглощающих покрытий на полимерные материалы.

91.    Осадчий Г.Б.  Технология солнечного электроснабжения и энергосбережения / Г.Б.Осадчий // Вестник машиностроения. - 2001. - N2. - С. 59-61.
92.    Осмонов О. М. (канд. техн. наук).  Математическое моделирование автономной гелиобиоэнергетической установки / О. М. Осмонов, Л. И. Рахматулина // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2009. - N 6. - С. 55-58 : схема. - Библиогр. в конце ст. 

93.    Оценка эффективности использования солнечной энергии в отопительной системе / В.Е. Сиворакша, В.Л. Марков, Б.Е. Петров, К.Е. Золотько // Экотехнологии и ресурсосбережение : Научно-технический журнал. - 2005. - N6. - С. 15-18. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрено применение солнечной установки для предварительного нагрева воды в котельной. Для оценки эффективности такого способа используется коэффициент замещения, который показывает вероятную долю экономии традиционного топлива. Предлагается метод его расчета, базирующийся на справочных климатических данных и характеристиках солнечной установки.
94.    Пабат А.А.  Экономические критерии эффективности инновационных технологий национальной альтернативной энергетики / А.А. Пабат // Энергосбережение : Всеукраинский научно-технический журнал. - 2005. - N11. - С. 20-24. - Библиогр. в конце ст.

95.    Пасичная М.С.  О высокотемпературных технологических процессах в солнечных печах и их экономике : обзор / М.С. Пасичная, В.В. Пасичный // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2008. - №3. - С. 22-26. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены общие тенденции развития гелиотехники, основанной на системах концентрации солнечного излучения, к которым относятся прежде всего солнечные электростанции на термодинамических циклах. Приведены примеры опубликованных данных, касающихся технологических процессов в солнечных печах и их экономические показатели. Сделан вывод, что со временем высокотемпературные "солнечные" технологии станут технически осуществимыми и экономически эффективными. Отмечается перспективность в первую очередь процессов, связанных с производством дорогой химической чистой продукции, с высокотемпературной поверхностной обработкой или синтезом оксидных соединений, с селективностью синтезируемых веществ по отношению к солнечному излучению.
96.    Петраш В.Д.  Условия энергоэффективной работы теплонасосной системы солнечного теплоснабжения / В.Д. Петраш, Д.В. Басист // Промышленная теплотехника : Международный научно-прикладной журнал. - 2008. - Том30, N2. - С. 86-89 : рис. - Библиогр. в конце ст. Проведен анализ особенностей функционального устройства предложенной теплонасосной системы солнечного теплоснабжения парокомпрессионного типа, определены условия её энергоэффективной работы на основе выбора температуры конденсации рабочего тела в зависимости от соотношения сопряженных потоков солнечного излучения, приводной мощности компрессора и потребляемой теплоты абонентскими системами.

97.    Петрук В.Г. (д.т.н., проф.).  Енергетичний потенціал альтернативної енергетики а Україні : материал технической информации / В.Г. Петрук, С.С. Коцюбинська, Д.В. Мацюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал. - 2007. - N4. - С. 90-93 : табл.; b-карты. - Бібліогр. в кінці статті.

98.    Пивнюк, Владимир.  Почему солнечно-водородная энергетика? / Владимир Пивнюк // В мире науки : Ежемесячный научно-информационный журнал. - 2008. - N4. - С. 88-91 : рис. Рост потребностей в топливе и энергии при ресурсных и экологических ограничениях уже становится критическим фактором дальнейшего развития нашей экономики и делает актуальной своевременную подготовку новой энергетической концепции и технологии, способных удовлетворить существенную часть прироста энергетических потребностей страны, когда потенциал ископаемого органического топлива будет исчерпан.

99.    Пистора З.  Согревающее солнце. Возможности использования солнечной энергии в центральном теплоснабжении / З. Пистора // Энергосбережение : Всеукраинский научно-технический журнал. - 2010. - N 6. - С. 28-31 : граф., рис., табл. - Библиогр. в конце ст. (2)
100.    Попель О.С.  Анализ работы солнечной адсорбционной холодильной установки периодического действия / О.С. Попель, С.Е. Фрид, С.С. Шаронов // Теплоэнергетика : Теоретический и научно-практический журнал. - 2007. - N8. - С. 24-29 : рис.; табл. - Библиогр. в конце ст.

101.    Попель О.С.  Перспективы развития возобновляемых источников энергии: обобщенные показатели / О.С. Попель // Энергия: экономика, техника, экология : Научно-популярный и общественно-политический иллюстрированный журнал Президиума РАН. - 2007. - N3. - С. 6-11 : рис. К серьезным недостаткам ВИЭ, ограничивающим их широкое применение, относятся невысокая плотность энергетических потоков и их непостоянство во времени, и как следствие, необходимость значительных затрат на оборудование, обеспечивающее сбор, аккумулирование и преобразование энергии. Несмотря на это, перспективы довольно оптимистичны.
102.    Попель О. С. (доктор техн. наук).  Нетрадиционные возобновляемые источники энергии - новый сектор современной энергетики и результаты работ ОИВТ РАН / О. С. Попель // Энергия: экономика, техника, экология : Научно-популярный и общественно-политический иллюстрированный журнал Президиума РАН. - 2011. - N 4. - С. 2-7 : рис., карта. 

103.    Попель О. С. (доктор техн. наук).  Нетрадиционные возобновляемые источники энергии - новый сектор современной энергетики и результаты работ ОИВТ РАН / О. С. Попель // Энергия: экономика, техника, экология : Научно-популярный и общественно-политический иллюстрированный журнал Президиума РАН. - 2011. - N 5. - С. 2-9 : рис., табл.
104.    Попель О. С. (д-р техн. наук).  Нетрадиционные источники энергии - новый сектор современной энергетики и результаты работ ОИВТ РАН / О. С. Попель // Энергия: экономика, техника, экология : Научно-популярный и общественно-политический иллюстрированный журнал Президиума РАН. - 2011. - N 3. - С. 6-12 : фото. 
105.    Попель О.С.  Показатели солнечной водонагревательной установки в климатических условиях различных регионов России / О.С. Попель, С.Е. Фрид // Энергосбережение. - 2002. - №4. - С. 64-67.
106.    Прошкина И.А.  Стремительный рост / И.А. Прошкина // Экология и жизнь : Научно-популярный журнал. - 2008. - N7. - С. 28-29 : граф.

107.    Прошкина И.  Поверните лицо в к солнцу. Всемирная инициатива в области возобновляемой энергии / И. Прошкина // Экология и жизнь : Научно-популярный журнал. - 2009. - N 7/8. - С. 30-31. "Поверните лицо к солнцу, и вы оставите тень позади" - так гласит старая африканская пословица. Этими словами заключил свое выступление в Бонне 26 января 2009 г. депутат бундестага с 1980 г., председатель Всемирного совета по возобновляемой энергии Герман Шеер. Так начало свою работу Международное агентство по возобновляемой энергии (The International Renewable Energy Agency - IRENA), теперь уже официально учрежденное. На данный момент 77 государств подписали Устав агентства, среди них 27 европейских ,27 африканских, 16 азиатских и 7 латиноамериканских стран.

108.    Прошкина И.  Возобновляемая энергия проблемы и перспективы / И. Прошкина // Экология и жизнь : Научно-популярный журнал. - 2008. - N6. - С. 28-30 : цв.ил. В Москве прошла 1-я Международная специализированная выставка и конференция по альтернативной энергетике. Актуальность данной темы, как во всем мире, так и в России, связана с социальными и экологическими проблемами, растущими ценами на нефть и ограниченностью ископаемого топлива, а также с перспективами развития топливно-энергетического комплекса.

109.    Пуховой И.И.  Температурные режимы и экономия энергии в пассивных системах солнечного отопления типа застекленная лоджия многоэтажных зданий / И.И. Пуховой // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2004. - №2. - С. 14-18. - Библиогр. в конце ст. Проведены натурные исследования пассивной системы отопления типа застекленная лоджия в квартире многоэтажного здания в г. Киеве. Экспериментально при отрицательных и положительных температурах наружного воздуха исследовано распределение температур в жилой зоне и в пространстве закрытой пассивной системы. Измерения проведены на прротяжении последовательных двух дней с безоблачным и пасмурным небом. Экспериментальные данные сопоставлены с теоретическими.

110.    Распределение ресурсов энергии солнечного излучения по территории России / О.С. Попель, С.Е. Фрид, Ю.Г. Коломиец и др. // Энергия: экономика, техника, экология : Научно-популярный и общественно-политический иллюстрированный журнал Президиума РАН. - 2007. - N1. - С. 15-23 : рис. 

111.    Результаты экспериментального исследования солнечной гибридной установки / В.И. Дешко, Б.М. Рассамакин, С.М. Хайрнасов и др. // Промышленная теплотехника : Международный научно-прикладной журнал. - 2006. - Том28, N3. - С. 79-82 : рис. - Библиогр. в конце ст. Представлены результаты экспериментальных исследований новой солнечной гибридной установки. Использование тепловых труб в качестве теплообменной поверхности позволило выровнять температурное поле под ФЭП, эффективно отвести теплоту к охлаждающей жидкости, повысить эффективность установки в целом. Определены оптимальные параметры работы установки.

112.    Розробка та випробування водонагрівальної установки з сонячним колектором на теплових трубах / Є. М. Письменний [и др.] // Промышленная теплотехника : Международный научно-прикладной журнал. - 2011. - Том 33, N 1. - С. 65-69 : табл., рис., схема, граф. - Бібліогр. наприкінці статті (5). Дано описание конструкции автономной водонагревательной установки с плоским солнечным коллектором на тепловых трубах. Приведены результаты исследований её теплотехнических характеристик и их анализ.
113.    Рудун А.В.  Економічна доцільність використання геліоустановок / А.В. Рудун, О.М. Капінус // Энергосбережение : Всеукраинский научно-технический журнал. - 2006. - N6. - С. 16-17

114.    Савицкий А.  Альтернатива станет привлекательнее. В следующем году чиновники ожидают значительного инвестиционного лживления / А. Савицкий // Энергосбережение : Всеукраинский научно-технический журнал. - 2009. - N 11. - С. 34-35 : фото. Самые известные виды возобновляемых источников энергии - это энергия ветра, солнца и воды. В статье обсуждаются возможности применения альтернативных источников энергии в Украине.
115.    Самодренируемые гелиоустановки: безопасность и надежность / В. А. Бутузов [и др.] // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2011. - N 2. - С. 44-48 : табл., рис. Рассмотрена схема самодренируемой гелиоустановки (СГУ) с опорожнением солнечных коллекторов в специальный бак при останове циркуляционных насосов. Приведены основные технические характеристики СГУ ведущих мировых производителей.

116.    Самсонов А. Л.  Дом с положительной энергетикой. Революционная концепция в домостроении / А. Л. Самсонов // Экология и жизнь : Научно-популярный журнал. - 2011. - N 3. - С. 23-25 : рис. Энергетика дома, полностью использующего внутренние и внешние ресурсы тепла, может быть положительной в буквальном смысле - он может вырабатывать энергию,  даже больше, чем потребляет.
117.    Салиев Э.И.  Энергосбережение - ключевое звено реформы жилищно-коммунального хозяйства / Э.И. Салиев // Энергосбережение : Всеукраинский научно-технический журнал. - 2008. - N2. - С. 23-25 : рис.

118.    Северин А.А.  Использование солнечного излучения для фотоэлектрического преобразования / А.А. Северин // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2003. - №6. - С. 18-21. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрено влияние выработки электроэнергии на окружающую среду. Показано, что одним из путей снижения себестоимости выработки электроэнергии является применение концентрирующих систем солнечного излучения для фотоэлектрического преобразования. Приведена стоимостная конкурентоспособность электроэнергии, полученной преобразованием солнечной энергии, по сравнению с традиционными способами.

119.    Селихов Ю.А.  Оценка эффективности теплоэнергетического преобразования солнечных коллекторов / Ю.А. Селихов, В.А. Коцаренко // Экотехнологии и ресурсосбережение : Научно-технический журнал. - 2006. - N1. - С. 8-12. - Библиогр. в конце ст. Получены обобщающие зависимости коэффициента полезного действия от удельного теплового потока, температуры теплоносителя в солнечном коллекторе, времени работы солнечной установки в течение светового дня, которые можно применять для описания динамики изменения коэффициента полезного действия солнечных коллекторов различных по конструкции и изготовленных из разных материалов.

120.    Селихов Ю.А.  Повышение эффективности работы систем солнечного горячего водоснабжения / Ю.А. Селихов, В.А. Коцаренко // Промышленная теплотехника : Международный научно-прикладной журнал. - 2007. - Том29, N1. - С. 55-59 : рис. - Библиогр. в конце ст. Получены обобщающие зависимости: удельной плотности теплового потока от температуры теплоносителя в коллекторе, времени работы установки в течение светового дня и расхода теплоносителя; коэффициента полезного действия от удельной плотности теплового потока; максимального коэффициента полезного действия от максимальной удельной плотности теплового потока. Применение солнечных коллекторов из полимерных материалов позволяет уменьшить: себестоимость получаемой тепловой энергии; материалоемкость солнечной установки; срок окупаемости солнечной установки; упростить схему её работы; усовершенствовать действующие солнечные установки.

121.    Семенов И. Е.  Новые конструкции плоских солнечных коллекторов для мобильных модульных установок горячего водоснабжения / И. Е. Семенов, С. Н. Рыженко // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер, Машиностроение : Научно-теоретический и прикладной журнал широкого профиля. - 2010. - N 2. - С. 71-83 : фото, табл., граф. - Библиогр. в конце ст. (3). Разработаны новые конструкции плоских солнечных коллекторов и баков-аккумуляторов для установок солнечного горячего водоснабжения. Разработана и изготовлена новая высокоэффективная мобильная модульная установка солнечного горячего водоснабжения.

122.    Симакин В. В.  Солнечная энергетическая установка для одновременного получения электричества и тепла / В. В. Симакин, И. И. Тюхов, А. В. Смирнов // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2010. - N 3. - С. 38-42 : граф., a-фото, a-рис. - Библиогр. в конце ст. (5). Описана солнечная энергетическая установка, предназначенная для преобразования солнечной энергии в электрическую энергию и тепло. Рассмотрены вопросы, связанные с выбором фотопреобразователя, наиболее эффективного при высоких концентрациях солнечного излучения, концентрирующей системы, обеспечивающей двустороннюю засветку фотопреобразователя с высокой интенсивностью, системы отбора тепла, одновременно обеспечивающей охлаждение системы. Приведены результаты исследований.

123.    Современная энергетика. Часть 1,2,4,5,6 / П.Е. Матковский, С.М. Алдошин, В.Н. Троицкий и др. // Машиностроитель : Научно-технический журнал. - 2008. - N2. - С. 2-7 : табл. ; №4. - С. 26-34 : табл. ; Машиностроитель. - 2008. - N6. - С. 45-51 : табл. ; Машиностроитель. - 2008. - N7. - С. 13-20 : схема ; Машиностроитель. - 2008. - №8. - С. 27-39 : табл. Дается историческая справка о развитии энергетики в России. Рассматриваются масштабы и структура энергопотребления в России и зарубежных странах.

124.    Создание солнечных высокотемпературных энергоустановок из отработанных радиоантенн / В.В. Пасичный, В.С. Цыганенко, М.С. Пасичная , Г.С. Еличева // Экотехнологии и ресурсосбережение : Научно-технический журнал. - 2007. - N6. - С. 9-15 : рис. - Библиогр. в конце ст. Установлены высокие эксплутационные качества, длительный ресурс и эффективность двух солнечных печей, созданных в Институте проблем материаловедения НАН Украины 30 лет назад на основе металлических антенн с зеркальным покрытием в виде приклеенных плоских фацетов. Авторы считают установки такого типа перспективными для энергетики и предлагают пооперационную технологию их создания. Технология приклеивания фацетов использована на основе тиоколового герметика У-30-МЕС5. Сравнительный спектральный анализ 30-летнего и современного образцов этого клея подтвердил сохранение им физических и эксплутационных свойств, на основе чего прогнозируется рабочий ресурс антенных концентратов солнечного излучения не менее 40-50 лет. Рассмотрены некоторые экономические аспекты создания гелиустановок.

125.    Солнечная энергетика // Энергосбережение : Всеукраинский научно-технический журнал. - 2010. - N 10. - С. 20-21 : ил. Чтобы обеспечить экономию запасов топлива, которые природа накапливала на протяжении миллионов лет, отопительная техника последовательно преодолевала этапы долгого пути, что позволило создать возможности ответственного подхода к использованию этих ресурсов. Целесообразным дополнением этой тенденции является непосредственное использование солнечной энергии с помощью солнечных коллекторов.
126.    Солнечное электричество как локомотив экономики // Экология и жизнь : Научно-популярный журнал. - 2008. - N 11. - С. 29-31 : цв.ил
127.    Солнечный высокотемпературный источник тепла для термофотоэлектрического генератора: теория и эксперимент / В.А. Грилихес, А.Я. Эндер, И.Н. Колышкин и др. // Теплоэнергетика : Теоретический и научно-практический журнал. - 2007. - N8. - С. 30-34 : рис. - Библиогр. в конце ст. Приведено теоретическое обоснование выбора геометрических параметров вольфрамового приемника -эмиттера для солнечного термофотоэлектрического генератора с параболоидным зеркалом прожекторного класса. Дано описание опытного прибора с вакуумированным приемником солнечного излучения и экспериментального стенда со следящей за Солнцем системой концентрации. Подтверждена корректность расчетных оценок и доказана возможность нагрева приемника до температуры 1900 К однозеркальной концентрирующей системой.
128.    Солнечный коллектор "Солар" // Энергосбережение : Всеукраинский научно-технический журнал. - 2008. - N 11. - С. 10 : рис.
129.    Солнечные элементы, сенсибилизированные красителем: современное состояние и перспективы развития / С. А. Кисленко, Р. Х. Амиров [и др.] // Теплоэнергетика : теорет. и науч.-практ. журн. - 2010. - N 11. - С. 58-64 : рис., граф. - Библиогр. в конце ст. (52). Представлен обзор современных достижений и основных направлений исследования в области солнечных элементов, сенсибилизированных красителем. Показаны преимущества данного способа преобразования солнечной энергии. Рассмотрены возможности повышения эффективности устройств и перспективы их развития.

130.    Сотникова О.А.  Экономическое обоснование и перспективы развития солнечного теплоснабжения / О.А. Сотникова, Д.М. Чудинов, Т.В. Щукина // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2008. - N6. - С. 50-52 : граф. - Библиогр. в конце ст. На основе проведенных численных исследований целесообразности льтернативного теплоснабжения потребителя, результаты которых представлены на рисунке в статье, определена возможность использования солнечной энергии для различных регионов России. В качестве базовой модели объекта теплоснабжения был выбран жилой двухэтажный дом полезной площадью 250 М2 при условии его расположения в различных климатических зонах.

131.    Сравнительный анализ показателей конструкций солнечных коллекторов зарубежного и отечественного производства. Новые технические решения / О.С. Попель, С.Е. Фрид, В.Н. Щеглов и др. // Теплоэнергетика : Теоретический и научно-практический журнал. - 2006. - N3. - С. 11-16. - Библиогр. в конце ст. Представлен сравнительный анализ теплотехнических и конструктивных показателей солнечных коллекторов зарубежного и отечественного производства. Изложены обоснованные предложения по использованию в них новых конструкционных материалов (теплостойких и стойких к ультрафиолетовому излучению пластмасс).

132.    Стребков Д.С. 
Роль возобновляемой энергии в энергетике будущего / Д.С. Стребков // Промышленная теплотехника : Международный научно-прикладной журнал. - 2006. - Том28, N2. - С. 20-30. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены важнейшие факторы, материалы и технологии, определяющие роль возобновляемой энергии в будущем производстве энергии. Новые принципы преобразования солнечной энергии, новые технологии солнечного кремния, производства солнечных элементов, герметизации солнечных модулей, использование стационарных солнечных концентраторов и новых методов передачи электрической энергии для глобальной солнечной энергосистемы обеспечат к концу столетия 60-90 % доли возобновляемой энергии в мировом производстве энергии.

133.    Титар С. С. (канд. техн. наук, проф.).  Сонячні колектори різних конструкцій в системах теплопостачання / С. С. Титар, С. Ф. Крижна // Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал. - 2010. - N 3. - С. 55-59 : табл., граф. - Бібліогр. наприкінці статті (3). Исследованы преимущества и недостатки использования различных конструкций солнечных коллекторов в системах теплоснабжения на территории Украины. Осуществлен сравнительный анализ плоских и вакуумных солнечных коллекторов по их эффективности, площади и производительности.
134.    Тищенко М.  Туманное солнечное будущее энергетики / М. Тищенко // Наука и техника : журн. для перспектив. молодежи. - 2009. - N 3. - С. 77-78 : ил.

135.    Третья промышленная революция // Deutschland. Политика, культура, экономика и наука. - 2009. - N 5. - С. 28-37 : фото, карты. Гигантский оффшорный парк ветроустановок в Северном море, большая геотермическая электростанция над Ганновером и миллиардный проект по производству солнечной энергии в пустыне - Германия отвечает на вызовы климатических изменений зеленым hightech большого стиля. Ведь третья промышленная революция уже давно началась.

136.    Уолд, Мэтью.  Сила в возобновлении / М. Уолд // В мире науки : Ежемесячный научно-информационный журнал. - 2009. - N 6. - С. 76-81 : фото.цв., a-рис., s-схема, b-карты. - Библиогр. в конце ст. - Иллюстрации Дона Фоули. 

137.    Фаворский Ю. П.  Гибридные ветро-солнечные системы для автономного и резервного энергообеспечения / Ю. П. Фаворский // МТТ: Мир техники и технологий : международный промышленный журнал. - 2009. - N 5. - С. 50-53 : фото, схема. Возобновляемая энергетика - бурно развивающаяся отрасль мировой экономики. Если рассматривать возобновляемую энергетику по отдельным ее видам, то самой коммерциализированной считается ветроэнергетика - ее доля уже ощутима в общем энергобалансе многих развитых стран. Даже в Украине суммарная установленная мощность сетевых ветрогенераторов составляет 86 МВт.
138.    Ф'єдуцік Й.  Автоматичні помпи для транспортування теплоносія в протилежному до природної конвекції напрямку / Й. Ф'єдуцік // Ринок інсталяцій : теплотехніка, сантехніка, газопостачання. - 2007. - N5. - С. 20-23 : рис.; табл.; фото. - Библиогр. в конце ст.

139.    Федянин В.Я.  Использование пассивных систем солнечного отопления для теплоснабжения в условиях юга Западной Сибири / В.Я. федянин // Теплоэнергетика. - 2004. - №6. - С. 42-44. - Библиогр. в конце ст. Приводятся результаты анализа коэффициента замещения отопительной нагрузки от обобщенных характеристик элементов пассивных систем солнечного отопления и природно-климатических факторов. На основании энергетических обследований зданий в ряде сельских районов Алтайского края проводятся оценки сроков окупаемости энергоэффективной реконструкции зданий, которая наряду со снижением тепловых потерь позволяет производительно использовать пассивные системы солнечного отопления.

140.    Хотин С.Ю.  Обоснование целесообразности применения гелиоэнергетических систем на водном транспорте / С.Ю. Хотин // Судостроение. - 2004. - №1. - С. 32-35. - Библиогр. в конце ст.
141    Челяев В. Ф.  Солнечная энергетика - энергетика будущего / В. Ф. Челяев // Энергия: экономика, техника, экология : Научно-популярный и общественно-политический иллюстрированный журнал Президиума РАН. - 2008. - N 10. - С. 15-20 : рис., табл. 
142.    Чудинов Д.М.  Влияние параметров оборудования гелиоустановок на эффективность альтернативного теплоснабжения зданий / Д. М. Чудинов, Т. В. Щукина, О. В. Сотникова // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2008. - N 9. - С. 44-46 : схема, a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

143.    Шаповал С. П.  Підвищення ефективності "дельта-системи" плоских сонячних колекторів / С. П. Шаповал // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Держ. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. - № 677: Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. - С. 50-53 : рис., граф., табл. - Бібліогр. наприкінці статті. Рассмотрен способ повышения эффективности использования солнечной энергии гелиоустановкой с плоскими солнечными коллекторами. Установка солнечных коллекторов с ориентацией на юго-восток, юг и юго-запад дает возможность эффективнее использовать солнечную энергию в утренние и вечерние часы. Описаны результаты исследований поступления солнечной радиации на "дельта систему" солнечных коллекторов. Установлены зависимости между различными ориентациями плоских солнечных коллекторов и эффективностью работы гелиосистемы. Показано, что из "дельта-системы" плоских солнечных коллекторов можно получить больше энергии, чем из традиционно ориентированных на юг.

144.    Шаповал С. П.  Підвищення ефективності застосування дискретної орієнтації сонячних колекторів / С. П. Шаповал, О. Т. Возняк, М. Є. Янів // Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал. - 2010. - N 3. - С. 64-66 : схема, граф. - Бібліогр. наприкінці статті (3). Представлены результаты исследований поступления солнечной радиации на гелиоколлекторы. Установлена зависимость между количеством дискретных ориентаций солнечного коллектора и эффективностью работы системы. Приведены результаты экспериментальных исследований стационарной и переменных ориентаций коллектора на Солнце.

145.    Швецов Д.  Автоматизация на службе альтернативной энергетики - перспективный альянс / Д. Швецов // Современные технологии автоматизации. - 2011. - N 1. - С. 48-53 : табл., граф. В предлагаемой статье рассматривается мировой опыт применения возобновляемых источников энергии. Проводится сравнительный анализ традиционных и альтернативных способов генерации энергии. Делается обзор современных аналитических систем и порталов для энергетики, способов их интеграции со SCADA и геоинформационными системами.

146.    Шеер Г.  Солнце победит! / Г. Шеер // Экология и жизнь : Научно-популярный журнал. - 2010. - N 3. - С. 35. Журнал «Экология и жизнь» осуществил издание книги «Долгий путь к IRENA. От идеи до учреждения Международного агентства по возобновляемой энергии». Это сборник документов 1990-2009 гг., подготовленный под редакцией EUROSOLAR и Всемирного совета по возобновляемой энергии (WCRE). Перевод и издание сборника на русском языке осуществлено под редакцией группы компаний Module Solar AG. Инициатор создания IRENA - Герман Шеер, президент EUROSOLAR, член парламента ФРГ. Наши читатели знают его как постоянного автора журнала и члена редколлегии. Специально для русского издания сборника он написал предисловие, которое мы помещаем ниже.
147.    Щукина Т.В.  Исследование эффективности энергоактивных ограждений для пассивного солнечного отопления / Т.В. Щукина, Д.М. Чудинов // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2007. - N8. - С. 52-54 : рис. - Библиогр. в конце ст. 

148.    Щукина Т.В. (канд. техн. наук).  Применение гофрированного светопрозрачного покрытия с целью повышения эффективности плоских солнечных коллекторов / Т.В. Щукина // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2008. - N1. - С. 45-48 : рис. - Библиогр. в конце ст. Повышение теплотехнических показателей основного оборудования гелиосистем за счет их конструктивного совершенствования позволит значительно расширить область территориального использования солнечной энергии, охватить более северные широты и сократить потребление топливных ресурсов на теплоснабжение сооружений.

149.    Экспериментальное исследование солнечных коллекторов с измерением расходов при естественной циркуляции / А.Е. Денисова, А. Аль Уста, Н.Д. Андрийчук, А.С. Мазуренко // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2003. - №3. - С. 15-18. - Библиогр. в конце ст. Представлены методика расчета энергетических характеристик солнечных коллекторов с учетом влияния коэффициента отвода тепла и результаты экспериментальных исследований солнечных коллекторов. Выполнено сравнение полученных результатов с экспериментальными данными. Представлен анализ полученных результатов и выполнено сопоставление их с результатами, полученными по известным методикам.
150.    Энергетический потенциал солнечной радиации и экономическая целесообразность применения гелиоустановок в Якутии / В. А. Бутузов [и др.] // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2009. - N 6. - С. 48-54 : граф., табл., карты. - Библиогр. в конце ст. 

151.    Это интересно... : По материалвм http//www.cnews.ru // Радио. - 2006. - №8. - С. 6. - Библиогр. в конце ст.
152.    Яковлєв П.  Таке звичайне сонце! / П. Яковлєв // Энергосбережение : Всеукраинский научно-технический журнал. - 2009. - N 4. - С. 30-31 : фото, граф.
153.    Якубов А. Х.  Солнечные коллекторы - лучший способ экономии! / А. Х. Якубов // Энергосбережение : Всеукраинский научно-технический журнал. - 2009. - N 7. - С. 22-24 : схема, фото. В статье рассматривается Солнце как альтернативный источник энергии.
154.    Яремчук, А. Ф. (канд. физ.-мат. наук, ст. научн. сотр.).  Применение коротких световых импульсов для измерения параметров солнечного элемента / А. Ф. Яремчук, А. В. Алексеев, А. В. Короткевич // Известия ВУЗов. Сер, Электроника : Науч.-техн. журнал. - 2010. - N 2. - С. 65-70 : граф. - Библиогр. в конце ст.
Просмотрены периодические издания за 2000 г. -2011г.:

1.	Вісник Вінницького політехнічного інституту
2.	Вісник Сумського державного університету
3.	Вісник Нац. Університету «Львівська політехніка»
4.	Вестник МГТУ им. Баумана Сер Машиностроение
5.	Вестник машиностроения
6.	Доповіді НАН України
7.	Известия ВУЗов. Сер. Машиностроение. Сер Электроника
8.	МТТ: Мир техники и технологий
9.	Науковий світ
10.	Наука та інновації
11.	Наука и техника
12.	Прикладная радиоэлектроника
13.	Промышленная теплотехника
14.	Промышленная энергетика
15.	Современные технологии автоматизации
16.	Судостроение
17.	Теплоэнергетика
18.	Технологии машиностроения
19.	Экотехнологии и ресурсосбережение
20.	Электромеханика
21.	Электротехника
22.	Электричество
23.	Электроника
24.	Экология и жизнь
25.	Энергетик
26.	Энергосбережение
27.	Энергия: экономика, техника, экология

Составитель: библиограф ИБО НБ Спанчак А. Г.