СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
БИБЛИОТЕКА
ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Способы повышения стойкости металлов и коррозии, растрескивания, усталости. Кавитация в морской воде и нейтральных электролитах, сероводороде

Научно-вспомогательный список

Севастополь
2010

Список содержит 99 наименований отечественных и зарубежных книг и журнальных статей, в которых рассмотрены методы повышения стойкости металлов, коррозии, растрескивания, усталости, кавитации в морской воде и нейтральных электролитах. 
Библиографическое описание выполнено согласно ГОСТ 7.1-2006 «Библиографическое описание документа. Общие требование и правила составления».
	Научно-вспомогательный список литературы представляет интерес для студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава, инженеров и специалистов в области кораблестроения и океанотехники.
Список состоит из двух частей: «Книги» и «Статьи». Источники расположены в алфавитном порядке авторов и заглавий в единой нумерации.
Замечания и предложения просим присылать по адресу:
ptv@sevgtu.sebastopol.ua Раб. телефон 435-154

Книги 

1.    Беньковский Д. Д. 
Технология судоремонта : учеб. для судомехан. и судоремонт. спец. вузов / Д. Д. Беньковский, В. П. Сторожев, В. С. Кондратенко; Ред. В. П. Сторожев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Транспорт, 1986. - 288 с. : ил. - Библиогр.: с. 278. - Предм. указ.: с. 279-283
Экземпляры: всего:9
Рассмотрены вопросы ремонта судовых энергетических установок, вспомогательных механизмов, трубопроводов, устройств и корпуса судна.  Изложены методы защиты корпуса от коррозии и эрозии, а также его подводной части от обрастания. Большое внимание уделено дефектам деталей судовых машин, механизмов и конструкций, причинам их возникновения, способам выявления и устранения. Характерные дефекты и способы их устранения иллюстрированы примерами на конкретных деталях.

2.    Гуревич Е. С. 
Защита морских судов от обрастания / Е. С. Гуревич, Е. В. Искра, Е. П. Куцевалова. - Л. : Судостроение, 1978. - 200 с. : ил. - (Надежность и качество судов). - Библиогр.: с. 194-198 (98 назв.)
Экземпляры: всего:6

3.    Зобачёв Ю. Е. 
Защита судов от коррозии и обрастания / Ю. Е. Зобачёв, Э. В. Соминская. - М. : Транспорт, 1984. - 176 с. : ил., граф., табл. - Библиогр.: с. 170-173.
Экземпляры: всего:3

4.    Коррозия и защита судов : справ. / Ред. Е. Я. Люблинский. - Л. : Судостроение, 1987. - 376 с. : ил. - Библиогр.: с. 367-369.
Экземпляры: всего:10

5.    Коррозия и защита судовых трубопроводов / К. Н. Яндушкин [и др.]. - Л. : Судостроение, 1978. - 192 с. : ил. - (Качество и надежность). - Библиогр.: с. 187-190 (96 назв.).
Экземпляры: всего:6

6.    Рагг М. 
Защита судов от обрастания и коррозии / М. Рагг; Ред. Е. В. Искра, Пер. с нем. Ю. Н. Вахрамеев. - Л. : Судпромгиз, 1960. - 428 с. : ил. - Алф.-предм. указ.: с. 414-420. - Библиогр.: 421-425.
Экземпляры: всего:2

7.    Рейнке К. 
Постройка яхт / К. Рейнке, Л. Лютьен, И. Мус; Пер. с нем. Е. Я. Кулакова. - 2-е изд., стер. - Л. : Судостроение, 1986. - 368 с. : ил.
Экземпляры: всего:2
Книга считается своеобразной энциклопедией по конструированию и постройке яхт для дальних спортивных плаваний и морских гонок. Освещаются вопросы выбора типа и обводов корпуса, материал и конструкция корпуса, технология постройки, оборудование судна, оснащение его такелажем и парусами, монтаж двигателя и т. п. Для широкого круга читателей.

8.    Севастопольский государственный технический университет. 
Разработка противообрастающей краски для подводной части морских судов и сооружений, не имеющей токсина, а поглощающей его из морской воды : отчет о НИР (заключ.) / СевГТУ ; Рук. руботы  Ожиганов Ю. Г. - Севастополь, 2003. - 24 л. : ил. - Библиогр.: с. 18 (10 назв.)
Экземпляры: всего:1

9.    Севастопольский государственный технический университет. 
Разработка противообрастающей краски для подводной части морских судов и сооружений, не имеющей токсина, а поглощающей его из морской воды : отчет о НИР (промежут.) / СевГТУ ; Рук. Ю. Г. Ожиганов. - Севастополь, 2002. - 21 л. : ил. - Библиогр.: с. 16 (9 назв.).
Экземпляры: всего:1

10.    Севастопольский приборостроительный институт. 
Исследование и разработка методов защиты парогенераторов и конденсатно-питательного тракта от коррозии на судах типа "Атлантик-супертраулер", систем водоснабжения на судах типа "Н. Ковшова" и "Тропик", систем охлаждения ДВС на судах типа "Атлантик-супертраулер" : отчет о НИР. Т. 1 / Севастоп. приборостроит. ин-т ; рук. работы В. П. Гамазинский. - Севастополь, 1980. - 155 л.
Экземпляры: всего:1
11.    Севастопольский приборостроительный институт. 
Исследование и разработка методов защиты парогенераторов и конденсатно-питательного тракта от коррозии на судах типа "Атлантик-супертраулер", систем водоснабжения на судах типа "Н. Ковшова" и "Тропик", систем охлаждения ДВС на судах типа "Атлантик-супертраулер" : отчет о НИР. Т. 2 / Севастоп. приборостроит. ин-т ; рук. работы В. П. Гамазинский. - Севастополь, 1980. - 26 л.
Экземпляры: всего:1

12.    Севастопольский приборостроительный институт. 
Исследование процессов воздействия поваренной соли и пиросульфита натрия на корпус танка при транспортировке кормовой хамсы в танкерах и изыскание способов защиты корпуса от коррозии : отчет о НИР / Севастоп. приборостроит. ин-т ; рук. работы А. С. Коновалов. - Севастополь, 1975. - 36 с. : ил.
Экземпляры: всего:1

13.    Севастопольский приборостроительный институт. 
Исследование свойств смазки СПИ-10 с целью использования её для защиты от коррозии металлических поверхностей масляных и топливных цистерн в период постройки судов и влияния её на масла и топлива, хранящиеся в этих цистернах при эксплуатации : отчет о НИР / Севастоп. приборостроит. ин-т ; рук. работы В. П. Баранник. - [б. м.], 1967. - 49 л. : ил.
Экземпляры: всего:1

14.    Севастопольский приборостроительный институт. 
Прогнозирование изменений окружающей среды с исследованием коррозионной стойкости и обрастания судостроительных материалов : отчет о НИР / Севастоп. приборостроит. ин-т ; рук. работы Ю. В. Подвинцев. - Севастополь, 1983. - 85 л.
Экземпляры: всего:1

15.    Севастопольский приборостроительный институт. 
Разработка комплексного метода защиты теплоэнергетического оборудования от коррозии и накипеобразования для судов типа "Атлантик-Супертраулер" и изготовление 15 комплектов защитных устройств  : отчет о НИР / Севастоп. приборостроит. ин-т ; рук. работы В. П. Гамазинский. - Севастополь, 1985. - 157 л. : ил. 
Экземпляры: всего:1

16.    Севастопольский приборостроительный институт. 
Разработка мероприятий по уменьшению коррозионно-кавитационного холодильника судов СУТФ : отчет о НИР / Севастоп. приборостроит. ин-т ; рук. работы В. М. Хапаев. - Севастополь, 1970. - 27 л. : ил.
Экземпляры: всего:1

17.    Севастопольский приборостроительный институт. 
Разработка метода защиты бытовой и питьевой воды от загрязнения окислами железа и защита металла систем бытовой воды от коррозии на судах : отчет о НИР / Севастоп. приборостроит. ин-т ; рук. работы В. П. Гамазинский. - Севастополь, 1982. - 128 л. : ил. 
Экземпляры: всего:1

18.    Севастопольский приборостроительный институт. 
Разработка метода и устройства защиты тракта горячего бытового водоснабжения от коррозии и загрязнения окислами железа на РТМ типа "Атлантик" : отчет о НИР / Севастоп. приборостроит. ин-т ; рук. работы Л. И. Слободянюк. - Севастополь, 1975. - 90 л. : ил.
Экземпляры: всего:1

19.    Севастопольский приборостроительный институт. 
Разработка метода катодной и протекторной защиты трубок аммиачно-водяного холодильника судов СУТФ : отчет о НИР : договор с "Атлантикой". Ч. 2 / Севастоп. приборостроит. ин-т ; рук. работы В. М. Хапаев. - Севастополь, 1974. - 98 л. : ил.
Экземпляры: всего:1

20.    Севастопольский приборостроительный институт. 
Разработка метода определения ионов в морской и подтоварной водах, перевозимых в закрытых емкостях при защите их ингибиторами : отчет о НИР / Севастоп. приборостроит. ин-т ; рук. работы М. А. Карепина. - Севастополь, 1975. - 34 л. : ил.
Экземпляры: всего:1

21.    Севастопольский приборостроительный институт. 
Разработка методики оптимального сбора и обработки информации на ЦВМ при исследовании эффективности антикоррозионной защиты материалов морских судов : отчет о НИР / Севастоп. приборостроит. ин-т ; рук. работы Ю. В. Подвинцев. - Севастополь, 1973. - 40 л. : ил.
Экземпляры: всего:1 

22.    Севастопольский приборостроительный институт. 
Разработка методов защиты от коррозии и железоокисных отложений для паровых котлов и конденсатно-питательного тракта судов типа "Тропик", "Н. Ковшова", "Атлантик" : отчет о НИР : договор с СРПО "Атлантика" / Севастоп. приборостроит. ин-т ; рук. работы Л. И. Слободянюк. - Севастополь, 1974. - 180 л. : ил.
Экземпляры: всего:1

23.    Севастопольский приборостроительный институт. 
Разработка системы защиты котлов и пароводяного тракта от коррозии и железноокисных отложений на судах типа "Сибирь", "Амурский залив", "Ветер", "Бергингов пролив" : отчет о НИР / Севастоп. приборостроит. ин-т ; рук. работы В. П. Гамазинский. - Севастополь, 1987. - 137 л. : ил. Экземпляры: всего:1

24.    Соломатин С. Я. 
Судовые паровые котлы: физико-химические процессы в пароводяном тракте : тексты лекций / С. Я. Соломатин ; М-во мор. флота СССР, Одес. ин-т инженеров мор. флота. - М. : Мортехинформреклама, 1990. - 28 с. : ил. - Библиогр.: с. 26 (8 назв.).
Экземпляры: всего:2

25.    Хоникевич А. А. 
Химия и коррозия в судостроении : учеб. пособие для студ. судостроит. спец. вузов / А. А. Хоникевич. - Л. : Судостроение, 1988. - 224 с. : ил. - Библиогр.: с. 219.
(Экземпляры: всего:7

			Статьи
26.    Бабуцкий А. И. 
Влияние обработки импульсным электрическим током на коррозию металлических конструкционных материалов / А. И. Бабуцкий, А. Крисанту, Дж. Иоанну // Проблемы прочности : Междунар. научно-техн. журнал. - 2009. - N 4. - С. 62-68 : табл., граф., фото. - Библиогр. в конце ст.
Представлены результаты испытаний на коррозию ряда конструкционных материалов, предварительно подвергаемых воздействию импульсного электрического тока высокой плотности. Установлено, что такая обработка существенно влияет на коррозию исследуемых материалов. Для стали HSLA и алюминиевого сплава 5182 происходит рост сопротивления коррозии, в то время как для алюминиевого сплава 5754 - резкое уменьшение сопротивления коррозии.

27.    Бабуцкий А. И. 
Влияние обработки импульсным электрическим током на скорость коррозии и прочность образцов из стали 45 / А. И. Бабуцкий // Проблемы прочности : Междунар. научно-техн. журнал. - 2010. - N 4. -  С. 96-104 : граф., фото, табл. - Библиогр. в конце ст. (16).
Приведены результаты статических испытаний на растяжение образцов из стали 45 после выдержки в течение 100 ч в коррозионной среде. Показано, что благодаря предварительной обработке образцов импульсным электрическим током высокой плотности снижается скорость коррозии металла, в результате чего их прочность оказывается выше прочности образцов без обработки.

28.    Банахевич Ю. (к.т.н.). 
Визначення деформаційних параметрів біля півкільцевої мікротріщини навколо мікроямки в півпросторі / Ю. Банахевич // Машинознавство : Науково-технічний і виробничий журнал. - 2008. - N 11. - С. 38-40 : рис. - Библиогр. в конце ст.
С помощью известных методов эквивалентных напряженных состояний и граничной интерполяции получена аналитическая формула для приближенного определения раскрытия возле контура полукольцевой трещины вокруг полукруглой полости в полупространстве.

29.    Бигус Г.А. 
Перспективы применения метода акустической эмиссии для слежения за развитием коррозионых повреждений / Г.А. Бигус, Ю.С. Попков // Технология машиностроения : Обзорно-аналитический, научно-технический и производственный журнал. - 2008. - N8. - С. 40-43 : рис.; a-граф. - Библиогр. в конце ст.
Перспективным является применение метода акустической эмиссии (АЭ), позволяющего производить прямую оценку коррозионного состояния материала объекта, основанную на регистрации упругих волн от зон коррозионного разрушения. Преимущество метода ЭА состоит в осуществлении измерений без задержки во времени и простоте использования, что значительно облегчает использование его в составе систем коррозионного мониторинга промышленных объектов.

30.    Биоэкологические технологии: интегральная токсичность (ХПК, БПК5) ряда ингибиторов коррозии / В.И. Вигдорович, А.Г. Шубина, А.В. Аленкин и др. // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2006. - N2. - С. 40-53. - Библиогр. в конце ст.
Приведены экспериментальные данные, характеризующие величины химического и биохимического потребления кислорода в водных растворах широкого ряда ингибиторов сероводородной, углекислотной и атмосферной коррозии углеродистой стали: составов на основе оксиэтилированных аминов, ингибиторов серии АМДОР ИК, амидов карбонатовых кислот, кубовых остатков производства синтетических жирных кислот, Гидразекса-89, ТВК-1, производных аминов, имидазолинов и пирадиновых оснований.

31.    Бушинская А. В. 
Описание процесса деградации тонкостенных трубопроводных систем с дефектами Марковской моделью чистой гибели / А. В. Бушинская, С. А. Тимашев // Проблемы машиностроения и надёжности машин : журн. издается под рук. Отд-ния энергетики, машиностроения, механики и процессов упр. РАН. - 2010. - N 5. - С. 120-126 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. (11).
Рассматривается феноменологический подход к описанию процесса деградации тонкостенных трубопроводных систем различного назначения с коррозионными дефектами, которые приводят к отказу системы по критерию "разрыв". Использована модель Марковского процесса с непрерывным временем и дискретными состояниями.

32.    Васильев С.А. 
Холодное цинкование. Теория и практика / С.А. Васильев // Машиностроитель. - 2005. - N4. - С. 26-29.
Рассматриваются теоретические основы и преимущества практического использования холодного цинкования как наиболее эффективного метода (альтернативного горячему цинкованию) для защиты металлоконструкций от коррозии. 

33.    Витницький В. І. 
Оцінка механічних властивостей сталей з урахуванням фазно - структурного чинника. Повідомлення 2. Визначення працездатності сталей в агресивних середовищах за результатами випробувань на повітрі / В. І. Витницький, М. П. Бережницька, Р. В. Чепіль // Проблемы прочности : Междунар. научно-техн. журнал. - 2010. - N 3. - С. 100-112 : табл., a-граф. - Бібліогр. в кінці статті (14).
Предложено применение фазно - механического подхода к аналитической оценке трудоспособности сталей в водной и водосодержащих средах. По известным данным обобщено поведение 50 сталей и получено тесные корреляционные зависимости между статическими особенностями сталей в воздухе, их химическим составом и характеристиками статической, много и малоцикловой усталости в исследуемых средах. Расхождение между фактическими и расчетными данными не превышает 8... 18 %

34.    Воздушно-плазменное напыление коррозионно-стойких покрытий из сверхмолекулярного полиэтилена / В.А. Аверченко, С.И. Головин, Л.Г. Попович и др. // Технология машиностроения : Обзорно-аналитический, научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N8. - С. 40-44 : рис.; табл.
СВМПЭ отличает высокая износостойкость, сопротивление удару, коррозии. Изделия из СВМПЭ не требуют смазки, обеспечивая более простое ослуживание и делают работу оборудования ровной и бесшумной.

35.    Высокопрочный формообразующий инструмент и оснастка из карбонированных титановых сплавов / А. Н. Тарасов [и др.] // Технология машиностроения : Обзорно-аналитический, научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 2. - С. 26-29 : рис., граф., табл. - Библиогр. в конце ст.

36.    Выхристюк П.Н. 
Комплексная защита морских судов от коррозии и обрастания / П.Н. Выхристюк, А.Р. Якубенко // Судостроение. - 2001. - N5. - С. 51.

37.    Газодинамическое напыление. Разработка технологии производства токопроводящих и коррозионно-стойких покрытий / А.П. Алхимов, О.А. Алхимов, С.В. Клинков и др // Техника машиностроения. - 2004. - №2. - С. 41-48.
Представлен метод холодного газодинамического напыления. Кратко описаны технологии и оборудование для нанесения различных покрытий. В частности, технология нанесения токопроводящих коррозионно-стойких покрытий на кабельные наконечники и переходные пластины. Установка для нанесения защитных покрытий на внутреннюю поверхность труб и установка газодинамического напыления переносного типа. Приведены основные свойства получаемых покрытий.

38.    Герасименко А. А. (д-р техн. наук). 
Сравнительная стойкость против микробной коррозии материалов и покрытий датчиков давления в тропических условиях / А. А. Герасименко, Т. А. Андрющенко // Технология машиностроения : Обзорно-аналитический, научно-технический и производственный журнал. - 2010. - N 11. - С. 54-57. - Библиогр. в конце ст. (16).
На основе лабораторных и натурных испытаний металлов, полимеров и покрытий элементов конструкций оборудования даны анализ стойкости материалов датчиков давления против микробной коррозии и рекомендации по их применению.

39.    Герасимов М.В. 
Влияние неметаллов на электрохимическое поведение быстрозакаленных сплавов железа и титана / М. В. Герасимов // Технология машиностроения : Обзорно-аналитический, научно-технический и производственный журнал. - 2008. - N 10. -  С. 5-8 : рис., a-граф. - Библиогр. в конце ст.

40.    Гологорский Е.Г. 
Восстановление деталей оборудования, подверженного абразивному износу / Е.Г. Гологорский // Энергетик. - 2005. - N5. - С. 40-42.

41.    Гольденберг И.З. (канд. техн. наук, проф.). 
Учет закономерностей коррозионных разрушений стенок судовых трубопроводов при конструировании систем морской воды / И. З. Гольденберг // Судостроение : Научно-технический и производственный журнал. - 2010. - N 1. - С. 50-53 : табл. - Библиогр. в конце ст. (7 назв.).

42.    Гомеля Н.Д. 
Влияние основных реагентов на коррозию стали в воде при повышенных температурах / Н.Д. Гомеля, Т.А. Незвиская, Ю.А. Омельчук // Экотехнологии и ресурсосбережение : Научно-технический журнал. - 2007. - N6. - С. 57-60 : рис.; табл. - Библиогр. в конце ст.
Исследован процесс коррозии стали 20 в дистиллированной воде с использованием индикатора поляризационного сопративления Р5126. Показана эффективность ингибиторов: аммиака, пиридина, моноэталамина и их композиций в сочетании с хромовой кислотой, что способствует формированию пассивационной кислородной пленки на поверхности металла.

43.    Дослідження впливу агресивності грунтів на корозійне руйнування тіла труби / В. В. Григораш, Б. Б. Бачинський [и др.] // Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. - 2010. - N 24. - С. 124-129 : граф., табл., рис. - Библиогр. в конце ст. (3)
Описаны результаты лабораторных и промышленных исследований влияния агрессивности грунтов на коррозионное разрушение тела трубы в реальных условиях ВАТТ "Укрнафта".

44.    Дослідження пасивуючих плівок на поверхнях сталевих конструкцій електромагнітним методом / Ю. Й. Стрілецький, І. С. Кісіль [и др.] // Методи та прилади контролю якості : науково-технічний журнал. - 2010. - N 24. - С. 112-115 : рис., схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (7)
Рассмотрены принципы образования и структура пассивирующих пленок, защищающих поверхность металла от коррозионных повреждений. Сделано предположение об образовании на поверхности стального образца пассивирующей оксидной пленки. Предложен способ выявления пассивирующей оксидной пленки по результатам исследования магнитной анизотропии поверхности.

45.    Дурягіна З. А. (д-р техн. наук, проф.). 
Вплив лазерного легування на корозійну стійкість поверхневих шарів сталі 12Х17Т в модельних середовищах / З. А. Дурягіна, Б. П. Бахматюк, Н. В. Щербовських // Металознавство та обработка металів : Науково-технічний журнал. - 2009. - N 4. - С. 8-11 : рис., граф. - Бібліогр. в кінці статті (6)
Исследована стойкость к электрохимической коррозии поверхностных слоев стали феррито-мартенситного класса 12Х17Т в исходном состоянии и после образования структурных барьеров лазерным легированием ниобием.  Показано, что после создания защитных барьерных слоев увеличивается коррозионная стойкость стали до 4,5 - 7,0 раз.

46.    Единая система защиты от коррозии и старения. Межоперационная противокоррозионная защита. Общие требования (ГОСТ Р 9.518 - 2006) // Технология машиностроения : Обзорно-аналитический, научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N5. - С. 71-76.
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к защите от коррозии металлических заготовок из полуфабрикатов, деталей и сборочных единиц в процессе их изготовления и межоперационного хранения на срок не более 1 года.

47.    Електрохімічна поведінка сталі 15Х2НМФА в реакторній воді борного регулювання за температур 22...300 °C та рівноважних тисків / В. І. Похмурський [и др.] // Проблемы прочности : Междунар. научно-техн. журнал. - 2010. - N 1. - С. 88-94 : фото, граф., табл. - Библиогр. в конце ст. (8).
Изучено коррозионно-электрохимическое поведение стали 15Х2НМФА в реакторной воде борного регулирования в интервале температур 22...300 °С. Установлена связь между температурными зависимостями скоростей роста коррозионно-усталостных трещин и электрохимическим поведением стали. Показано влияние  гальванопары новообразованная - запассивированная поверхности на ускорение роста коррозионно-усталостных трещин, а также то, что эта сталь склонна к пассивации во всем диапазоне температур.

48.    Ибрагимов Н.Ю. 
Исследование теплопроводности силикатного покрытия трубы при повышении температуры теплообменного аппарата / Н.Ю. Ибрагимов // Промышленная энергетика. - 2004. - N11. - С. 48-49. - Библиогр. в конце ст.
С целью защиты труб от коррозии и отложения накипи в условиях высокоминерализованной среды широко применяются неорганические покрытия. В процессе эксплуатации теплообменные аппараты подвергаются резким перепадам температур, которые могут привести к разрушениям силикатных покрытий. Поэтому очень важны исследования теплопроводности силикатного покрытия теплообменных труб в условиях высоких температур (до 600 гр.) и давлений (до 2,5 МПа), что поможет повысить надежность работы теплообменных аппаратов.

49.    Износостойкость и защитные покрытия : обзор / И.Н. Карп, В.Г. Назаренко, Е.Г. Дидык и др. // Экотехнологии и ресурсосбережение : Научно-технический журнал. - 2007. - N6. - С. 24-39 : табл.; рис. - Библиогр. в конце ст.
Рассмотрены применяемые в машиностороении способы физико-химической обработки поверхности металлов. Кратко охарактеризхованы основные категории покрытий по назначению и по способу формирования. Проведен краткий анализ перспективных ионно-плазменных технологий. Ионно-плазменные покрытия охарактеризованы с точки зрения микроструктуры и напряженного состояния, приведены области их применения. Рассмотрены преимущества, недостатки, а также перспективы развития энерго-эффективных плазменно-диффузионных технологий азотирования на основе тлеющего и объемного дугового разрядов.

50.    Исследование механизмов термоусталостного повреждения материалов с покрытиями деталей ГТД / Л. В. Кравчук [и др.] // Вестник двигателестроения : Научно-технический журнал. - 2009. - N 1. - С. 45-49 : табл., рис., граф. - Библиогр. в конце ст.
Рассмотрены результаты анализа механизмов термоусталостного повреждения материалов с покрытиями деталей ГТД с учетом влияния термонапряженного состояния.

51.    Караник Ю.А. (канд .техн. наук). 
Коррозионно- и износостойкий металлопрокат / Ю.А. Караник // Машиностроитель : Научно-технический журнал. - 2007. - N12. - С. 32-33 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Предлагается коррозионно-стойкий прокат, изготовленный из высоколегированного сплава, выполненный из литой заготовки типа "сляб" или "блюм", содержащей не менее 20 % алюминия, отлитой из жидко-твердого расплава, химически однородной с мелким первичным зерном. Покрытие - из электроплавленных соединений, преимущественно оксидов, образованных в режиме микроплазменного оксидирования.

52.    Корозійно-зносостійкі сталі для насосів / В. П. Гаврилюк, Є. А. Марковський [и др.] // Металознавство та обработка металів : Науково-технічний журнал. - 2010. - N 3. - С. 21-24 : табл., граф., рис. - Бібліогр. наприкінці статті (4)
На основании анализа условий эксплуатации шестеренных насосов сформулированы требования к стали для изготовления рабочих деталей насосов. Оптимизированы химический состав коррозионностойкой литейной стали и режим термической обработки рабочих деталей насоса из новой стали. Установлено повышение износостойкости разработанной стали в кислотной среде в 2,2 раза в сравнении со статью 95X18.

53.    Кудрявцева И.В. 
Высокопрочная коррозионно-стойкая сталь марки 07Х16Н4Б и перспективы её использования на морском шельфе / И.В. Кудрявцева, Е.Н. Башаева, В.Н. Павлов // Судостроение. - 2003. - №4. - С. 45-46.

54.    Лабунский А.В. 
Прямо по ржавчине... / А.В. Лабунский // Автотранспортное предприятие. - 2003. - №11. - С. 58-59.
Отечественными специалистами разработан высокоэффективный антикоррозийный лакокрасочный материал, объединивший в себе свойства четырех видов защитных покрытий.

55.    Ларин Р.Н. 
Метод струйной очистки судовых металлоконструкций с помощью сухого льда / Р. Н. Ларин // Судостроение : Научно-технический и производственный журнал. - 2010. - N 1. - С. 57-60 : рис., a-фото. - Библиогр. в конце ст. (7 назв.).

56.    Міхальов О. І. (д-р техн. наук, проф.). 
Вейвлет-мультифрактальний аналіз складних зображень / О. І. Міхальов, Ю. О. Водолазький // Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал. - 2009. - N 2. - С. 84-87 : рис., a-граф. - Бібліогр. в кінці статті.

57.    Материалы Stelpant: надежная защита от коррозии в сложных климатических условиях // Морские порты : информ.-аналит. журн. - 2010. - N 3. - С. 60-62 : граф., a-фото
Международный стандарт ISO 12944 "Лаки и краски - защита стальных конструкций от коррозии защитными окрасочными системами" разделяет атмосферную среду на шесть атмосферно - коррозийных категорий. Категорией самой высокой степени сложности, к которой относятся прибрежные районы дальнего востока и крайнего севера, является С5 М (морская). Потери массы стальных конструкций от коррозии здесь могут достигать 800 - 1600 Г/М2, а толщины - 80 - 200 - МКМ за год.

58.    Международная химическая ассамблея/ICA-2008 // Машиностроитель : Научно-технический журнал. - 2008. - N 12. - С. 55-62 : рис., фото.
Представлены экспонаты выставки, дающие полное представление о сегодняшнем положении дел во всей химической промышленности и отдельных ее секторах, а также об имеющемся потенциале, главных направлениях и перспективах развития.

59.    Механізм гальмування корозії металів комплексоутворюючими інгібіторами / Д. А. Ткаленко, Ю. П. Вишневська [и др.] // Доповіді Національної Академії наук України : Науково-теоретичний журнал. - 2010. - N 11. - С. 126-131 : рис., граф. - Бібліогр. наприкінці статті (12). 
В основу нового подхода к трактовке влияния ряда органичных соединений на скорость коррозии металлов положена гипотеза о том, что замедление коррозии происходит благодаря образованию на поверхности металлов защитных слоев, которые складываются из комплексных металлоорганичных соединений. Такие соединения образуются за счет взаимодействия органических веществ, вводимых внешне, с катионами металла, которые поддается коррозии. Предложенный подход можно, на наш взгляд, использовать для прогнозирования защитного действия многих органических соединений. С другой стороны, он может быть положен в основу трактования тормозящего действия уже известных ингибиторов. КОнцепция проверена при исследовании ингибируюшего действия ряда аминокислот, а также полимеров: карбоксицеллюлозы, трифенилфосфиноксида и полигексаметиленгуанидина. Установлено, что рост полимолекулярного слоя во времени подчиняется параболическому закону, толщина слоя составляет более 200 нм. Обоснован метод определения кинетики роста слоя, который основывается на измерении поляризационного сопротивления.

60.    Мищенко В. Г. 
Анализ физико-химического взаимодействия компонентов стали со средой восстановительного процесса получения титана / В. Г. Мищенко, Н. А. Евсеева // Вестник двигателестроения : Научно-технический журнал. - 2009. - N 2. - С. 120-122 : граф. - Библиогр. в конце ст.
Результаты исследований процессов взаимодействия компонентов коррозионностойкой стали с TiCl4 и Mg позволили разработать систему многокомпонентного легирования (Ni, Co, Mn, Cr, Nb, V, Mo).

61.    Модифіковані лакофарбові матеріали прискореної повітряної сушки для захисних антикорозійних покриттів / В. Г. Сисюк [и др.] // Наука та інновації : науково-практичний журнал. - 2010. - Том 6, N 1. - С. 69-75 : табл., a-граф. - Библиогр. в конце ст. (9).
Разработаны модифицированные лакокрасочные материалы воздушной сушки с улучшенными свойствами на основе уретаналкидных и уретанмеламиноалкидных блоксополимеров, применяющиеся для создания защитных антикоррозиционных покрытий металлических конструкций различного назначения. Изучено кинетику взаимодействия изоцианатсодержащих олигомеров и функционализированных алкидных смол при получении блоксополимеров-модификаторов. Осуществлена оптимизация составов синтезированных модификаторов с определением основных характеристик, влияющих на свойства лакокрасочного материала

62.    Нефедкин С.И. 
Методика экспресс-определения содержания поверхностно-активных веществ в воде и созданный на ее основе прибор "ODA-контроль" / С.И. Нефедкин // Теплоэнергетика. - 2002. - N2. - С. 54-58.

63.    Никифорчин Г. М. 
Особливості експлуатаційної деградації конструкційних сталей "в об'ємі" за дії агресивних середовищ / Г. М. Никифорчин, О. Т. Цирульник // Проблемы прочности : Междунар. научно-техн. журнал. - 2009. - N 6. - С. 79-94 : рис., табл., граф. - Библиогр. в конце ст.
Проанализирован ряд примеров деградации конструкционных материалов "в объеме" (стали магистральных нефте- и газопроводов, резервуаров хранения нефти, штуцеров маслогидравлических систем, паропроводов, корпусов реакторов гидрокрекинга нефти) и роль рабочих сред в этих процессах. Приведены общие закономерности изменения механических, коррозионных и коррозионно-механических свойств металлов при длительной эксплуатации, а также возможности элекрохимических методов оценки состояния деградированного материала. Согласно режимам эксплуатации, объекты структурированы на низкотемпературные (обычные условия) и высокотемпературные, соответствующие температуре ползучести.

64.    Новая система электрохимической катодной защиты судов от коррозии / Ю.Л. Кузьмин, В.Н. Трощенко, Т.Е. Медяник и др // Судостроение. - 2003. - №6. - С. 35-37.

65.    Новий підхід до вибору інгібіторів корозії металів у водних розчинах кислот / Д. А. Ткаленко [и др.] // Доповіді Національної Академії наук України : Науково-теоретичний журнал. - 2009. - N 6. - С. 161-163
Показано, что введение O-, N-, S- и Р-содержащих органических соединений в кислотные растворы снижает скорость коррозии металлов благодаря созданию на их поверхности барьерного слоя металлоорганических комплексных соединений. Предложены и обоснованы критерии для выбора высокоэффективных ингибиторов коррозии.

66.    Орлов Л. Н. (канд. техн. наук). 
Влияние микролегирования бором на свойства металла шва при сварке судостроительных сталей рутиловыми порошковыми проволоками / Л. Н. Орлов, М. Г. Шарапов, В. Л. Волынец // Судостроение : Научно-технический и производственный журнал. - 2010. - N 5. - С. 54-57 : табл., рис., граф. - Библиогр. в конце ст. (18).
Исследуется влияние микролегирования бором на химический состав, микроструктуру и механические свойства наплавленного металла порошковыми проволоками 48ПП-8Н и ППс-ТМВ7 применительно к сварке судостроительных сталей в среде углекислого газа. Показано, что микролегирование бором увеличивает дисперсность МАК-фазы и ее объемную долю в матрице, что способствует повышению прочностных характеристик и ударной вязкости металла шва при общей высокой коррозионной стойкости сварных соединений.

67.    Пасси Г. 
Оценка коррозионного состояния объектов на участках, недоступных для выполнения толщинометрии традиционными методами / Г. Пасси // Технология машиностроения : Обзорно-аналитический, научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N3. - С. 59-64. - Библиогр. в конце ст.

68.    Повышение надежности, долговечности, экологической безопасности конструкционных материалов наномасштабным поверхностным металлохелатированием / В. Г. Старчак [и др.] // Машиностроитель : Научно-технический журнал. - 2010. - N 2. - С. 39-45 : граф., a-табл. - Библиогр. в конце ст. (20 назв.)
Рассмотрены основные результаты наномасштабного металлохелатирования (НПМХ) стали синергичными металлохелатирующими композициями (СМХК) и  их составляющими. Показано, что на эффективность НПМХ влияют химическая природа неметаллических включений (НМВ) в стали, режимы сварки и отдельные зоны сварных соединений: зона термического влияния, сварной шов  и основной металл. Установлено, что методом НПМХ можно значительно повысить коррозионную стойкость конструкционных материалов с обеспечением технико-экономической и социально-экологической эффективности защиты стали от наводораживания, малоцикловой коррозионной и водородной усталости, коррозионного растрескивания.

69.    Погодаев Л.И. 
Соотношение между рядами относительной износостойкости сплавов на основе меди при кавитационно-эрозионном, гидроабразивном и коррозионном изнашивании / Л.И. Погодаев, К.К. Сейтказенова, Д.В. Третьяков // Проблемы машиностроения и надежности машин. - 2001. - N6. - С. 52-63.

70.    Полуян Л. В. 
Марковская модель роста коррозионных дефектов и ее применение для управления целостностью трубопроводов / Л. В. Полуян // Проблемы машиностроения и надёжности машин : Журнал издается под руковод. Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН. - 2009. - N 6. - С. 105-111 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. (5)
Разработана эмпирическая Марковская модель для параметров роста дефектов (длины, глубины и ширины) на основе использования внутритрубных и верификационных измерений. Ее состоятельность и достоверность проверена независимым методом, основанном на комбинации дифференциального уравнения, описывающего рост параметров дефекта, с моделированием исходных размеров дефектов методом Монте-Карло. Разработанная модель позволяет для любого момента времени определять вероятность нахождения параметров дефекта в определенном состоянии и интенсивность перехода из одного состояния в другое. Модель дает возможность получать оценку условной вероятности отказа любого участка трубопровода по параметрам роста дефектов, полученным в результате внутритрубной дефектоскопии. На основе разработанной модели построен алгоритм оптимизации времени следующего осмотра/ремонта трубопровода. Методология апробирована на виртуальном реальном трубопроводе с использованием результатов внутритрубных и верификационных измерений.

71.    Поляков С. Г. 
Основні закономірності стрес-корозійного розтріскування магістральних газопроводів / С. Г. Поляков, А. О. Рибаков // Проблемы прочности : Междунар. научно-техн. журнал. - 2009. - N 5. - С. 7-17 : табл., рис., граф. - Библиогр. в конце ст.
Наибольшую опасность для линейной части магистральных газопроводов представляет коррозионное растрескивание под напряжением или стресс-коррозионное растрескивание металла трубы. Рассмотрены причины (механизм)  образования и развития трещин. Понимание этих вопросов позволяет правильно применять методы идентификации, диагностики и прогнозирования этого вида разрушения на ранних стадиях. Наиболее полно совместное влияние внутренних и внешних факторов на коррозионное растрескивание магистрального газопровода можно объяснить с помощью вероятностной локально-электрохимической теории коррозий. В ее основе лежит вероятностный характер возникновения локальных коррозионных повреждений. Использован вероятностный подход при разработке концепции стресс-коррозионного растрескивания. Определены факторы, которые провоцируют возникновение локальных очагов коррозии. Показано, что на склонность газопровода к стресс-коррозионному растрескиванию в определенной мере влияют технологические операции, связанные с формированием трубы при ее изготовлении. Проведено моделирование коррозионных процессов, которые протекают на потенциально стресс-коррозионно опасных участках магистрального газопровода.

72.    Результаты мониторинга состояния проточных частей морских ГТД в эксплуатации / А.В. Мухтаров, С.В. Тарасов, А.З. Багерман, И.П. Леонова // Судостроение : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N3. - С. 36-37 : табл.
Мониторинг состояния морских ГТД в эксплуатации позволяет получить информацию о возможных неполадках в проточной части, необходимую для их своевременного распознавания.

73.    Розробка та виготовленя комплексу гідроабразивного устаткування для реалізації екологічно безпечних абразивно-очисних робіт у промислових умовах / В. І. Маруха [и др.] // Наука та інновації : науково-практичний журнал. - 2008. - Том 4, N 6. - С. 60-65 : фото, схема, граф. - Библиогр. в конце ст.
Описан технологический процесс подготовки поверхности металлоконструкций к защите от коррозии. Предложен комплект чертежей на установки гидроабразивной очистки и транспортирования отработанного абразива. Приведены принципиально новая технология очистки и технологические режимы гидроабразивной очистки поверхности при подготовке металлоконструкций к защите от коррозии защитными покрытиями.

74.    Розробка та дослідження покриттів для захисту від фретинг-корозії / В. І. Похмурський, В. М. Мацевітий [и др.] // Проблемы машиностроения : Международный научно-технический журнал. - 2010. - Том 13, N 2. - С. 61-67 : фото, схема, табл., рис. - Библиогр. в конце ст. (7).
Разработаны покрытия с низкой адгезионной активностью для защиты стальных и титановых деталей от фреттинг-коррозии. Установлено, что наиболее эффективным является многослойное вакуумно-плазменное покрытие Cr+(TiCr)Nx10, использование которого обеспечивает повышение долговечности усталостного образца в 20,3 раза при амплитуде напряжения 200 МПа для случая взаимодействия титановых контртел, когда покрытие нанесено только на усталостный образец, а также повышение долговечности усталостного образца в 5,43 раза при амплитуде напряжения 150 МПа в случае взаимодействия стальных деталей при нанесении покрытия на два образца - усталостный и прижимающий.

75.    Сакара А.А. 
Методика построения кинетических диаграмм усталостного разрушения сталей крановых металлоконструкий в коррозионных средах / А. А. Сакара // Вісник Одеського національного морського університету : зб. наук. пр / Мін-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. ун-т. - Одеса : Вид-во ОНМУ, 2008. - Вип. 25. - С. 124-133 : рис., a-граф. - Библиогр. в конце ст. (6 назв.)

76.    Сараев Ю. Н. (д-р техн. наук). 
Расчет размеров валиков коррозионно-стойких покрытий, наносимых ручной дуговой наплавкой модулированным током / Ю. Н. Сараев, А. Г. Лунев, Ю. В. Селиванов // Технология машиностроения : Обзорно-аналитический, научно-технический и производственный журнал. - 2010. - N 2. - С. 24-27 : рис. - Библиогр. в конце ст. (13).
Разработана методика расчета основных геометрических размеров валиков защитных коррозионно-стойких покрытий, получаемых ручной дуговой наплавкой покрытыми электродами модулированным током, учитывающая пространственное положение сварочной ванны и угол наклона электрода к защищаемой поверхности. Предлагаемая методика может быть рекомендована при разработке технологических маршрутов ремонта оборудования для переработки облученного ядерного топлива

77.    Симонов В.И. 
Полимерные ингибиторные пленки для защиты изделий из металлов от коррозии / В.И. Симонов // Упаковка : журнал для виробників та споживачів тари і упаковки. - 2007. - N5. - С. 20-22 : ил

78.    Ставышенко А.С. 
Технология электрохимического полирования поверхности деталей из коррозионно-стойких сталей / А. С. Ставышенко // Технология машиностроения : Обзорно-аналитический, научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 8. - С. 20-22 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Рассмотрены традиционные способы физико-технической обработки поверхности деталей из вязких материалов. Предложена новая прогрессивная технология электрохимического полирования деталей из коррозионно-стойких сталей в режиме нестационарного электролиза.

79.    Суперкоррозия // Судоходство. - 2003. - №3-4. - С. 54.
Принятый в США закон требует, чтобы к 2015 году все плавающие в водах США танкеры имели двойной корпус. Это нововведение позволило значительно уменьшить случаи разлива нефти, но одновременно сильно ускорило коррозию.

80.    Технологии обеспечения коррозионной стойкости трубопроводов : материал технической информации / В.Д. Макаренко, Н.Н. Прохоров, М.Ю. Мухин и др // Технология машиностроения. - 2003. - №1. - С. 35-39.

81.    Технологические методы в экотехнологии защиты окружающей природной среды / В.Г. Старчак, И.Д. Пушкарева, С.Д. Цыбуля, А.И. Яковенко // Экотехнологии и ресурсосбережение : Научно-технический журнал. - 2008. - N1. - С. 49-51 : рис.; табл. - Библиогр. в конце ст.
Показана перспективность технологических методов защиты природной окружающей среды усовершенствованием технологии обеспечения техногенно-экологической эксплуатационной надежности техники экологически опасных производств. Научной основой исследования является установление кинетических и термодинамических закономерностей адсорбционных процессов и их роли в эффективности модификации поверхности твердого тела на примере металлохелатирования.

82.    Технология  восстановления валов с применением продукции Loctite // Судостроение и судоремонт. - 2009. - N 4/5. - С. 42. : фото.

83.    Технология анодной обработки конструкций из титановых сплавов для повышения их электроизоляционных свойств и коррозионной стойкости / В.А. Кононов, С.С. Ушков, В.Ф. Щербинин и др. // Судостроение : Научно-технический и производственный журнал. - СПб. : ФГУП ЦНИИТС, 2006. - №6. - С. 50-51 : рис. - Библиогр. в конце ст
Описание технологии оборудования для электрохимической обработки участков титановых трубопроводов МЛСП "Приразломная", примененных в ФГУП ПО "Севмаш".

84.    Ткаченко В.Н. 
Расчет электрохимической защиты трубопроводных сетей от коррозии методом дискретизации / В.Н. Ткаченко // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2007. - N12. - С. 41-46 : рис.; табл.
Обсуждены возможности метода, предложенного автором для численного расчета поля токов электрохимической защиты от коррозии сложных трубопроводных сетей с неоднородными параметрами.

85.    Томаров Г.В. 
Моделирование физико-химических процессов эрозии-коррозии металлов в двуфазных потоках / Г.В. Томаров, А.А. Шипков // Теплоэнергетика. - 2002. - №7. - С. 7-17.

86.    Томаров Г.В. 
Эрозия - коррозия металлов в многокомпонентных геотермальных потоках / Г.В. Томаров, А.А. Шипков // Теплоэнергетика : Теоретический и научно-практический журнал. - 2006. - N3. -  С. 23-28. - Библиогр. в конце ст.
Предложена классификация механизмов разрушения металлов оборудования геотермальных электростанций. Определены основные критерии подобия и закономерности физико-химических процессов эрозии-коррозии металлов в многокомпонентных геотермальных потоках. Представлены результаты натурных эрозионно-коррозионных испытаниях на ГеоЭС.

87.    Трусов В. И. 
Новые технологии "временной" противокоррозионной защиты / В. И. Трусов, Т. М. Кузинова, И. В. Гармашова // Сборка в машиностроении, приборостроении : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. - 2008. - N 12. - С. 28-31 : табл.
Представлены не требующие "грязной" расконсервации новые технологии с участием ингибиторов атмосферной коррозии ФМТ, НМ-1, ВНХ-Л-20, а также химического преобразователя ржавчины НОТЕХ-К.

88.    Файвисович А.В. 
Расчет остаточного ресурса лопасти гребного винта (кинетика роста поверхностной усталостной трещины) / А.В. Файвисович // Судостроение. - 2002. - №3. - С. 30-33.

89.    Харебов В. Г. 
Автоматизированные системы комплексного коррозионного мониторинга и перспективы применения метода АЭ в их составе / В. Г. Харебов, Ю. С. Попков // Технология машиностроения : Обзорно-аналитический, научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 3. - С. 37-40 : схема, рис., граф. - Библиогр. в конце ст. 

90.    Хватов Б. Н. 
Влияние состояния поверхностного слоя на коррозионно-усталостную прочность лопастей гидромашин / Б. Н. Хватов // Судостроение : Научно-технический и производственный журнал. - 2010. - N 5. - С. 39-43 : табл., граф. - Библиогр. в конце ст. (10)
Исследования влияния разных методов обработки на состояние поверхностного слоя и коррозионно-усталостную прочность стали 06Х12НЗД позволили получить новые представления о влиянии деформационно-напряженного состояния металла поверхностного слоя на его электрохимическую стабильность и прочность в условиях циклической нагрузки в коррозионной среде. Приведены практические рекомендации по назначению рациональных методов финишной обработки крупных криволинейных поверхностей для обеспечения высокой коррозионно-усталостной прочности лопастей гребных винтов, гидромашин различных типов.

91.    Чертов В. М. 
Барьерные покрытия на коррозионно-стойкой стали / В. М. Чертов // Технология машиностроения : Обзорно-аналитический, научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 1. - С. 6-8. - Библиогр. в конце ст.

92.    Чигиринец Е.Э. 
Исследование ингибирующих свойств водных экстрактов косточковых препаратов  / Е.Э. Чигиринец, С.Ю. Липатов // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2003. - №6. - С. 38-41. - Библиогр. в конце ст.
Установлено, что максимальное торможение скорости коррозии металла происходит в водных косточковых экстрактах абрикоса, персика, скорлупы грецкого ореха и чешуи сосновой шишки. Показано, что в водных экстрактах растительных косточковых препаратов на поверхности металла образуются хемосорбционные пленки, свойства которых определяют защитный эффект.

93.    Шолом В.Ю. 
Защита металлоизделий от коррозии / В.Ю. Шолом, Н.В. Савельева // Технология машиностроения. - 2003. - №6. - С. 50-52.
94.    Шолом В.Ю. 
Оборудование для ускоренных испытаний эффективности антикоррозионной защиты / В.Ю. Шолом, А.М. Казаков, Н.В. Савельева // Технология машиностроения. - 2003. - №6. - С. 59-60.

95.    Экологические безопасные способы защиты стали от коррозии в воде. 1. Влияние минерализации воды на коррозию малоуглеродистой стали / Н. А. Белоусова, М. И. Донченко [и др.] // Энерготехнологии и ресурсосбережение : науч.-техн. журн. - 2010. - N 4. - С. 33-37 : табл., граф. - Библиогр. в конце ст. (6).
Методом поляризационного сопротивления исследовано изменение во времени скорости коррозии образца Сталь 20 в воде с разной степенью минерализации. Показано, что в отсутствии перемешивания, а также в начальное время перемешивания скорость коррозии мало зависит от содержания солей в модельной воде. После 50 ч испытаний в перемешиваемой жесткой воде скорость коррозии снижается примерно в 2 раза, а в мягкой воде остается почти постоянной. Коррозионное поведение стали проанализировано с точки зрения формирования на ее поверхности пленок малорастворимых соединений из компонентов раствора и продуктов коррозии стали.

96.    Экоресурсы для противокорозионной защиты стали / О. И. Сизая, О. Н. Савченко [и др.] // Энерготехнологии и ресурсосбережение : науч.-техн. журн. - 2010. - N 4. - С. 37-42 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. (15).
С целью поиска эффективных и экологически безопасных ингибиторов на основе сырья растительного происхождения исследована противокоррозионная активность веществ водных вытяжек из сельскохозяйственных культур: чеснока, лука, зерен горчицы и рапса. При введении этих компонентов в нейтральную коррозионную среду (3 % NaCl) наблюдается торможение коррозии стали - защитный коэффициент 70-92 %. Растительные ингибиторы могут составить успешную конкуренцию традиционным синтетическим ингибиторам.

97.    Экспериментальное исследование поведения октадециламина в перегретом паре и на контактирующих с ним металлах / И.Я. Дубровский, Н.Б. Эскин, А.Н. Тугов, А.В. Аникеев // Теплоэнергетика. - 2004. - №7. - С. 32-35. - Библиогр. в конце ст.
Представлены результаты исследований условий образования вязких отложений октадециламина (ОДА) и продуктов его деструкции при введении водной эмульсии ОДА в перегретый пар. Приведены данные о поведении этих отложений при контакте их с перегретым паром после прекращения дозирования ОДА.

98.    Эксплуатационный контроль трубопроводов, подверженных эрозионно-коррозионному износу / В. И. Бараненко [и др.] // Теплоэнергетика : Теоретический и научно-практический журнал. - 2009. - N 5. - С. 20-27 : табл., граф. - Библиогр. в конце ст.
Обсуждаются особенности организации эксплуатационного контроля трубопроводов, подверженных эрозионно-коррозионному износу. Анализируется влияние отложений продуктов коррозии на достоверность эксплуатационного контроля. Показано, что при проведении эксплуатационного контроля фиксируется совместная толщина неповрежденного металла и отложений твердых продуктов коррозии, по этой причине фиксируется толщины стенок как больше, так и меньше номинальных толщин. Рассмотрены вопросы, связанные с организацией эксплуатационного контроля толщин стенок трубопроводов, обоснованием объемов и периодичности контроля, использованием компьютерных кодов.

99.    Ягова И.В. 
Электрополимеризованные защитные покрытия металлических конструкций / И.В. Ягова, С.С. Иванов, В.В. Ягов // Технология машиностроения. - 2003. - №4. - С. 27-30. - Библиогр. в конце ст.

Просмотрены журналы с 2003г. по 2010г.:

1.	Вісник Одеського національного морського університету. Вип.. 25
2.	Вестник двигателестроения
3.	Доповіді Національної Академії наук України
4.	Инженерная экология
5.	Машиностроитель
6.	Методи та прилади контролю якості
7.	Металознавство та оброботка металів
8.	Наука та інновації
9.	Проблемы машиностроения и надежности машин
10.	Проблемы прочности
11.	Промышленная энергетика
12.	Судоходство
13.	Сборка в машиностроении, приборостроении
14.	Судостроение
15.	Судостроение и ремонт
16.	Теплоэнергетика
17.	Технология машиностроения
18.	Упаковка
19.	Электричество
20.	Энергетик
21.	Экотехнологии и ресурсосбережение

Дополнительная информация
Коррозией металлов в грунте, атмосфере, в морской и(ли) речной воде, диагностикой коррозии и методами противокоррозионной защиты занимаются Маршаков Андрей Игоревич (495) 334-98-05
 E-mail mar@ipc.rssi.ru зав лабораторией коррозии металлов, д-р химических наук
Щербаков Александр Иванович (495)334-98-30 E-mail scherbakov@ipc.rssi.ru зав.коррозии металлов и сплавов, д-р химических наук

Составитель:Спанчак А. Г., библиограф ИБО НБ