СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Экология - 1

Библиографический список

К 60-ЛЕТИЮ СевНТУ

Севастополь
2011

	Вниманию пользователей информации представлен 1 выпуск библиографического списка «Экология».
	Опубликованный материал, который составляет 197библиографических записей, издан на украинском и русском языках в Украине и за её пределами. Библиографическое описание составлено согласно ГОСТ 7.1-2006.
	Структура списка включает вступительное слово и 5 тематических разделов. В тематических разделах источники расположены в алфавитном порядке авторов и заглавий, в сквозной нумерации.
	Библиографический список предназначен для профессорско-преподавательского состава университета и студентов.

Общие вопросы экологии. Экологические технологии

1.	Адсорбционно-каталитическая очистка и обеззараживание питьевой воды / Н.А. Коваленко, А.Ю. Кочетков, Е.Л. Паршина и др // Экологические системы и приборы. - 2003. - №4. - С. 20-25.

2.    Алыкова Т.В. 
Новый сорбент для очистки воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения / Т.В. Алыкова // Экологические системы и приборы. - 2004. - №4. - С. 20-23. - Библиогр. в конце ст. Для очистки воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения использованы сорбенты СВ-4 и СВ-10, получаемые путем нехимической переработки опок Астраханской обл. Определен ряд компонентов и показателей, характеризующих эффективность действия и экологическую безопасность сорбентов.

3.    Андрианов В.А. 
Последствия поступления элементарной серы в компоненты водной экосистемы дельты Волги / В.А. Андрианов, Г.И. Сокирко // Экологические системы и приборы. - 2004. - №1. - С. 42-46. - Библиогр. в конце ст. Описывается актуальная проблема региона, являющегося в настоящее время одним из ведущих производителей серы в мире. Учитывая высокую рыбохозяйственную ценность водотоков дельты р. Волги, а также недостаточную изученность влияния элементарной серы на качество водных объектов, проводились данные исследования. Многолетний мониторинг не выявил существенных изменений качества компонентов водной экосистемы. Однако продолжение наращивания добычи сырья в данном регионе возможно только при условии стабилизации объема выброса кислых газов и снижения удельной техногенной нагрузки.

4.    Антипов В.А. 
Экологические технологии: утилизация кубовых остатков производства металлилхлорида / В.А. Антипов // Инженерная экология. - 2003. - №2. - С. 50-58.

5	Аккумулирование природного радиоэлемента полония зоопланктонными организмами Черного моря / Г.Е. Лазоренко, Г.Г. Поликарпов, З.А. Романова, А.Е. Кидейс // Доповіді НАН України. - 2003. - №1. - С. 185-190.

6.    Алибеков С.Я. 
Экологические технологии: интенсификация процесса очистки сточных вод от ионов никеля / С.Я. Алибеков, В.В. Фоминых // Инженерная экология. - 2003. - №3. - С. 55-58. - Библиогр. в конце ст.
7.    Амелькин А.А. 
Формирование управляемых жизненных микросред / А.А. Амелькин // Экологические системы и приборы. - 2003. - №1. - С. 11-13. Устройство для санитарно-гигиенической обработки воздуха представляет собой разновидность воздухоочистителя - ионизатора. Приложениями проекта являются 1). управление любыми аэробными живыми системами в целях стимуляции или ингибирования жизнедеятельности, 2). лечебно-профилактическое и офисно-бытовое приложение.

8.    Андрианов А.П. 
Получение питьевой воды с помощью мембранного метода ультрафильтрации / А.П. Андрианов // Экологические системы и приборы. - 2003. - №4. - С. 15-18.

9.    Бурмистров Е.Г. 
Повышение экологической безопасности судостроительного производства методами инженерной оптимизации / Е.Г. Бурмистров // Судостроение. - 2003. - №5. - С. 49-51. - Библиогр. в конце ст.

10.    Болтенко Э.А. 
Технические средства поканального контроля расходов воды реактора РБМК с формированием сигнала аварийной защиты при разгерметизации группового коллектора / Э.А. Болтенко, В.П. Шаров // Экологические системы и приборы. - 2003. - №4. - С. 11-14.

11.    Булгаков Н.П. 
Влияние трансгрессий и регрессий океана на концентрацию СО2 в атмосфере / Н.П. Булгаков, А.Х. Дегтерев // Доповіді НАН України. - 2003. - №4. - С. 104-106.

12.    Бухаров М.Н. 
Итерационная технология для разработки экологических компьютерных программ / М.Н. Бухаров // Экологические системы и приборы. - 2003. - №1. - С. 25-29. Технология "Оберон - 2000" основана на опережающей разработке документации для пользователей ещё до начала кодирования программы. Она может использоваться для разработки прикладных программ в таких предметных областях, как экология, медицина, торговля, строительство и др.

13.    Вигдорович В.И. 
Эколого-токсикологические характеристики компонентов антикоррозионных консервационных составов на масляной основе / В.И. Вигдорович, Л.Е. Цыганкова, Н.В. Шель // Инженерная экология. - 2003. - №5. - С. 27-38. - Библиогр. в конце ст.

14.    Вихрев Ю.В. 
Повышение эффективности и улучшение экологических характеристик современных энергоустановок / Ю.В. Вихрев // Энергетик. - 2002. - N3. - С. 9-11.

15.    Влияние комплексной обработки дизельного топлива на его характеристики / А.И. Мишин, Ю.Н. Жарченков, В.В. Тайц и др // Автомобильная промышленность. - 2002. - №5. - С. 33-35.

16	Геохімічні критерії оцінки ступеня забруднення грунтів / Е.Я. Жовинський, І.В. Кураєва, А.І. Радченко, К.В. Гайдихович // Доповіді НАН України. - 2003. - №5. - С. 110-115.

17.    Грязев В.Ю. 
Экологические технологии: методы оптимизации очистки сточной воды от биогенных элементов на канализационных очистных сооружениях / В.Ю. Грязев, Л.Ф. Комарова // Инженерная экология. - 2004. - №1. - С. 37-43. - Библиогр. в конце ст.

18.    Гуральник Д.Л. 
Методика разграничения поверхностных вод разного происхождения по совокупности результатов измерений судового природоохранного комплекса / Д.Л. Гуральник, К.Е. Кассациер // Экологические системы и приборы. - 2004. - №1. - С. 15-18. - Библиогр. в конце ст. Предложен алгоритм обнаружения и разграничения по площади акватории вод разного происхождения с помощью одновременного использования информации, получаемой по различным измерительным каналам судового природоохранного комплекса (СПК). Приведены результаты использования этого метода на акваториях рек Невы и Волги.

19.    Гусейнов Р.М. 
Физико-химические аналоги некоторых законов экологии / Р.М. Гусейнов, К.Д. Магомедова, М.С. Хасиханов // Инженерная экология. - 2003. - №5. - С. 56-60. - Библиогр. в конце ст.

20.    Демидик В.Н. 
Экология и ресурсосбережение в литейном производстве / В.Н. Демидик, В.Т. Мосейчук // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2001. - N6. - С. 57-61.

21.    Данилко В.К. 
Методологічні підходи до формування екологічної статистики в Україні : общественно-политическая литература / В.К. Данилко // Статистика України. - 2004. - №1. - С. 13-17. - Библиогр. в конце ст.

22.    Долгоносов Б.М. 
Проблемы обеспечения качества воды в природно-технологическом комплексе водоснабжения / Б.М. Долгоносов // Инженерная экология. - 2003. - №5. - С. 2-14. - Библиогр. в конце ст.

23.    Дудкин В.И. 
Комплексный подход к анализу эколого-экономических показателей цикла поршневых ДВС / В.И. Дудкин, В.И. Волков, Е.М. Янкин // Двигателестроение. - 2003. - №1. - С. 32-35.

24.    Єгорова Т.М. 
Прогнозні Co, Mo, Mn, Zn біохімічні субрегіони України / Т.М. Єгорова // Доповіді НАН України. - 2003. - №11. - С. 201-207. - Бібліогр. в кінці ст. 

25.    Егоров Ю.А. 
Оценка радиационной опасности трития, нарабатываемого на АЭС / Ю.А. Егоров // Инженерная экология. - 2004. - №1. - С. 44-55. - Библиогр. в конце ст.

26.    Желібо Є.П. 
Ефективність методів водоочищення щодо екологічності виробництва / Є.П. Желібо, Н.Л. Авраменко // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2003. - №5. - С. 53-56. - Библиогр. в конце ст.

27.    Зайцев Ю.П. 
Экологические процессы в критических зонах Черного моря: синтез результатов двух направлений исследований с середины ХХ до начала ХХI веков / Ю.П. Зайцев, Г.Г. Поликарпов // Морской экологический журнал. - 2002. - Т.1, Вып.1. - С. 33-55.

28.    Зеленько Ю.В. 
Выбор оптимальных сорбентов для поглощения разливов нефтепродуктов при авариях / Ю.В. Зеленько, В.Н. Плахотник // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2003. - №6. - С. 67-69. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены разные аспекты утилизации отходов, образующихся при ликвидации экологических последствий аварий при перевозках нефтепродуктов. Приведены результаты определения теплотворной способности и зольности продуктов поглощения разливов дизельного топлива различными сорбентами. Данные могут быть использованы при создании энерго- и ресурсосберегающих технологий защиты окружающей среды в перевозочных процессах на транспорте.

29.    Зажигалов В.А. 
Перспективы использования углеродсодержащих катализаторов в экологических процессах охраны воздушного бассейна (Обзор) / В.А. Зажигалов // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2002. - N2. - С. 64-76.

30.    Звонов В.А. 
Токсикологическая опасность дизельного аэрозоля / В.А. Звонов, Е.А. Симонова // Технология машиностроения. - 2003. - №3. - С. 65-68. - Библиогр. в конце ст.

31.    Извекова Т.В. 
Хлорорганические поллютанты в природном источнике водоснабжения и питьевой воды г. Иванова / Т.В. Извекова, В.И. Гриневич, В.В. Костров // Инженерная экология. - 2003. - №3. - С. 49-54. - Библиогр. в конце ст.

32.    Ильин В.И. 
Модульная система для электрохимической очистки сточных вод / В.И. Ильин // Экологические системы и приборы. - 2003. - №10. - С. 13-16. Модульная система предназначена для очистки сточных вод от взвешенных, эмульгированных и растворенных загрязняющих компонентов и для обессоливания с последующим возвратом технической воды и ценных компонентов в производство. Систему можно применять в любых отраслях народного хозяйства, а также для обеззараживания бытовых вод. Обработка осуществляется электрохимическим способом с нерастворимыми электродами. Степень очистки составляет 95-99 %, производительность - 10 куб. метров в час.

33.    Карпухин В.А. 
Экспериментальное исследование продуцирующей способности аппаратуры для аэроионопрофилактики / В.А. Карпухин, П.В. Лепихов // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. - 2001. - N9. - С. 57-65.

34.    Касьянов А.О. 
Численное моделирование антенн радиолокационного измерителя параметров морского волнения : материал технической информации / А.О. Касьянов // Изв. вузов. Радиоэлектроника. - 2003. - Т. 46, № 6. - С. 12-20.
Рассмотрено электродинамическое моделирование антенн радиолокационного измерителя параметров морского волнения самолета-амфибии Бе-200, разработанного Таганрогским государственным радиотехническим университетом по заданию и при участии Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева.

35.    Каталитическое действие некоторых веществ на озон, используемый для обеззараживания воды / В.В. Гутенев, И.А. Денисова, Л.Ф. Кирьянова, А.И. Ажгиревич // Экологические системы и приборы. - 2003. - №3. - С. 23-27.
Рассматривается возможность расширения ассортимента традиционно применяемых дезинфектантов для надлежащей подготовки воды питьевого и технологического водоснабжения. Приводится уравнение регресии для оценки активности озона при использовании в качестве катализатора ионов меди.

36.    Каталитическое сжигание топлива – один из способов повышения экологических характеристик энергетических установок / А.Д. Терещенко, И.Н. Карп, Т.А. Леванюк и др // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2003. - №2. - С. 27-30.
Показано влияние оксидной подложки, активизирующих и стабилизирующих добавок на активность и стабильность катализатора при работе в условиях высоких температур.

36.    Кизильштейн Л.Я. 
Элементы - примеси и экологические проблемы угольной энергетики / Л.Я. Кизильштейн, С.В. Левченко // Теплоэнергетика. - 2003. - №12. - С. 14-19. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены вопросы распределения элементов - примесей между составными компонентами угля и их способность переходить в газовую фазу продуктов сжигания при высокотемпературном нагреве в паровых котлах тепловых электростанций. Приведены примеры расчетных построений полей концентраций элементов - примесей в атмосферном воздухе для ТЭС разной мощности. Изложены принципы определения их опасных концентраций в углях.

37.    Кочетов Г.М. 
Регенерация тяжелых металлов из промывных сточных вод гальванических производств / Г.М. Кочетов, В.Е. Терновцев, Б.М. Емельянов // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2004. - №1. - С. 35-37. - Библиогр. в конце ст. Разработана малоотходная сорбционная технология очистки кислых сточных вод гальванических производств. Данная технология позволяет снижать концентрацию токсичных загрязнений до норм существующих стандартов и обеспечивает замкнутый цикл водооборота. Предложен эффективный метод регенерации ионообменной смолы с последующей переработкой элюата. Показана возможность селективного извлечения ионов тяжелых металлов из элюата.

38.    Колпаков С.П. 
Повышение экологической безопасности судовых паровых котлов путем уменьшения эмиссии оксидов азота / С.П. Колпаков // Судостроение. - 2002. - №5. - С. 29-30.

39.    Комплексное изучение радиоактивного и химического загрязнения водоемов в районе расположения хранилища отходов радиевого промысла / Т.И. Евсеева, С.А. Гераськин, И.И. Шуктомова, Е.С. Храмова // Экология. - 2003. - №3. - С. 176-183.

40.    Коренев В.М. 
О пневмоаккумулирующих газотурбинных электростанциях / В.М. Коренев, И.И. Ларин, Л.К. Сильверстов // Энергия: экономика, техника, экология. - 2002. - №8. - С. 35-39.
41.    Костенко Н.в. 
Ресурсосберегающая экологически чистая технология и оборудование для получения тонкодисперсных систем / Н.в. Костенко // Промышленная теплотехника. - 2003. - Т.25, №2. - С. 47-51. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрен процесс диспергирования материалов в высокотурбулизованных скоростных вихревых потоках с наложением самовозбуждающихся низкочастотных акустических колебаний, показаны преимущества технологий и оборудования на основе этих процессов над традиционными.

42.    Кукис В.С. 
Утилизация теплоты отработавших газов как средство повышения мощностных, экономических и экологических показателей поршневых ДВС / В.С. Кукис // Авіаційно-космічна техніка і технологія. - 2003. - Вип.6(41). - С. 174-175. - Бібліогр. в кінці ст. 

43.    Купрюнин А.А. 
Вариант технического решения очистки газовых выбросов от оксидов азота с использованием природного цеолита / А.А. Купрюнин, А.С. Заворин, О.И. Будилов // Экологические системы и приборы. - 2003. - №4. - С. 8-10.

45.    Лазуткина Ю.С. 
Экологические технологии: исследование закономерностей ректификационного разделения алкилата при создании малоотходной технологии производства моноалкибензолов / Ю.С. Лазуткина, Л.Ф. Комарова, Л.В. Полякова // Инженерная экология. - 2004. - №1. - С. 29-36. - Библиогр. в конце ст.
Цель исследований: разработка малоотходной технологии производства моноалкибензолов.

46.    Ларин В. 
Технологические и экономические проблемы утилизации российских АПЛ / В. Ларин // Энергия: экономика, техника, экология. - 2002. - №8. - С. 44-51.

47.    Мікробіологічні аспекти фітодезактивації забруднених радіонуклідами грунтів / М.І. Павленко, Ю.О. Кутлахмедов, Н.В. Зезіна, В.П. Кухар // Доповіді НАН України. - 2003. - №1. - С. 190-195.

48.    Максимов Ю.Б. 
Модернизация дизелей семейства ГАЗ-560 до уровня норм "Евро-3" / Ю.Б. Максимов, Ю.В. Кудрявцев // Автомобильная промышленность. - 2002. - N5. - С. 10-12.

49.    Марков В.А. 
Экологические показатели ДВС / В.А. Марков, С.А. Аникин, Е.А. Сиротин // Автомобильная промышленность. - 2002. - N2. - С. 13-15.

50.    Майстренко М.А. 
Криогенный способ судоподъема для очистки Балтийского моря от химического оружия / М.А. Майстренко, А.А. Журавлев // Судостроение. - 2004. - №1. - С. 60-62.

51.    Максимов А.Ю. 
Применение метода электроосаждения в интегральных измерениях радона / А.Ю. Максимов, А.А. Котляров // Экологические системы и приборы. - 2003. - №11. - С. 8-11. - Библиогр. в конце ст. Применение метода электроосаждения дочерних продуктов распада в измерениях средней по времени объемной активности (ОА) радона обладает рядом преимуществ. Проведены расчеты чувствительности интегральных датчиков радона с электроосаждением, учитывающие разные механизмы осаждения.

52.    Максимова С.В. 
Моделирование процессов образования биогаза на полигонах твердых бытовых отходов / С.В. Максимова, И.С. Глушанкова, О.Я. Вайсман // Инженерная экология. - 2003. - №4. - С. 332-40. - Библиогр. в конце ст.

53.    Миронов И.И. 
Современная концепция обеспечения экологической безопасности транспортного комплекса / И.И. Миронов, А.И. Мазур, А.И. Симонова // Экологические системы и приборы. - 2003. - №1. - С. 38-45. Рассмотрена концепция обеспечения экологической безопасности транспортных средств.

54.    Мирцхулава Ц.Е. 
Попытка ориентировочной оценки продолжительности жизни с применением теории усталостного разрушения / Ц.Е. Мирцхулава // Экологические системы и приборы. - 2004. - №4. - С. 35-51. - Библиогр. в конце ст. Описывается попытка разработки методологии приближенно - ориентировочного прогнозирования продолжительности жизни (ПЖ) и роль притязания в её сокращении. Задача решается с помощью принципов механики усталостного разрушения, теории надежности, а также стохастических кинетических уравнений физики и уравнения Фоккера - Планка - Колмогорова. Для упрощенного решения использовано характерологическое описание стресса.

55.    Модели и алгоритмы водных экосистем / С.А. Редкозубов, А.Э. Адигамов, С.Н. Дербунович, А.О. Кордюков // Экологические системы и приборы. - 2003. - №10. - С. 48-53
Затронута проблема загрязнения водных экосистем. Представлены математические модели и подходы к оценкам причин и степени загрязнения экосистем. В качестве примера рассматривается влияние Астраханского газового комбината на экосистему Волги.

56.    Натишвили О.Г. 
Расчетная схема удаления нефти с поверхности водоема / О.Г. Натишвили, В.И. Тевзадзе // Экологические системы и приборы. - 2004. - №2. - С. 52-54. - Библиогр. в конце ст.
Предложена расчетная схема удаления разлитой нефти с поверхности водоема с применением эрлифта. Путем решения одномерных уравнений движения и неразрывности нефтевоздушной смеси получены зависимости, дающие возможность определить рабочие параметры эрлифта и компрессора.

57.    Неяченко И.И. 
Метод оценки смесеобразования в бензиновых двигателях внутреннего сгорания / И.И. Неяченко // Авіаційно-космічна техніка і технологія. - 2003. - Вип.6(41). - С. 12-17. - Бібліогр. в кінці ст. 

58.    Николайчук А.Д. 
Получение активных углей из отработанных автопокрышек / А.Д. Николайчук, М.Т. Картель, Н.В. Сыч // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2004. - №1. - С. 42-48. - Библиогр. в конце ст. Показано, что получаемые активные угли обладают высокой адсорбционной активностью и могут найти практическое применение в технологии очистки сточных вод от загрязнений различного характера. Производство активных углей на основе указанного сырья открывает возможности получения дешевых сорбентов с одновременной утилизацией отработанных покрышек.

59.    Николаенко А.В. 
Экологические проблемы утилизации автомобильных отработавших масел / А.В. Николаенко, А.П. Картошкин // Автомобильная промышленность. - 2002. - №5. - С. 32-33.

60.    Обеспечение экологической безопасности выбросов химводоочистки АЭС / А.В. Паламарчук, А.А. Мадоян, М.Ю. Лукашов, А.В. Нубарьян // Теплоэнергетика. - 2002. - №5. - С. 75-77.

61.    Оценка возможности существования в почвах поляризованных частиц ила и мелкой пыли / Г.Н. Федотов, Е.И. Пахомов, А.Д. Неклюдов, А.И. Поздняков // Экологические системы и приборы. - 2004. - №1. - С. 34-37. - Библиогр. в конце ст. Выдвинуто предположение о возможности существования в почвах электрических диполей микронных размеров. Эксперименты, проведенные при помощи микроскопа МБИ-11, по изучению движения частиц почвенных суспензий в низкочастотных электрических полях подтвердили это предположение и позволили уточнить причины возникновения диполей.

62.    Оценка токсичности изделий из бумаги по структурно-физиологическому состоянию популяции клеток SCENEDESMUS QUADRICAUDA / В.И. Ипатова, А.Г. Дмитриева, Е.Е. Коломенская, В.Ю. Прохоцкая // Экологические системы и приборы. - 2004. - №3. - С. 39-41. - Библиогр. в конце ст. Предложен метод оценки токсичности изделий из бумаги по структурно-физиологическому состоянию популяции клеток культуры зеленой хлорококковой водоросли SCENEDESMUS QUADRICAUDA. Метод является перспективным и может быть рекомендован для экспресс-оценки токсичности бумаги и изделий из неё.

63.    Пампуро В.И. 
Система комплексных показателей для оптимального управления качеством экологически опасных объектов : материал технической информации / В.И. Пампуро // Доповіді НАН України. - 2003. - №3. - С. 190-197.

64.    Переработка металлоотходов с использованием электрошлаковых технологий / И.А. Рябцев, Ю.М. Кусков, О.Г. Кузьменко, И.П. Лентюгов // Вестник машиностроения. - 2003. - №11. - С. 76-80. - Библиогр. в конце ст. На примерах переплава и наплавки с использованием стружки инструментальных сталей, шламовых и зольных отходов, медной сечки и на основании положительных результатов применения переплавленного металла в виде конечного продукта либо полуфабриката показана перспективность такого подхода для вовлечения вторичных ресурсов в производство. Предлагаемые электрошлаковые технологии могут рассматриваться как одно из перспективных направлений в ряду существующих в настоящее время различных методов переработки отходов. Они позволяют решить не только материально-технические, но и экологические проблемы.

65.    Перспективные направления защиты воздушной среды в коксохимическом производстве / Л.С. Кузнецова, Ю.Б. Должанская, Г.В. Долгарев и др // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2001. - N6. - С. 49-52.

66.    Повышение экологической безопасности угледобычи путем термохимической переработки углесодержащих отходов / В.Г. Носач, В.И. Родионов, А.А. Шрайбер, Е.В. Скляренко // Промышленная теплотехника. - 2003. - Т.25, №4. - С. 86-89. - Библиогр. в конце ст. Обсуждаются возможности утилизации отходов угледобычи и углеобогащения, содержащих значительное количество органических веществ. Показано, что наиболее целесообразно использовать методы термохимической переработки отходов, в частности, технологию внутриотвальной газификации и двухступенчатое сжигание. Проводится оценка экономической эффективности предлагаемых мероприятий.

67.    Покровский С.Г. 
Ландшафтно-экологическое обоснование создания полигонов твердых бытовых отходов в Истринском и Солнечногорском районах Московской области / С.Г. Покровский // Экологические системы и приборы. - 2004. - №1. - С. 23-27. - Библиогр. в конце ст. Обосновывается необходимость тщательного анализа ландшафтных и экологических условий территории двух административных районов при выборе площадок. Предлагается расчет величин частных и общих критериев потенциального негативного воздействия полигонов на окружающую среду с помощью методов весового и масштабного ранжирования.

68.    Примиский В.Ф. 
Инструментальный контроль промышленных газов / В.Ф. Примиский // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2004. - №1. - С. 57-63. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрена структура построения, приведены технические характеристики и описана работа компьютеризированной газоаналитической системы контроля выбросов промышленных газов в энергетических установках на примере мусоросжигательного производства. Проанализированы особенности применения системы для экологического мониторинга и оптимизации процесса горения. Приведен компьютерный алгоритм обработки измерительной информации с газоанализаторов.

69.    Проблемы и перспективы фитодеконтаминации и фитомикробной ремедиации почв, загрязненных радионуклидами / Ю.А. Кутлахмедов, Н.В. Зезина, А.Н. Михеев и др // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2004. - №1. - С. 49-52. - Библиогр. в конце ст. Показана принципиальная возможность с помощью растений произвести очистку загрязненных радионуклидами почв. Разработана и испытана система управления эффективностью фитодезактивации. Установлено, что внесение селекционированных микробных ассоциаций в загрязненную почву увеличивает вынос поллютантов из неё в 2-3 раза. Предложенная система средств и методов образует реальный макет будущей технологии фитомикробной ремедиации загрязненных радионуклидами почв Украинского Полесья.

70.    Пунько Б. 
Проблемы эколого-экономического менеджмента окружающей среды / Б. Пунько // Экономика Украины. - 2001. - N8. - С. 6065.

71.    Пындак В.И. 
Экологическая, быстродействующая, многократно резервированная система гидравлического управления подводным устьевым оборудованием / В.И. Пындак, Б.Г. Стахов, В.Н. Тетерин // Экологические системы и приборы. - 2003. - №11. - С. 12-15. - Библиогр. в конце ст. Экологическая безопасность системы достигается за счет применения спецжидкостей, резервирования источников энергии, каналов и элементов управления, повышения её быстродействия. Последнее стало возможным благодаря разомкнутой системе гидроуправления, спец. пневмогидроаккумуляторам, многоканальным шлангам, подводным

72.    Рациборинский Н.Л. 
"Охранная грамота" для атмосферы / Н.Л. Рациборинский // Экология и жизнь. - 2002. - №4. - С. 60-65.

73.    Ризун В. 
Минимизация рисков экологических проектов / В.Ризун, А.Коваленко // Бизнес информ. - 1999. - N13-14. - С. 88 - 89.

74.    Разработка эффективной конструкции биореактора для очистки поверхностных сточных вод АО "АвтоВАЗ" / Ж.С. Потехина, Н.Р. Петрова, Д.В. Лукин, Д.Е. Быков // Вестник машиностроения. - 2004. - №2. - С. 70-72.

75.    Ранжирование токсичных химикатов по приоритетности контроля в окружающей природной среде на объекте уничтожения химического оружия / Н.И. Алимов, Л.В. Шульга, А.М. Антохин, О.Н. Алимов // Экологические системы и приборы. - 2004. - №2. - С. 21-24. - Библиогр. в конце ст. Сформирован перечень загрязнителей, подлежащих контролю при функционировании объекта уничтожения химического оружия в районе пгт. Горный Саратовской обл.

76.    Ручкинова О.И. 
Экологические технологии: обзор основных направлений использования нефтеотходов в качестве вторичного сырья / О.И. Ручкинова // Инженерная экология. - 2004. - №1. - С. 2-17. - Библиогр. в конце ст. В статье рассмотрены основные направления использования нефтеотходов. Предложена систематизация этих направлений в зависимости от происхождения, состава нефтеотхода и его массовой доли в продукте.

77    Сафин Р.Р. 
К вопросу получения сероводорода для аналитических целей / Р.Р. Сафин, З.Ф. Исмагилова, Л.Б. Кириллова // Экологические системы и приборы. - 2003. - №4. - С. 26-28.

78.    Садовников Р.Н. 
Оценка достоверности решений по защите населения после крупномасштабной радиационной аварии / Р.Н. Садовников // Экологические системы и приборы. - 2004. - №4. - С. 55-57. - Библиогр. в конце ст. Предложена методика оценки достоверности принятия решения о мерах защиты населения при ликвидации последствий радиационной аварии. Построена зависимость достоверности принятия решения о мерах защиты населения от погрешности прогноза доз облучения.

79.    Сакович Л.М. 
Екологічне забеспечення експлуатації стаціонарних передавальних радіоцентрів / Л.М. Сакович, О.М. Терещенко, В.Д. Жеребило // Зв'язок. - 2004. - № 1. - С. 65-68. Мета пропонованої статты - розглянути питання практичної реалізації екологічного забеспечення експлуатації стаціонарних передавальних радіоцентрів та запропонувати конкретні рекомендації щодо зниження зазначеного негативного впливу різних факторів.

80.    Сафин Р.Р. 
Новые технологии для улучшения экологической ситуации в регионах добычи и переработки сернистых нефтей / Р.Р. Сафин // Экологические системы и приборы. - 2004. - №1. - С. 37-39. - Библиогр. в конце ст. Значение процессов извлечения и утилизации сероводорода в последние годы возрастает в связи с вовлечением в разработку новых сернистых нефтей и сероводородсодержащих углеводородных газов. Предложены и находятся на различных стадиях апробации технологии, основанные на окислении сероводорода в серу с использованием гетерогенных катализаторов в стационарном и в кипящем слое катализатора (КСК).

81.    Скалабан В.Д. 
Кадастр и мониторинг земель в системе управления земельными ресурсами / В.Д. Скалабан, В.П. Сухомлин // Экологические системы и приборы. - 2003. - №10. - С. 17-23. - Библиогр. в конце ст. Рассматривается реализация экологически сбалансированного адаптивного землепользования с учетом специф. условий России. Использование современных методов управления сложными социально-экологическими объектами, перспективы развития кадастра и мониторинга земель как информационной основы управления земельными ресурсами.

82.    СВЧ-энергия на страже экологии / Я. Старец, А. Кочергин, Г. Гундобин, Л. Рассудова // Электроника: Наука. Технология. Бизнес. - 2002. - № 5. - С. 58-59.

83.    Сергиенко И.В. 
Общая концепция управления риском экологических, техногенных и социогенных катастроф / И.В.Сергиенко, В.М.Яненко, К.Л.Атоев // Кибернетика и системный анализ. - 1997. - N2. - С. 65-86.

84.    Сердюк А.И. 
Восстановление Fe3+ в Fe2+ в отработанном электролите свинцово-кислотных аккумуляторов электрохимическим методом / А.И. Сердюк, Т.С. Башевская, В.И. Подмарков // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2003. - №3. - С. 37-40. - Библиогр. в конце ст.  Изучены условия восстановления железа из трехвалентного в двухвалентное состояние в серной килоте, используемой в качестве электролита свинцово-кислотных аккумуляторов, электрохимическим методом. Установлено, что оптимальными условиями восстановления являются плотность тока 300 А/м2, температура 24-27 гр. С и производительность на катоде 16 л/м2.

85.    Современные междисциплинарные модели экосистемы Черного моря / В.А. Иванов, С.П. Любарцева, Э.Н. Михайлова, Н.Б. Шапиро // Морской экологический журнал. - 2003. - Т.2, №1. - С. 12-31. - Библиогр. в конце ст.

86.    Стельмашук В. 
Активные угли для очистки воды от фосфор- и фторорганических отравляющих веществ / В. Стельмашук // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2003. - №6. - С. 56-62. - Библиогр. в конце ст.

87.    Улучшение тактико-технических и экологических показателей установок очистки воды, эксплуатируемых в зонах чрезвычайных экологических ситуаций / О.И. Монтвила, В.В. Найденко, В.Я. Микиртычев и др // Экологические системы и приборы. - 2003. - №11. - С. 16-22. - Библиогр. в конце ст. Рассматривается возможность повышения тактико-технических характеристик существующих станций комплексной очистки на основе использования электролитически полученных ионов некоторых металлов. Оценивается возможность использования войсковых фильрационных станций и пути их модернизации для экологически оправданного обеспечения сельских населенных пунктов.

88.    Фурдуй Л. 
Проблемные вопросы переработки отходов производственной деятельности в морских портах Украины / Л. Фурдуй // Судоходство. - 2003. - №9-10. - С. 63.

89.    Хоботова Э.Б. 
Обработка травильного медно-аммиачного раствора для решения экологической проблемы / Э.Б. Хоботова, В.И. Ларин, В.В. Даценко // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2003. - №5. - С. 40-43. - Библиогр. в конце ст.

90.    Чигиринец Е.Э. 
Исследование ингибирующих свойств водных экстрактов косточковых препаратов  / Е.Э. Чигиринец, С.Ю. Липатов // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2003. - №6. - С. 38-41. - Библиогр. в конце ст. Установлено, что максимальное торможение скорости коррозии металла происходит в водных косточковых экстрактах абрикоса, персика, скорлупы грецкого ореха и чешуи сосновой шишки. Показано, что в водных экстрактах растительных косточковых препаратов на поверхности металла образуются хемосорбционные пленки, свойства которых определяют защитный эффект.

91.    Шакова Л.В. 
К вопросу о выборе репрезентативных химических показателей качества воды водоёма в рекреационной зоне / Л.В. Шакова, А.А. Шаков // Инженерная экология. - 2004. - №1. - С. 56-60. - Библиогр. в конце ст.
92.    Широва С.А. 
Получение железоокисного пигмента из отработанного травильного раствора / С.А. Широва, С.М. Васина, В.В. Абрамова // Экологические системы и приборы. - 2004. - №4. - С. 23-25. - Библиогр. в конце ст. На основании проведенных лабораторных исследований и опытно-промышленных испытаний показана возможность получения красного железоокисного пигмента из отработанного травильного раствора (ОТР), образующегося при травлении печатных плат.

93.    Ширяева В. 
Экономическая оценка риска для населения от систематических выбросов оксидов азота и взвешенных частиц / В. Ширяева, В. Мамонтов, А. Быков // Управление риском. - 2002. - N1. - С. 48-51.

94.    Экологические технологии: высокопористые ячеистые материалы в каталитических технологиях очистки газов / В.Н. Анциферов, А.А. Макаров, А.М. Макаров, А.М. Ханов // Инженерная экология. - 2003. - №4. - С. 20-31. - Библиогр. в конце ст.

Методы измерения параметров окружающей среды

95.    Бузов А.Л. 
Расчетное прогнозирование электромагнитных полей передающих антенн, размещаемых вблизи протяженных поверхностей, ограничивающих плохо проводящие среды / А.Л. Бузов, Ю.И. Кольчугин, В.А. Романов // Радиотехника. - 2001. - N11. - С. 59-61.

96.    Васильченко О.В. 
Гидроэкология: особенности оценки качества вод / О.В. Васильченко // Инженерная экология. - 2003. - №3. - С. 2-25. - Библиогр. в конце ст.

97.    Галченко Ю.П. 
Методические подходы к оценке техногенного воздействия через изменение компонентов экосистем / Ю.П. Галченко // Экологические системы и приборы. - 2003. - №1. - С. 29-37.
Дано обобщение существующих позиций в области методов определения величины техногенных воздействий на биоту. Предложена биоценологическая методика оценки этих воздействий.

98.    Галченко Ю.П. 
Структура техногенного воздействия на биоту при подземном освоении недр / Ю.П. Галченко, Л.И. Бурцев, Г.В. Сабянин // Экологические системы и приборы. - 2003. - №3. - С. 16-22.
Выполнен анализ техногенных факторов подземного горного производства, определяющих характер и интенсивность нарушения естественной биоты Земли.
99.    Гавардошвили Г.В. 
Геоэкология: оценка эрозионных процессов горных ландшафтов в "коридоре" нефтегазопроводов / Г.В. Гавардошвили // Инженерная экология. - 2003. - №6. - С. 51-57. - Библиогр. в конце ст.

100.    Гидроэкология: система поддержки принятия решения по управлению качеством воды на водопроводных станциях / Б.М. Долгоносов, Д.В. Дятлов, О.В. Богданович и др // Инженерная экология. - 2003. - №6. - С. 2-21. - Библиогр. в конце ст. Создана система информационно-моделирующая AquaCAD, предназначенная для проведения ситуационного анализа и поддержки принятия решений по управлению качеством воды на водопроводных станциях.

101.    Глебова О.В. 
Информационно-статистическое моделирование как конструктивный метод изучения геоэкосистем / О.В. Глебова // Экологические системы и приборы. - 2003. - №9. - С. 45-46. - Библиогр. в конце ст. Рассматривается информационно-статистическое моделирование как эффективный способ преодоления разрыва между эколого-географическими знаниями человека (способности мыслить) и способностью разумно их использовать. На основе выявленного множества межкомпонентных связей природного комплекса г. Нижнего Новгорода предлагаются технология картографирования техногенного загрязнения воздушного бассейна города; описание малых водоемов; способы пространственной организации хвойно-лесных экосистем.

102.    Городничев В.А. 
Анализ схемы лазерного зондирования с использованием уголкового отражателя для задачи контроля газовых загрязнений в атмосфере / В.А. Городничев // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. - 2002. - № 9. - С. 64-67.

103.    Гончарук В.В. 
Загрязнение воды шламами подводного бурения нефтегазовых скважин / В.В. Гончарук, В.А. Яременко, В.В. Маляренко // Доповіді НАН України. - 2004. - №2. - С. 202-207. - Библиогр. в конце ст.

104.    Егоров Ю.А. 
Моделирование радиационных последствий поступления радиоактивного загрязнителя и оценка допустимого сброса радионуклидов с АЭС в экосистему водоема - охладителя / Ю.А. Егоров // Инженерная экология. - 2003. - №5. - С. 15-26. - Библиогр. в конце ст.

105.    Еремеев В.Н. 
Моделирование причинно-следственных связей в морских экосистемах / В.Н. Еремеев, Е.М. Игумнова, И.Е. Тимченко // Морской экологический журнал. - 2002. - Т.1, Вып.1. - С. 16-32.
106.    Есипов Ю. 
Множественно-параметрическое моделирование и оценка техногенного риска / Ю. Есипов, И. Краснобаев, В. Шилов // Управление риском. - 2002. - N1. - С. 52-53.

107.    Железный В.П. 
Принципы эколого-энергетического анализа эффективности стекловаренных производств / В.П. Железный, Н.П. Быковец, О.Я. Хлиева // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2002. - №5. - С. 45-53.

108.    Информационно - аналитическая система обеспечения радиационной безопасности Московского мегаполиса / К.М. Ефимов, Ю.М. Бобков, В.А. Жуков и др // Экологические системы и приборы. - 2004. - №3. - С. 42-48. - Библиогр. в конце ст. Предложена структура информационно-аналитической системы обеспечения радиационной безопасности. Рассмотрены отдельные элементы этой системы, некоторые наборы входных и выходных данных, предложена оценочная шкала параметров, характеризующих радиационную обстановку.

109.    Информационные системы экологического мониторинга / В.Ф. Крапивин, А.М. Шутко, А.А. Чухланцев, И.И. Потапов // Экологические системы и приборы. - 2004. - №4. - С. 3-8. - Библиогр. в конце ст. Обсуждаются проблемы информационного обеспечения систем экологического мониторинга. Рассмотрены вопросы применения в этих системах радиометров микроволнового диапазона. Приведены характеристики некоторых систем спутникового мониторинга. Изложена идея новой технологии синтеза адаптивных систем геоинформационного мониторинга, расширяющей функции географических информационных систем.

110.    Кассациер К.Е. 
Опыт использования статистического индекса качества окружающей среды при оценке загрязненности вод р. Волги / К.Е. Кассациер // Экологические системы и приборы. - 2004. - №3. - С. 30-34. - Библиогр. в конце ст. Приведены результаты использования предложенного автором индекса оценки состояния окружающей среды для анализа загрязненности акваторий р. Волги. Рассмотрены экспериментальные данные, полученные с помощью судовых природоохранных комплексов в ходе экспедиций по р. Волге в 1999 и 2001 годах.

111.    Катков В.Л. 
Моделирование низового лесного пожара и ветрового переноса примесей / В.Л. Катков // Инженерная экология. - 2003. - №1. - С. 35-49 ; Инженерная экология. - 2003. - №6. - С. 22-29. - Библиогр. в конце ст.

112.    Кошелева Н.Е. 
Нелинейное моделирование в экологии : материал технической информации / Н.Е. Кошелева, В.П. Яковлев // Зарубежная радиоэлектроника. - 2002. - № 11. - С. 35-43.
Рассмотрено использование нелинейных дифференциальных уравнений в экологии и экономике. Проанализирована модель роста народонаселения, предполагающая смену темпов после демографического перехода. Показано, что оптимальное изъятие дохода при налогообложении должно соответствовать условиям максимального воспроизводства. Дано определение понятия экологической ниши и катастрофы в системе травоядные - хищники. Приведены соотношения для сепаратрисы в системе гумус - растительный покров.

113.    Крапивин В.Ф. 
Экспертная система для интеграции глобальных баз данных на основе ГИМС - технологии / В.Ф. Крапивин, Н.С. Петриченко, И.И. Потапов // Экологические системы и приборы. - 2003. - №4. - С. 3-7.
112.    Мальков С.А. 
Радиолокационные методы диагностики загрязнения подстилающей поверхности с аэрокосмических носителей / С.А. Мальков, В.м. Пожидаев // Экологические системы и приборы. - 2003. - №1. - С. 2-10.

114.    Мкртчян Ф.А. 
Физические принципы дистанционного мониторинга земной поверхности / Ф.А. Мкртчян, А.М. Шутко // Экологические системы и приборы. - 2003. - №3. - С. 7-9. Дается обзор и анализируется эффективность определения основных геофизических параметров по данным микроволновых измерений. Основное внимание уделяется классификации дистанционных радиофизических методов.

115.    Моделирование миграции Cs 137 в системе почва-растения на торфяных почвах, подвергшихся загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС / С.В. Фесенко, С.И. Спиридонов, Н.И. Санжарова и др // Экология. - 2002. - №3. - С. 185-192.

116.    Моделирование на ЭВМ отрицательных производственных факторов и экологического состояния окружающей среды / А.Н. Проценко, Ю.В. Колосов, В.А. Горковенко, А.В. Пожаров // Известия вузов. Сер. Приборостроение. - 2002. - Том 45, N2. - С. 68-70.

117.    Мониторинг состояния рисовых полей СВЧ- радиометрическим методом / А.М. Шутко, Е.А. Воробейчик, М.А. Крашенинников, Г.Г. Язерян // Зарубежная радиоэлектроника. - 2001. - N 11. - С. 73-79.

118.    Обработка данных измерений для задачи количественного лазерного оптико-акустического газоанализа : материал технической информации / М.Л. Белов, В.А. Городничев, В.И. Козинцев, Ю.В. Федотов // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. - 2004. - № 1-2. - С. 77-82.

119.    Отделкин Н.С. 
Эколого-экономическая оценка проектных решений по перегрузке пылящих навалочных материалов грейферными кранами в морских и речных портах / Н.С. Отделкин // Экологические системы и приборы. - 2004. - №1. - С. 47-51. - Библиогр. в конце ст. Статья посвящена прогнозированию пылевых выбросов при перегрузке пылящих навалочных материалов грейферными кранами и его использованию при эколого-экономической оценке перегрузочных технологий в морских и речных портах.

120.    Папичев В.И. 
Оценка воздействия угледобывающих предприятий на гидросферу / В.И. Папичев // Экологические системы и приборы. - 2004. - №3. - С. 35-38. - Библиогр. в конце ст. С использованием кластерного анализа выполнена группировка угледобывающих предприятий России по степени воздействия на гидросферу. Выделены наиболее информативные показатели для групп шахт и разрезов.

121.    Сушко Б.К. 
Спектральный анализ сигнала при электрооптическом рассеянии света в аэрозолях / Б.К. Сушко // Экологические системы и приборы. - 2003. - №11. - С. 26-29. - Библиогр. в конце ст. Анализируются возможности статистических методов анализа случайных процессов применительно к электрооптическому рассеянию света аэрозольными частицами. Для исследования спектральных характеристик сигнала предложена установка, кот. позволяет проводить спектральный и корреляционный анализ сигнала в диапазоне звуковых и инфразвуковых частот.

122.    Способ определения содержания стронция - 90 в природных и промышленных объектах / И.А. Соболев, А.В. Тимофеева, Р.М. Минигалиев и др // Экологические системы и приборы. - 2003. - №1. - С. 46-47.

123.    Толкачёв Г.Ю. 
Гидроэкология: особенности форм нахождения тяжелых металлов в водных системах / Г.Ю. Толкачёв // Инженерная экология. - 2003. - №3. - С. 39-48. - Библиогр. в конце ст.
Содержание тяжелых металлов в донных отложениях - один из наиболее объективных и надежных показателей загрязнения водоема. 5 главных механизмов аккумуляции микроэлементов: абсорбция на поверхности частиц донных отложений; осаждение соединение элементов-гидролизаторов; соосаждение минералов с гидроксидами железа, гидроксидами и карбоната марганца; закрепление металлов вследствие органометаллических связей с органическим материалом; внедрение элементов в кристаллическую решетку минералов. Сосредоточение в илах высоких концентраций ТМ представляет значительную опасность при переходе из донных отложений в воду.

124.    Трубкин И.П. 
Методика расчета и некоторые результаты определения двумерного энергетического спектра случайного поля поверхностных волн в прибрежной зоне моря / И.П. Трубкин // Экологические системы и приборы. - 2003. - №9. - С. 47-53. - Библиогр. в конце ст. Энергия волновых составляющих в прибрежной зоне моря распределена в областях периодов ветровых волн, зыби и инфрагравитационных волн (ИГВ). С уменьшением глубины и с увеличением интенсивности ветровых волн возрастает энергия ИГВ.

125.    Тургумбаева Р.Х. 
Геоэкология: возможные пути оптимизации геотехнических систем / Р.Х. Тургумбаева // Инженерная экология. - 2003. - №4. - С. 13-19.

126.    Хлобыстов Е. 
Экологическая безопасность и основы определения риска техногенных катастроф / Е.Хлобыстов // Экономика Украины. - 2000. - N6. - С. 38 - 46.

127.    Цимбалюк С. 
Екологiчний ризик функцiонування хiмiчного комплексу та методи його обрахування / С.Цимбалюк // Науковий вiсник УФЕI. - 1999. - N1. - С. 78 - 84.

128.    Харин В.Н. 
Биоэкология: изменение таксономических признаков у берез в зависимости от экологической гетерогенности условий их произрастания на Севере / В.Н. Харин, Л.В. Ветчинникова, Е.Н. Спектор // Инженерная экология. - 2003. - №6. - С. 43-50. - Библиогр. в конце ст.

129.    Ширяева В.В. 
Оценка риска аварий компрессора природного газа методом построения "дерева отказов" : общественно-политическая литература / В.В. Ширяева, А.А. Быков, В.А. Мамонтов // Управление риском. - 2002. - №4. - С. 9-12. Метод построения "деревьев отказов" широко применяется для оценки риска при разработке деклараций промышленной безопасности. В этой статье опасность аварий на установке для сжатия природного газа оценивалась на примере типового двухкорпусного компрессора с промежуточным охлаждением MSL-455+ BCL-455. Результаты оценки позволяют утверждать о приемлемом уровне опасности от данной установки. При этом основной вклад в формирование опасности вносят ошибки персонала.

130.    Экспериментальное обоснование нового метода биотестирования пресноводных водоемов по содержанию белков металлотионеинов в органах и тканях двустворчатых моллюсков / И.А. Данилин, Б.И. Сынзыныс, Г.В. Козьмин, Г.М. Ротт // Экология. - 2002. - №5. - С. 397-400.

131.    Юдин С.С. 
Региональная оценка радиоэкологического состояния крупных территорий по результатам мелкомасштабных гидролитохимических съемок / С.С. Юдин // Экологические системы и приборы. - 2004. - №1. - С. 10-14. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены результаты завершенных работ по радиоэкологическому изучению крупных территорий на основе мелкомасштабных гидролитохимических съемок (ГЛХС). Показаны возможности метода, и с учетом накопленного опыта предложены рекомендации по его использованию в целях эколого-геохимического картирования.

Средства измерения параметров окружающей среды

132.    Автоматизированный измерительный комплекс на основе лазерного оптико-акустического газоанализатора для контроля чистоты воздуха / М.Л. Белов, В.И. Городничев, В.И. Козинцев, Ю.В. Федотов // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. - 2001. - N9. - С. 38-42.

133.    Автоматизированный спектрометр фотонного излучения в системе контроля выбросов Волгодонской АЭС / Л.В. Барышев, С.В. Волков, Л.В. Малыгина, А.С. Симаков // Экологические системы и приборы. - 2004. - №3. - С. 21-29. - Библиогр. в конце ст. Приведен анализ экспериментальных . данных, полученных в течение первой кампании реактора ВВЭР-1000 Волгодонской АЭС, и приблизительно полутора лет непрерывной опытно-промышленной эксплуатации автоматизированного спектрометра СЕГ-19Р, входящего в систему комплексного контроля венттрубы. Полученные данные подтверждают необходимость и возможность осуществления относительной радиометрии критически важных, наиболее радиотоксичных нуклидов (йод-131), используя в качестве репера пик аргона -41.

134.    Акулиничев В.В. 
Лидар с безопасным для зрения излучением : материал технической информации / В.В. Акулиничев, И.В. Курнин, Е.Г. Курочкина  // РАН. Научное приборостроение. - 2002. - Т. 12, № 4. - С. 81-85.

135.    Андрущак Е.А. 
Лидарная система экологического мониторинга на основе твердотельного перестраиваемого лазера на Ті-сапфире с преобразованием частоты / Е.А.Андрущак, О.И.Иваненко, Э.Нава, Д.А.Орлов // Биомедицинская радиоэлектроника. - 2001. - N1. - С. 58

136.    Бирульчик В. 
Переносной радиометрический измеритель для определения объемов нефтяных загрязнений водных акваторий / В. Бирульчик, А. Рынин, М. Советкин // Современные технологии автоматизации. - 2003. - №2. - С. 52-59 - Библиогр. в конце ст. Особое внимание в статье уделяется физическим основам работы поляризационного радиометрического измерителя, а также проблеме выбора компонентов на этапе его создания с учетом условий эксплуатации в районах Западной Сибири и высоких требований к надежности прибора. Рассмотрены особенности применения и возможности расширения круга решаемых измерителем задач.

137.    Галиулин Р.В. 
Фиторемедиация почв и промышленных сточных вод, загрязненных тяжелыми металлами: концептуальные модели технологий фитоэкстракции, фито- и ризофильтрации. / Р.В. Галиулин, Р.А. Галиулина, Б.И. Кочуров // Экологические системы и приборы. - 2004. - №2. - С. 24-33. - Библиогр. в конце ст. На основании анализа, систематизации и обобщения результатов исследований различных авторов по проблеме фиторемедиации почв и промышленных сточных вод, загрязненных тяжелыми металлами, разработаны концептуальные модели отдельных технологий фиторемедиации: фитоэкстракции, фито- и ризофильтрации.

138.    Гидроакустический метод экологического мониторинга вблизи портов / А.И. Гончар, Ю,А. Клочан, Л.И. Шлычек, С.И. Донченко // Судоходство. - 2002. - №6. - С. 21.

139.    Использование природных популяций Taraxacum officinale Wigg для оценки состояния техногенно нарушенных территорий / Т.И. Евсеева, С.А. Гераськин, Н.П. Фролова, Е.С. Храмова // Экология. - 2002. - №5. - С. 393-396.

140.    Исследование содержания горючих в золе уноса прибором оперативного контроля RCAV11D / Е.И. Гаврилов, А.Ф. Гаврилов, В.А. Ильин и др // Теплоэнергетика. - 2002. - N2. - С. 20-24.

141.    Канащенков А.И. 
Задачи и методы локального экологического мониторинга окружающей среды на основе использования многофункциональных радаров летательных аппаратов / А.И. Канащенков // Радиотехника и электроника. - 2002. - Том 47, N 3. - С. 289-294.

142.    Кисляков А.Г. 
Влияние ветрового волнения на точность поляризационных измерений толщины пленки нефти на водной поверхности : материал технической информации / А.Г. Кисляков, А.С. Пелюшенко // Зарубежная радиоэлектроника. - 2003. - № 1. - С. 44-51. Исследована возможность использования приближения геометрической оптики для учета волнения при радиометрических измерениях толщины диэлектрических пленок на водной поверхности. Выполнено моделирование влияния ветрового волнения на среднюю эффективную температуру излучения чистой и покрытой пленкой нефти водной поверхности на &&Ўл = 8 мм. Показано, что ожидается малое влияние как волнения, так и пленки нефти на температуру излучения на вертикальной поляризации при угле визирования  примерно 60 градусов. Проведенная оценка потенциальной точности двух методов поляризационных измерений (с калибровкой по излучению "черного" тела и по радиоизлучению атмосферы). Показано, что при определенных условиях возможно измерение толщины нефтяного разлива d на поверхности воды с точностью около 0.1 мм в диапазоне d = 0.2...1.5 мм при &&Ўл = 8 мм. Установлено, что метод калибровки по излучению атмосферы является предпочтительным, а наличие ветрового волнения приводит к уменьшению точности измерения толщины пленки в среднем в 2 раза при скорости ветра V0 = 10 м/с.

143.    Кочкешова Т.В. 
Использование лесопосадок городов Южного Урала в качестве биомониторов NO2 выхлопов автотранспорта / Т.В. Кочкешова, О.А. Миронов, Н.Л. Коробова // Экологические системы и приборы. - 2004. - №4. - С. 13-15. - Библиогр. в конце ст. На основании анализа экспериментальных и литературных данных установлено, что наибольшей устойчивостью к действию диоксида азота обладают тополь и береза, наименьшей - клен. Красные ожоги растений обусловлены реакцией между азотной кислотой и растительными белками.

144.    Лубегин Г.В. 
Индивидуальный дозиметр ультрафиолетового облучения / Г.В. Лубегин // Изв. вузов. Электроника. - 2002. - №4. - С. 94-95.

145.    Ляпидевский В.К. 
Способ измерения числа положительных ионов в данном объеме газа и устройство для его реализации / В.К. Ляпидевский // Экологические системы и приборы. - 2003. - №1. - С. 48-50.

146.    Мансфельд Г.Д. 
Новые перспективные датчики на основе акустических тонкопленочных микроволновых резонаторов для радиочастотного экологического мониторинга : материал технической информации / Г.Д. Мансфельд, И.М. Котелянский // Радиотехника и электроника. - 2003. - Т. 48, № 10. - С. 1273-1277. Предложен новый тип датчиков температуры, давления и газового состава на основе сверхвысокочастотных тонкопленочных резонаторов на объемных акустических волнах. Проведен численный анализ возможных параметров указанных датчиков. Показано, что они могут работать на более высоких частотах, чем устройства на поверхностных акустических волнах, обладают лучшей чувствительностью, меньшими габаритами и совместимы с микроволновыми антеннами небольшого размера, что удобно для их применения для их применения в пассивных беспроводных сенсорах, используемых в системах дистанционного экологического мониторинга

147.    Оценка чувствительности метода прямого спектрометрического контроля радионуклидов в выбросах АЭС / С.В. Волков, Н.В. Калинин, А.Г. Климашов и др // Экологические системы и приборы. - 2003. - №1. - С. 21-24.
Проведена оценка чувствительности предложенного ранее способа прямого спектрометрического контроля радионуклидов, поступающих в окружающую среду через систему вентиляции АЭС. Показано, что способы прямого интегрирования, метод Монте-Карло и метод сферических слоев дают аналогичные результаты, пригодные для практического применения.

148.    Петросян В.И. 
Роль резонансных молекулярно - волновых процессов в природе и их использование для контроля и коррекции состояния экологических систем / В.И. Петросян, Н.И. Синицын, В.А. Ёлкин, Н.Д. Девятков и др // Биомедицинская радиоэлектроника. - 2001. - N 5-6. - С. 62-129. - Библиогр. в конце ст. Разработанные инженерно - технические принципы и комплекс сверхчувствительной радиоэлектронной аппаратуры позволяют обнаружить и контролировать тончайшие отклонения биологических объектов или водной среды и атмосферы от нормы и эффективно неинвазивным способом воздействовать на объекты, приводя их биофизические и биохимические параметры к норме.

149.    Подкин Ю.Г. 
Организация диэлькометрического мониторинга водных систем / Ю.Г. Подкин // Экологические системы и приборы. - 2004. - №1. - С. 2-9. - Библиогр. в конце ст. Проанализированы типовые виды загрязнителей водных экосистем. Предложено для фиксации и интегральной оценки уровня загрязнения водной среды использовать методологию и технические средства диэлькометрии неравновесных дисперсных систем. Рассмотрены особенности системного и конструкторского проектирования погружных модулей скрытного базирования. Выбрано отечественное оборудование, обеспечивающее дистанционный мониторинг с использованием радиоканала передачи экологической информации.

150.    Сушко Б.К. 
Методы измерений электризации аэрозолей / Б.К. Сушко // Экологические системы и приборы. - 2004. - №1. - С. 18-22. - Библиогр. в конце ст. Разработаны и созданы чувствительные приборы, пригодные для измерения степени заряжения образцов аэрозолей. Особенностью первой конструкции является дифференциальный датчик и модулятор на основе вращающегося тела диска с отверстиями. Во втором приборе для модуляции электростатического поля использована резонансная электромеханическая система - камертонный модулятор. Приведены и описаны структурные схемы приборов и особенности конструкции его первичных преобразователей.

151.    Сушко Б.К. 
Анализатор электрических подвижностей аэрозолей с емкостным коммутатором / Б.К. Сушко // Экологические системы и приборы. - 2003. - №3. - С. 10-14. Предложена аппаратура для исследования распределения по размерам аэрозольных частиц методом электрических подвижностей. В конструкцию анализатора введено новое устройство - емкостный коммутатор потенциалов, созданный на базе динамической индукционной системы электродов, что позволило автоматизировать процесс измерений и повысить их чувствительность и быстродействие.

152.    Термолюминисцентный дозиметр / Ю.М. Карпов, А.А. Козлов, С.В. Быргазов, Ф.Н. Прокофьев // Экологические системы и приборы. - 2003. - №1. - С. 52-53.

153.    Устройство для измерения гидрофизических и геофизических параметров / В.Ф. Крапивин, Ф.А. Мкртчян, Н.Х. Шон, И.И. Потапов // Экологические системы и приборы. - 2004. - №2. - С. 11-14. - Библиогр. в конце ст. Устройство для измерения параметров гидро-, геофизических объектов основано на эффектах микроволновой радиометрии. Оно включает совокупность радиометров и микропроцессор. Адаптивная структура повышает достоверность и оперативность измерений за счет включения между микропроцессором и выходами радиометров многоканального блока коммутации и вычисления дисперсии. Решающий блок обеспечивает оптимальный выбор каналов измерения.

154.    Устройство для поиска фотонных источников / А.Н. Власенко, В.П. Демченков, Р.С. Клочко и др // Экологические системы и приборы. - 2003. - №1. - С. 50-51.

155.    Фетисов В.С. 
Многоэлементный волоконно-оптический мутномер с нейросетевой обработкой сигналов / В.С. Фетисов, Н.А. Засыпкина, Е.В. Цих // Экологические системы и приборы. - 2004. - №4. - С. 9-12. - Библиогр. в конце ст.  Описана оригинальная конструкция первичного измерительного преобразователя для поточного измерения мутности жидких сред (эмульсий), а также технология обработки его сигналов с помощью искусственной нейросети (ИНС). Предлагаемый  мутномер отличается независимостью результатов измерений от прозрачности окон оптических элементов и дисперсности среды

156.    Чехлова Т.К. 
Волноводные датчики концентрации веществ в газовых смесях и жидкостях / Т.К. Чехлова, А.Г. Тимакин, К.А. Попов // Приборы и техника эксперимента. - 2002. - N 2. - С. 145-148.

157.    Щербаков Б.Я. 
Определение расхода производственных сточных вод по скорости и глубине потока / Б.Я. Щербаков // Экологические системы и приборы. - 2003. - №11. - С. 22-25. - Библиогр. в конце ст. Предложены простейшие механические приспособления к пробоотборнику ЩЕМ-3 для практической реализации метода определения расхода сточных вод в колодцах по частоте вращения водяного колеса и глубине потока. Сформулированы требования к техническим характеристикам автоматического измерителя глубины, необходимого для аттестации пробоотборника ЩЕМ-3 в качестве расходомера.

158.    Щербакова Л.М. 
Способ оценки концентрации плутония в воздухе над загрязненной почвой при условиях равновесного его содержания в почвенно-воздушной среде / Л.М. Щербакова, Р.П. Пономарева, Е.В. Кошелева // Экологические системы и приборы. - 2003. - №1. - С. 54-57.

Метрология в экологии

159.    Молчанов П.А. 
Метрологічні характеристики активних вимірювальних перетворювачів / П.А. Молчанов, П.С. Муляр // Вісник ВПІ. - 2002. - №1. - С. 5-9.

160.    Никоненко В.А. 
Проблемы и перспективы развития метрологии в области температурных измерений / В.А. Никоненко // Экологические системы и приборы. - 2003. - №10. - С. 8-12. Приведены основные технические характеристики и типы рабочих и образцовых средств контактного и бесконтактного измерения температуры, выпускаемых ФГУП Омский опытный завод "Эталон". Описаны установки, представляющие собой единый метрологический комплекс для поверки термопар и термометров сопротивления.

161.    Прокофьев О.Н. 
Способ определения коэффициента &&Ўг - измерения для проб разных типоразмеров и сложной геометрии / О.Н. Прокофьев, О.А. Смирнов // Экологические системы и приборы. - 2003. - №1. - С. 51-52.

162.    Трофанчук Т. 
Система правового забеспечення стандартизації в сфереі охорони довкілля та перспективи її розвитку : общественно-политическая литература / Т. Трофанчук // Право України. - 2003. - №6. - С.29-32. . - Библиогр. в конце ст.

163.    Экологическая безопасность продовольственного сырья. Идентификация животного и растительного белка в питательных композициях / А.Н. Иванкин, А.В. Бердутина, А.Д. Неклюдов и др // Экологические системы и приборы. - 2003. - №10. - С. 38-41. Проведен сопоставительный анализ содержания растительного и животного белка по данным электрофореза, иммуноферментного анализа, а также микроструктурных исследований. Показана возможность количественного определения содержания животного белка в смеси с добавками растительных белков в составе  пищевых рецептур для оценки экологической безопасности и качества продовольственного сырья.

Экологический мониторинг

164.    Белоусова Е. 
Экологический мониторинг природной среды / Е. Белоусова // Экономист. - 2002. - N7. - С. 81-87.

165.    Бабенко О.Б. 
Биоэкология: оценка состояния лесных экосистем в районе закрываемых шахт с помощью биоиндикационных методов  / О.Б. Бабенко, Я.Г. Семикобылова // Инженерная экология. - 2003. - №6. - С. 36-42. - Библиогр. в конце ст.

166.    Берёзкин В.Ю. 
Использование в полевых условиях Крымского учебно-научного полигона им. проф. А.А. Богданова программно-аппаратного комплекса "Rocket PC Casio Cassiopedia E125 и Carmin GPS II Plus" / В.Ю. Берёзкин, Н.В. Никифоров, М.Ю. Никитин // Экологические системы и приборы. - 2003. - №10. - С. 3-7. - Библиогр. в конце ст. Представлены результаты применения аппаратно-программного комплекса мобильной геоинформационной системы (ГИС) в полевых условиях для целей геоэкологических исследований. Указаны основные достоинства и недостатки данной системы.

167.    Бодяжин А. 
Автоматизированный эколого-аналитический мониторинг источников загрязнения поверхностных вод / А. Бодяжин, В. Трофанчук // Современные технологии автоматизации. - 2002. - №2. - С. 68-73.

168.    Варламов Г.Б. 
Общие условия экологической экспертизы энергообъектов, работающих на органическом топливе / Г.Б. Варламов, Г.Н. Любчик, И.Н. Голота // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2001. - N6. - С. 53-56.

169.    Веселкин Д.В. 
Распределение тонких корней хвойных деревьев по почвенному профилю в условиях загрязнения выбросами медеплавильного производства / Д.В. Веселкин // Экология. - 2002. - №4. - С. 250-253.

170.    Григорьев Ю.С. 
Влияние техногенного загрязнения воздушной среды на состояние зимнего покоя сосны обыкновенной / Ю.С. Григорьев, Н.В. Пахарькова // Экология. - 2001. - N6. - С. 471-473.

171.    Гуржин С.Г. 
Мониторинг электромагнитного загрязнения в образовательной среде / С.Г. Гуржин, Е.М. Прошин, А.В. Шуляков // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. - 2001. - N7 . - С. 58-64.

172.    Долинин И.В. 
Экологический мониторинг выбросов NOx на ТЭЦ-27 ОАО "Мосэнерго" / И.В. Долинин // Теплоэнергетика. - 2002. - N2. - С. 9-13.

173.    Деменков Н.П. 
Нечеткие системы экологического мониторинга и управления / Н.П. Деменков, В.А. Матвеев // Экологические системы и приборы. - 2003. - №11. - С. 3-7. - Библиогр. в конце ст. Предлагается рассматривать системы экологического мониторинга и управления как интеллектуальные системы, т.е. системы, основанные на знаниях человека. Исследован подход к проектированию систем экологического мониторинга и управления, основанный на методе анализа иерархий Т. Саати и теории нечетких множеств Л.Заде. Приведены некоторые результаты исследований.

174.    Джангиров Д.А. 
О совершенствовании учета данных мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных вод и почв в целях эффективной организации природоохранной деятельности / Д.А. Джангиров // Экологические системы и приборы. - 2004. - №3. - С. 3-8. Рассмотрено состояние атмосферного воздуха, поверхностных вод и почв в РФ в 2002 году. Проанализированы современные тенденции загрязнения абиотических компонентов природной среды, в том числе в результате аварийных выбросов и сбросов. Приведена структура государственной наблюдательной сети Росгидромета. Сформулированы основные задачи совершенствования гос. мониторинга загрязнения компонентов природной среды на основе передового зарубежного и международного опыта, включая развитие нормативно-правовых основ, укрепление технической и финансовой базы, улучшение межотраслевого и межрегионального взаимодействия.

175.    Елохин А.П. 
Такая конверсия нам не нужна (анализ эффективности использования авиационно-ракетного комплекса для оперативного мониторинга крупномасштабных экологических катастроф, вызванных выбросом в атмосферу опасных химических или радиоактивных веществ) / А.П. Елохин // Экологические системы и приборы. - 2004. - №3. - С. 9-20. - Библиогр. в конце ст. В рамках конверсии многофункционального авиационно-ракетного комплекса на базе самолета МИГ-31 рассматривается возможность его использования для решения задач, связанных с выбросами в атмосферу опасных химических или радиоактивных веществ. Рассмотрены методики, позволяющие определить эффективность работы авиационно-ракетного комплекса как динамической системы радиационного мониторинга.

176.    Изменчивость популяционных параметров: адаптация к токсическим факторам среды / В.С. Безель, В.Н. Позолотина, Е.А. Бельский, Т.В. Жуйкова // Экология. - 2001. - N6. - С. 447-453.
176.    Ильин В.И. 
Компактные фильтрующие элементы для очистки сточных вод / В.И. Ильин // Экологические системы и приборы. - 2004. - №2. - С. 8-11. - Библиогр. в конце ст. Компактные керамические фильтрующие элементы предназначены для очистки промышленных сточных вод и технологических растворов от взвешенных, эмульгированных и растворенных загрязняющих компонентов. Они устойчивы к агрессивным средам, включая концентрированные кислоты и щелочи. Фильтрующие элементы просты в изготовлении, надежны в работе, позволяют повторно использовать очищенную воду в технологическом процессе. Задерживающая способность по отношению к механическим взвесям составляет 100%, к эмульгированным компонентам и растворенным соединениям - 99 %.

177.    Ильичев В.Г. 
Эволюционно-устойчивые параметры в периодически изменяющейся среде : материал технической информации / В.Г. Ильичев // Автоматика и телемеханика. - 2004. - № 4. - С. 118-132.

178.    Коробова Н.Л. 
Экологический мониторинг NO2 выхлопов автотранспорта с помощью лесопосадок городов Южного Урала / Н.Л. Коробова // Инженерная экология. - 2003. - №6. - С. 30-35. - Библиогр. в конце ст.

179.    Ковальчук Л.А. 
Тяжелые металлы в окружающей среде Среднего Урала и их влияние на организм / Л.А. Ковальчук, О.А. Сатонкина, А.Э. Тарханова // Экология. - 2002. - №5. - С. 358-361.

180.    Кусковский В.С. 
Влияние золоотвалов крупной ТЭЦ на экологию природных вод прилегающей территории / В.С. Кусковский, В.Д. Лымарев, Б.Г. Еськов // Инженерная экология. - 2003. - №4. - С. 41-56. - Библиогр. в конце ст.

181.    Магнитное поле промышленной частоты в условиях непрофессионального воздействия: оценка опасности, опыт контроля и защиты / О.А. Григорьев, Ю.Г. Григорьев, А.В. Меркулов и др // Машиностроитель. - 2004. - №1. - С. 53-59.

182.    Миронов О.Г. 
Бактериальная трансформация нефтяных углеводородов в прибрежной зоне моря / О.Г. Миронов // Морской экологический журнал. - 2002. - Т.1, Вып.1. - С. 56-66.
183.    Опыт организации учета и контроля открытых радионуклидных источников в Московском регионе / К.М. Ефимов, В.А. Жуков, А.А. Козлов, К.Н. Лавров // Экологические системы и приборы. - 2003. - №10. - С. 32-38. Разработана классификация открытых радионуклидных источников, приведены основные результаты обработки первичных данных.

184.    Оценка иммунного статуса женщин, работающих в калийной промышленности и их детей / С.В. Ширшев, Б.А. Бахметьев, В.А. Черешнев и др // Экология . - 2003. - №6. - С. 472-477.

185.    Оценка уровней содержания тяжелых металло в почвах Северного Прикаспия / А.А. Жилкин, Н.А. Черных, Е.К. Батовская, В.Г. Головин // Экологические системы и приборы. - 2004. - №4. - С. 16-20. - Библиогр. в конце ст. Оценены уровни содержания тяжелых металлов в почвах Прикаспийской низменности; выявлены закономерности распределения металлов по профилю различных типов почв - солонцов, луговых и светлокаштановых. Установлены направления миграции соединений металлов в разных типах почв.

186.    Патлатюк Е. 
Экологическое состояние Черного моря / Е. Патлатюк // Судоходство. - 2003. - №11-12. - С. 82. Морские воды подвержены значительной антропогенной нагрузке. Основные источники загрязнения Черного моря в пределах Украины - сток Днепра, Дуная, Днестра и Южного Буга.

187.    Пельгунов А.Н. 
Накопление радиоактивного цезия (Cs-137) и стронция (Sr-90) в популяциях грызунов (в зоне аварии ЧАЭС) / А.Н. Пельгунов // Экологические системы и приборы. - 2003. - №10. - С. 27-31. - Библиогр. в конце ст.

188.    Покаржевский А.Д. 
Глобальный фон радиоактивного загрязнения в наземных экосистемах спустя 13 лет после Чернобыльской аварии / А.Д. Покаржевский, Е.Ю. Успенская, Ж.В. Филимонова // Экология. - 2003. - №2. - С. 83-89.

189.    Радиоэкологический отклик Черного моря на Чернобыльскую ядерную аварию в отношении долгоживущих радионуклидов  90Sr и 137Cs / В.Н. Егоров, Г.Г. Поликарпов, И. Освас и др // Морской экологический журнал. - 2002. - Т.1, Вып.1. - С. 5-15.

190.    Распределение 137Cs в древесном ярусе лесных экосистем в зоне аварии на Чернобыльской АЭС / С.В. Фесенко, Н.В. Сухова, С.И. Спиридонов и др // Экология. - 2003. - №2. - С. 115-120.

191.    Регрессионная модель зависимости заболеваемости населения от степени загрязнения атмосферного воздуха / А.Н. Вараксин, Т.А. Маслакова, В.Н. Чуканов, К.Л. Антонов // Экологические системы и приборы. - 2004. - №4. - С. 52-55. - Библиогр. в конце ст. Построена предсказательная модель регрессионного типа для описания взаимосвязи между заболеваемостью населения крупного промышленного города (Санкт - Петербург) и загрязнением атмосферного воздуха.

192.    Сарафанова Е. 
Формирование базы данных по техногенным и природным рискам Иркутской области / Е. Сарафанова, Е. Скурьят // Управление риском. - 2001. - N2. - С. 14-19.

193.    Соломонов С. 
Мониторинг атмосферного озона на миллиметровых радиоволнах. Решение важнейшей экологической задачи / С. Соломонов, С. Розанов // Электроника: Наука. Технология. Бизнес. - 2002. - N2. - С. 62-65.

194.    Состояние сообществ дереворазрушающих грибов в районе нефтегазодобычи / И.В. Ставишенко, С.В. Залесов, Н.А. Луганский и др // Экология. - 2002. - №3. - С. 175-184.

195.    Шульман Г.Е. 
Анчоус Азовского и Черного морей: механизм зимовальных миграций (краткий обзор) / Г.Е. Шульман // Морской экологический журнал. - 2002. - Т.1, Вып.1. - С. 67-77.

196.    Экологические максимальный и минимальный пределы удельной метаболической мощности различных организмов / А.М. Макарьева, В.Г. Горшков, Б.-Л. Ли, К.С. Лосев // Экология . - 2004. - №1. - С. 13-20. - Библиогр. в конце ст. Показано, что наблюдаемые характеристики биоэнергетики растений (независимость продуктивности от размеров растения, пропорциональность роста диаметра древесных растений массе растения и др.) и животных не связаны предполагаемой универсальной линейной зависимостью между метаболической мощностью организма и массой тела в степени 3/4. Эта зависимость не выполняется для растений и эндотермных животных. Наблюдаемые характеристики биоэнергетики данных организмов объясняются простыми биологическими и физическими закономерностями, в частности существованием минимального и максимального пределов удельной метаболической мощности живой материи.

197.    Эколого- микробиологическая оценка бактериальных удобрений из фосфоритов Кызылкумов / С.К. Побережная, О.В. Мячина, Р.Р. Терюхова и др // Экологические системы и приборы. - 2004. - №2. - С. 34-39. - Библиогр. в конце ст.  Показана возможность применения в сельском хозяйстве форфорсодержащих бактериальных удобрений, созданных на основе микробиологического выщелачивания низкосортных фосфоритов Центральных Кызылкумов. Применение ФБУ привело к снижению минерализационных процессов в почве, что создало условия для накопления органического вещества. Прибавка урожая хлопка-сырца составила 5,3 % ( по сравнению с ассофосом).

Просмотрены периодические издания за 1997-2004 г.г.:

1.	Автомобильная промышленность
2.	Автоматика и телемеханика
3.	Бизнес-информ
4.	Биомедицинская радиоэлектроника
5.	Вісник ВПІ
6.	Вестник машиностроения
7.	Доповіді НАН України
8.	Двигателестроение
9.	Известия ВУЗов. Сер Приборостроение
10.	Известия ВУЗов. Сер Радиоэлектроника
11.	Известия ВУЗов. Сер Электроника
12.	Инженерная экология
13.	Зв”язок
14.	Зарубежная радиоэлектроника
15.	Кибернетика и системный анализ
16.	Морской экологический журнал
17.	Науковий вісник УФЕІ
18.	Машиностроитель
19.	Право України
20.	Приборы и техника эксперимента
21.	Промышленная теплотехника
22.	РАН. Научное приборостроение
23.	Радиотехника
24.	Радиотехника и электроника
25.	Современные технологии автоматизации
26.	Статистика Украины
27.	Судостроение
28.	Судоходство
29.	Технология машиностроения
30.	Теплоэнергетика
31.	Экология
32.	Экология и жизнь
33.	Экологические системы и приборы
34.	Энергия:экономика, техника, экология
35.	Экотехнологии и ресурсосбережение
36.	Управление риском

Составитель:Спанчак А. Г., библиограф ИБО НБ