СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Экология - 3

Библиографический список

 60-ЛЕТИЮ СевНТУ

Севастополь
2011

	Вниманию пользователей информации представлен 3 выпуск продолжающегося  библиографического списка «Экология».
	Опубликованный материал, который составляет 198 библиографических записей, издан на украинском и русском языках в Украине и за её пределами. Библиографическое описание составлено согласно ГОСТ 7.1-2006.
	Структура списка включает вступительное слово и 5 тематических разделов. В тематических разделах источники расположены в алфавитном порядке авторов и заглавий, в сквозной нумерации.
	Библиографический список предназначен для профессорско-преподавательского состава университета и студентов.

Общие вопросы экологии. Экологические технологии

1.    Алимов О.Н. 
Исследование возможности использования несимметричных производных &&Ўв, &&Ўв'-диэхлордиэтилсульфида как имитаторов для оценки проницаемости текстильных материалов средств индивидуальной защиты / О.Н. Алимов, М.Б. Павлов, Т.В. Гардин // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N2. - С. 35-40 : рис.; a-табл. - Библиогр. в конце ст. Изучена кинетика проникания иприта и его имитатора через полимерный материал на основе резины. Установлен схожий характер проникания.

2.    Алыков Н.М. 
Использование природного сорбента для очистки водных объектов от ионов цезия / Н.М. Алыков, Л.А. Джигола // Экологические системы и приборы. - 2006. - №6. - С. 17-22 : рис. - Библиогр. в конце ст. Изучено сорбционное концентрирование ионов цезия сорбентом СВ-4 - продуктом нехимической переработки опок Астраханской обл. Результаты могут быть использованы для очистки воды природных источников и сточных вод промышленных предприятий от цезия.

3.    Амосов П.В. 
Проблемы обеспечения экологической безопасности обращения с отработавшим ядерным топливом при подземном захоронении в кристаллических породах Кольского полуострова / П.В. Амосов, А.В. Наумов, Н.В. Новожилова // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2006. - N6. - С. 20-31 : табл. - Библиогр. в конце ст. Описана гидрогеологическая модель представительной площадки размещения объекта и результаты численных экспериментов по расчету полей скоростей на этой площадке с учетом глубины размещения объекта и вариации гидравлического градиента. Обоснован выбор миграционных характеристик (коэффициенты распределения и элементные растворимости) предполагаемых для дальнейшего изучения миграции долгоживущих радионуклидов. Представлены результаты численных экспериментов миграции в геосфере растворенной радиоактивности из объекта захоронения. Дан анализ динамики концепции основных дозообразующих радионуклидов и мощности эквивалентной дозы для населения, потребляющих питьевую воду из мест водозабора. Показано, что размещение подземного хранилища ОЯТ в условиях принятой аварийной ситуации существенно более безопасно при глубине его размещения более 100 м от поверхности для диапазона изменения гидравлического градиента, характерного для потенциальных площадок региона.

4.    Бессонов В.В. 
Экологические аспекты производства и использования ртутьсодержащих химических источников тока / В.В. Бессонов, Е.П. Янин // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N8. - С. 18-30 : табл. - Библиогр. в конце ст. Приводятся сведения о масштабах производства и применения ртутных и ртутьсодержащих гальванических элементов в России. Дается оценка эмиссии ртути в окружающую среду при их изготовлении и практическом использовании. Рассматриваются проблемы утилизации вышедших из строя изделий.

5.    Биоактивные аппликационные сорбенты для очистки бетона, загрязненного нефтепродуктами / Д.И. Швец, В.В. Стрелко, И.Г. Шапиро и др. // Доповіді Національної Академії наук України : Науково-теоретичний журнал. - 2006. - N6. - С. 188-192 : рис. - Библиогр. в конце ст.

6.    Брындина Л.В. 
Совместное использование микроорганизмов в биологической очистке сточных вод / Л.В. Брындина, С.Н. Перов, О.С. Корнеева // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N11. - С. 13-15 : табл. - Библиогр. в конце ст. Исследована возможность очистки сточных вод предприятий пищевой промышленности с помощью микроорганизмов: актиномицета Str.chromogenes s.g. 0832 и культуры дрожжей Y. lipolytica 34088. Выявлено изменение исходных показателей сточной воды при внесении культуральной жидкости (КЖ) дрожей и стрептомицета. Показана эффективность совместного влияния микроорганизмов Y. lipolytica 34088 и  Str.chromogenes s.g. 0832 на очистку сточной воды. Дано обоснование механизма флокуляции жиробелковых комплексов в составе сточных вод. Приведена сравнительная характеристика изменения  мутности, ХПК, содержания общего железа при внесении биофлокулянта в сток мясокомбината и молокозавода.

7.    Букринская Э. 
Логистическое обеспечение рециклинга ТБО в мегаполисе / Э. Букринская, Л. Мясникова // РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция : Аналитический журнал. - 2006. - N4. - С. 38-45 : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. Создание эффективной системы обращения отходов городского хозяйства требует внедрения современных технологий, обеспечивающих дифференцированный сбор отходов; совершенствования методов их транспортировки; разработки новых технологий переработки вторичного сырья; использования на всех этапах высокопроизводительного оборудования.

8.    Вержбицкий Я.В. 
Очистка жидкостей и газов  / Я.В. Вержбицкий, П.В. Толпегин, И.И. Потапов // Экологические системы и приборы. - 2006. - №7. - С. 6-7 : рис. - Библиогр. в конце ст. Проблема очистки жидкостей и газов весьма актуальна, особенно в последние годы. Речь пойдет о фильтре, основа фильтрующего элемента которого покрыта сверхтонкой металлической нитью. Зазор между нитью обеспечивает пропускание до 3 мкм. 

9.    Використання ультрафіолетового випромінювання плазми тліючого розряду з порожнистим холодним катодом для знезараження води / І.О. Солошенко, В.Ю. Баженов, В.А. Хомич и др. // Український фізичний журнал : Науковий журнал. - 2006. - Том51, N11/12. - С. 1063-1070. : граф.; s-схема.

10.    Влияние флокулянтов на жизнедеятельность микроорганизмов активного ила аэротенков / Л.В. Потапова, И.В. Владимцева, А.В. Навроцкий, О.В. Колотова // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N5. - С. 9-12. - Библиогр. в конце ст. Установлено, что на стадии обезвоживания осадка активного ила, которая реализуется с использованием флокулянтов, существует реальная возможность попадания флокулянта в фильтрат за счет адсорбции его на частицах, прошедших через фильтр. Определена пороговая концентрация ряда флокулянтов, вызывающая ингибирование роста биомассы микроорганизмов активного ила. Даны рекомендации по решению проблемы минимизации воздействия флокулянтов на микроорганизмы активного ила.

11.    Высоцкий С.П. 
Проблемы эмиссии углекислого газа / С.П. Высоцкий // Экотехнологии и ресурсосбережение : Научно-технический журнал. - 2007. - N2. - С. 47-50 : рис. - Библиогр. в конце ст. Наиболее перспективной технологией снижения эмиссии СО2 является внедрение комбинированной технологии производства электрической энергии с предварительной газификацией твердого топлива. Анализ технологий очистки газов от СО2 показывает, что все они требуют существенных капитальных и эксплуатационных затрат.

12.    Гавардашвили Г.В. 
Комбинированный трехъярусный дренаж: расчет водопропускной способности и инженерное обеспечение работ / Г.В. Гавардашвили, Н.Л. Модебадзе, Н.Г. Гавардашвили // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2007. - N3. - С. 55-61 : рис. - Библиогр. в конце ст. Для обеспечения надежной и эффективной работы осуществлен гидравлический расчет конструкции и получена зависимость, определяющая эффект водопропускной способности дренажа, с учетом основных определяющих параметров дрен и почвы грунта. Технико-экономические показатели представленной дренажной конструкции по сравнению с аналогичными сооружениями достаточно высоки, т.к. у неё есть сфера комплексного использования: гидротехника, мелиорация, инженерная экология, транспортные туннели, строительство полотна автомобильных и железных дорог в условиях переувлажненного грунта.

13.    Галимова Г.А. 
Утилизация отходов после реагентной очистки сточных вод автомобильного завода в производстве силикатных изделий / Г.А. Галимова, В.К. Краснов, А.Н. Ключарев // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N2. - С. 25-27 : табл. - Библиогр. в конце ст.

14.    Галченко Ю.П. 
Структура техногенных факторов и строение депонирующей среды при освоении жильных месторождений / Ю.П. Галченко, Г.В. Сабянин // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N4. - С. 42-46 : рис. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены специфические особенности образования техногенных факторов при подземной разработке жильных месторождений и даны представления о влиянии типа биологического сообщества на характер и глубину техногенных изменений биоты при воздействии этих факторов.

15.    Галченко Ю.П. 
Техногенные наночастицы как непериодический фактор окружающей среды / Ю.П. Галченко // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N1. - С. 18-22 : рис. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены особенности транзита и депонирования минеральных наночастиц в свободной и шахтной атмосфере. Дана оценка их количества и степени экологической опасности для естественной биоты Земли и здоровья человека.

16.    Галченко Ю.П. 
Влияние динамических процессов техногенного освоения недр на эффективность взрывного разрушения массива / Ю.П. Галченко // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N12. - С. 42-46 : рис. - Библиогр. в конце ст. Приведены результаты лабораторных экспериментов и натурных наблюдений по обоснованию возможностей согласования параметров отбойки со структурой и характером напряженно-деформированного состояния отбиваемого массива.

17.    Галченко Ю.П. 
Геоэкологические особенности освоения минеральных ресурсов в криолитозоне / Ю.П. Галченко, Г.В. Сабянин // Экологические системы и приборы. - 2006. - №6. - С. 22-27. - Библиогр. в конце ст. Выполенен анализ особенностей строения экосистем естественной биоты в криолитзоне и обоснованы принципы построения экологически эффективных геотехнологий, обеспечивающих сохранность этих экосистем.

18.    Гащин О.Р. 
Исследование химического фактора гидродинамической кавитации в процессах обеззараживания воды / О.Р. Гащин, Т.Н. Витенько // Экотехнологии и ресурсосбережение : Научно-технический журнал. - 2007. - N3. - С. 44-48 : рис. Библиогр. в конце ст. В результате воздействия на воду гидродинамического кавитационного поля в гидродинамическом кавитационном аппарате вместе с изменением рН происходят физико-химические процессы. При этом образуются гидроксильные радикалы, озон и пероксид водорода, которые могут обеззараживающе действовать на микроорганизмы. Концентрации озона и пероксида водорода очень незначительные, потому они не могут существенно влиять на процессы обеззараживания воды, в отличии от радикалов гидроксила.

19.    Горлачук В. 
Проблемы сохранения плодородия почв фермерских хозяйств / В. Горлачук, А. Стрюченко // Экономика Украины : Политико-экономический журнал Министерства Экономики и по вопросам Европейской интеграции Украины, Министерства Финансов Украины и Национальной Академии Наук. - 2007. - N3. - С. 74-79 : табл.

20.    Голованчиков А.Б. 
Определение оптимальной скорости фильтрации через эластичные фильтрующие материалы / А.Б. Голованчиков, П.В. Мишта, С.П. Мишта // Экологические системы и приборы. - 2006. - №6. -  С. 47-49 : рис. - Библиогр. в конце ст. Предложена методика определения технологических параметров фильтрования через трикотажный фильтрующий материал, содержащий в структуре нити высокой растяжимости типа спандекс, которые позволяют изменить размер пор в режиме регенерации, что увеличивает производительность процесса фильтрования.

21.    Голованчиков А.Б. 
Перспективные конструкции локальных установок для обеззараживания воды энергетическими полями / А.Б. Голованчиков, Н.О. Сиволобова // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N11. - С. 7-10 : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. Представлены результаты экспериментальных исследований по обеззараживанию воды электрическим полем. На основании полученных данных определены условия, необходимые для эффективной обработки воды, такие как, обеспечение непрерывного режима, равномерной структуры потока, оптимальных токовых параметров. С учетом этих условий предложен ряд конструкций установок для обеззараживания воды.

22.    Голубин А. 
Твердые бытовые отходы / А. Голубин, Л. Шубов, И. Клепацкая // РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция : Аналитический журнал. - 2006. - N3. -  С. 48-51. Рассмотрена генеральная стратегическая линия решения проблемы ТБО: сокращение количества захораниваемых отходов за счет их вовлечения в сортировку, промышленную переработку и утилизацию.

23.    Демеркуризационная установка // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N2. - С. 21-22 : рис.
Создан уникальный ресурсосберегающий, высокопроизводительный и экологически безопасный комплекс переработки практически всех ртутьсодержащих отходов.
24.    Завьялов В.С. 
Очистка потока воды от нефтепродуктов в природных условиях / В.С. Завьялов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N4. - С. 33-34. - Библиогр. в конце ст. В целях локализации и ликвидации негативных техногенных воздействий на окружающую среду за счет нефтяных загрязнений воды в ручьях, реках, т.е. в потоках разной глубины, ширины, скорости течения (различной производительности) разработаны новые конструкции сорбционных боновых заграждений (СБЗ) и фильтров с загрузкой из местных материалов или отходов. Идея заключается в том, что в любом населенном пункте целесообразно изготавливать коагулянты и сорбенты из отходов и использовать их для очистки воды, почвы и воздуха.

25.    Зимин В.П. 
Нормирование и способы обеспечения экологически безопасного содержания окислов азота в отработавших газах морских газотурбинных двигателей / В.П. Зимин // Судостроение. - 2006. - №4. - С. 35-38 : ил. - Библиогр. в конце ст. Рассматриваются проблемы нормирования и снижения содержания окислов азота в отработавших газах морских газотурбинных двигателей, а также пути получения пресной воды в экологических целях на кораблях и судах с ГТД.

26.    Електростатичне розділення полімерних матеріалів під час їх утилізації / В. Барановські, П. Магачевскі, П. Чая, Е. Боцьонга // Упаковка : журнал для виробників та споживачів тари і упаковки. - 2007. - N2. - С. 58-60 : рис.; a-табл.

27.    Епифанов П.А. 
Содержание сажи в отработавших газах энергетических установок и способы его контроля и снижения / П.А. Епифанов, И.Е. Карпова, Ю.М. Патраков // Судостроение : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N3. - С. 38-39. Приводятся статистические данные о содержании сажистых частиц в отработавших газах судовых энергетических установок различного типа. Описаны возможные способы и оборудование для измерения содержания сажи в газовых потоках, а также современные типы отечественной и зарубежной измерительной аппаратуры. Рассматриваются также способы снижения сажесодержания, включающие сажеулавливатели, топливные присадки, использование водотопливной эмульсии и т.п.

28.    Изыскание и отработка альтернатив озоноопасному хладону 113 в технологических процессах очистки, обезжиривания, промывки и испытаний сборочных узлов ракетно-космической техники / В.С. Морозов, Ю.И. Казаков, А.В. Казаков, О.И. Тараненко // Технология машиностроения : Обзорно-аналитический, научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N1. - С. 76-79 : табл. - Библиогр. в конце ст.

29.    Камкамидзе Н.Р. 
Транспорт, охрана здоровья и окружающая среда / Н.Р. Камкамидзе, М.З. Богверазде // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N2. - С. 30-32 : табл. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрено воздействие транспорта на окружающую среду и здоровье человека. На примере г. Кутаиси установлена регрессионная связь между выхлопными газами двигателя внутреннего сгорания и заболеваниями дыхательных органов и людей.

30.    Ковалев А.А. 
Особенности технологического процесса очистки полупроводниковых структур на основе электрохимического синтеза и рекуперации растворов / А.А. Ковалев // Известия ВУЗов. Сер. Электроника. - 2006. - №4. - С. 13-17.

31.    Козловский В.Ю. 
Современные технологии в области очистки газовых выбросов: керамические фильтровальные элементы Cerafil® / В.Ю. Козловский, Е.И. Жилинская // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N5. - С. 16-19 : рис. - Библиогр. в конце ст. Уникальная технология, разработанная специалистами из Великобритании, решает задачу снижения вредных выбросов в атмосферу.

32.    Композиты для сорбции нефтепродуктов / В.М. Огенко, Л.В. Дубровина, Л.С. Лысюк, С.Я. Обловатная // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2008. - №3. - С. 58-62 : рис.; табл. - Библиогр. в конце ст. Разработаны композитные сорбенты для поглощения нефтепродуктов, представляющие собой наполненный базальтовым волокном полимер. Изучены их основные эксплуатационные параметры: сорбционная емкость по углеводородам, термостойкость, прочность.

33.    Леонов А.Ю. 
Влияние добавления частично компостированной смеси органических отходов (затравки) на скорость протекания процесса / А.Ю. Леонов, А.Д. Неклюдов, А.Н. Иванкин // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N5. - С. 30-33 : табл.; a-рис. - Библиогр. в конце ст. Изучено влияние добавления частично прокомпостированной смеси органических отходов на скорость протекания процесса. В состав компоста входила смесь бумаги, кишок свиней, ветки лиственных пород деревьев. Установлено, что добавление  1...3 % такой "затравки" к компостируемым отходам позволяет уменьшить время их компостирования на 5-10 дней без снижения качества готового компоста. Рассчитаны кинетические параметры процесса компостирования.

34.    Макаров А.М. 
Фотокаталитические системы очистки воздуха промышленных предприятий на основе высокопористых ячеистых материалов / А.М. Макаров // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N5. - С. 3-6 : рис. - Библиогр. в конце ст. Описаны пространственная структура, основные свойства и применение в фотокаталитической очистке нового класса материалов: высокопористых проницаемых металлов и сплавов. Приведены конструктивные решения использования данного типа катализаторов в фотокаталитических установках. Показана высокая эффективность применения разработанных установок в очистке воздуха на рабочих местах промышленных предприятий.

35.    Микаева С.А. 
Определение коэффициента экранирования в компактных люминисцентных лампах / С.А. Микаева, Ю.П. Петренко // Экологические системы и приборы. - 2006. - №6. - С. 12-16 : рис. - Библиогр. в конце ст. Даны результаты эксперимента по определению коэффициента экранирования светового потока в многоканальных компактных люминисцентных лампах.

36.    Микаева С.А. 
Анализ технологии производства ртутьсодержащих приборов / С.А. Микаева, Ю.П. Петренко // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N1. - С. 22-23. - Библиогр. в конце ст. Кратко описана проблема ртутной опасности производства ртутьсодеражщих приборов, и приведены пути их решения.

37.    Микаева С.А. 
Повышение экологичности компактных люминисцентных ламп путем применения низкотемпературных амальгам / С.А. Микаева, А.С. Федоренко // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N3. - С. 30-33 : табл.

38.    Микроколонии бактерий в биоэстимации - биологической оценке процесса очистки воды / О.Г. Никитина, Г.А. Семенова, В.Н. Максимов, Н.Е. Никитин // Вестник Московского университета. Сер.16. Биология : Научный журнал. - 2007. - N1. - С. 39-43. : фото. - Библиогр. в конце ст.

39.    Мирцхулава Ц.Е. 
Об экологическом целесообразном сроке эксплуатации потенциально опасных геотехнических сооружений / Ц.Е. Мирцхулава // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2007. - N2. -  С. 41-55. - Библиогр. в конце ст. Возрастание доли вступивших в фазу старения или ослабления по другим причинам потенциально опасных геотехнических объектов, интенсивное воздействие на них в последнее время учащающихся экстремальных природных и техногенных катастроф выдвигает проблему принятия решений о продолжении эксплуатации объектов, исчерпавших свой проектный срок службы.
40.    Мичуков М. 
Бесхлорный способ обеззараживания сточных вод / М. Мичуков, Н. Лукичева // Экология и жизнь. - 2008. - №8. - С. 35-39 : рис. Очищенные сточные воды после биологических очистных сооружений обладают небольшим количеством загрязняющих веществ. Эти особенности позволяют ввести на стадии вторичного отстойника безреагентный способ обеззараживания сточных вод с использованием естественного потребителя бактериальной флоры – дафний
.
41.    Недодаева Л.Л. 
Эколого-экономические проблемы угольной промышленности: метан и другие отходы основного производства угольных шахт Донбасса, как объект маркетинга / Л.Л. Недодаева, Г.Л. Майдуков // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2007. - N3. - С. 27-47 : табл.; a-рис. - Библиогр. в конце ст. Поля угольных шахт в Донбассе в большинстве случаев отличаются высоким содержанием в угольных пластах и вмещающих их породах метана и его гомологов, а накопившихся в породных отвалах отходы от проведения, ремонта и поддержания выработок и от обогащения угля являются залежами минерального сырья и химических элементов. Шахтная вода - это потенциальный ресурс водоснабжения и орошения. Все эти отходы находятся вне хозяйственного оборота, служат источником высокой техногенной нагрузки в регионе, способствуют развитию парникового эффекта и разрушению озонового слоя. Высокий уровень промышленной утилизации всех фазовых составляющих отходов угольного производства - единственный радикальный путь оздоровления экономики отрасли как товарного производителя, защиты природной среды от деградации и основа рационального использования ресурсов и экономии овеществленного труда. 

42.    Неклюдов А.Д. 
Сохранение свежести пищевых продуктов сочетанными консервирующими смесями / А.Д. Неклюдов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N4. - С. 3-15. - Библиогр. в конце ст. Описано совместное действие целого ряда консервантов различных классов и групп. Показано, что совместное использование подобных консервантов существенно увеличивает их консервирующее действие. Показано также, что в последнее время предпочтение стало отдаваться консервантам, выделенным из природных источников или консервантам, полученным на основе молочнокислых бактерий. Описаны также методы получения консервантов с пролонгированным действием.

43.    Неклюдов А.Д. 
Биологически активные вещества из экологически безопасных улучшителей почв - земляных червей (обзор) / А.Д. Неклюдов, А.Н. Иванкин // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N10. - С. 24-35. - Библиогр. в конце ст.

44.    Неклюдов А.Д. 
Экологическая биоэнергетика на основе анаэробного разложения органических отходов / А.Д. Неклюдов, А.Н. Иванкин // Экологические системы и приборы. - 2006. - №7. - С. 33-44 : рис. - Библиогр. в конце ст. Представлен обзор научных достижений последнего десятилетия в области высокоэффективной анаэробной биотрансформации органических отходов для последующего использования образующихся метан- и водоросодержащих смесей в биоэнергетике. Обсуждены оптимальные способы анаэробной переработки отходов для получения энергии из возобновляемых природных ресурсов, существенного уменьшения количества отходов в окружающей среде и использования отходов в целях получения органических удобрений, а также кормовых добавок, органических кислот и спиртов.

45.    Обоснование эффективности эколого-геохимического барьера с высшими водными растениями для доочистки сточных вод от ионов тяжелых металлов / С.В. Пестриков, О.Ю. Исаева, А.Г. Мустафин и др. // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2007. - N2. - С. 21-28 : рис.; a-табл. - Библиогр. в конце ст. Способность высших водных растений накапливать значительные количества растворенных в воде металлов и аккумулировать их корневой системой является основанием для их использования в качестве эколого-геохимического барьера. Барьер состоит из бетонного водораспределительного лотка и ряда отходящих от него параллельных каналов. Удаление металлов на барьере предлагается осуществлять с использованием таких растений , как тростник обыкновенный, рогоз узколистный и камыш озерный. Время пребывания сточной воды на биоплато составляет 12 суток. Биохимический барьер функционирует круглый год и применяется для доочистки сточной воды от ионов тяжелых металлов до норм предельно допустимых концентраций.

46.    Остроумов С.А. 
Изучение фиторемедиационного потенциала трех видов макрофитов: взаимодействие с додецилсульфатом натрия / С.А. Остроумов, Е.А. Соломонова // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N5. -  С. 20-22 : табл. - Библиогр. в конце ст. Макрофиты входят в состав гидробиологического механизма самоочищения воды в водных экосистемах, что делает необходимым изучать взаимодействия макрофитов с различными полютантами в водной среде.

47.    Оптимизация процессов при комплексном водоснабжении объектов / С.В. Гуляк, И.В. Осика, И.В. и др. // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N11. - С. 24-26. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены проблемы повышения экономической эффективности процессов при комплексном водоснабжении объектов (КВО), некоторые проблемы, характерные для отрасли и приведены примеры решения повседневных проблем в системах водоснабжения. 

48.    Перов С.Н. 
Использование флоккулянтов в очистке сточных вод / С.Н. Перов, О.С. Корнеева // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N4. - С. 39-42 : рис.; a-табл. - Библиогр. в конце ст. Обосновывается целесообразность использования микроорганизмов в качестве биофлокулянтов. Установлена зависимость изменения скорости оседания хлопьев и мутности от времени отстаивания.

49.    Попова Т.Ю. 
Обоснование технологических параметров аноксидно-оксидной технологии очистки хозяйственно-бытовых сточных вод малых населенных пунктов / Т.Ю. Попова // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N4. - С. 34-37 : рис.; a-табл. - Библиогр. в конце ст. Представлены результаты испытаний малогабаритной установки очистки хозяйственно-бытовых сточных вод малых населенных пунктов серии "Капля".  На основании исследования закономерностей очистки сточных вод установлены требования к очищаемой воде и оптимальные технологические параметры процесса.

50.    Прохоров В.П. 
Экология водно-воздушных гифомицетов / В.П. Прохоров // Вестник Московского университета. Сер.16. Биология : Научный журнал. - 2007. - N1. - С. 19-24. : рис.; a-табл. - Библиогр. в конце ст.

51.    Пути повышения промышленной и экологической безопасности объектов водоподготовки и водоотведения ЖКХ / К.Б. Пуликовский, Н.Г. Кутьин, Г.М. Селезнев и др. // Безопасность труда в промышленности. - 2007. - N5. - С. 3-7 : фото.цв.; a-табл.

52.    Раевски П. 
Снижение уровня эмиссии оксидов серы на судах морского флота / П. Раевски // Двигателестроение : Межотраслевой научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N1. - С. 43-45 : рис. Рассмотрены различные промышленные технологии десульфации газов. Приводятся результаты использования на различных судах мокрых скруберов с орошением газов морской водой. Технология предусматривает очистку сбросной морской воды от взвесей и нефтепродуктов.

53.    Рослякова Ю. 
Раздельный сбор ТБО по-донбасски / Ю. Рослякова // Упаковка : журнал для виробників та споживачів тари і упаковки. - 2006. - N5. - С. 49-52 : ил.

54.    Садомцева О.С. 
Новый метод очистки воды от нейтральных поверхностно-активных веществ / О.С. Садомцева, Т.В. Алыкова, Н.Н. Алыков // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N9. - С. 27-29 : рис.; a-табл. - Библиогр. в конце ст. Разработан метод очистки воды от нейтральных поверхностно-активных веществ (НПАВ), основанный на сорбционном концентрировании. Сорбцию НПАВ проводили на сорбентах, представляющих собой продукты нехимической переработки опок Астраханской обл.

55.    Семчук Я.М. 
Захист грунтових вод від сольового забруднення при експлуатації нафтогазоконденсатних родовищ / Я.М. Семчук, Б.Ю. Депутат, А.Я. Лопушанський // Экотехнологии и ресурсосбережение : Научно-технический журнал. - 2006. - N3. - С. 47-50 : рис. Приведены результаты исследований солевого загрязнения пластовыми рассолами грунтовых вод эксплуатационными нефтяными скважинами Северо-Долинского нефтегаоконденсатного месторождения. Проанализированы мероприятия, с помощью которых можно локализовать загрязнения. Рассчитан радиус противофильтрационной завесы вокруг скважины. Приведена последовательность проведения тампонажных работ.

56.    Суперсорбент для поглощения разлитых нефтепродуктов / А.П. Кожан, А.А. Сергиенко, Б.И. Бондаренко, Б.К. Ильенко // Экотехнологии и ресурсосбережение : Научно-технический журнал. - 2007. - N2. - С. 44-47 : рис.; a-табл. - Библиогр. в конце ст. Предложены методы очищения воды от разлитых нефтепродуктов. Исследовано поглощение нефтепродуктов разными формами сорбента. Изучена нефтеемкость сорбента относительно типичных нефтепродуктов, которая достигает 70 г/г для сырой нефти. Установлено, что скорость капиллярной пропитки в терморасширенном графите зависит от плотности образца и имеет максимальное значение при плотности 18г/дм3.

57.    Токарева Н. 
Зримые следствия невидимых причин : [О влиянии микроорганизмов, бифидобактерий, микрофлоры на организм человека] / Н. Токарева // Экология и жизнь : Научно-популярный журнал. - 2006. - N8. - С. 64-70 : ил. Законы эволюции предполагают в такой ситуации лишь один путь выживания макроорганизмов на Земле: человек должен возобновить взаимодействие с эволюционно сформированным микроокружением и восстановить прежний естественный микробиоценоз, иначе трагические последствия будут усиливаться в каждом последующем поколении людей.

58.    Тумановский А.Г. 
Перспективы решения экологических проблем тепловых электростанций / А.Г. Тумановский, В.Р. Котлер // Теплоэнергетика : Теоретический и научно-практический журнал. - 2007. - N6. - С. 5-11 : табл. - Библиогр. в конце ст. Рассматриваются возможные пути защиты атмосферы и водного бассейна от вредных выбросов и сточных вод ТЭС. Приводятся данные об эффективности различных способов очистки от вредных выбросов, зольных частиц, тяжелых металлов и углекислого газа. 

59.    Уничтожение некондиционных имитационных рецептур, содержащих ирританты, с использованием метода высокотемпературного сжигания / С.В. Кухоткин, И.В. Медвецкий, В.В. Сафронов и др. // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N4. - С. 30-32. - Библиогр. в конце ст. В статье речь идет об утилизации некондиционных и с истекшими сроками хранения образцов вооружения и военной техники, в том числе вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты. Исследован способ уничтожения некондиционных рецептур, содержащих хлорацетон, хлорпикрин и хлорбензол. Предложена технология высокотемпературного сжигания на установке, в основу которой положено действие жидкостного реактивного двигателя.

60.    Федоров М.П. 
В городе - с комфортом : Экологический дизайн закрытых экосистем / М.П. Федоров, В.С. Замараева, К.В. Воробьев // Экология и жизнь : Научно-популярный журнал. - 2006. - N8. -  С. 54-57 : ил. - Библиогр. в конце ст. Экодизайн - необходимая процедура при формировании пространства жилых помещений, лечебно-профилактических и оздоровительных комплексов, рабочих, непроизводственных и административных зон, а также школьных и дошкольных учреждений. Экодизайн позволяет создать оптимальные условия для работы и отдыха.

61.    Федотов Г.Н. 
Уточнение представлений о гелевых структурах почв / Г.Н. Федотов, В.И. Путляев, Е.И. Пахомов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N11. - С. 27-31 : рис. - Библиогр. в конце ст. Приведены результаты электронно-микроскопического изучения гелевых пленок, выделяющихся из предварительно высушенных капиллярно увлажненных агрегатов при помещении их в воду, взятых из гумусовоаккумулятивных горизонтов чернозема и дерново-подзолистой почвы. Показано, что гелевые пленки неоднородны и состоят из  областей , которые представляют собой армированный коллоидными частицами гумусовый студень, и из областей гумусового студня, практически не содержащих армирующих коллоидных частиц. Высказано предположение о том, что при увеличении содержания воды происходитт обращение структуры органической части геля - переход от организации по типу "вода в масле" к организации по типу "масло в воде".

62.    Федотов Г.Н. 
Коллоидная структура почв и их структурно-механические свойства / Г.Н. Федотов, Е.И. Пахомов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N9. - С. 23-27 : рис. - Библиогр. в конце ст. Выдвинуто предположение о том, что органо-минеральные гели (ОГМ) почв набухают, включая в свой состав почвенный раствор, и образуют единый каркас ОГМ, состояние которого должно оказывать влияние на структурно-механические свойства почв. Прессованием из почв выделены почвенные растворы и экспериментально показано, что они содержат обломки гелевых структур, способные в определенных условиях к взаимодействию между собой с образованием гелевого каркаса, обладающего механической прочностью. Проведены эксперименты по изучению изменения во времени структурно-механических свойств почв после добавления воды и растворов различных солей в воздушно-сухие почвы. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что перестройка гелевых структур связана не только с изменениями двойного электрического слоя, а носит более сложный характер.

63.    Ферару Г.С. 
Стратегические подходы в управлении отходами производства / Г.С. Ферару // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N1. - С. 8-17 : рис. - Библиогр. в конце ст. Представлены основные стратегические подходы в сфере управления отходами, основу которых должна составлять Концепция обращения с отходами, предполагающая создание системы управления отходами и согласование действий на всех уровнях управления. Большое внимание уделено созданию системы государственного регулирования деятельности по обращению с отходами и системы управления отходами на предприятии.

64.    Холостова О.С. 
Опыт использования отходов содового производства для очистки кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна / О.С. Холостова, С.Б. Холостов, Н.Г. Максимович // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2006. - N3. - С. 46-54 : рис. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены химические аспекты способа нейтрализации кислых шахтных вод Кизеловского угольного бассейна (Урал) отходами производства кальцинированной соды. Получены кинетические зависимости, позволившие определить оптимальные условия проведения процесса. Выполнены лабораторные и опытно-промышленные испытания предложенного способа.

65.    Целыковский Ю.К. 
Экологические и экономические аспекты утилизации золошлаков ТЭС / Ю.К. Целыковский // Энергия: экономика, техника, экология : Научно-популярный и общественно-политический иллюстрированный журнал Президиума РАН. - 2006. - N4. - С. 27-34. Использование золошлаковых отвалов в промышленности, строительной индустрии и сельском хозяйстве - один из путей решения экологической проблемы в зоне работы ТЭС. Шлаки и золы имеют хорошую перспективу для широкого их использования с целью ресурсосбережения, то есть решения экономических проблем, связанных с сохранением природных ресурсов цветных, редких металлов и других материалов. Утилизация ЗШМ представляет перспективное направление для развития малого и среднего бизнеса.

66.    Шевердяев О.Н. 
Утилизация золоотходов и снижение выбросов оксидов азота - основа создания экологически чистой угольной ТЭС / О.Н. Шевердяев, О.Н. Кулиш, Н.В. Шевердяева // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2007. - N2. - С. 44-47. - Библиогр. в конце ст.

67.    Шумейко И. 
Ртутная угроза / И. Шумейко // Экология и жизнь : Научно-популярный журнал. - 2006. - N9. - С. 51-53 : ил.

68.    Экспериментально-теоретическое обоснование метода создания универсального защитного материала для перспективных средств защиты кожи. / О.Н. Алимов, И.Н. Зарипов, И.И. Шергина, В.Ю. Матвеева // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N10. - С. 21-23 : рис., а-табл. - Библиогр. в конце ст.

69.    Экспериментально-теоретическое обоснование методического подхода к оценке защитных свойств средств индивидуальной защиты кожи от высокодисперсных аэрозолей физиологически активных веществ / Э.В. Шаталов, О.Н. Алимов, С.Н. Тырышкин, А.С. Золотов // Экологические системы и приборы. - 2006. - №7. - С. 15-19 : рис. - Библиогр. в конце ст. Проведены исследования основных закономерностей проникания высокодисперсных аэрозолей через средства индивидуальной защиты кожи фильтрующего типа. Уровень защитных свойств будет определяться двумя параметрами: коэффициентом подсоса по местам негерметичности и коэффициентом проскока через пакет фильтрующе-защитных материалов.

70.    Янин Е.П. 
Геохимические особенности и экологическое значение поверхностной пленки речных вод / Е.П. Янин, Г.Г. Ахтямова // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N11. - С. 16-20 : табл. - Библиогр. в конце ст. Природные воды нефтедобывающих районов, испытывающие влияние буровых амбаров, отличаются повышенными содержаниями нефтепродуктов, хлоридов, натрия, сульфатов, кальция, соединений азота, некоторых металлов (барий, цинк, медь, алюминий). В целях снижения выноса поллютантов из амбаров рекомендуется при их строительстве добавлять в обваловочные грунты сорбционные материалы.

71.    Янин Е.П. 
Роль техногенеза в формировании минерального состава речных отложений (на примере р. Пахры, Московская обл.) / Е.П. Янин // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N5. - С. 34-40 : рис.; a-табл. - Библиогр. в конце ст. В зонах загрязнения в реках формируется новый тип русловых отложений - техногенные илы. Их химический состав во многом обусловлен минералогическими особенностями.

72.    Ярош О. (канд. эконом. наук). 
Проблемы экологической безопасности приморских территорий Крыма при эксплуатации углеводородных месторождений / О. Ярош // Экономика Украины : Полит.-эконом. журн. М-ва экономики и по вопр. Европ. интеграции Украины, М-ва финансов Украины и Нац. Акад. Наук Украины - 2007. - N2. - C. 69-73

Методы измерения параметров окружающей среды

73.    Амосов Н.П. 
Радиогеоэкология: использование цифровой гидрогеоэкологической модели размещения экологически безопасной площадки для подземного радиационно-опасного объекта / Н.П. Амосов, А.В. Наумов, Н.В. Новожилова // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2007. - N3. -  С. 3-13 : рис. - Библиогр. в конце ст. Примененный методический подход заключается в комплексном использовании современных компьютерных технологий: оцифровки топографических и гидрогеологических карт потенциальных площадок, создания цифровых гидрогеологических моделей и численного решения дифференциальных уравнений, описывающих процессы течения подземных вод, перенос примесей в дальнем поле подземного объекта с помощью верифицированных компьютерных кодов.  

74.    Антоненко Л.П. 
Оценка пригодности разных марок макулатуры для переработки в бумажную продукцию / Л.П. Антоненко, Д.П. Сас, И.В. Трембус // Экотехнологии и ресурсосбережение : Научно-технический журнал. - 2007. - N2. - С. 39-43 : табл.; a-рис. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены возможности использования разных марок макулатуры на основании экспериментальных данных о зольности и прочностных показателях. Приведены статистические данные о переработке макулатуры в Украине.

75.    Асадов Х.Г. 
Новый метод экспресс-оценки дисперсного состава аэрозоля прибрежных регионов / Х.Г. Асадов, Э.С. Аббасзаде // Экологические системы и приборы. - 2006. - №6. -  С. 45-46. - Библиогр. в конце ст. Предложен новый метод экспресс-оценки дисперсного состава атмосферного аэрозоля в прибрежных регионах. На основе известного трехволнового метода измерения разработана новая методика оценки дисперсного состава.

76.    Алгоритм прийняття рішень при оцінюванні впливів на навколишнє середовище / Г.О. Статюха, Т.В. Бойко, В.І. Бендюг, І.Б. Абрамов // Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал. - 2006. - N5. - С. 119-123 : табл.; a-граф. - Бібліогр. в кінці статті.

77.    Барановский Н.В. 
Прогноз степной пожарной опасности / Н.В. Барановский // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N11. - С. 42-46 : рис. - Библиогр. в конце ст. Представлены новый детерминированно-вероятностный критерий степной пожарной опасности, новая вероятностная формула определения  вероятности возникновения степных пожаров, а также результаты параметрического исследования влияния метеорологических условий и антропогенной нагрузки на вероятность возникновения степных пожаров. Методика реализована в виде информационно-прогностической системы и параллельного программного комплекса.

78.    Барановский Н.В. 
Детерминированно-вероятностная модель перехода лесного пожара на населенный пункт / Н.В. Барановский // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N3. - С. 59-63 : рис. - Библиогр. в конце ст. Детерминированная часть методики строится на модели сушки слоя лесного горючего материала, а вероятностная - базируется на статистике по лесным пожарам. Представлены расчеты по вероятности перехода лесного пожара на населенный пункт.

79.    Барановский Н.В. 
Математическое обеспечение прогноза степной пожарной опасности / Н.В. Барановский // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N2. - С. 41-45 : рис. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрен анализ простой модели сушки слоя степных и лесных горючих материалов. Приведены результаты сравнения численных расчетов с экспериментальными данными. Сделан вывод о возможности применения нульмерной математической модели сушки слоя степных и лесных горючих материалов в новой системе прогноза степной пожарной опасности (СПО).

80.    Бейсуг О.И. 
Моделирование влияния ртути и меди на показатели активности щелочной фосфатазы и эстераз сестона в водных экосистемах / О.И. Бейсуг, В.Н. Шалимов, Л.М. Предеина // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N9. - С. 37-39 : рис. - Библиогр. в конце ст.

81.    Беспалов В.И. 
Алгоритм определения комплексной оценки состояния застроенных территорий на примере г. Ростова-на Дону / В.И. Беспалов, Ю.Ю. Максюкова // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N5. - С. 57-60 : рис. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены направления совершенствования методики определения комплексной оценки состояния застроенных территорий. Процедура комплексной оценки включает в себя расчет экологического, экономического, социального показателей и объединение полученных значений в единой значение. Для учета значимости перечисленных показателей на застроенной территории следует выделять соответствующие зоны.

82.    Бойчук М.В. 
Моделирование многосекторной эколого-экономической системы с лагами / М.В. Бойчук, Н.М. Шмурыгина // Кибернетика и системный анализ : Международный научно-теоретический журнал. - 2007. - N2. - С. 114-122. - Библиогр. в конце ст.

83.    Гавардашвили Г.В. 
Комбинированный трехъярусный дренаж: расчет водопропускной способности и инженерное обеспечение работ / Г.В. Гавардашвили, Н.Л. Модебадзе, Н.Г. Гавардашвили // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2007. - N3. - С. 55-61 : рис. - Библиогр. в конце ст. Для обеспечения надежной и эффективной работы осуществлен гидравлический расчет конструкции и получена зависимость, определяющая эффект водопропускной способности дренажа, с учетом основных определяющих параметров дрен и почвы грунта. Технико-экономические показатели представленной дренажной конструкции по сравнению с аналогичными сооружениями достаточно высоки, т.к. у неё есть сфера комплексного использования: гидротехника, мелиорация, инженерная экология, транспортные туннели, строительство полотна автомобильных и железных дорог в условиях переувлажненного грунта.

84.    Гавардашвили Г.В. 
Анализ выхода из строя противоселевого сооружения арочно-ступенчатой формы с применением теории катастроф / Г.В. Гавардашвили // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N5. - С. 50-53 : рис. - Библиогр. в конце ст. Для эффективной защиты населенных пунктов и народохозяйственных объектов от разрушительного действия селевых потоков предлагается конструктивная характеристика противоселевого сооружения арочно-ступенчатой формы. Применяя теорию катастроф, установлено, что выход из строя противоселевого сооружения арочно-ступенчатой формы описывается катастрофой "обратной сборки".

85.    Гидроэкология: оценка экологических последствий проведения дночерпательных работ в водных объектах / И.А. Немировская, В.Ф. Бреховских, З.В. Волкова и др. // Инженерная экология. - 2008. - №2. - С. 43-52. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрено воздействие дночерпательных работ на экологическое состояние водных объектов. Показано, что основная опасность при работах такого рода состоит в образовании облака растворенных и взвешенных загрязняющих веществ. К числу таких веществ относятся тяжелые металлы, нефтяные углеводороды, фенолы и другие органические вещества, воздействующие на живые организмы. Получены оценки количества веществ, поступающих из донных отложений в водную массу. Приводятся результаты расчетов, показывающих, что увеличение концентрации тяжелых металлов в облаке будет незначительным в случае умеренно загрязненных донных отложений.
86.    Горбачева Е.А. 
Исследование токсичности донных отложений Баренцева моря / Е.А. Горбачева // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N5. - С. 41-47 : рис. - Библиогр. в конце ст. Проведено биотестирование донных отложений Баренцева моря. Полученные результаты указывают на низкий уровень загрязнения. Токсичные донные отложения обнаружены преимущественно в прибрежных районах моря.

87.    Гребенюк Г.Н. 
Методика оценки комфортности среды с использованием морфолого-анатомических показателей сосны сибирской / Г.Н. Гребенюк // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N3. - С. 26-29 : табл. - Библиогр. в конце ст. Биомониторинг с использованием анатомических признаков сосны позволяет дополнить физико-химические методы определения качества среды. Предлагаемая модель мониторинга служит основой для ранжирования лесов по степени комфортности среды и может быть использована для сертификации лесохозяйственной деятельности.

88.    Гришин, А.М. 
Аналитическое решение задачи о возникновении огненного смерча / А.М. Гришин // Экологические системы и приборы. - 2006. - №6. - С. 50-51 : рис. - Библиогр. в конце ст. Дается аналитическое решение задачи о возникновении огненных смерчей в лабораторных условиях. Обсуждаются модели огненных смерчей и зависимости критической угловой скорости от высоты, радиуса, температуры горения смерча

89.    Гришин А.М. 
Поражающие факторы лесных и степных пожаров и новые способы борьбы с ними : [доклад второй международной конференции "Экологические системы, приборы и чистые технологии"] / А.М. Гришин // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N6. - С. 52-56 : рис. - Библиогр. в конце ст. Обсуждается вопрос о влиянии лесных и степных пожаров на города и поселки. Дается общая детерминировано-вероятностная модель возникновения пожаров в лесах, степях и населенных пунктах. Предлагаются новые способы борьбы с лесными и степными пожарами.

90.    Джигирей І.М. 
Використання нелінійного програмування для моделювання розподілених схем очищення стічних вод промислових підприємств : материал технической информации / І.М. Джигирей, О.О. Квітка // Вісник ВПІ. - 2005. - №6. -  С. 51-55. - Библиогр. в конце ст.

Метод изм29.    Дистанционный лазерный метод измерения толщины пленок нефтепродуктов на водной поверхности, основанный на определении коэффициента пропускания пленки : материал технической информации / В.И. Козинцев, М.Л. Белов, В.А. Городничев и др. // Вестн. МГТУ им Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. - 2006. - №2. -  С. 56-64. - Библиогр. в конце ст.

91.    Катков В.Л. 
Эколого-информационные технологии: моделирование ветрового переноса примесей / В.Л. Катков // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2006. - N3. - С. 37-45 : рис. - Библиогр. в конце ст. Описана компьютерная модель ветрового переноса загрязнений, работающая на комплексе из 2-х машин: персональной ЭВМ типа Пентиум 4 и суперкомпьютера СКИФ с параллельной архитектурой. Кратко описывается метод счета, состоящий в расщеплении дифференциальных уравнений по физическим процессам, а для каждого процесса - в расщеплении на 3 одномерных задачи. Приведены результаты решения 2-х демонтрационных задач: региональный ветровой перенос загрязнений по террирории Белоруссии и локальный перенос поллютантов при чрезвычайной ситуации. Использовались специализированные базы данных о характеристиках подстилающей поверхности, свойствах поллютантов и источниках загрязнений, а также цифровые карты местности и метеорологическая информация в окрестности локальной чрезвычайной ситуации или среднемесячные данные о ветре для региональной модели. Показано, что за счет распалаллеливания алгоритма по примесям (каждая примесь рассчитывается на своем процессоре) время вычислений сокращается в 3,6-6 раз в зависимости от решаемой задачи.

92.    Калибин Г.В. 
Методология количественной оценки нарушенности территорий по данным сопряженного дистанционного и наземного мониторинга и её апробация / Г.В. Калибин, Ю.П. Галченко // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N2. -  С. 10-16 : табл. - Библиогр. в конце ст. Обоснованы подходы к созданию системы количественных оценок состояния биоты экосистем в зонах влияния горнодобывающих предприятий, предложены методика и критерии такой оценки.

93.    Камкамидзе Н.Р. 
Расчет суммарного выброса вредных веществ автотранспортом / Н.Р. Камкамидзе, М.З. Богверадзе // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N9. - С. 44. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены организационные меры для разумного регулирования последствий автомобилизации. Изучен пробеговый выброс токсичных веществ автомобилем. Оказалось, что для получения реальных данных установленный "условный выброс" необходимо скорректировать с учетом конкретных природно-климатических факторов, условий движения, технического состояния автомобилей, выбросов картерных газов и испарения топлива.

94.    Ковалевский В.В. 
Оценка экологической безопасности автомобильных дизелей термохимически-резистивным методом / В.В. Ковалевский, А.В. Фролов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N1. -  С. 2-5 : рис. - Библиогр. в конце ст. Указано токсическое действие сажевых частиц на организм человека. Раскрывается сущность измерения токсичности отработавших газов автомобильных дизелей термохимически-резистивным методом с применением оригинального датчика токсичности. Описывается конструкция и принцип работы датчика.

95.    Копылов А.М. (доцент, к.т.н.). 
Использование сети уличной звукофикации для построения системы эколого-акустического мониторинга в мегаполисе / А.М. Копылов, Ю.А. Павлов // Электросвязь : Научно-технический журнал по проводной и радиосвязи, телевидению и радиовещанию. - 2007. - N2. - С. 49-51.: рис. - Библиогр. в конце ст.

96.    Корчагин В.И. 
Комплексный термический анализ отходов производств и наполненных полимерных систем на их основе / В.И. Корчагин // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N1. - С. 28-31 : рис. - Библиогр. в конце ст. Комплексный термический анализ полимерной фазы латексных стоков, отработанных активированных углей и углеродных остатков показал, что они могут быть использованы в качестве компонентов наполненной полимерной системы. Наличие примесей в виде металлов переменной валентности в отработанном активированном угле ограничивает его использование в качестве наполнителя каучука, но введение многофункциональных углеродных остатков позволяет устранить термоокислительные процессы и получить технологичные наполненные полимерные системы.

97.    Кузина В.В. 
Математические модели в задачах вольтамперометрического анализа / В.В. Кузина, А.П. Замятин, А.Н. Кошев // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N8. -  С. 37-41 : рис. - Библиогр. в конце ст. Предложенный метод расчета концентраций электроактивных веществ позволяет определить состав электролита и остаточных концентраций ионов металлов в промышленных сточных водах. Метод основан на физико-математическом моделировании процессов вольтамперометрического анализа и может быть использован при конструировании приборов и датчиков для оперативного определения концентраций.

98.    Математическое моделирование микроциркуляционных процессов с учетом физико-географических условий Закавказья / З.В. Хведелидзе, Н.Б. Рамишвили, Т.З. Шаламберидзе, И.Д. Аладашвили // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N4. - С. 43-48. - Библиогр. в конце ст. В системах уравнений гидротермодинамики, описывающих микроциркулярные процессы внесен новый параметр, с помощью которого учитываются физико-географические свойства того или иного региона. Получено соответствующее аналитическое решение, из которого вытекает, что скорость местного ветра зависит от термического режима воздушного потока. Приведенная теория дает возможность решать вопросы роста градиента температуры в г. Тбилиси и причины накопления большого количества пыли и других смесей в нижних слоях воздуха.

99.    Метод дистанционного определения концентрации радионуклидов в воздушном выбросе радиационно-опасных предприятий / А.П. Елохин, В.А. Сафоненко, А.В. Пчелинцев, П.А. Пархома // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N5. -  С. 9-15 : рис.; a-табл. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрен метод дистанционного определения концентрации радионуклидов в газоаэрозольном выбросе во внешнюю среду при радиационных авариях на радиационно опасных предприятиях. Метод основан на измерении спектра и мощности дозы гамма-излучения детекторами, установленными на беспилотном радиоуправляемом летательном аппарате типа вертолета, и передача информации по радиоканалу на наземный приемный пункт. Приведены основные технические характеристики оборудования, обеспечивающего надежную работу такого беспилотного дозиметрического комплекса.

100.    Мирцхулава Ц.Е. 
Ветиверовые тонкие полосы как противоэрозионное мероприятие с позиций теории надежности / Ц.Е. Мирцхулава, В.Н. Баламцарашвили // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N2. - С. 45-51. - Библиогр. в конце ст. Приводится методология установления расстояния между ветиверовыми полосами (ВП) как противоэрозионных мероприятий. Расчеты основаны на совместном решении уравнения теории случайных процессов.

101.    Мирцхулава Ц.Е. 
Об одном подходе прогнозирования крупных лесных пожарных опасностей, уязвимости и их повторяемости / Ц.Е. Мирцхулава // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N5. -  С. 39-50 : рис. - Библиогр. в конце ст. Излагается методология оперативного прогнозирования, основанная на теории марковских процессов, в частности на совместном решении уравнений ИТО, Фоккер-Планка, Колмогорова.

102.    Михайлов В.В. 
К вопросу об идентификации имитационных моделей экологических объектов / В.В. Михайлов // Известия вузов. Сер. Приборостроение. - 2006. - Т.49, №11. - С. 20-24. - Библиогр. в конце ст.

103.    Модели и компьютерные программы для расчета процессов рассеивания вредных веществ в атмосфере и оценки рисков / Е.В. Самуйлов, Е.И. Гаврилов, Н.М. Корценштейн и др. // Теплоэнергетика : Теоретический и научно-практический журнал. - 2007. - N6. -  С. 12-17 : табл. - Библиогр. в конце ст. Статья освещает основные виды моделей переноса и рассеивания веществ, воздействие химических загрязнителей на окружающую среду и здоровье населения, отечественные и зарубежные компьютерные программы для расчета и моделирования процессов рассеяния вредных веществ в атмосфере.

104.    Морина О.М. 
Метод определения уязвимости экосистем как элемент экологического мониторинга абиотических факторов / О.М. Морина // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N12. - С. 11-14 : рис. - Библиогр. в конце ст. Многолетние экспериментальные исследования температурного режима в летнее время на Быстринском стационаре позволили выявить послепожарную деградацию почвенно-растительного покрова. Установлено, что в Хабаровском крае на изучаемой территории мозаично распределены три направления изменения температуры воздуха и почвы: потепление (67%), похолодание (22%) и стабильная тенденция (11%). Целесообразно стратегию природопользования разрабатывать с учетом динамики температуры воздуха и почвы.

105.    Мордачев В.И. 
Оценка экологической опасности электромагнитного фона, создаваемого средствами мобильной радиосвязи / В.И. Мордачев // Электросвязь : Научно-технический журнал по проводной и радиосвязи, телевидению и радиовещанию. - 2007. - N9. - С. 37-43 : рис.; a-граф.; a-табл. - Библиогр. в конце ст.

106.    Натишвили О.Г. 
Гидроэкология: прогнозирование экологической ситуации в русле горного водотока при прохождении селевого потока / О.Г. Натишвили, В.И. Тевзадзе // Инженерная экология. - 2008. - №2. -  С. 53-62. - Библиогр. в конце ст. Выведенные гидравлические уравнения движения селя с переменным расходом вдоль пути и зависимости для расчета отдельных видов волнового режима движения, дают возможность прогнозировать обострение экологической ситуации как непосредственно в руслах горных водотоков так и в местах проектируемых или построенных противоселевых сооружениях.

107.    Натишвили О.Г. 
Расчетная модель почвоохранного мероприятия с использованием стеблевых растений / О.Г. Натишвили, В.И. Тевзадзе // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N9. - С. 40-43 : рис. - Библиогр. в конце ст. Резкое изменение направления вектора скорости склонового стока с помощью плотно размещенных рядов стеблевых растений (или других оград из плетневых, фашинных, бревенчатых материалов) способствует значительному уменьшению размывающей и транспортирующей способности стока и созданию условий экологической стабильности рельефа склона. Гидравлический расчет подобных противоэрозионных сооружений можно осуществить по аналогии расчетной модели гидротурбин с плоскими лопастями, обеспечивающих интенсивное гашение кинетической энергии поступательного потока.

108.    Нестеренко И.М. 
Гидроэкология: гидрологические взаимосвязи в озере и водосборах Карелии, нарушенных хозяйственной деятельностью / И.М. Нестеренко // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2007. - N3. - С. 48-54 : рис.; a-табл. - Библиогр. в конце ст. Статья является продолжением исследований, опубликованных ранее и дополненных корреляционным анализом гидроэкологических явлений.

109.    Новиков М.А. 
Применение географических экспертно-аналитических систем для оценки эколого-токсикологической уязвимости акватории Баренцева моря / М.А. Новиков // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N5. - С. 47-52 : рис. - Библиогр. в конце ст.

110.    Обнаружение нефтяных загрязнений на морской поверхности двухчастотным дистанционным лазерным методом / В.И. Козинцев, М.Л. Белов, В.А. Гродничев и др. // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение : Научно-теоретический журнал. - 2006. - N4 : табл.; a-граф.

111.    Остроумов С.А. 
Эколого-гидробиологическая система самоочищения воды в природных водных экосистемах: разработка теории полифункциональной центральной роли биоты / С.А. Остроумов // Экологические системы и приборы. - 2006. - №6. -  С. 33-38 : табл. - Библиогр. в конце ст. Представлен краткий обзор физических, химических и биологических процессов, вносящих вклад в самоочищение воды в природных водоемах и водотоках. Показана полифункциональная центральная роль водных организмов в системе процессов самоочищения воды.

112.    Оценка накопления тяжелых металлов и биогенных элементов в донных отложениях Иваньковского водохранилища / В.Ф. Бреховских, З.В. Волкова, А.Г. Кочарян и др. // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2006. - N4. -  С. 52-61. - Библиогр. в конце ст. На основе построенных карт-схем рассчитано суммарное количество накопленных элементов в верхнем (10 см) слое отложений и выявлены различия в их содержании на разных плесах. Рассмотрена сезонная изменчивость содержания элементов в поровом растворе и легкоподвижных форм биогенных элементов в твердой фазе донных отложений. Отмечается, что высокое содержание аккумулированного общего фосфора может ускорить развитие процессов евтрофирования водоема.

113.    Паращук Е.М. 
Результаты моделирования распространения выбросов автотранспорта на ограниченной территории города / Е.М. Паращук, В.Н. Коваль, М.Н. Прокопенко // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N3. - С. 56-59 : рис. - Библиогр. в конце ст. Представлены результаты моделирования полей загрязнения в атмосфере от автотранспорта. Показано существенное влияние орографии подстилающей поверхности на уровень загрязнения местности.

114.    Пилькевич И.А. (к.т.н.). 
Исследование загрязнения околоземного пространства методами математического моделирования :/ И.А. Пилькевич // Электронное моделирование : Международ. научно-теоретический журнал. - 2007. - Том29, N2. - С. 101-114. : рис.; a-граф. - Библиогр. в конце ст.

115.    Попова Н.В. 
Диагностика устойчивости экосистем по интенсивности процессов трансформации органического вещества / Н.В. Попова // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N5. - С. 3-5. - Библиогр. в конце ст. Для определения интенсивности процессов трансформации (разложения) органического вещества подстилки и других органогенных горизонтов в ареалах с известными запасами подстилки, как критерия устойчивости экосистем, предложена методика, позволяющая оценить интенсивность разложения мертвых растительных остатков, содержащихся в подстилке ариалов, и разработана шкала устойчивости ареалов по величине подстилочно опадного коэффициента (ПОК).

116.    Попова Н.В. 
Методы использования данных по скорости освобождения химических элементов из подстилки для диагностики устойчивости экосистем / Н.В. Попова // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N4. - С. 16-20 : табл. - Библиогр. в конце ст. Предложена методика оценки устойчивости ареалов по качественным и количественным показателям малого биологического круговорота, в том числе интенсивности высвобождения химических элементов из подстилки. Именно эта величина отражает скорость закрепления химических веществ в подстилке и возможность перемещения химических веществ по почвенному профилю. Показано, что запасы подстилки и скорость высвобождения химических элементов из мертвых растительных остатков коррелируют с данными по соотношению гуминовых и фульвокислот в почвах, т.к. являются результатом высвобождения химических элементов из органического вещества подстилки.

117.    Применение методов параллельных вычислений для обработки радиолокационных изображений морской поверхности / М.Ж. Акжолов, А.М. Березко, В.И. Бояринцев и др. // Изв. РАН. Теория и системы управления : Журнал издается под руковод. Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН. - 2007. - N4. - С. 103-107 : рис. - Библиогр. в конце ст.
118.    Прогнозирование концентраций плутония в воздухе над загрязненными территориями с учетом связи удельной активности почвы и воздушной пыли / Л.М. Щербакова, М.Я. Чеботина, Р.П. Пономарева и др. // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N3. - С. 50-54 : табл.; a-рис. - Библиогр. в конце ст. На основе анализа мирового банка данных предложена новая модель для оценки концентраций плутония в воздухе над загрязненными территориями по содержанию радионуклида в почве. Метод является более универсальным и точным по сравнению с используемыми в настоящее время.

119.    Прогнозирование экологических рисков с использованием анализа иерархий и теории нечетких множеств / Р. Риахи, Ю.А. Безносик, Л.Н. Бугаева, Г.А. Статюха // Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал. - 2006. - N5. - С. 114-118 : табл. - Бібліогр. в кінці статті.

120.    Радовенчик В.М. 
Особенности определения знака поверхностного заряда частиц синтетического магнетита с использованием суспензионного эффекта / В.М. Радовенчик, Е.А. Отрох, Е.В. Макаренко // Экотехнологии и ресурсосбережение : Научно-технический журнал. - 2007. - N3. - С. 48-51 : рис. - Библиогр. в конце ст. Суть метода состоит в обработке сточных вод суспензией частиц магнетита, которые по сравнению с гидроксидами металлов имеют значительно больший размер, меньшую влажность, кристаллическую структуру и магнитные свойства.

121.    Расчет полей концентрации при подземном захоронении растворенных радиоактивных веществ / А.И. Филиппов, П.Н. Михайлов, И.Н. Михайличенко, А.Г. Крупинов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N5. - С. 27-33. - Библиогр. в конце ст. На основе асимптотического метода осуществлены расчеты полей концентраций радиоактивных или химически активных примесей при закачке растворов в глубокозалегающие пласты.

122.    Середа Т.Г. 
Разработка методов проектирования автоматизированных систем обработки информации и управления  искусственными экосистемами хранения отходов / Т.Г. Середа, С.Н. Костарев // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N11. - С. 21-24 : табл. - Библиогр. в конце ст. Представлены методологические подходы к проектированию автоматизированных систем обработки информации и управления искусственными экосистемами хранения (депонирования) отходов, основанные на системном и частном проектировании. Разработана структурная схема этапов проектирования, мониторинга, эксплуатации полигона твердых бытовых отходов( ТБО) и программный инструментарий конструктора-проектировщика полигона ТБО.

123.    Трубкин И.П. 
Расчет орбитальных скоростей волнового движения в мелком море / И.П. Трубкин // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N12. - С. 51-55 : рис. - Библиогр. в конце ст. Характеристики скорости орбитального движения частиц воды на взволнованной поверхности или на её некотором подповерхностном горизонте рассматривают при исследовании ветрового волнения и его воздействий на морские гидротехнические сооружения, процессы распространения загрязнения в море, транспорт наносов, изменения рельефа и берега. В статье предложена методика расчета орбитальных скоростей волнового движения в мелком море на примере Азовского моря. В основе выбранного подхода использована модель волны конечной амплитуды, зависимая от глубины водоема, и параметрическая стохастическая модель. Показано, что при шторме горизонтальные скорости могут достигать больших значений в сравнении со значениями, вычисленными с учетом известных рекомендаций. Отражены исследования характеристик скоростей орбитального движения частиц воды на примере Азовского моря.

124.    Федосов А.А. 
Моделирование распространения выбросов вредных веществ в пограничном слое атмосферы / А.А. Федосов // Теплоэнергетика : Теоретический и научно-практический журнал. - 2006. - N5. - С. 34-40 : табл. - Библиогр. в конце ст. Предложена математическая модель распространения газообразных выбросов от высотного точечного источника, основанная на решении уравнения турбулентной диффузии. Получены аналитические выражения для аппроксимации пространственного распределения концентрации выбросов в пограничном слое атмосферы.

125.    Финоченко В.А. 
Развитие методов экоинформатики на железнодорожном транспорте / В.А. Финоченко // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N1. - С. 39-44 : рис. - Библиогр. в конце ст. Предложена гибридная модель представления нового типа экоинформационной системы, основанная на объединении традиционных математических моделей, опирающихся на методы математического анализа и программирования, и интеллектуальных моделей, опирающихся на экспертные знания о моделируемом процессе и окружающей природной среде, на основании которой разрабатывается экоинформационная система железнодорожного транспорта.

126.    Хведелидзе З.В. 
Математическое моделирование гидровоздушных потоков в узких каналах с учетом рельефа дна / З.В. Хведелидзе, Т.П. Давиташвили, И.Н. Самхарадзе // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N5. - С. 60-64 : рис. - Библиогр. в конце ст. Предложенная теория позволяет определять скорости потоков и распространения загрязняющих веществ в ущельях рек и равнин междугорья. приведены некоторые результаты расчетов распространения нефтепродуктов в реке, согласно решению уравнения диффузий с использованием реальных данных, характеризующих гидрографические и орографические характеристики р. Риони.

127.    Ходакова В.Е. 
Методы алгоритмы визуализации пространственных данных на примере моделирования распространения лесных пожаров / В.Е. Ходакова, М.В. Жарикова, Е.Н. Ляшенко // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы : научно-технический журнал. - 2007. - N1. - С. 85-92. : рис.; a-фото; s-схема. - Библиогр. в конце ст.

128.    Цанова Л.И. 
Геоэкология: условия образования и географическое распространение селей в бассейнах рек Казбекско-Джимарайсского массива / Л.И. Цанова // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2006. - N5. - С. 47-52 : табл. - Библиогр. в конце ст.

129.    Шапарь А.Г. 
Оценка экологической опасности загрязнения атмосферы горно-металлургическими комплексами / А.Г. Шапарь, П.И. Копач, В.М. Шварцман // Экотехнологии и ресурсосбережение : Научно-технический журнал. - 2006. - N4. -  С. 52-60 : рис. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены проблемы загрязнения атмосферы компактно расположенной группой горно-металлургических предприятий. Особое внимание уделено влиянию пароводяных выбросов градирен на процессы кислотообразования, механизмы трансформации загрязнителей в атмосфере промышленного района. Указано на необходимость внедрения практики распределения компенсации за загрязнение окружающей среды с учетом трансграничного перенесения загрязнения. Предложен показатель экологической опасности жизнедеятельности на территориях, которые подвержены влиянию отрицательных факторов.

130.    Экологические методы реабилитации загрязненных водоемов, используемых в ядерном топливном цикле / И.А. Гонтаренко, С.В. Казаков, А.Ю. Пахомов, С.С. Уткин // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2006. - N4. - С. 31-42. - Библиогр. в конце ст. Проводятся анализ роли леса как одного из факторов, влияющих на гидрологические особенности территории, и оценка возможности использования лесных насаждений для регулирования режима водного баланса промышленных водоемов. Дана оценка возможности использования гидробионтов для очистки радиоактивно загрязненных водоемов. Показано, что существующие экологические методы реабилитации водоемов, применимы наравне с хорошо известными традиционными технологическими приемами. Так, повышение лесистости регионов размещения предприятий ЯТЦ позволяет смягчить паводки и выровнять годовой сток, уменьшить объем стока в половодье, перевести склоновый сток в почвенный и грунтовой. 

131.    Эколого-экономический анализ твердых отходов угольных предприятий / Б.А. Грядущий, Г.Л. Майдуков, Б.И. Кислов, М.Е. Григорюк // Экотехнологии и ресурсосбережение : Научно-технический журнал. - 2006. - N4. - С. 32-38 : табл. - Библиогр. в конце ст. Приведены результаты химического, минералогического и петрографического анализов материала породных отвалов угольных шахт и обогатительных фабрик Донбасса. Рассмотрены направления промышленного использования отвальной породы и хвостов флотации как сырья для производства строительных материалов и химической продукции с целью снижения отходности производства и нагрузки на окружающую среду. Поученные характеристики состава и физико-химических параметров позволяют произвести предварительную оценку содержащихся в отвалах веществ, а также являются источником информации о возможной эколого-биологической опасности этих ингредиентов.

132.    Эркенова Б.А. 
Математическое моделирование социоэкономо-экологических систем горных курортов : [доклад второй международной конференции "Экологические системы, приборы и чистые технологии"] / Б.А. Эркенова, З.М. Узденова, В.В. Шаповаленко // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N6. - С. 63-68. - Библиогр. в конце ст. Предложенное математическое описание основано на моделях межотраслевого баланса. В качестве примера рассмотрен горный курорт Архыз, расположенный в Карачаево-Черкессокй республике.

133.    Юдин С.С. 
Результаты региональных гидролитохомических съемок. Экологический аспект / С.С. Юдин // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N1. - С. 23-27 : рис. - Библиогр. в конце ст. Приведены результаты мелкомасштабного эколого-гидрохимического картирования поверхностного стока крупной территории с высокой плотностью промышленных предприятий цветной и горнодобывающей промышленности. На большом фактическом материале показано усиление миграции в воздушной и водной среде отдельных поллютантов при их совместном взаимодействии в природно-техногенных системах.

134.    Юшкетова Н.А. 
Метод пассивного отбора проб для мониторинга химического загрязнения атмосферного воздуха. Часть 1. Теоретические основы (обзор). Часть 2. Практические аспекты (обзор) / Н.А. Юшкетова, В.А. Поддубный // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N2. - С. 3-10 : рис. ; №3. - С. 15-23. - Библиогр. в конце ст. Пассивный отбор проб основан на диффузии молекул отбираемых веществ из анализируемого воздуха к поглотителю под действием градиента концентраций, который позволяет определить усредненные по времени концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Изложены теоретические основы метода пассивного пробоотбора. Выполнен анализ внешних факторов, влияющих на работу пассивных пробоотборников: скорость ветра, температура воздуха, давления, влажность воздуха, содержание других загрязняющих веществ, колебание измеряемых концентраций, длительность пробоотбора.

135.    Яйли Е.А. 
Методология и способ оценки качества компонентов природной среды урбанизированных территорий на основе индикаторов, индексов и риска / Е.А. Яйли, А.А. Музалевский // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N12. -  С. 23-29 : рис. - Библиогр. в конце ст. В рамках новой модели урбанизированной территории предложены методология и способ оценки качества компонентов природной среды, использующая инструмент индикаторов, индексов и риска. Представлены уточненные, по сравнению с ранее предложенными, формулы расчета индикаторов и индексов. Установлена их количественная связь с уровнем экологического риска. Разработана таблица соотношений между численными значениями индикаторов, уровнем экологического риска и общепринятой качественной шкалой оценки экологической ситуации. В качестве примера приведен один из возможных форматов отображения экологической информации для систем принятия решений, реализованный на основе предложенной методологии.

136.    Яценко О.В. 
Космическая экология: идентификация процессов, вызывающих свечения вблизи наветренных поверхностей искусственных спутников земли на низких орбитах / О.В. Яценко // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2006. - N3. -  С. 3-24 : рис. - Библиогр. в конце ст. Обобщены, проанализированы и систематизированы имеющиеся в литературе научные данные о свечениях над наветренными поверхностями космических летательных аппаратов, совершающих полеты по низким околоземным орбитам. Мешающие нормальному функционированию бортовых оптических систем эти свечения снижают эффективность искусственных спутников Земли и, следовательно, увеличивает экологические издержки от хозяйственного использования ближнего космоса. Предложены модели, позволяющие определить спектральные и пространственные характеристики свечений. В основу теории свечений около малых спутников положены физические первопринципы:выявлены ведущие агенты и механизмы. Свечения над многоразовыми космическими аппаратами удается пока описать только эмпирически.

Средства измерения параметров окружающей среды

137.    Innov Xsystems 
Портативные рентгено-флуоресцентные анализаторы INNOV-X / Innov Xsystems // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N10. - С.  8-9.                              
138.    Буренин В.В. 
Новые конструкции воздушных фильтров - пылегазоуловителей / В.В. Буренин // Безопасность труда в промышленности. - 2006. - N9. - С. 24-30 : рис. - Библиогр. в конце ст. Многие производственные процессы промышленных предприятий сопровождаются вредными факторами, которые представляют угрозу здоровью и жизни человека. Эти факторы - запыленность и загазованность воздуха производственных помещений и окружающей воздушной среды и др. Действие их происходит не только в производственной зоне.

139.    Возможности нового лазерно-искрового экспресс-анализатора для контроля тяжелых металлов и мышьяка в почвах Москвы / О.Н. Ускова, Н.В. Пальгунов, М.Ю. Разумовская и др. // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N4. -  С. 14-16. - Библиогр. в конце ст. Представлен новый лазерно-искровой эмиссионный спектрометр (ЛИЭС). Оценены возможности его использования для экспресс-контроля тяжелых металлов и мышьяка в почвах Москвы.

140.    Желонкин А.И. 
Разработка преобразователей механических сигналов на принципах молекулярной электроники / А.И. Желонкин // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N3. - С. 33-35 : рис. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены принципы построения молекулярно-электронных (МЭ) преобразователей параметров механических сигналов низкой частоты. Приведена методика расчета характеристик и конструктивных параметров инерционных МЭ преобразователей. Основная область применения - сейсмоизмерения и мониторинг технического состояния крупномасштабных технологических объектов.

141.    Желонкин А.И. 
Система сейсмического мониторинга с использованием молекулярно-электронных преобразователей / А.И. Желонкин // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N2. - С. 16-20 : рис. - Библиогр. в конце ст. Измерение и сбор информации о сейсмической обстановке, образовании и распространении волновых процессов проводятся системами, определенным образом расположенных разветвленных сетей приема, обработки, передачи и преобразования сигналов. Задача создания измерительных систем, связанная с разработкой экономичных с высоким коэффициентом преобразования, пригодных для промышленного производства, устройств и систем измерения акустических, сейсмических процессов и параметров механического движения, решается с использованием молекулярно-электронных инерционных преобразователей.

142.    Клочкова Л.В. 
Программное обеспечение "TIMES" для решения актуальных задач экологии при эксплуатации аэрокосмических комплексов / Л.В. Клочкова // Изв. РАН. Теория и системы управления. - 2006. - №1. - С. 68-77. - Библиогр. в конце ст.

143.    Комплекс экологического контроля акваторий для Черноморского флота России / Д.Л. Гуральник, К.Е. Кассациер, С.М. Филиппов и др. // Экологические системы и приборы. - 2006. - №6. - С. 3-8. - Библиогр. в конце ст. Рассматриваются результаты использования судового природоохранного комплекса (СПК) для оперативного контроля за экологической обстановкой бухт г. Севастополя.

144.    Латышенко К.П. 
Инженерно-экологический комплекс / К.П. Латышенко // Экологические системы и приборы. - 2006. - №6. -  С. 9-11 : ил. В Московском государственном университете инженерной экологии в рамках технопарка университета при кафедре мониторинга и автоматических систем контроля был создан инженерно-экологический комплекс, который состоит из автоматизированной системы контроля каталитического реактора и эко-аналитической лаборатории.

145.    Математическое моделирование работы биофильтра, использующего кислород электролиза воды / А.Б. Голованчиков, И.В. Владимцева, Ю.С. Гермашева и др. // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N12. - С. 47-50 : рис. - Библиогр. в конце ст. Предложена конструкция биофильтра (БФ), в котором для дыхания микроорганизмов используются пузырьки кислорода, образующиеся при электролизе воды на аноде. Приведены алгоритм и результаты сравнительных расчетов БФ и электробиофильтра (ЭБФ).

146.    Мембранный биореактор MBR // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N2. - С. 23-24

147.    Меридиональный спектрометр / А.В. Ролдугин, Ю.В. Федоренко, О.М. Шароварова и др. // Приборы и техника эксперимента. - 2007. - N5. - С. 130-137. - Библиогр. в конце ст.

148.    Мухамадиев А.А. 
Повышение уровня безопасности на объектах нефтегазового комплекса с применением спектрального акустооптического газоанализатора / А.А. Мухамадиев, М.А. Ураксеев // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N9. - С. 5-7 : рис. - Библиогр. в конце ст. Предложено использование спектрального акустооптического газоанализатора для повышения уровня безопасности на объектах нефтегазового комплекса. Приведены основные его достоинства при использовании на предприятиях нефтегазового комплекса.

149.    Пожидаев И.В. 
Экологический мониторинг окружающей среды с использованием мобильного робота "ИРИС-1" / И.В. Пожидаев // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N8. - С. 31-32 : рис. - Библиогр. в конце ст. Возможность применения мобильного робота для экологического мониторинга с управлением им по радиоканалу существенно расширит диапазон его применения. В рамках решения данной задачи на мобильном роботе разместили портативный компьютер, к нему присоединили сотовый телефон с GPRS модемом. Через сеть Интернет с помощью другого компьютера производился экологический мониторинг, управление и контроль за системами робота.

150.    Применение метода инверсионной вольтамперометрии в анализе экологических объектов / Г.Н. Носкова, В.И. Чернов, А.Н. Мержа и др. // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N4. - С. 30-34 : рис.; a-табл. Рассмотрены особенности применения вольтамперометрических анализаторов и методик в практике аналитических лабораторий.

151.    Стационарный газоанализатор оксидов азота и серы / А.А. Азбукин, М.А. Булдаков, Б.В. Королев и др. // Приборы и техника эксперимента. - 2006. - N6. -  С. 105-109. : граф.; s-схема. - Библиогр. в конце ст.

152.    Устройство стабилизации длины волны лазера в системе контроля газовых компонент атмосферы на участках магистральных трубопроводов / В.И. Григорьевский, В.Ю. Андреев, В.П. Садовников, В.В. Хабаров // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N10. - С. 3-5 : рис. - Библиогр. в конце ст. Описывается устройство для стабилизации длины волны полупроводникового лазера, применяемое в системе дистанционного зондирования газов, загрязняющих атмосферу, таких как метан, оксид углерода, пары кислот.

153.    Цинзерлинг Д.М. 
Контроль элегаза в рабочих зонах трансформаторных подстанций / Д.М. Цинзерлинг, А.В. Бурыкин // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N5. - С. 7-8. Рассмотрен инфракрасный газоанализатор ЕТ-200, в котором устранены мешающее влияние паров и дополнительные погрешности.

Метрология в экологии

154    Величко О.Н. 
Сравнение оценок неопределенности в международных метрологических и экологических руководствах / О.Н. Величко, Т.Б. Гордиенко // Измерительная техника : Научно-технический журнал. - 2007. - N5. - С. 22-26. : табл.; a-ил. - Библиогр. в конце ст.

155.    Колобова А.В. 
Метрологическое обеспечение контроля выбросов автотранспортных средств : [доклад второй международной конференции "Экологические системы, приборы и чистые технологии"] / А.В. Колобова, Д.Н. Селюков // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N6. - С. 47-51 : рис. - Библиогр. в конце ст. Обосновывается необходимость совершенствования метрологических характеристик как на уровне государственного первичного эталона единиц молярной доли и массовой концентрации компонентов в газовых средах, так и на уровне выпускаемых поверочных газовых смесей в баллонах под давлением, имеющих статус государственных образцов, в целях контроля за соблюдением установленных экологических нормативов на выбросы автотранспорта.

156.    Красный Д.В. 
Новые аналитические приборы серии "Экотест" производства НПП "Эконокс" / Д.В. Красный, Э.Э. Самгина // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N12. - С. 20-22 : ил. НПП "Эконикс" является разработчиком, производителем и поставщиком аналитических приборов, лабораторного оборудования, вспомогательных устройств и расходных материалов. Приборы серии "Экотест" предназначены для проведения различных видов измерений: рН-метрия, ионометрия, фотокалориметрия, кондуктометрия и т.д. Приборы серии "Экотест" предназначены для проведения анализов в водных растворах, пробах растительной, пищевой продукции, почв, технологических растворов, питьевых, природных, сточных вод.

157.    Никоненко В.А. 
Средства метрологического обеспечения измерений температуры в диапазоне -190...1600град.С / В.А. Никоненко // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N10. - С. 3-7 : табл. - Библиогр. в конце ст.

Экологический мониторинг

158.    Бабенко С.П. 
Комплексная модель формирования вредного воздействия гексафторида урана на организм человека в условиях аварийной ситуации / С.П. Бабенко, А.В. Бадьин // Вестн. МГТУ. Сер.: Естественные науки. - 2007. - N3. -  С. 89-99 : табл. - Библиогр. в конце ст.

159.    Бессонов В.В. 
Экологические аспекты производства и использования ртутьсодержащих приборов и устройств / В.В. Бессонов, Е.П. Янин // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N4. -  С. 3-13. - Библиогр. в конце ст. Приводятся сведения о масштабах применения ртутьсодержащих приборов и устройств в России. Дается оценка эмиссии ртути в окружающую среду при их производстве и практическом использовании. Рассматриваются проблемы учета, сбора и экологически безопасной утилизации вышедших из строя изделий.

160.    Биоэкология: бактериологические показатели качества воды Москворецкого водоисточника / Б.М. Долгоносов, Е.М. Мессинева, Д.Ю. Власов и др. // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2006. - N4. - С. 17-30. - Библиогр. в конце ст. Антропогенное микробиологическое загрязнение природной водной среды представляет серьезную опасность для системы питьевого водоснабжения. Основными источниками микробиологического загрязнения являются фекальные выделения людей и теплокровных животных, попадающие в водные объекты вместе со сточными водами. На водопроводных станциях осуществляют непрерывный микробиологический контроль исходной воды, включающий измерение группы бактериологических показателей.

161.    Брусиловский С.А. 
Гидрогеохимический мониторинг на береговых водозаборах г. Воронежа / С.А. Брусиловский, Ван Пин // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N4. - С. 21-29 : рис.; a-табл. - Библиогр. в конце ст. На основе анализа гидрохимической информации по водам Воронежского водохранилища и береговым водозаборам г. Воронежа дано заключение об экологической обстановке водоносных горизонтов, приведены методические рекомендации по проведению мониторинга качества подземных вод.

162.    Брусиловский С.А. 
Критерии достоверности данных гидрогеохимического мониторинга / С.А. Брусиловский // Экологические системы и приборы. - 2006. - №7. - С. 3-5. - Библиогр. в конце ст. Рассматриваются основные типичные недостатки гидрогеохимической информации в банках данных результатов гидрогеологического мониторинга водозаборов централизованного водоснабжения. Обсуждаются признаки недостоверности аналитических данных.

163.    Васидов А. 
Измерение уровня радона в помещениях в зимнее и летнее время года с детекторами CR-39 / А. Васидов, З. Ен, Т.С. Тиллаев // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N4. - С. 35-37. - Библиогр. в конце ст. Приводятся результаты измерения уровня радона в многоэтажных и одноэтажных домах в зимнее и летнее время года с детекторами CR-39. Показано, что уровень радона в летнее время в среднем в два раза меньше, чем в зимний период года в многоэтажных домах из бетона и кирпича. Для жителей многоэтажных и одноэтажных домов оценены эффективные ежегодные дозы и фатальные коэффициенты риска.
164.    Гавардашвили Г.В. 
Эрозионно-селевые процессы и солнечная активность / Г.В. Гавардашвили // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N3. - С. 46-49 : фото; a-табл. - Библиогр. в конце ст. По данным многолетних наблюдений проведен анализ частоты появления селевых потоков, провоцируемых активизацией эрозионных процессов на горных склонах, связанных с изменением климата и, особенно, с солнечной активностью.

165.    Галченко Ю.П. 
Исследование условий транзита и депонирования геомеханических возмущений при освоении жильных месторождений / Ю.П. Галченко, Г.В. Сабянин // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N3. -  С. 36-42 : рис.; a-табл. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены вопросы влияния геомеханических возмущений, вызванных подземной добычей руды из крутопадающих жил различной мощности, на изменнение состояния налегающей толщи пород, а также на нарушения земной поверхности с учетом климата и биопродуктивности фитоценоза.

166.    Глушко А.А. 
Проблемы наземного экологического мониторинга: проект вездеходного экологического поста НЭП-110 (фрагменты эскизного и технического проектов) / А.А. Глушко // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2007. - N2. -  С. 3-20 : рис.; a-табл. - Библиогр. в конце ст. Программа создания подвижного экологического поста на базе вездеходного автомобиля с замкнутой системой жизнеобеспечения (НЭП-110), способного транспортироваться самолетом, в частности МИГ-110, включала разработку эскизного и технического проектов транспортного средства, бортового измерительного комплекса, системы жизнеобеспечения. Для максимального повышения мобильности НЭП-110-ЧС макет был выполнен на шасси автомобиля - вездехода, приспособленного к транспортировке в район ЧС самолетом МИГ-110, имеющим возможность взлета и посадки на грунтовые площадки. Приоритет был отдан отечественным достижениям в этой области, в основном апробированным в авиакосмической технике и в натурных испытаниях.

167.    Губернаторова Т.Н. 
Биоэкология: пути и основные этапы ферментативной деструкции лигнинов в водной среде / Т.Н. Губернаторова // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2006. - N6. -  С. 32-46 : рис. - Библиогр. в конце ст. Проведена комплексная оценка процессов биодеструкции лигнина в природной среде под действием микроорганизмов. Выделены группы микроорганизмов, которые способны разрушать основные компоненты древесины. Рассматриваются  ключевые этапы распада лигнина под действием микроорганизмов. Обсуждается роль бактерий в данных процессах. Показаны особенности структурной организации лигнина. В общем виде рассмотрены структурные изменения лигнина в процессе его трансформации.

168.    Динамика численности бактерий в оборотных водах апатито-нефелиновых фабрик и ингибирование их развития / Г.А. Евдокимова, А.Ш. Гершенкоп, Н.В. Воронина и др. // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2006. - N3. -  С. 55-61. - Библиогр. в конце ст. Цель данной работы - изучение динамики численности бактерий в оборотных водах обогатительных фабрик ОАО "Апатит" и подбор бактерицидных соединений, снижающих численность бактерий в оборотных водах и их отрицательное воздействие на технологические показатели флотационного процесса. Выявлена ежемесячная динамика численности бактерий в оборотных водах, определяемая колебаниями температуры и питательных элементов в воде. Численность бактерий в оборотной воде на фабрике АНОФ-2 существенно выше, чем на фабрике АНОФ-3, что нашло свое отражение на производственных показателях фабрик при одинаковой технологии флотационного процесса. Показано, что наиболее эффективным бактерицидным соединением является гипохлорит натрия, практически полностью стерилизующий бактериальную суспензию в течение 5 мин при концентрации 2...5 мг/л.

169.    Дорожукова С.Л. 
Особенности химического состава природных вод в зоне влияния буровых амбаров Западно-Сургутского нефтяного месторождения / С.Л. Дорожукова, Е.П. Янин // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N9. - С. 29-32 : табл. - Библиогр. в конце ст. Природные воды нефтедобывающих районов, испытывающие влияние буровых амбаров, отличаются повышенными содержаниями нефтепродуктов, хлоридов, натрия, сульфатов, кальция, соединений азота, некоторых металлов. В целях снижения выноса поллютантов из амбаров рекомендуется при их строительстве добавлять в обвалочные грунты сорбционные материалы.

170.    Исследование особенностей строения и свойств абиотической составляющей экосистем криолитозоны / Г.А. Катков, Ю.В. Михайлов, Г.В. Сабянин, Ю.П. Галченко // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N4. -  С. 21-30. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены особенности строения вечномерзлых массивов горных пород, как основы абиоты природных экосистем криолитозоны и закономерности развития экологических последствий техногенного разрушения этих массивов при освоении недр.

171.    Зволинский В.П. 
Рост и развитие растений в условиях техногенного загрязнения почв Северного Прикаспия / В.П. Зволинский, Е.К. Батовская, А.Н. Бондаренко // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N5. - С. 22-26 : рис.; a-табл. Приведены результаты исследований по влиянию нефтяного загрязнения на рост и развитие различных сельскохозяйственных культур на типичных почвах Северного Прикаспия.

172.    Калашников В.И. 
Анализ промышленного техногенеза / В.И. Калашников // Машиностроитель : Научно-технический журнал. - 2006. - N10. - С. 27-29. Проанализированы современные тенденции развития технико-технологической геосистемы (ТТГ). Обоснована необходимость четкой зональной классификации территории ТТГ по принципу техногенного воздействия на свойства природной среды. Дана количественная оценка уровня техногенного воздействия ТТГ с учетом факторного анализа .Признаки и показатели антропогенного изменения  природного ландшафта ТТГ в регионе освоения представлены  в единичной и комплексной формах. Приведена классификация техногенных воздействий, обусловленных загрязнением сред.

173.    К вопросу влияния сточных вод на состояние водоемов Обской и Тазовской губ / И.Ю. Кузьмина, О.В. Литвинова, С.Г. Скворцова, Ф.Х. Кудашева // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N5. -  С. 26-29 : рис.; a-табл. - Библиогр. в конце ст. В основу положены наблюдения за качеством химическим составом сточных, очищенных сточных вод и вод водоемов. Несмотря на улучшение качества очистки сточных вод, по ряду основных химических показателей

174.    Коваленко А.М. 
Преимущества новой модели многофункционального экологического мониторинга / А.М. Коваленко // Экотехнологии и ресурсосбережение : Научно-технический журнал. - 2006. - N3. -  С. 77-80. - Библиогр. в конце ст. Проведен анализ состояния объектов окружающей среды в условиях несовершенной существующей организации экологического контроля. Обоснована необходимость дальнейшего технического совершенствования экологического мониторинга. Разработана и внедрена новая модель экологического мониторинга - многофункциональный компьютерный экологический мониторинг. Его использование позволяет определять параметры окружающей среды, а также анализировать и прогнозировать экологическую ситуацию.

175.    Козлов А.А. 
Предварительные положения концепции радиационно-экологического мониторинга / А.А. Козлов, М.Г. Шмонов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N8. - С. 3-11 : рис. - Библиогр. в конце ст. Приведены основные положения концепции радиационно-экологического мониторинга (РЭМ). Определены назначение, область применения, основные задачи, функции, стадии и этапы развития системы. Выбраны структура, основные параметры, подлежащие наблюдению, и уровни РЭМ. Предложен один из вариантов комплексной оценки состояния окружающей среды.

176.    Козьмин Г.В. 
Устойчивость биоценозов в условиях изменяющихся электромагнитных свойств биосферы / Г.В. Козьмин, Е.И. Егорова // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. - 2006. - №3. -  С. 61-72. - Библиогр. в конце ст.

177.    Крапивин В.Ф. 
Мониторинг круговорота химических элементов в окружающей среде / В.Ф. Крапивин, И.И. Потапов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N12. - С. 3-10 : табл. - Библиогр. в конце ст. Анализируются вопросы, возникающие при решении задач оценки загрязнения окружающей среды за счет дальнего переноса загрязнителей. Охарактеризованы возможности современных систем природного мониторинга в решении этих задач. Показана роль математического моделирования в формировании пространственных распределений загрязнителей окружающей среды на основе нерегулярных наблюдений.

178.    Лихолат Ю.В. 
Ступінь вільнорадикальних процесів у дерноутворюючих трав як показник рівня забруднення довкілля / Ю.В. Лихолат, І.П. Григорюк // Доповіді Національної Академії наук України : Науково-теоретичний журнал. - 2006. - N6. - С. 184-187 : рис. - Библиогр. в конце ст.

179.    Маслакова Т.А. 
Связь интегральных показателей загрязнения окружающей среды с показателями здоровья населения / Т.А. Маслакова, В.Н. Чуканов, А.Н. Вараксин // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N9. - С. 33-36 : табл. - Библиогр. в конце ст.

180.    Матвеенко Т.И. 
К проблеме мониторинга состояния снежного покрова в зоне влияния теплоэлектростанции / Т.И. Матвеенко // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N2. -  С. 27-30 : рис. - Библиогр. в конце ст. Исследовано влияние Хабаровской ТЭЦ-3 как источника негативного влияния на почвенно-растительный покров. Изучены особенности распределения поллютантов для оценки степени накопления загрязнителей в снежном покрове и контроля изменения состояния агроэкосистем, необходимых в процессе проведения экологического мониторинга.

181.    Медянкина М.В. 
Влияние донных осадков на токсичность тяжелых металлов для дафний. Хром / М.В. Медянкина, О.Ф. Филенко, Д.А. Широков // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N12. - С. 39-42 : рис.; a-табл. - Библиогр. в конце ст. Присутствие донных грунтов ослабляет токсичность бихромата калия для ракообразных. Донные грунты обнаруживают различные сорбционную способность и пределы накопления хрома при различных концентрациях его в воде, что, в частности, сказывается на изменении токсичности загрязняющего вещества в водной среде для рачка.

182.    Микшта А.Ю. 
Последствия воздействия нейролептиков, применяющихся в медицинской практике на объектах по уничтожению химического оружия / А.Ю. Микшта, С.В. Макшаков, Д.Н. Алимов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N5. - С. 53-56 : табл. - Библиогр. в конце ст. Выявлены особенности воздействия нейролептических веществ, используемых в стоматологической практике, на нервную и психическую деятельность персонала объектов по уничтожению химического оружия. Показаны нарушения  при введении их в различных дозах.

183.    Многолетняя динамика радиоактивного загрязнения мелких млекопитающих в Чернобыльской зоне / Ю.А. Маклюк, А.М. Максименко, С.П. Гащак и др. // Экология . - 2007. - N3. - С. 198-206 : рис.; a-табл. - Библиогр. в конце ст.

184.    Неклюдов А.Д. 
Взаимосвязь активности ферментов почвы со степенью её загрязнения химическими соединениями / А.Д. Неклюдов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N9. - С. 13-22. - Библиогр. в конце ст. Показана взаимосвязь активности ферментов почвы со степенью загрязнения её различными химическими соединениями: удобрениями, пестицидами, гербицидами, следовыми количесвами тяжелых металлов и другими поллютантами. На ряде конкретных примеров показано, что при помощи измерения активности тех или иных ферментов в почве можно судить о степени её загрязнения, т.е. использовать активность ферментов в качестве индикатора состояния почвы, показатели её биохимической активности и последующей её пригодности для посевов сельскохозяйственных культур.

185.    Неклюдов А.Д. 
Состояние почвы и её ферментативная активность / А.Д. Неклюдов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N3. - С. 3-14. - Библиогр. в конце ст. Представлен обзор материалов, опубликованных в литературе за последние 10...15 лет и посвященных взаимосвязи состояния почвы с активностью почвенных ферментных систем. Показана взаимосвязь активности почвенных ферментов с загрязнением почвы различными химикатами, включая и нерациональное использование удобрений, а также с механической обработкой почвы, её ирригацией и аэрацией. Показано также влияние земляных червей на активность ферментов в почве. Сделан вывод, что ферментативная активность почвы может служить маркером состояния и плодородия почвы.

186.    Объедков Ю.Л. 
Гидроэкология: водоохранная зона Иваньковского водохранилища (проблемы экологической безопасности водоёма и территории) / Ю.Л. Объедков // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2006. - N4. -  С. 43-51. - Библиогр. в конце ст. В статье рассматривается местоположение сибиреязвенных скотомогильников в водоохранной зоне Иваньковского водохранилища Тверской области и возможности потенциального загрязнения поверхностных и подземных вод при нарушении защитного слоя мест захоронения скота. Приводится анализ геолого-гидрологической ситуации в регионе, на основе которого предложены критерии районирования территории с учетом санитарно-эпидемиологической остановки. Даются рекомендации по улучшению экологического состояния водной среды в зоне Иваньковского водохранилища.

187.    Остроумов С.А. 
Основные функциональные компоненты и источники энергии биотических механизмов самоочищения воды в экосистемах / С.А. Остроумов // Экологические системы и приборы. - 2006. - №7. - С. 19-24 : табл. - Библиогр. в конце ст. Анализируются основные функциональные компоненты и источники энергии биотических механизмов самоочищения воды в водоемах и водотоках. Сделаны новые шаги в формулировке концепций этих механизмов. Согласно выдвигаемой концепции, функциональные компоненты механизмов самоочищения включают в себя подсистемы, которые функционируют как фильтры, насосы, мельницы, сорбенты и др. существенные элементы биомеханизмов природной ремедиации воды в водных экосистемах.

188.    Петренко Ю.П. 
Спектральные характеристики натриевых ламп высокого давления с излучающими добавками / Ю.П. Петренко, И.А. Велит, В.А. Велит // Экологические системы и приборы. - 2006. - №7. - С. 24-27 : рис. - Библиогр. в конце ст. Приведены результаты спектральных исследований натриевых ламп высокого давления с излучающими добавками - щелочными металлами. Качественный анализ спектров подобных источников позволил выделить наиболее подходящие для целей растениеводства.

189.    Потапов И.И. 
Оценка риска в режиме геоинформационного мониторинга / И.И. Потапов, В.Ф. Крапивин, В.Ю. Солдатов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N8. - С. 11-17 : рис. - Библиогр. в конце ст. Предлагается алгоритм принятия решения при оценке риска реализации антропогенных стратегий, основанный на комбинации последовательной и классической процедур обработки данных мониторинга. Анализируется схема организации наблюдений за окружающей средой, которая обеспечивает оперативность принятия решения. Рассматривается вопрос о прогнозировании рисков глобальных изменений.
190.    Радиогеоэкология: экология центральной зоны Байкальской природной территории / А.А. Мясников, А.Д. Абалаков, И.С. Ломоносов и др. // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2007. - N3. - С. 14-26 : рис. - Библиогр. в конце ст.

191.    Радионуклиды в рыбе зоны отчуждения Чернобыльской АЭС / Д.И. Гудков, А.Е. Каглян, А.Б. Назаров, В.Г. Кленус // Доповіді НАН України. - 2007. - №12. - С. 177-183 : табл. - Библиогр. в конце ст.

192.    Ранняя диагностика и оценка риска воздействия малых концентраций токсичных металлов (свинца, кадмия, марганца, меди. мышьяка) на здоровье детей дошкольного возраста / С.М. Ляпунов, И.Н. Ильченко, А.В. Горбунов и др. // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N11. - С. 32-41 : рис.,табл. - Библиогр. в конце ст. Охарактеризовано современное состояние загрязнения природных сред (атмосферный воздух, поверхностные воды, почвы) токсичными металлами (свинцом, медью, цинком, хромом, никелем, мышьяком, марганцем и др.) г. Подольска Московской обл. Изучены уровни загрязнения токсичными металлами диагностических биологических сред детей (волосы, кровь), проживающих в различных районах города. Определен реальный ущерб здоровью детей на основе оценки результатов тестирования их нервно-психического развития и поведения, а также воздействия социально-экономических факторов. Разработана система ранней диагностики и профилактических мероприятий для снижения неблагоприятного влияния токсичных металлов на нервно-психическое развитие детей. 

193.    Туркадзе Ц.Д. 
Изучение интенсивности процессов самоочищения грунтовых вод в районе городской свалки хозяйственно-бытового мусора / Ц.Д. Туркадзе, Н.Р. Камкамидзе, М.З. Богверадзе // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N5. -  С. 13-14. - Библиогр. в конце ст.

194.    Федотов Г.Н. 
Коллоидная структура почв и удержание почвами неотмываемых солей / Г.Н. Федотов, Е.И. Пахомов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N8. - С. 33-36 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Выдвинуто предположение о существовании в почвах почвенных коллоидов в виде пространственных гелевых структур. Проведены эксперименты по изучению поведения неотмываемых солей в почвах. Полученные результаты явились убедительным подтверждением справедливости предположения о существовании почвенных коллоидов в виде изменяющихся при взаимодействии с водой гелевых структур, включающих в свой состав неотмываемые соли.

195.    Феоктистов В.М. 
Экологический мониторинг: метод главных компонент для интерпретации выпадения химических элементов с атмосферными осадками / В.М. феоктистов, В.Н. Харин, Е.Н. Спектор // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2006. - N6. -  С. 47-58 : рис. - Библиогр. в конце ст. Изучена плотность выпадения различных химических элементов в составе атмосферных осадков на 6 станциях, расположенных на территории Республики Карелия. С помощью метода главных компонент (МГК) выявлена структура и пространственно-временное распределение 9 совокупностей (факторов) элементов, объединенных внутренними взаимосвязями. Каждый из полученных факторов формируется как линейная комбинация значений плотностей выпадения исследуемых элементов по 6 станциям наблюдений территории Карелии. Показано, что источниками элементного состава атмосферных осадков являются продукты сжигания топлива, промышленные выбросы, трансграничный перенос. Используя обратный факторный анализ исходных данных, показано, что макрокомпонентный состав атмосферных осадков всех рассмотренных станций наблюдений определяется по единому механизму, независимо от собственной антропогенной нагрузки.

196.    Шушкевич Н.И. 
Влияние дисперсного и гранулометрического состава твердых аэрозолей на степень их осаждения в органах дыхания рабочих при производстве свинца и цинка / Н.И. Шушкевич // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N4. - С. 51-55 : табл. - Библиогр. в конце ст. Показаны механизмы токсического воздействия на организм ведущих производственных вредностей и особенности их влияния на развитие патологического процесса.

197.    Экологический мониторинг загрязнения околоземного пространства оптическими средствами / А.К. Муртазов, А.В. Воскресенский, Д.В. Колосов, П.В. Титов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N3. - С. 24-26 : рис.; a-табл. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены принципы организации экологического мониторинга загрязнения нижней части околоземного пространства. Наиболее перспективными для массового использования являются оптические системы, основанные на ПЗС-приемниках. Приведены расчеты ожидаемых размеров объектов естественного и техногенного происхождения, которые можно обнаружить такими системами.

198.    Экологический мониторинг на основе изучения геохимического состава озерных отложений (на примере оз. Ханка) / Н.И. Грехнев, Л.Т. Крупская, М.Б. Бубнова, В.И. Остапчук // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2006. - N11. - С. 3-6 : рис.,табл. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены фактические данные изучения геохимического состава донных отложений оз. Ханка. Выявленные закономерности распределения химических элементов (в том числе тяжелых металлов) по разрезу осадков свидетельствуют о техногенной природе химического загрязнения озерных отложений от горных предприятий, расположенных в бассейне стока. Используя полученный опыт, предложено проводить оценку техногенного загрязнения по геохимическому составу донных осадков подобных озер и постановку экологогеохимического мониторинга в целях контроля за состоянием природных систем.

Просмотрены периодические издания за 2006-2007 г.г.:

1.	Автомобильная промышленность
2.	Автоматика и телемеханика
3.	Автоматика. Автоматизация Электротехнические комплексы и системы
4.	Биомедицинская радиоэлектроника
5.	Безопасность труда в промышленности
6.	Вісник ВПІ
7.	Вестник Московского Университета. Сер. Биология
8.	Вестник МГТУ им. Баумана. Сер. Естественные науки
9.	Вестник МГТУ им. Баумана. Сер Приборостроение
10.	Доповіді НАН України
11.	Известия РАН. Теория и системы управления
12.	Измерительная техника
13.	Инженерная экология
14.	Кибернетика и системный анализ
15.	Машиностроитель
16.	Приборы и техника эксперимента
17.	Промышленная энергетика
18.	РАН. Научное приборостроение
19.	Радиотехника
20.	Радиотехника и электроника
21.	Современные технологии автоматизации
22.	Судостроение
23.	Техника машиностроения
24.	Теплоэнергетика
25.	Упаковка
26.	Экология
27.	Экология и жизнь
28.	Экологические системы и приборы
29.	Энергия:экономика, техника, экология
30.	Экотехнологии и ресурсосбережение
31.	Электронное моделирование
32.	Электросвязь

Составитель: Спанчак А. Г., библиограф ИБО НБ