СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Экология - 5

Библиографический список

 60-ЛЕТИЮ СевНТУ

Севастополь
2011

Вниманию пользователей информации представлен 5 выпуск продолжающегося  библиографического списка «Экология».
Опубликованный материал, который составляет 190 библиографических записей, издан на украинском и русском языках в Украине и за её пределами. Библиографическое описание составлено согласно ГОСТ 7.1-2006.
Структура списка включает вступительное слово и 5 тематических разделов. В тематических разделах источники расположены в алфавитном порядке авторов и заглавий, в сквозной нумерации.
Библиографический список предназначен для профессорско-преподавательского состава университета и студентов.

Общие вопросы. Экологические технологии

1.    Алиев А. Ф. (канд. техн. наук). Безреагентная технология очистки замазученных вод ТЭС и промышленных предприятий / А. Ф. Алиев // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2009. - N 7. - С. 45-50 : табл., схема. - Библиогр. в конце ст. (9).

2.    Браташова С. А. (канд. геогр. наук). Антропогенные подземные полости и проблемы безопасности / С. А. Браташова // Энергия: экономика, техника, экология : Научно-популярный и общественно-политический иллюстрированный журнал Президиума РАН. - 2009. - N 8. - С. 55-60 : фото, схема, табл.

3.    Буроугольные сорбенты для очистки дымовых газов от оксидов азота / М. Л. Щипко [и др.] // Энергетик : Производственно-массовый журнал. - 2009. - N 1. - С. 29-31 : схема, граф., табл.

4.    Взаимодействие лигносульфоната натрия с соединением железа в различных окислениях / Г. А. Тептерева [и др.] // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 2. - С. 50-52 : граф. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены вопросы взаимодействия лигносульфоната натрия с соединениями железа в различных степенях окисления и возможности его применения в качестве восстановителя для борьбы с болезнями растений, вызванными дефицитом соединений железа в усвояемых формах.

4.    Вихрев Ю. В. (канд. техн. н.). О разработке новых систем связывания диоксида углерода на электростанциях / Ю. В. Вихрев // Энергетик : Производственно-массовый журнал. - 2009. - N 5. - С. 33-34 : схема, граф.

5.    Волков К. В. Чтобы соизмерять действия и их последствия. Информационная система устойчивого развития города / К. В. Волков // Экология и жизнь : Научно-популярный журнал. - 2009. - N 1. - С. 23-25.

6.    Гавриленко В. В. О возможности использования выработанного пространства подземного рудника для решения экологических проблем / В. В. Гавриленко // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 4. - С. 49-52 : рис. - Библиогр. в конце ст. Дана экологическая оценка технологических перспектив подземной разработки мощного месторождения с замкнутым циклом обращения твердого вещества.

7.    Геоэкологические технологии: реагентная очистка металлсодержащих подотвальных вод отработанного карьера Куль-Юрт-Тау / С. В. Пестриков [и др.] // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2009. - N 3. - С. 44-52 : фото, рис., табл. - Библиогр. в конце ст.

8.    Гидроэкология: влияние гидроаккумулирующих станций в районах их размещения на формирование качества поверхностных вод / И. Л. Дмитриева [и др.] // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2009. - N 1. - С. 24-36 : табл., схема. - Библиогр. в конце ст. В Российской Федерации эксплуатируется одна гидроаккумулирующая электростанция - Загорская ГАЭС (ЗГАЭС) на реке Кунье и проектируется Загорская ГАЭС-2. ГАЭС имеют специфические виды воздействия на окружающую среду. Для обеспечения экологически безопасной эксплуатации ЗГАЭС в работе рассмотрены следующие вопросы: 1) выявление и систематизация основных факторов воздействия ГАЭС на водную среду; 2) определение основных  закономерностей формирования качества воды в бассейнах действующей ЗГАЭС; 3) прогноз изменения качества воды при строительстве ЗГАЭС-2; 4) разработка рекомендаций по составу водоохранных мероприятий в зоне влияния станций.

9.    Гончарук В. В. (акад.). Очищення стічних вод модифікованими неорганічними мембранами / В. В. Гончарук, Д. Д. Кучерук, Т. Ю. Дульнева // Доповіді Національної Академії наук України : Науково-теоретичний журнал. - 2009. - N 2. -  С. 190-195 : схема, граф. - Бібліогр. в кінці статті. Разработаны экологически безопасные высокоэффективные процессы очищения воды от некоторых катионных красителей и гидросоединений переходных металлов перекрестной микрофильтрацией с помощью модифицированных трубчатых неорганических мембран отечественного изготовления. Определены основные физико-химические закономерности этих процессов и на их основе разработана схема маловыходной технологии очищения сточной воды от гидросоединений Zn2+ и бриллиантового зеленого.

10.    Денисов А. А. Очистка выбросных газов от соединений серы / А. А. Денисов // Энерготехнологии и ресурсосбережение : научно-технический журнал. - 2009. - N 3. -  С. 55-60. - Библиогр. в конце ст. Традиционные методы очистки выбросных и технологических газов от серосодержащих компонентов базируются на проверенных технологиях и включают сорбционные (мокрые и сухие), а также сорбционно-каталитические и чисто каталитические методы. Последний метод является более перспективным, он позволяет приемами экологического катализа осуществить процесс очистки с трансформацией токсичных ингредиентов в безвредные или менее токсичные компоненты. При этом возможно получение элементарной серы высокого качества. Рассмотрены варианты очистки серосодержащих газов, основное внимание уделено каталитическим методам десульфуризации.

11.    Золотова Т. В. (к. физ.-мат. н.). Динамическая модель установления равновесного объема инвестиций в разработку мероприятий по снижению ущерба окружающей среде от негативного влияния техносферы / Т. В. Золотова // Управление риском : Аналитический журнал. - 2009. - N 1. - С. 27-32 : граф. - Библиогр. в конце ст. Производственная деятельность человека связана с негативным воздействием на окружающую среду и тем самым оказывает влияние на качество и состав компонентов всей геосистемы в связи с этим в обществе возникла потребность в защите природы и человека от негативного влияния техносферы. Средством достижения этой цели является реализация обществом знаний и умений, направленных на совершенствование техносферы
.
12.    Изучение вихревых полей ветра на горной территории / З. В. Хведелидзе [и др.] // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 11. - С. 43-46 : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. (7). Приведена теория стихийного катастрофического явления (зарождения–развития вихря), которая описывается гидродинамическими уравнениями. Сделан допуск, что скорость ветра в вихре, который развивается в цилиндрической трубе, ось вращения к вертикальному направлению составляет определенный угол. Также учтено влияние рельефа поверхности. Выяснилось, что давление в вихре растет пропорционально относительной высоте рельефа и с ростом отмеченного угла. Некоторые замеченные на практике явления теоретически объяснены впервые, а выводы обязательно надо учитывать в таких регионах, как Закавказье и Грузия.

13.    Использование природных алюмосиликатов Украины для разработки новых металлокомплексных катализаторов очистки воздуха от газообразных токсичных веществ / Т. Л. Ракитская [и др.] // Энерготехнологии и ресурсосбережение : научно-технический журнал. - 2009. - N 6. - С. 18-23 : табл., граф. - Библиогр. в конце ст. (23). Получены нанесенные на природные алюмосиликаты (клиноптилолит, морденит, монтмориллонит, трепел, базальтовый туф) PD(II)-Cu(II)-катализаторы окисления монооксида углерода кислородом при температуре окружающей среды, нормальном давлении, повышенной влажности газовоздушной смеси и содержании монооксида углерода 300 мг/м3 (15 ПДК для рабочей зоны). установлено, что, кроме трепела, формирование PD(II)-Cu(II)-катализатора, обеспечивающего стационарное окисление СО кислородом воздуха, происходит только на кислотномодифицированных образцах клиноптилолита, модернита, монтмориллонита и базальтового  туфа. Активность катализатора зависит от природы носителя. Степень окисления СО кислородом в стационарном режиме понижается в ряду носителей. В случае применения образцов базальтового туфа разного происхождения найдена корреляция между фазовым составом носителя и активностью катализатора.

14.    Исследование сорбционных свойств шлаков ферроникелевого производства / Э. Б. Хоботова [и др.] // Экология и промышленность : науч.-произв. журн. - 2009. - N 4. - С. 68-72 : рис., a-табл., a-фото. - Библиогр. в конце ст. (14). Изучены химический, минералогический и радионуклидный состав шлака производства ферроникеля. Выявлено наличие аморфной фазы в шлаке и его сорбционные свойства по отношению к органическим соединениям, что может быть перспективным для его использования в водоподготовке.

15.    Использование природных цеолитов для создания катализаторов нейтрализации газовых выбросов. 1. Глубокое окисление метанола. 2. Окисление СО. 3. Окисление метана / Р. Р. Григорян [и др.] // Энерготехнологии и ресурсосбережение : научно-технический журнал. - 2008. - N 6. - С. 24-30 : граф. ; N 1. -  С. 27-32 : граф. ; N 2. -  С. 34-38 : граф. - Библиогр. в конце ст. Несколькими методами синтезированы нанесенные на природный цеолит Ноемберянского района Армении "Норм Кохб" катализаторы, содержащие разные количества оксидов меди, кобальта, хрома и железа. Изучена их активность в процессе удаления вредных выбросов метанола из воздуха.

16.    Іщенко Г. Г. Аналіз та прогноз природно-техногенної безпеки крупних міст із застосуванням нелінійних методів / Г. Г. Іщенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал. - 2009. - N 8. - С. 78-80 : граф. - Бібліогр. в кінці статті.

17.    Касимов А.М. (д-р техн. наук, проф.). Исследование процесса очистки оборотных вод газоочисток металлургического производства от соединений цинка / А. М. Касимов, В. Н. Ирха // Экология и промышленность : науч.-произв. журн. - 2009. - N 4. - С. 61-66 : схема, a-табл., a-граф. - Библиогр. в конце ст. (7).

18.    Касимов А.Н. (канд. техн. наук, проф.). Теоретические аспекты процессов выделения ионов редких и тяжелых цветных металлов из промышленных сточных вод с использованием химически активных реагентов / А. Н. Касимов // Экология и промышленность : науч.-произв. журн. - 2009. - N 4. - С. 83-87 : рис., a-граф. - Библиогр. в конце ст. (6 назв.) В статье рассмотрены процессы извлечения соединений тяжелых и редких металлов из промышленных сточных вод и технологических растворов методом ионной флотации с использованием катионоактивных ПАВ. Изучены механизмы взаимодействия анионов извлекаемых металлов с радикалами катионных ПАВ, свойства обрабатываемых растворов и образующихся осадков, определены оптимальные диапазоны рН среды, температуры и концентраций используемых ПАВ для практически полного извлечения металлов. Разработана аппаратурно-технологическая схема промышленной установки.

19.    Кондиціювання за фторидами природних вод для питних цілей / В. В. Гончарук [и др.] // Доповіді Національної Академії наук України : Науково-теоретичний журнал. - 2010. - N 2. -  С. 188-193 : граф., a-табл. - Бібліогр. в кінці статті. Изучены эксплуатационный характеристики нанофильтрационной мембраны ОПМН-П и обратноосмотических мембран низкого давления ОПАМ-КН, ESPA-1,TFC-75 при дефторировании фторосодержащих вод. Определены предельные концентрации фторо-ионов в природных водах, при которых целесообразно применять мембраны указанных марок с целью извлечения избыточно количества фторидов и сохранения в очищенной воде физиологически основанной их нормы.

20.    Кособокова Э. М. (к.т.н.). О выполнении экологических нормативов при использовании на электростанциях горюче-смазочных материалов / Э. М. Кособокова // Энергетик : Производственно-массовый журнал. - 2009. - N 4. - С. 19-21 : табл.

21.    Крылов Д. А. (канд. техн. наук). Тяжелые металлы в летучей золе ТЭС / Д. А. Крылов // Энергия: экономика, техника, экология : Научно-популярный и общественно-политический иллюстрированный журнал Президиума РАН. - 2010. - N 4. - С. 44-50 : табл.

22.    Котова Е. А. Металлы-токсиканты в рыбе и морепродуктах / Е. А. Котова // Экология и жизнь : Научно-популярный журнал. - 2009. - N 10. - С. 80-83.

23.    Макарова И. С. (канд. биол. н.). Антропоцентрический и экоцентрический подходы в системе радиационной безопасности / И. С. Макарова // Вестник экологического образования в России : информация, аналитика. - 2009. - N 2. - С. 9-11 : схема. - Библиогр. в конце ст.

24.    Мальований М. С. Очищення водного середовища від нафтових забруднень карбонатовмісними сорбційними матеріалами / М. С. Мальований, І. М. Кріп, О. В. Кириченко // Энерготехнологии и ресурсосбережение : научно-технический журнал. - 2009. - N 3. -  С. 61-63 : граф. - Библиогр. в конце ст. Исследованы процессы сорбционной очистки воды от нефтяного загрязнения. Охарактеризована сорбционная эффективность широко распространенных природных карбонатсодержащих минералов и их модифицированных форм. В процессе исследования определено, что наиболее эффективным сорбционным материалом является модифицированная железом бентонитовая глина Язовского месторождения (Львовской обл.), для которой сорбционная емкость составляет 15,66 мг/г.

25.    Меньшиков В. В. (канд. хим. наук). Оценка риска воздействия ТЭЦ на здоровье населения / В. В. Меньшиков, Н. Н. Акулина, А. Ю. Пеньковский // Энергия: экономика, техника, экология : Научно-популярный и общественно-политический иллюстрированный журнал Президиума РАН. - 2010. - N 1. - С. 55-57 : схема, рис.

26.    Механизм очистки жидких радиоактивных отходов от трансурановых элементов и урана методом комплексообразования и ультрафильтрации / Л. И. Руденко [и др.] // Доповіді Національної Академії наук України : Науково-теоретичний журнал. - 2009. - N 11. -  С. 145-148 : табл. - Бібліогр. в кінці статті (10). Получены данные по фазовому распределению концентрации урана и активности трансурановых элементов (изотопов плутония, амерция, кюрия) на грубодисперсной твердой фазе, коллоидных частиц размером 0,01-0,10 мкм и в растворенном состоянии  в жидких радиоактивных отходах (ЖРО) с объекта "Укрытие". Указанные данные использовали для выяснения возможного механизма очищения ЖРО методом ультрафильтрации с применением комплексообразования с бианкерными поверхностно-активными олигоэтерами.

27.    Мизгирев Д. С. Специальные суда для комплексной  переработки отходов с целью их последующей рекуперации / Д. С. Мизгирев // Судостроение : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 4. - С. 13-14 : схема, табл. - Библиогр. в конце ст. Предлагается переработка отходов в полезную тепловую энергию посредством генерации перспективного вида топлива - биогаза и сжигания его и бытовых отходов на специальных судах комплексной переработки отходов - СКПО.

28.    Микаев С. А. (д-р техн. н., проф.). Применение амальгамных ламп в установках по обеззараживанию воды / С. А. Микаев // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 5. -  С. 18-21 : граф. - Библиогр. в конце ст. Рассматривается метод ультрафиолетовой (УФ) дезинфекции воды при помощи мощных амальгамных ламп низкого давления. Приводится краткий расчет дозы УФ-облучения в многоламповой установке.

29.    Моделирование электрохимической установки с рециклом для очистки сточных вод от шестивалентного иона хрома / А. Б. Голованчиков [и др.] // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 3. - С. 40-42 : табл., схема. - Библиогр. в конце ст. Предложен алгоритм расчета электрохимической установки с рециклом для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов. Приведен пример расчета для шестивалентного иона хрома при различных значениях рецикла. Анализ результатов расчетов позволил выбрать оптимальное значение рецикла, равное 3.

30.    Можливості зворотного осмосу низького тиску в очищенні природних вод від мінерального азоту / В. В. Гончарук [и др.] // Доповіді Національної Академії наук України : Науково-теоретичний журнал. - 2010. - N 3. - С. 194-199 : граф., a-табл. - Бібліогр. в кінці статті. Исследован процесс очистки природных вод от соединений неорганического азота обратным осмосом низкого давления. Показано, что использование обратноосмотических мембран низкого давления ESPA-1 позволят эффективно очищать воду, предназначенную для питьевых целей, от нитратов и ионов амония до регламентированных норм, в то же время как очистка от нитратов не дает удовлетворительных результатов, зато последние легко переводятся пероксидом водорода в нитраты, очистка от которых не составляет труда.

31.    Новороцкий П. В. Геоэкология: климатические условия загрязнения атмосферного воздуха Хабаровского края и Еврейской автономной области / П. В. Новороцкий // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2009. - N 3. - С. 29-43 : граф., табл., рис. - Библиогр. в конце ст.

31.    Пампуро В. И. Структурный анализ систем управления безопасностью / В. И. Пампуро // Доповіді Національної Академії наук України : Науково-теоретичний журнал. - 2009. - N 12. -  С. 194-203 : рис. - Бібліогр. в кінці статті (7). Приведены основные положения структурного анализа надежности систем управления безопасностью АЭС согласно с информационной теорией управления. Изложена теория минимизации погрешности  оператора путем оптимизации структуры систем управления безопасностью. Дано теоретическое обоснование концепции глубокоэшелонированной защиты.

32.    Пашков А. П. (д-р філос. наук, доц.). Екологічно-економічні проблеми довкілля південно-східної України та шляхи їх розв'язання із утилізацією і захороненням твердих промислових відходів (на прикладі Кривбасу) / А. П. Пашков, Л. А. Нападовська // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. - 2009. - N 9. - С. 18-22 : табл. - Бібліогр. в кінці статті.

33.    Петрова М. А. Вплив гідродинамічних режимів на процес сорбції цезію та стронцію модифікованими глинистими мінералами / М. А. Петрова, І. М. Петрушка, І. М. Кріп // Энерготехнологии и ресурсосбережение : научно-технический журнал. - 2009. - N 1. - С. 65-70 : фото, граф. - Библиогр. в конце ст. Исследовано влияние режима перемешивания на процесс сорбционного извлечения цезия и стронция из их водных растворов модифицированными глинистыми минералами. Установлено, что наибольшая эффективность процесса достигается при периодическом перемешивании высокой интенсивности (600 об/мин). Определено оптимальное соотношение жидкость : твердая фаза, которое составляет  100 куб. дм/кг и обеспечивает максимальную эффективность сорбции при максимальном вовлечении поверхности минерала. Показано, что степень извлечения цезия и стронция в оптимальных условиях составляет 90-99%.

34.    Пинчук В. А. Перспективы внедрения экологически чистых энерготехнологий переработки низкосортных углей Украины / В. А. Пинчук, Б. Б. Потапов // Энерготехнологии и ресурсосбережение : научно-технический журнал. - 2009. - N 3. - С. 27-32 : схема. - Библиогр. в конце ст. Для реализации технологии комплексного использования низкосортных сортов угля предложен энерготехнологический комплекс, обеспечивающий полную утилизацию побочных и вторичных энергетических ресурсов в собственном производстве и смежных отраслях промышленности. Технология использования генераторного газа реализуется на базе парогазовой установки с внутрицикловой газификацией. Обоснована энергетическая и экологическая эффективность высокотемпературной газификации углей в закрученном пылеугольном потоке с отделением зольной части в виде расплава. Показано, что экономическая целесообразность реализации такого процесса может быть достигнута вследствие утилизации физической теплоты продуктов процесса, а также побочным производством гранулированного шлака и концентрата редких микроэлементов.

35.    Писарев А. О. (инж.). Особенности судовых нефтесодержащих вод и способы повышения эффективности их очистки / А. О. Писарев // Судостроение : Научно-технический и производственный журнал. - 2010. - N 2. - С. 41-43 : схема. - Библиогр. в конце ст. (11).

36.    Получение и свойства сорбентов из пектиносодержащих отходов пищевой промышленности / Л. А. Купчик [и др.] // Энерготехнологии и ресурсосбережение : научно-технический журнал. - 2009. - N 5. - С. 58-61 : табл., граф. - Библиогр. в конце ст. (9). Изучена возможность использования пектиносодержащих отходов пищевой промышленности, а также их модифицированных производных для получения сорбентов экологического назначения. Приведены методики получения сорбентов из растительных отходов. Оценена их эффективность по сорбции по сорбции ионов токсических тяжелых металлов и органических красителей.

37.    Пониматкин В. П. Сорбент будущего. Уникальный сорбент, предназначенный для защиты окружающей среды, создан в России на основе инновационных технологий / В. П. Пониматкин, С. В. Процаенко, Г. В. Шведчиков // Морские порты : информационно-аналитический журнал. - 2009. - N 10. - С. 62-64 : фото. По подсчетам специалистов-экологов, ежегодно при морской добыче, транспортировке и переработке углеводородного сырья в Мировой океан попадает свыше 3 млн тонн нефти и нефтепродуктов. И это не считая сбросов в его воды нефтесодержащих сточных вод! По прогнозам ЮНЕСКО, дальнейшее освоение нефтяных месторождений, в том числе шельфовых, увеличение дедвейта танкерного флота ведущих судоходных компаний, наряду с его физическим износом, лишь увеличат размеры нефтяного загрязнения Мирового океана. Таким образом, уже сегодня требуется принятие адекватных мер по снижению экологических рисков, включая разработки новых, более эффективных методов борьбы с нефтяными загрязнениями, которые грозят в недалекой перспективе обернуться глобальной экологической катастрофой. И в этом направлении существенную роль способны сыграть инновационные технологии.

38.    Попов А.А. Недетерминированные газоаналитические задачи и системно-алгоритмические методы их решения / А. А. Попов, Е. С. Назаров // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 1. - С. 22-27 : схема, граф., табл. - Библиогр. в конце ст. Антитеррористические задачи, а также задачи упреждения и парирования техногенных аварий на тоннельных сооружениях относятся к недетерминированным задачам. Это утверждение правильно для тех объектов, где неизвестно вещество, формирующее поражающий фактор, его количество и технология возникновения ЧС. При неопределенности вещества, формирующего поражающий фактор, информационно-датчиковая база таких систем должна быть построена на основе неселективных датчиков. Так же существует необходимость алгоритмического исключения возможности получения ложных сигналов "Тревога". Необходимо на первых этапах разработки попытаться уменьшить степень неопределенности задачи.

39.    Прибылова Е. П. (канд. биол. н.). Модель фуражировки Bombus на разных видах медоносных растений / Е. П. Прибылова // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 5. - С. 44-50 : схема, табл., граф. - Библиогр. в конце ст. Построена модель наибольшей выгоды, получаемой от посещения Bombus разных видов растений. Модель проверена на 65 видах растений, выделяющих нектар. Выявлены основные стратегии, применяемые Bombus: посещение минимального количества цветков с наибольшей продуктивностью нектара; выбор цветков с наибольшим количеством нектара. Отличие индивидуальной фуражировки медоносных пчел и шмелей заключаются в скорости посещения цветков.

40.    Применение селективных неорганических сорбентов для повышения экологической безопасности атомных электростанций / Л. М. Шарыгин [и др.] // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 4. - С. 28-32 : табл., граф. - Библиогр. в конце ст. Представлены основные физико-химические свойства неорганических сорбентов марки Термоксид-35 и Термоксид-3А и исследования сорбционно-селективных свойств данных материалов по отношению к радионуклидам цезия. Приведенные результаты демонстрируют высокую селективность неорганических сорбентов марки "Термоксид" к радионуклидам цезия, что позволяет использовать их для ионоселективной очистки жидких радиоактивных отходов. Приведены результаты сравнительных испытаний некоторых зарубежных и отечественных аналогов и примеры использования сорбентов Термоксид-35 и Термоксид-3А на АЭС России.

41.    Разработка инженерной защиты территории в условиях техногенного загрязнения углеводородами / А. Ю. Щербаков [и др.] // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 2. - С. 39-44 : табл., рис., граф. - Библиогр. в конце ст. Приведены геоэкологические исследования углеводородных загрязнений на одной из стройплощадок Москвы. Полученные данные использованы в качестве исходных данных для расчета системы очистки почвы и грунтовых вод (ГВ) от нефтепродуктов. Показана инженерная схема и определены параметры системы горизонтального дренажа. Оценена эффективность ее работы.

42.    Распространение радиоволн в обитаемых средах: физические, информационные и экологические аспекты / А. П. Сухоруков [и др.] // Радиотехника XXI век : Научно-технический журнал. - 2009. - N 5. - С. 40-49 : рис., a-граф. - Библиогр. в конце ст.

43.    Сорбция катионов и комплексных анионов переходных металлов модифицированными углями СКС / С. С. Ставицкая [и др.] // Энерготехнологии и ресурсосбережение : научно-технический журнал. - 2009. - N 2. - С. 63-67 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. Изучена сорбция тяжелых металлов (Co, Cu, Cd, Zn, Pb, Ni) в катионной и анионной формах (Cu, Fe) на модифицированных азотом и серой синтетических углях СКС. Получены количественные характеристики, демонстрирующие избирательность сорбции синтетических углей CKC-N и CKC-S. Показано, что исследуемые сорбенты обладают повышенной адсорбционной способностью к катионам тяжелых металлов: Pb2+, Cu2+, Zn2+, Co2+, Ni2+, Cd2+, а также способны поглощать комплексные анионы меди и железа с разными лигандами (Cl и CN). Определены ряды селективности сорбции токсичных металлов на основе рассчитанных значений коэффициентов распределения в стандартных условиях.

44.    Станция обеззараживания воды / Е. П. Новичков [и др.] // Машиностроитель : Научно-технический журнал. - 2009. - N 12. - С. 49-49 : схема. Изобретение предназначено для обеззараживания питьевой воды. Задачей изобретения является создание станции (установки), обеспечивающей обеззараживание воды с помощью дезинфектантов, не представляющих опасности (невзрывоопасных) и обладающих повышенной бактерицидной активностью.

45.    Стеблюк М.І. (проф.). Застосування дозиметричних приладів - гарант безпеки життєдіяльніті при радіоактивному забрудненні / М. І. Стеблюк // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал. - 2010. - N 3. - С. 20-24. - Библиогр. в конце ст. (5).

46.    Степовая Н.Г. Экологические аспекты введения сточных вод в грунт / Н. Г. Степовая // Энерготехнологии и ресурсосбережение : науч.-техн. журн. - 2010. - N 1. - С. 66-71 : табл. - Библиогр. в конце ст. (26). Рассмотрены экологические проблемы, возникающие при фильтровании в грунт очищенных сточных вод. Приведено описание экспериментальных исследований разных авторов, проведенных во многих странах. Особое внимание уделено влиянию на экологию местности и на здоровье людей ионов тяжелых металлов и микробиологических загрязнений, содержащихся в сточной воде. Рассмотрены мероприятия, способные снизить негативные последствия введения сточных вод в грунт.

47.    Структурно-механические свойства композитов разного состава на основе донных осадков и модифицированного угля КАУ / С. С. Ставицкая [и др.] // Энерготехнологии и ресурсосбережение : научно-технический журнал. - 2009. - N 5. - С. 65-71 : табл., граф. - Библиогр. в конце ст. (14). Синтезированы композиционные сорбенты разного состава на основе донных осадков Черного моря и модифицированного угля КАУ. Изучены их структурно-сорбционные характеристики, на основании которых рассчитаны величины поверхностных фрактальных размерностей. Показано, что последние изменяются в пределах 2,26-2,78 и мало чем отличаются от фрактальных размерностей природных глинистых минералов. Определено влияние состава композитов на вязкость системы пелоид - уголь.

48.    Судиловский П. С. (канд. техн. наук). Интегрированные мембранные системы для повторного использования воды / П. С. Судиловский, Н. В. Ноев, П. Б. Морин // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2009. - N 8. - С. 42-48 : рис., табл., схема. - Библиогр. в конце ст.

49.    Технологии и средства ликвидации ЧС // Гражданская защита : централ. издание МЧС России. - 2009. - N 11. - С. 54-57 : фото. - Начало см. в № 10 за 2009 г. Ликвидация разлива нефти (ЛРН) на море осуществляется с целью уменьшить ущерб для экологических и социально-экономических ресурсов, сокращая при этом время, необходимое для восстановления этих ресурсов, и обеспечивая приемлемые стандарты очистки.
50.    Тихонов М.Н. Последствия облучения населения радоном / М. Н. Тихонов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2010. - N 4. - С. 36-43 : рис., a-табл. - Библиогр. в конце ст. (9).

51.    Трубникова Л.В. Локальная схема извлечения металлов с доочисткой гальванических стоков с использованием глинистого адсорбента / Л. В. Трубникова, Б. И. Байрачный, Д. Л. Донской // Энерготехнологии и ресурсосбережение : научно-технический журнал. - 2008. - N 6. - С. 47-52 : рис. - Библиогр. в конце ст. Приведены результаты разработки технологического процесса локальной очистки промывных вод гальванических линий, который включает электростанцию  металлов из модифицированных растворов ванн улавливания, адсорбационное доизвлечение и очистку стока системы промывных ванн. Для сорбции ионов металлов предложен гранулированный адсорбент, полученный с помощью специальной термической обработки природного глинистого сырья. Адсорбент обладает повышенной механической прочностью и химической стойкостью в обрабатываемых и регенерирующих растворах. Комбинированная схема реализуется при незначительном увеличении производственной площади, практически безотходна за счет утилизируемости катодного осадка и регенерируемости сорбента, имеет небольшой срок окупаемости (1-2 года) за счет экономии воды и используемых материалов, относительно высокого выхода металлов по току и возможности их утилизации на месте.

52.    Трусов В. И. Новые технологии "временной" противокоррозионной защиты / В. И. Трусов, Т. М. Кузинова, И. В. Гармашова // Сборка в машиностроении, приборостроении : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. - 2008. - N 12. -  С. 28-31 : табл. Представлены не требующие "грязной" расконсервации новые технологии с участием ингибиторов атмосферной коррозии ФМТ, НМ-1, ВНХ-Л-20, а также химического преобразователя ржавчины НОТЕХ-К.

53.    ХІІ международный семинар / сост. Александр Жуков // Морська освіта : всеукраинский теоретический, научно-методический информационній журнал. - 2009. - N 5/6. - С. 23-31 : граф., табл. 21-22 октября 2009 года в Санкт-Петербурге РС был проведен ХІІ международный семинар "Качественное судоходство: стандарт ХХІ века. Безопасность и защита морской среды: грядущие перемены", организованный российским морским регистром судоходства.

54.    Узких О. С. Основные показатели нефтезагрязненных почв и их значимость при экологическом нормировании / О. С. Узких, Д. М. Хомяков // Безопасность труда в промышленности. - 2009. - N 3. - С. 38-43 : граф. - Библиогр. в конце ст.

55.    Урюпова Е. Ф. Ракообразные зоны заплеска и верхней сублиторали Опукского заповедника (Крым, Черное море) / Е. Ф. Урюпова, Н. В. Шадрин // Вестник Московского университета. Сер.16, Биология : Научный журнал. - 2009. - N 1. - С. 48-52 : рис., табл., карты. - Библиогр. в конце ст.

56.    Федотов Г. Н. (д-р биол. наук, канд. хим. наук). Возможные пути влияния наноструктурной организации почв на их свойства / Г. Н. Федотов, Т. Ф. Рудометкина, А. С. Евграфова // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2010. - N 3. - С. 39-44 : ил, s-схема. - Библиогр. в конце ст. (16). Показано, что наноструктурная организация, определяющая многие важнейшие свойства почв, возникает в результате микрофазного расслоения в супраполимерной гумусовой матрице, образующейся вследствие взаимодействия органических и минеральных компонентов почвенного поглощающего комплекса

57.    Щербак В. І. Адаптація методів оцінки екологічного стану водойм мегаполісів України за фітопланктоном і фітомікроперифітоном відповідно до Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС / В. І. Щербак, Н. Є. Семенюк, Н. В. Майстрова // Доповіді Національної Академії наук України : Науково-теоретичний журнал. - 2009. - N 10. - С. 206-211 : граф., табл. - Бібліогр. в кінці статті (8). Выполнена адаптация существующих в Украине методов оценки экологического состояния водоемов мегаполисов по фитопланктону и фитомикроперифитону к основным положениям Водной Рамочной Директивы 2000/60/ЕС. Определены наиболее информативные параметры водорослевых скоплений. Предложены численные характеристики параметров фитопланктона для каждого класса экологического состояния водоемов мегаполисов.

58.    Экологическая и инженерная геология: матричные материалы для долговременного захоронения радиоактивных отходов в гранитоидах / Т. А. Верещагина [и др.] // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2009. - N 2. - С. 3-31 : табл., граф., рис. - Библиогр. в конце ст. В данном обзоре рассмотрены основные подходы к выбору матричных материалов для долговременного захоронения РАО в гранитоидах и показана возможность получения минералоподобных материалов прогнозируемого структурного типа с использованием ценосфер летучих зол от сжигания энергетических углей. Использование узких фракций позволяет получать пористые сорбционно-активные алюмосиликатные материалы, которые могут выступать в качестве прекурсоров кристаллических алюмосиликатов структурного типа породообразующих минералов гранитоидов, фиксирующих радионуклиды цезия и стронция в своей кристаллической решетке. Продемонстрированы два варианта иммобилизации жидких радиоактивных отходов с использованием блочных пористых матриц и порошковых микросферических цеолитных сорбентов на основе ценосфер, позволяющие в относительно мягких условиях (не выше 1000 °С) перевести водорастворимые соединения цезия и стронция в минеральные водонерастворимые формы (полевые шпаты и фельдшпатоиды), приемлемые для долговременного захоронения ВАО в гранитоидах.

59.    Экологически чистые методы очистки, обеззараживания, опреснения и активации воды из произвольного природного источника / А. Г. Ляпин [и др.] // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 8. - С. 3-7 : схема. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрен метод получения питьевой воды повышенного качества из произвольного природного источника, включая морскую и дренажную, с применением интенсивного озонирования, кавитации и при одновременном воздействии сильных импульсных электромагнитных полей с наносекундными параметрами (ЭМП), порождающих акустическое и оптическое излучения в широком диапазоне длин волн.

60.    Экология пищи: взаимосвязь качества сырья животного происхождения и продуктов на его основе с уровнем содержания свободных аминокислот и биогенных аминов / Е. В. Юсупов [и др.] // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 12. - С. 35-42 : табл., граф. - Библиогр. в конце ст. (17). Проведена критическая систематизация методов оценки качества пищевых продуктов животного происхождения и показано, что содержание биогенных аминов может служить надежным количественным параметром определения свежести продукции. Рассмотрен процесс образования биогенных аминов: гистамина, кадаверина, тирамина и свободных аминокислот в продуктах животного происхождения в зависимости от композиционного состава и условий хранения. Подтверждена возможность использования кадаверина, количество которого при хранении возрастает в 3…10 раз в качестве тест-системы, т.к. безопасный уровень его содержания для свиной и говяжьей ткани составляет 6 и 25 мг/кг, в то время как его увеличение до 14,5 и 50 мг/кг, соответственно, позволяет давать заключение о непригодности сырья. Исследования подтверждают целесообразность использования кадаверина в качестве «сигнального» вещества для оценки качества сырья животного происхождения и идентификации его биохимического состояния.

61.    Юдаев А. И. Полихлорированные бифенилы и диоксины - суперэкотоксиканты ХХІ века / А. И. Юдаев // Энергия: экономика, техника, экология : Научно-популярный и общественно-политический иллюстрированный журнал Президиума РАН. - 2010. - N 1. -  С. 61-65. В статье идет речь о двух наиболее опасных стойких органических загрязнителях - полихлорированных бифенилах и диоксинах.

62.    Янин Е. П. (к. геол.-минерал. н.). Химические элементы в пылевых выбросах электротехнических предприятий и их роль в загрязнении окружающей среды / Е. П. Янин // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 2. - С. 53-58 : табл. - Библиогр. в конце ст. Пыль, образующаяся на электротехнических предприятиях в ходе технологических процессов, отличается высокими содержаниями многих химических элементов и обуславливает интенсивное загрязнение производственной и окружающей среды. Конкретное производство обладает специфическим составом пылевых выбросов, что проявляется в основном в различных уровнях накопления в пыли химических элементов, реже - в появлении типичных лишь для данного производства поллютантов. Существенная доля тяжелых металлов находится в пыли в подвижных формах, что определяет их повышенную гигиеническую опасность. Изучение химического состава промышленной пыли должно стать составной частью санитарно-гигиенического и экологического контроля.

Методы измерения параметров окружающей среды

63.    Longitudinal dispersion in wave-current-vegetation flow / P. Sandeep [и др.] // Морской гидрофизический журнал : Научно-теоретический журнал. - 2009. - N 1. - С. 50-67 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. Экспериментально исследовано влияние растительности в жидкости на течение, интенсивность турбулентности и продольную дисперсию в системе волна-течение. В лабораторных экспериментах в установившемся течении создавались короткие волны, генерируемые волнопродуктом, и имитировалась подводная растительность (вегетация). Зона вегетации располагалась в придонной области и моделировалась системой вертикально подвешенных резиновых жгутов. Обнаружено возникновение больших сдвигов горизонтальной скорости течения в зоне перехода от области вегетации к чистой воде. Турбулентное перемешивание в зоне вегетации в два раза выше, чем в системе волна - течение без вегетации. Подводная растительность приводит к росту дисперсии движения вдоль канала. увеличение скорости течения вызывает увеличение вертикальных сдвигов скорости и усиление продольной дисперсии. Вертикальное перемешивание с учетом вегетации на два порядка выше, чем при ее отсутствии. Выполнены серии экспериментов с целью количественной оценки влияния вегетации на дисперсию движения вдоль канала в зависимости от скорости течения, его глубины и концентрации подводной растительности. Предложены аппроксимации для экспериментально найденных зависимостей коэффициента продольной дисперсии от параметров задачи.

64.    Андреев М. Д. (к. геогр. н.). Дистанционное зондирование в экологических исследованиях / М. Д. Андреев // Экология и жизнь : Научно-популярный журнал. - 2009. - N 4. - С. 36-38 : ил.

65.    Асадов Х. Г. (д-р техн. наук). Методы оптимального контроля состояния атмосферы при точечном выбросе продуктов сжигания биомассы и углеводородного топлива / Х. Г. Асадов, Н. А. Набиев // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 10. - С. 3-5 : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. Анализируются оптимальные режимы фотометрического контроля дыма, формирующегося при сжигании биомассы и углеводородного топлива. Показано, что учет старения аэрозоля, а также эффектов турбулентной диффузии позволяет оптимизировать процесс фотометрического контроля по различным информационным критериям.

66.    Асадов Х. Г. (д-р техн. наук). О возможности контроля и предсказания появления максимальной концентрации формальдегида в условиях городской среды  / Х. Г. Асадов, И. Ш. Магеррамов, И. Х. Агаев // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 9. - С. 24-26 : граф., схема, табл. - Библиогр. в конце ст. Предлагается метод, позволяющий контролировать и предсказывать появление максимальной концентрации формальдегида в городской среде. Контроль и предсказание появления максимальной концентрации формальдегида могут быть осуществлены на основе измерения концентрации приземного озона и относительной влажности воздуха.

67.    Асадов Х. Г. (д-р техн. н.). Усовершенствование метода дифференциальной оптической абсорбционной спектроскопии в экологических целях / Х. Г. Асадов, И. Ш. Магеррамов, Э. Р. Тагиев // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 5. - С. 38-41 : схема. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрена возможность повышения точности метода дифференциальной оптической абсорбционной спектроскопии измерений путем совмещения с трехволновым методом. Показано, что такое объединение двух методов позволяет проводить раздельный учет влияния мелких и грубых дисперсных составляющих атмосферного аэрозоля на результат измерения приземного озона в экологических целях.

68.    Бадалян Л. Х. (канд. техн. наук). Математическое моделирование загрязнения атмосферного воздуха потоком АТС  / Л. Х. Бадалян // Автомобильная промышленность : Научно-технический журнал. - 2009. - N 12. - С. 29-31 : рис., табл. В статье рассмотрена математическая модель загрязнения атмосферного воздуха выбросами токсичных и канцерогенных веществ транспортным потоком в зависимости от назначения автомобилей и видам используемого топлива, времени работы двигателей на режимах, кинематических параметров движения автотранспортных средств по уличной дорожной сети.

69.    Баскин З. Л. (д.т.н., проф.). Непрерывный сорбционный пробоотбор в промышленном газоаналитическом контроле / З. Л. Баскин // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 3. - С. 3-10 : граф., схема, рис. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены особенности пассивного (ПСП) и активного (АСП) сорбционного пробоотбора примесей анализируемых веществ (АВ) в промышленном газоаналитическом контроле (ГАК) статистических и динамических объектов. Дана классификация способов пробоотбора. Показана их представительность в ГАК. Приведены критерии пробоотбора и преимущества применения непрерывного сорбционного пробоотбора (НСП) в ГАК следования. Приведены схемы и описания работы автоматизированных пробоотборных устройств. Статья предназначена для специалистов в области промышленного ГАК исследования сорбентов.

70.    Башкатов А.М. Векторный поиск в задачах оценки рецессий очагов экологического риска / А. М. Башкатов // Электронное моделирование : Международ. научно-теоретический журнал. - 2009. - Том 31, N 5. - С. 87-95 : рис., s-схема. - Библиогр. в конце ст.

71.    Бондур В. Г. Методы аэрокосмической диагностики лесных экосистем / В. Г. Бондур, В. Ф. Крапинин, И. И. Потапов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2010. - N 3. - С. 17-26 : табл., a-граф., s-схема, a-рис. - Библиогр. в конце ст. (13). Обсуждены вопросы синтеза гибкой информационно моделирующей системы с функциями оперативной диагностики лесных экосистем. Приведены алгоритмы оценки биометрических и продукционных характеристик лесов по данным спутниковых измерений. Предложена структура архива биометрических и продукционных характеристик лесных экосистем и охарактеризованы основные его составляющие

72.    Васечкина Е.Ф. Моделирование динамики возрастной структуры популяций свободноплавающих копепод Черного моря / Е. Ф. Васечкина, В. Д. Ярин // Морской гидрофизический журнал : Научно-теоретический журнал. - 2010. - N 1. -  С. 63-80 : табл., a-граф. - Библиогр. в конце ст. (10 назв.). Динамика возрастной структуры популяций копепод исследуются с помощью химико - биологичесой модели экосистемы мелководья, разработанной в рамках технологи объектно - ориентированнного моделирования морских экосистем. В работе приведено подробное описание параметризаций, использованных для описания жизненного цикла этого вида.

73.    Вараксин А. Н. (д. физ.-мат. н., проф.). Эффекты взаимной коррелированности факторов риска при изучении связей "здоровье населения - факторы риска" / А. Н. Вараксин, Е. Д. Константинова // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 2. - С. 9-13 : табл. Исследованы эффекты взаимной коррелированности факторов риска (ФР) при изучении однофакторных связей между ФР и распространенностью заболеваний. Рассмотрены два метода "корректировки" искажений однофакторного эффекта, появляющихся вследствие коррелированности ФР. Приведены примеры их применения при анализе влияния экологически и социально-гигиенических ФР на распространенность патологий у детей дошкольного возраста г. Екатеринбурга.

74.    Ветров А. Н. (канд. техн. наук). Особенности управления рисками торфяных пожаров на основе ГИС - технологий / А. Н. Ветров // Программные продукты и системы. - 2009. - N 3. - С. 137-139 : рис. - Библиогр. в конце ст. (3). Рассмотрены вопросы управления рисками торфяных пожаров на основе сочетания геоинформационных технологий и методов математического моделирования.

75.    Вопросы учета аэрозольного фактора при дистанционном зондировании в зонах аномального аэрозольного загрязнения / Х. Г. Асадов [и др.] // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 3. -  С. 23-28 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. Анализируются степень аэрозольного загрязнения в атмосферу нефтедобывающих регионов с использованием данных спутникового контроля, сходства и различия между нормализованным индексом и индексом биоактивности атмосфероповерхностных систем. Предложен комбинированный индекс, позволяющий сгладить временной ход отдельных своих компонентов в весенне-осенний период года, а также метод оптимальных атмосферных измерений по трассе распространения диффундирующего аэрозоля.

76.    Геоэкология: ветровые характеристики в приземном слое атмосферы для прогнозирования антропогенных катастроф на неоднородной урбанизированной территории / О. В. Тасейко [и др.] // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2009. - N 4. - С. 48-54 : карты, табл., граф. - Библиогр. в конце ст. (3). При исследовании процессов переноса примесей в приземном слое атмосферы на территории города необходимо учитывать характеристики городской застройки. Такими характеристиками, определяющими ветровой режим на урбанизированной территории, являются: плотность застройки, размеры строений (высота, ширина и длина зданий) и способ их расположения. В данной работе для получения характеристик застройки предложен метод зонирования, позволяющий представить неоднородную городскую территорию в виде набора "квазиоднородных зон", каждая из которых имеет определенные характеристики. Для получения ветровых характеристик каждой выделенной территории использовалась полуэмпирическая математическая модель переноса атмосферных примесей в условиях города. На примере неоднородной урбанизированной территории г. Красноярска получены и рассмотрены характеристики городской застройки. Для получения ветровых характеристик использованы полуэмпирические соотношения. Показано влияние плотности, высоты и проницаемости застройки на горизонтальную составляющую скорости ветра.

77.    Голованов А. Н. (д.т.н., проф.). Математическое моделирование процессов усиления ударных волн в дезинтеграторе низовых лесных пожаров / А. Н. Голованов, В. Н. Фатеев, А. Ф. Цимбалюк // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 4. - С. 21-24 : рис., табл., граф. - Библиогр. в конце ст. Представлено устройство для эффективного и безопасного тушения низовых лесных пожаров. Разработан пакет прикладных программ, позволяющий моделировать течение в дезинтеграторе низовых лесных пожаров.
78.    Горохова И. Н. (канд. техн. н.). Возможности использования дистанционной информации для мониторинга шумовых характеристик транспортных потоков / И. Н. Горохова // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 5. - С. 3-5. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрен пример использования специальной аэрофотосъемки для оценки шумовой характеристики городских автомагистралей.
79.    Григорьева Т. Ю. (к.т.н.). Прогноз выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортным комплексом Российской Федерации на период до 2030 года / Т. Ю. Григорьева // Автотранспортное предприятие : Научно-производственный журнал для работников автотранспорта. - 2009. - N 3. - С. 31-35 : граф., схема, табл. - Библиогр. в конце ст. Приводится методика и результаты прогноза энергопотребления, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортным комплексом Российской Федерации на период до 2030 г. с учетом климатических изменений, роста протяженности сети дорог общего пользования, изменения численности, структуры автомобильного парка по экологическому классу, увеличения коммерческой скорости доставки продукции, расширения объемов использования альтернативных видов моторного топлива и источников энергии.

80.    Дмитриков В.П. Биотестирование в комплексном мониторинге природных сред / В. П. Дмитриков // Энерготехнологии и ресурсосбережение : научно-технический журнал. - 2008. - N 6. - С. 63-66 : схема. - Библиогр. в конце ст. Проанализированы возможности биологического тестирования для эколого-аналитического мониторинга токсикантов окружающей среды. Для определения экологической опасности целесообразно сочетание методов биоиндикации и биотестирования с методами физической и аналитической химии. Достоверная оценка влияния природных и антропогенных факторов на организм требует учета микроколичеств загрязнений
.
81.    Догадина Е. П. (асп. каф. электроники и выч. техники). Вероятностные модели прогнозирования экологического состояния / Е. П. Догадина, А. Ю. Кропотов, Г. Л. Суворова // Радиотехника XXI век : Научно-технический журнал. - 2009. - N 11. - С. 106-108 : граф. - Библиогр. в конце ст.

82.    Елохин А. П. (д. т. н., проф.). Уточнение энергетического диапазона применимости метода локальной оценки потока для задач переноса фотонного излучения в воздушной среде / А. П. Елохин, М. В. Жилина // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2008. - N 12. - С. 33-39 : граф., рис. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрен диапазон применимости метода локальной оценки потока (метод Монте-Карло), используемого для оценки мощности дозы внешнего облучения от точечного изотропного источника фотонного излучения, возникающего в помещениях реакторного блока при радиационных авариях на АЭС. Получены радиальные распределения фактора накопления Вd (µd, E0) как функции энергии гамма-излучения (Е0) и расстояния источник-детектор (µd).

83.    Епринцев С. А. (к. геогр. н.). Оценка экологического риска урбанизированных территорий с использованием ГИС-технологий / С. А. Епринцев, А. В. Свиридова, С. А. Куролап // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 2. - С. 3-8 : табл., граф., карты. - Библиогр. в конце ст. Проведена оценка уровня экологического риска на территории городов Воронежа и Белгорода с учетом техногенного прессинга на окружающую среду и микроклиматических факторов. Выявлены зоны допустимого, повышенного и высокого экологического рисков при воздействии различных поллютантов, а также определен суммарный экологический риск. С помощью ГИС-технологий по уровням экологического риска проведено геоэкологическое зонирование урбанизированных территорий.

84.    Згуровский М. З. Оценивание устойчивого развития окружающей среды на субнациональном уровне в Украине / М. З. Згуровский, Г. А. Статюха, И. Н. Джигирей // Системні дослідження та інформаційні технології : Міжнародний науково-технічний журнал. - 2008. - N 4. -  С. 7-20 : табл., рис. - Библиогр. в конце ст.Рассмотрены существующие методы оценивания устойчивого развития окружающей среды (самостоятельные индикаторы, а также их системы и индексы). Предложен индекс устойчивого развития окружающей среды для оценивания взаимоотношений с окружающей средой на уровне регионов Украины, учитывающий национальные приоритеты в экологической политике. По предложенному региональному индексу получены экологические профили и рейтинг областей Украины.

85.    Иващук О.А. (канд. физ.-мат. наук). Интеллектуальные технологии в системах регионального мониторинга экологической безопасности автотранспорта / О. А. Иващук // Автомобильная промышленность : Научно-технический журнал. - 2009. - N 1. - С. 38-40 : схема.

86.    Иорданишвили И. К. (д.т.н.). Низкочастотные волны в Приколхидской зоне Черного моря / И. К. Иорданишвили, К. Т. Иорданишвили // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 4. - С. 60-64 : граф., табл., карты. - Библиогр. в конце ст. Рассчитано изменение высоты одиночной волны-цунами при плавном изменении глубины в Приколхидской зоне Черного моря. Данные расчетов полностью совпадают с данными наблюдений.
87.    Ипатова В.И. (канд. биол. наук). Оценка токсичности тяжелых металлов с использованием высших водных растений / В. И. Ипатова, А. Г. Дмитриев // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 1. - С. 59-62 : табл., граф. - Библиогр. в конце ст. Описан метод биотестирования воды с использованием высших водных растений. Изучена ростовая кинетика и накопление хрома высшим водным растением Elodea canadensis Rich. Изменчивость ростовых характеристик E. canadensis в присутствии разных концентраций бихромата калия связана с разным уровнем накопления хрома растением. E. canadensis может быть использована в диагностике токсичности тяжелых металлов и служить индикатором загрязнения водной среды.

88.    Исследование модели взаимодействия трех популяций, связанных трофическими отношениями / Г. М. Аматова [и др.] // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 7. - С. 31-41 : рис. - Библиогр. в конце ст. Исследуется математическая модель, описывающая динамику численности трех популяций, из которых одна - хищник, питающийся двумя другими. Использование теоретического аппарата дифференциальных уравнений с разрывными правыми частями позволило доказать, что при условии существования скользящих режимов в указанных системах всегда возможно установление устойчивых периодических колебаний.

89.    Коломыц Э. Г. Лесные экосистемы Волжского бассейна в условиях глобального потепления (локальный экологический прогноз) / Э. Г. Коломыц // Экология . - 2009. - N 1. - С. 9-21 : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. Прогноз осуществлен на основе одной из новейших экстремальных прогнозно-климатических моделей - HadCM3 (версия А2) по методике, разработанной автором на основе дискретного эмпирико-статистического моделирования экосистем. Описаны вероятностные сценарии ожидаемых до середины XXII  столетия изменений летнего влагосодержания почвы и соответствующих структурно-функциональных сдвигов в лесных экосистемах для различных зонально-региональных условий Волжского бассейна.

90.    Коломыц Э. Г. Методы ландшафтной экологии в прогнозных оценках биотической регуляции углеродного цикла при глобальном потеплении / Э. Г. Коломыц, Г. С. Розенберг, Л. С. Шарая // Экология . - 2009. - N 6. - С. 403-410 : карты. - Библиогр. в конце ст. (30). Изложена стратегия прогнозных ландшафтно-экологических исследований климатогенных изменений биологического круговорота и углеродного баланса в лесных экосистемах как ведущих факторов биотической регуляции окружающей среды. Описаны методы построения аналитических и картографических эмпирико-статистических моделей, позволяющих вскрыть локальные механизмы биотической регуляции и выделить зонально-региональные типы лесных формаций, способных поддерживать устойчивость континентальной биосферы в меняющемся климате.

91.    Константинова Е. Д. Метод «деревья классификации» в задачах оценки комплексного влияния факторов риска на здоровье детей / Е. Д. Константинова, А. Н. Вараксин // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 10. - С. 23-28 : схема, табл. - Библиогр. в конце ст. Представлена идеология применения одного из методов оценки многофакторного влияния факторов риска (ФР) на здоровье населения – метода «деревьев классификации» (ДК). Метод применен для анализа влияния комплексов ФР на распространенность патологий органов дыхания и расстройств поведения у детей-дошкольников Екатеринбурга. Показано, что комплекс экологических факторов риска потери здоровья (загрязнение атмосферного воздуха, питьевой воды, наличие газовой плиты в квартире ребенка и др.) совместно с социально-экономическими ФР увеличивают распространенность заболеваний органов дыхания и расстройств поведения у детей-дошкольников Екатеринбурга в 2,5…4,0 раза.
92.    Коробова Н. Л. (д-р техн. наук, канд. биол. наук, проф.). Методы визуальной биоиндикации загрязнения атмосферы в градостроительной экологии  / Н. Л. Коробова // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 11. - С. 38-41. - Библиогр. в конце ст. (21). Описаны достоинства методов визуальной биоиндикации загрязнения атмосферы и использование их результатов в целях совершенствования системы экомониторинга урбосистем и принципов экологического нормирования показателей качества окружающей среды.

93    Коробова Н.Л. Аэробиологический мониторинг: методы визуальной биоиндикации загрязнения атмосферы / Н. Л. Коробова // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2010. - N 2. - С. 56-60. - Библиогр. в конце ст. ( 21).

94.    Коршунов В. А. (канд. физ.-мат. наук). Алгоритм автоматизированной обработки данных двухволнового лидарного зондирования на наклонных трассах / В. А. Коршунов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 12. - С. 3-10 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. (11). Для обработки данных двухволнового (1 064 и 532 нм) лидарного зондирования индустриального и городского аэрозоля используются корреляционные параметрические зависимости между интегральными по спектру размеров характеристиками аэрозоля и отношением коэффициентов обратного рассеяния на длинах волн зондирования. Указанные зависимости задаются для двух аэрозольных моделей, одна из которых описывает дымовые, пылевые и фотохимические образования, а другая – водный конденсат. При обработке данных зондирования автоматически выполняется выбор одной из моделей, а также задание опорной точки и граничных условий для решения лидарных уравнений. Приведены результаты численных экспериментов и пример обработки натурных измерений.

95.    Костишин C. С. Аналіз екосистемної різноманітності за формулою Шеннона на основі екологічних шкал Циганова / C. С. Костишин, А. В. Жук // Доповіді Національної Академії наук України : Науково-теоретичний журнал. - 2009. - N 1. -  С. 181-186 : граф., схема. - Бібліогр. в кінці статті. Предложена методика расчета разнообразия абиотического блока экосистемы по энтропийно-информационному индексу Шеннона с использованием экологических фитоиндикационных шкал Цыганова. Приведены результаты оценки экосистемного разнообразия срубов буковых лесов на инициальных стадиях сукцессии с разными типами восстановления растительного покрова в границах островного и полного распространения Fagus sylvatica L.

96.    Кочарян А. Г. Гидроэкология: определение возможности вторичного загрязнения тяжелыми металлами на основании их содержания в донных отложениях / А. Г. Кочарян, Г. Ю. Толкачев // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2009. - N 1. - С. 37-50 : табл. - Библиогр. в конце ст. В донных отложениях (ДО) накапливается значительное количество различных загрязняющих веществ. Наибольшую опасность с точки зрения качества воды всегда представляли тяжелые металлы и их соединения. Эти вещества, накапливаясь в ДО, могут при определенных условиях переходить обратно в водную массу. Массообмен в системе "вода - донные отложения" и получение количественных оценок интенсивности их массообмена в этой системе в различные сезоны года является весьма актуальной задачей. На основе этих характеристик можно судить о наличии или отсутствии опасности вторичного загрязнения.

97.    Крапивин В. Ф. (д. физ.-мат. н., проф.). Адаптивная информационная технология для оперативной диагностики системы "океан-атмосфера" / В. Ф. Крапивин, И. И. Потапов, В. Ю. Солдатов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 2. - С. 33-38 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. Переходные процессы между различными состояниями в системе "океан-атмосфера" (СОА) изучаются с помощью кластерного анализа и перколяционной модели. В качестве обобщенной характеристики состояния системы предлагается индикатор нестабильности, расчет которого осуществляется по данным о параметрах окружающей среды в зоне зарождения тропического урагана в океане за одни-двое суток до его регистрации существующими системами мониторинга.

98.    Крапивин В.Ф. (д-р физ.-мат. наук, проф., акад. РАЕН). Технология геоэкологических информационно-моделирующих систем в задаче дистанционного мониторинга лесных экосистем / В. Ф. Крапивин, И. И. Потапов, А. А. Старцев // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2010. - N 1. - С. 22-27 : граф., s-схема. - Библиогр. в конце ст. (2). Рассмотрены задачи оценки базовых характеристик лесной экосистемы по данным дистанционных измерений и математического моделирования. Перечислены биометрические и продукционные характеристики и указаны способы количественной их оценки. Указан алгоритм расчета биометрических и продукционных характеристик лесной экосистемы по данным спектральных измерений.

99.    Лялько В. І. Визначення балансових складових CO2 у формуванні парникового ефекту в Україні за даними багатоспектральних космічних зйомок / В. І. Лялько, Д. М. Мовчан // Доповіді Національної Академії наук України : Науково-теоретичний журнал. - 2009. - N 8. -  С. 114-119 : табл., граф., карты. - Бібліогр. в кінці статті (6). С помощью методов дистанционного зондирования Земли произведен расчет углеродного баланса для территории Украины. На основании многоспектральных снимков MODIS определена поглощающая способность растительного покрова в пределах Украины. Полученные авторами данные были сопоставлены с данными инвентаризации промышленных выбросов CO2.

100.    Математические подходы к анализу пространственно-возрастной структуры популяций дерновинных видов трав / М. Б. Фардеева [и др.] // Экология . - 2009. - N 4. - С. 249-257 : рис., граф. - Библиогр. в конце ст. Описаны некоторые современные методы анализа пространственной и возрастной структуры популяций на примере 20 ценопопуляций Adonis vernalis L.: карты локальных плотностей особей, функции Рипли. Выявлено, что прегенеративным особям свойственна наибольшая контагиозность независимо от климатических и фитоценотических условиях, типа природопользования. Генеративные особи, формирующие дерновину ,в большей степени определяют "рисунок" пространственного распределения и пространственной структуры А. vernalis независимо от климатических условий и растительного покрова. Это связано с большей конкурентоспособностью генеративных особей, которая приводит к разреживанию особей на малых расстояниях до 25-50 см. На больших площадях  может наблюдаться и случайное распределение особей, что обусловлено в первую очередь однородностью микроусловий местообитания. Образование выраженных скоплений связано с недостаточным влагообеспечением, интенсивностью и типом антропогенных воздействий.

101.    Математическое моделирование технологического процесса очистки и обезвреживания от пестицидов промывочно-сточной воды в стационарных условиях / С. Н. Савушкин [и др.] // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 8. - С. 29-33 : схема, фото. Рассматривается заключительная стадия замкнутого технологического цикла использования пестицидов, предусматривающая очистку, мойку машин и обезвреживание сточно-промывочной воды с повторным ее использованием, представленную в виде математической модели. Математическое описание ведется на примере разработанной структурной схемы по одному из выходных параметров - величине рециркулирующего потока. Предлагаемая модель позволяет определить изменения величины потока от концентрации любого компонента, входящего в состав промывочно-сточной воды.
102.    Магеррамов И. Ш. Разработка методики количественной оценки причин повышенного уровня загрязнения озоном приземной атмосферы городской среды в нерабочие дни / И. Ш. Магеррамов, С. Б. Джалилов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 6. - С. 33-36 : табл., граф., схема. - Библиогр. в конце ст. Проанализированы и систематизированы причины, приводящие к аномальной концентрации приземного озона в городской среде в нерабочие дни. Предложена методика для определения долевого участия предполагаемых причин в этом эффекте.

103.    Метод прогноза мощности дозы гамма-излучения в помещениях КМПЦ РБМК-1000 по данным химического и радиоспектрометрического контроля теплоносителя / О. Г. Черников [и др.] // Теплоэнергетика : Теоретический и научно-практический журнал. - 2009. - N 5. - С. 39-44 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. Разработана математическая модель для прогноза мощности дозы гамма-излучения в помещениях контура многократной принудительной циркуляции, основанная на данных о водно-химическом режиме в контуре, радионуклидном составе теплоносителя, гидравлических характеристиках оборудования. Приведены данные по апробации модели, полученные при останове энергоблоков Ленинградской и Смоленской АЭС.

104.    Микроволновая технология диагностики лесных и торфяных пожаров  / В. Ф. Крапивин [и др.] // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 11. - С. 28-37 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. (3). Обсуждается задача раннего обнаружения очагов возможного возгорания леса и лесоболотного комплекса. Предлагается эффективная технология дистанционного обнаружения таких очагов с помощью методов микроволновой радиометрии. Приводятся экспериментальные данные.

105.    Михайленко И.М. (д-р техн. наук). Информативность дистанционных зондирующих измерителей состояния посевов и почвенной среды / И. М. Михайленко, А. И. Плотников // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2010. - N 4. - С. 32-35 : граф. - Библиогр. в конце ст. (6). Представлены принципы построения и анализа информативности мобильных оптических измерителей состояния растений и почвенной среды, используемых в системах автоматизированного управления продуктивностью сельскохозяйственных культур. Для анализа информативности используется байесовский интегральный показатель, что облегчает последующий анализ рисков управления в условиях неопределенностей различного рода

106.    Моделирование колебаний уровня Азовского моря, вызываемых ветром / В. А. Иванов [и др.] // Морской гидрофизический журнал : Научно-теоретический журнал. - 2008. - N 6. -  С. 53-65 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. С использованием прогностических полей приводного ветра и атмосферного давления на основе трехмерной нелинейной модели изучаются сгонно-нагонные явления азовского моря. Поля приводного ветра и атмосферного давления получены по данным прогностической системы Skiron. проведено сравнение численных расчетов с данными прямых измерений уровня моря на береговых станциях. Исследуется степень чувствительности расчетных величин сгонов и нагонов к величине коэффициента поверхностного трения.

107.    Натишвили О. Г. (д-р техн. наук, проф.). Параметры гиперконцентрированной селевой массы, сорвавшейся с эрозионного вреза / О. Г. Натишвили, В. И. Теврадзе // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 8. - С. 40-41 : схема. - Библиогр. в конце ст. Излагается методика определения скорости распространения обратной отрицательной волны, сорвавшейся с отложенной в эрозионном врезе селевой массы. Для решения задачи адаптируется закон количества движения при изменении глубины потока в процессе срыва.

108.    Никогосян Г. Г. Экспериментально-теоретический метод моделирования процессов распространения газоаэрозольной составляющей в приземной атмосфере / Г. Г. Никогосян // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2010. - N 3. - С. 12-16 : схема, a-граф. - Библиогр. в конце ст. (4). Представлены результаты теоретических исследований математического моделирования процессов распространения воздушных масс приземной атмосферы с использованием результатов квазинепрерывного дистанционного мониторинга некоторых моделируемых параметров. На основе современных информационно-вычислительных технологий и высокоточных дистанционных измерений параметров газоаэрозольной составляющей атмосферы предложена новая схема комбинированного самокорректирующего моделирования экосостояния приземной атмосферы.

109.    Обнаружение разливов нефтепродуктов с использованием навигационной РЛС / Н. Т. Ничипоренко [и др.] // Судостроение : Научно-технический и производственный журнал. - 2010. - N 2. - С. 39-41 : ил, s-схема. - Библиогр. в конце ст. (8).

110.    Омелькова Е. В. Моделирование рассеяния загрязняющих веществ от промышленных источников в условиях сложного рельефа в сравнении с данными снеговой съемки / Е. В. Омелькова, С. М. Овчинников, Ю. И. Маркелов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 7. - С. 24-30 : рис. - Библиогр. в конце ст. Проведен анализ пригодности программных моделей для оценки пространственного распределения загрязняющих веществ, выбрасываемых небольшим числом высоких источников в условиях сложного рельефа. Проведено сравнение моделей, используемых в программах ОНД-86 и SCIPUFF с учетом рельефа местности и данных метеоусловий г. Карабаш. Результаты расчетов сравнивались с данными снеговой съемки.

111.    Остроумов С. А. (д-р биол. наук). Детектирование в компонентах экосистем золота, урана и других элементов методом нейтронно-активационного анализа / С. А. Остроумов, Г. М. Колесов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 10. - С. 37-40 : табл. - Библиогр. в конце ст. Впервые измерена концентрация золота в биогенном детрите, образовавшемся в микрокосмах с Viviparus viviparus, Unio pictorum, Ceratophyllum demersum, с помощью нейтронно-активационного анализа (НАА).

112.    Остроумов С. А. (д-р биол. наук). Экологическая биогеохимия и элементы (мышьяк, кобальт, железо, марганец, цинк, медь, кадмий, хром) в цистозире и биогенном детрите в морской модельной экосистеме: определение методом атомно-абсорбционной спектрометрии  / С. А. Остроумов, Л. Л. Демина // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 9. - С. 42-45 : табл. - Библиогр. в конце ст. Впервые измерена концентрация девяти элементов в детрите, образовавшемся в микрокосмах с Mytilus galloprovincialis, с помощью атомной абсорбционной спектроскопии (ААС). Кроме того, измерена концентрация этих же элементов в бурых водорослях Cystoseira crinita из Черного моря. Результаты, полученные в работе, подтверждают предложенную теорию полифункциональной роли биоты в контроле качества воды и ее самоочищении.

113.    Пампуро В. И. Методологические ограничения метода дерева событий / В. И. Пампуро // Доповіді Національної Академії наук України : Науково-теоретичний журнал. - 2008. - N 12. - С. 161-165. - Библиогр. в конце ст.

114.    Переварюха А. Ю. Нелинейные модели и особенности оптимизации в задаче системного анализа динамики популяций / А. Ю. Переварюха // Информационные технологии : Научно-технический и научно-производственный журнал. - 2009. - N 1. - С. 77-81 : граф. - Библиогр. в конце ст. Предлагается непрерывно-дискретная математическая модель для оценки и прогнозирования эффективности воспроизводства промысловых популяций. Модель основывается на наличии пороговых эффектов в биологии развития организмов. Топология фазового пространства динамической системы на основе разработанной модели качественно отличается от широко известных моделей Рикера и Бивертона-Холта. Делается вывод об опасностях, связанных с переводом популяции в состояние, наиболее оптимальное для промысла. Статья рассчитана на специалистов в области применения информационных технологий и имитационных моделей в экологии

115.    Переварюха А. Ю. Основные концепции и разработка новых методов моделирования динамики популяций / А. Ю. Переварюха // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 6. - С. 38-44 : граф. - Библиогр. в конце ст. Рассматриваются проблемы, возникающие при построении моделей динамики популяций, в том числе динамический хаос и переходы хаос-цикл. Делается вывод об ограниченности существующей методологии моделирования, основные идеи которой были выработаны достаточно давно, до эпохи развития и широкого распространения современных вычислительных средств. На основе опыта разработки комплекса нелинейных динамических систем, моделирующих формирование пополнения популяций рыб, рассматривавшихся на страницах журнала, предлагается один из возможных путей принципиального расширения набора методов математической биологии.

116.    Применение метода корреляционных плеяд в задачах медико-экологического мониторинга / А. Н. Вараксин [и др.] // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 5. - С. 51-54 : табл., схема. - Библиогр. в конце ст. Статья посвящена анализу связей между факторами риска (ФР) с помощью метода корреляционных плеяд. Для анализа использованы наиболее распространенные экологические и социально-экологические факторы для детей дошкольного возраста Железнодорожного района г. Екатеринбурга. Дан пример построения графа корреляционной плеяды, на основе которой создан "портрет" типичной семьи в свете излучаемых ФР.

117.    Применение физико-химических методов и биотестирования для системного анализа качества водных объектов в районах нефтедобычи / С. С. Беднаржевский [и др.] // Вестник новых медицинских технологий : Периодический теоритический и научно-практический журнал. - 2008. - Том 15, N 3. - С. 38-39 : рис. - Библиогр. в конце ст.

118.    Светлосанов В. А. (д-р физ.-мат. наук). Логистическая кривая - порядок и хаос в природных системах / В. А. Светлосанов, В. Н. Кудин, А. Н. Куликов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 7. - С. 42-46 : граф. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены различные варианты исследования процессов, описываемых уравнением Ферхюльста. Логистическое уравнение, являющееся решением уравнения Ферхюльста, символизирует в общем виде порядок в природных системах. Хаос в природных системах связан с потерей устойчивости системы, который может быть реализован как в результате воздействия на систему малых случайных возмущений (типа белого шума), так и при варьировании определенных параметров логистического уравнения при численном решении.

119.    Сергеева А. М. Экологическая безопасность: моделирование экологически безопасного способа разрушения ледяного покрова / А. М. Сергеева, В. И. Одиноков // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2009. - N 3. - С. 53-61 : схема, рис. - Библиогр. в конце ст.

120    Сорбционно-атомно-абсорбционное определение меди, кобальта и никеля в объектах окружающей среды с различной степенью загрязнения / О. В. Кичигин [и др.] // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 5. - С. 6-9 : табл. - Библиогр. в конце ст. Разработана методика предварительного концентрирования и последующего сорбционно-атомно-абсорбционного определения меди, кобальта и никеля в объектах окружающей среды с различной степенью загрязнения. Методика апробирована при мониторинге содержания тяжелых металлов в воде, почве и иле, представленных из районов Курской области повышенной экологической опасности.

121.    Стельмашук В. Биотестирование фторорганических диверсионных ядов в воде на Spirostomum ambiguum / В. Стельмашук, М. Салек // Энерготехнологии и ресурсосбережение : научно-технический журнал. - 2008. - N 6. - С. 58-63 : табл., граф., рис. - Библиогр. в конце ст. Приведены результаты биотестирования фторорганических диверсионных ядов в воде на простейших. В качестве тест-объекта использовали Spirostomum ambiguum, который обладает высокой чувствительностью к фторорганическим ядам. Для построения графиков, характеризующих летальность тест-объекта в зависимости от концентрации водных растворов фторуксосной кислоты, фтороцетата натрия, 2-фторэтанола и фторацетамида, использованы кривые, построенные на основе В-сплайнов, а также метод Мюнха-Рида.
122.    Суровцев И. В. Моделирование дифференциальных хронопотенциограмм суммой нормальных распределений / И. В. Суровцев, А. Э. Татаринов, С. К. Галимов // Управляющие системы и машины: информационные технологии : международный научный журнал. - 2009. - N 5. - С. 40-45 : граф., a-табл. - Библиогр. в конце ст.

123.    Суходуб Л. Ф. Применение ускорительной масс-спектрометрии в экологических и медико-биологических исследованиях / Л. Ф. Суходуб // Наука та інновації : науково-практичний журнал. - 2010. - Том 6, N 1. - С. 17-36 : схема, a-табл., a-граф., a-фото, a-рис. - Библиогр. в конце ст. (17). Рассмотрены принципы ускорительной масс-спектрометрии (УМС), развитие техники УМС, особенности пробоподготовки и использование УМС для датирования с помощью радиоизотопа  , для исследования различных экологических объектов и медико-биологических исследований с использованием радиоизотопов. Проведено сравнение УМС с другими аналитическими методами

124.    Трифонова Т. А. (д-р биол. наук, проф.). Оценка комфортности проживания населения на территории региона с применением современных ГИС-технологий / Т. А. Трифонова, И. Е. Салякин, А. Н. Краснощеков // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 8. - С. 34-39 : схема, карты. - Библиогр. в конце ст. Предложена оригинальная методика определения комфортности проживания населения в регионе. Создана геоинформационная среда, включающая в себя разработанные программные модули с применением современных объектно-ориентированных языков программирования. Созданы карты комфортности проживания населения по половому признаку и для различных возрастных групп. Также впервые программно реализована возможность расчета комфортности для индивидуального пользователя.

125.    Ураксеев М.А. (д=р техн. наук, проф.). Структурные схемы магнитооптических информационно-измерительных систем экологического назначения / М. А. Ураксеев // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2010. - N 1. - С. 12-16 : схема. - Библиогр. в конце ст. (26). Рассмотрены структурные схемы новых магнитооптических информационно-измерительных систем (ИИС) экологического назначения. Приведены их достоинства при использовании на предприятиях и описаны принципы построения.

126.    Хлебопрос Р. Г. Математический анализ сложных систем, основанный на излучении фазовых портретов / Р. Г. Хлебопрос // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2009. - N 4. - С. 2-7 : граф. - Библиогр. в конце ст. (4). Обсуждаемое в этой статье развитие подхода к исследованию сложных (многомерных, например, экологических) систем направлено на качественный анализ систем, число уравнений в которых существенно больше трех. Этот подход, разумеется, не является альтернативой созданию крупных компьютерных моделей (тем более,  не отменяет их),  а по смыслу должен такому моделированию предшествовать.

127.    Чобанзаде И. Г. О возможности применения средств дистанционного зондирования с переменным углом обзора для исследования экологического состояния поверхности Земли / И. Г. Чобанзаде // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 2. - С. 17-19 : рис. - Библиогр. в конце ст. Дан краткий обзор состояния развития и использования технологии дистанционного зондирования (ДЗ) с переменным углом обзора в экологических целях. В качестве расширения области применения данной технологии предложен метод исследования аэрозоля и паров воды в атмосфере с использованием спектрорадиометра с разными углами обзора, установленного на самолете.

128.    Экологическая и инженерная геология: синергия процессов в сейсмических очагах и краткосрочный прогноз землетрясений / В. Г. Сибгатулин [и др.] // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2009. - N 2. - С. 32-42 : рис., граф., табл. - Библиогр. в конце ст. В статье последовательно изложены подходы и результаты исследований в области средне-краткосрочного прогноза. Авторы разработали основы "энтропийной" модели анализа энергетической структуры сейсмических очагов для оценки энергетического потенциала. Установлена тесная связь между сильными землетрясениями и характерными изменениями параметров орбиты Земли относительно орбит Луны и Солнца (триггерные точки). Выявлено существенное влияние на возникновение относительно слабых землетрясений резких колебаний атмосферного давления над сейсмическими очагами. Использование "энтропийной" модели для оценки энергетического потенциала сейсмических очагов, учет триггерных точек в гравитирующей системе Земля-Луна-Солнце и колебаний атмосферного давления, позволяет прогнозировать сильные сейсмические события с вероятностью 75 %.

129.    Экспресс-методика оценки размеров зон потенциального поражения людей при авариях на газопроводах / В. С. Сафонов [и др.] // Безопасность труда в промышленности. - 2009. - N 5. - С. 66-69 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст.

Средства измерения параметров окружающей среды

130.    Асадов Х. Г. (д-р техн. наук). О возможности обнаружения мест экологического загрязнения атмосферы с помощью радаров миллиметрового диапазона / Х. Г. Асадов, Н. А. Абдуллаев, С. Н. Абдуллаева // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 12. -  С. 19-21 : граф., схема. - Библиогр. в конце ст. (6). Исследован вопрос о достоверности обнаружения мест экологического загрязнения атмосферы в зонах атмосферного сжигания биомассы и углеводородов. Показано, что из-за эффекта увлажнения аэрозолей в целях повышения достоверности идентификации мест загрязнения целесообразно осуществить адаптивное управление порогом обнаружения по максимуму предложенного критерия эффективности.

131.    Биосенсоры. Медицинские, биотехнические и экологические аспекты / В. А. Алферов [и др.] // Вестник новых медицинских технологий : теорет. и науч.-практ. журн. - 1999. - N 3. - С. 44-48. - Библиогр. в конце ст.

132.    Бородин Л. Ф. (д-р техн. наук). Самолетные и подвижные лаборатории для изучения окружающей среды, стихийных и техногенных катастроф / Л. Ф. Бородин, А. С. Миронов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 11. - С. 15-20 : граф., схема. - Библиогр. в конце ст. (5). Аэрокосмическая аппаратура, адаптированная для исследований с борта самолетных лабораторий Ил-14 и Ил-18, обеспечила получение оперативной информации о состоянии и характеристиках почвогрунта и растительного покрова, акваторий разной степени минерализации, водоводных систем, снежников и ледников, пресных и морских льдов, гарей, лесосек, иных элементов природного и антропогенного ландшафтов, лесных и торфяных пожаров, стихийных и техногенных катастроф, геотермальных явлений в аномальных зонах долины вулкана Узон и Большого трещинного Толбачинского извержения. С помощью подвижных установок на торфоразработках исследовались радиояркостные характеристики торфа, включая процесс возникновения глубинных очагов с критическим нагревом. Обнаружено аномальное снижение коэффициента излучения торфа в диапазоне длин волн 10...20 см и существенное увеличение коэффициента поглощения в том же диапазоне.

133.    Васильківський І. В. (канд. техн. наук). Аналіз рівняння лазерного зондування атмосфери за допомогою лідара / І. В. Васильківський, В. Г. Петрук, С. М. Кватернюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал. - 2009. - N 6. -  С. 27-32 : граф. - Бібліогр. в кінці статті (5). Проведен анализ уравнения лазерного зондирования атмосферы, полученного с использованием импульсной лидарной системы, определена также общая рассеянная мощность лазера, которая регистрируется во время лазерного зондирования атмосферных аэрозолей, и выяснено действие факторов атмосферной среды, влияющих на характер трансформации излучения при учете однократного рассеивания.

134.    Елохин А. П. (д. т. н., проф.). Оценка оптимальной высоты сканирования радиоактивного загрязнения подстилающей поверхности с использованием беспилотного дозиметрического комплекса / А. П. Елохин, П. А. Пархома, М. Д. Голембиовская // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2008. - N 12. - С. 40-44 : граф., рис. - Библиогр. в конце ст. Рассматривается оценка оптимальной высоты сканирования радиоактивного загрязнения подстилающей поверхности с помощью беспилотного дозиметрического комплекса, предназначенного для оперативного наблюдения радиационной обстановки окружающей среды при радиационных авариях на объектах использования атомной энергии.

135.    Зверькова Ю. С. Использование раковин пресноводных моллюсков для мониторинга загрязнения тяжелыми металлами экосистемы реки Днепр на территории Смоленской области / Ю. С. Зверькова // Экология . - 2009. - N 6. - С. 468-472 : карты, табл., граф. - Библиогр. в конце ст. (5).

136.    Контроль запыленности воздуха при экологическом мониторинге в дорожном хозяйстве / А. В. Кочетков [и др.] // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 2. - С. 46-49 : граф., табл., рис. Прибор контроля запыленности воздуха предназначен для измерения количества частиц, находящихся в анализируемом объеме воздуха, может быть использован для определения запыленности воздуха в дорожном хозяйстве при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, мониторинге рабочей зоны асфальтобетонных заводов, в том числе для дисперсного анализа аэрозолей.

137.    Крапивин В. Ф. (д-р физ.-мат. наук, проф., акад. РАН). Технология гибких информационно-моделирующих систем на основе волоконно-оптической техники в задачах природного мониторинга / В. Ф. Крапивин, И. И. Потапов, А. А. Старцев // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 12. - С. 22-28 : табл., схема. - Библиогр. в конце ст. (10). Описывается структура  аппаратно-программного комплекса, основанного на методах синтеза гибких информационно-измерительных систем на базе оптоэлектронной техники и обеспечивающего идентификацию параметров   систем окружающей среды. Рассматривается пример комплекса, который состоит из компактного измерительного прибора типа спектрополяриметра, информационного интерфейса, компьютера с необходимым набором программных блоков и расширяющейся базой данных.

138.    Лазери з розподіленим зворотним зв'язком на основі холестеричних рідких кристалів як первинні перетворювачі сенсорів пари органічних речовин / З. Ю. Готра [и др.] // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнародний науково-технічний журнал. - 2009. - N 2. - С. 180-185 : граф. - Библиогр. в конце ст.

139.    Магеррамов И.Ш. Энтропийные индикаторы качества воздуха. Экстремальные свойства и возможности применения / И. Ш. Магеррамов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 1. - С. 37-40 : рис. - Библиогр. в конце ст. Изложен краткий обзор состояния использования существующих индикаторов качества воздуха, показаны их недостатки. Предложено использовать энтропийные индикаторы, позволяющие выработать рекомендации по оптимизации воздействия отрицательных факторов загрязнения воздуха на человека.
140.    Применение лазерно-искрового эмиссионного спектрального метода для оценки качества городских почв  / Н. В. Пальгунов [и др.] // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 9. - С. 7-13 : табл., граф. - Библиогр. в конце ст. Проведенные исследования показали, что с использованием лазерно-искрового эмиссионного спектрометра (ЛИЭС) можно анализировать пробы не только с низким содержанием органики (сметы, отходы, почвы придорожных территорий, стройплощадок и т.д.), но и почвы с высоким содержанием органического вещества и малым содержанием кремния при использовании соответствующих добавок.

141.    Селективный термокаталитический газоанализатор сероводорода "ГА-H2S" / Э. Абдурахманов [и др.] // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 6. - С. 21-24 : табл. - Библиогр. в конце ст. Разработан автоматический газоанализатор для селективного определения сероводорода в широком интервале измерений исследованных параметров в оптимизированных условиях. Установлены основные метрологические и эксплутационные характеристики разработанного селективного автоматического газоанализатора при определении сероводорода. Анализатор может работать в непрерывном режиме в различных системах контроля сероводорода, а также в сочетании с устройствами сигнализации при индикации утечки и накопления сероводорода.

142.    Сенсор для контроля микроконцентрации сероводорода / Э. Абдурахманов [и др.] // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 5. - С. 10-12 : табл., граф. - Библиогр. в конце ст. В ходе эксперимента подобраны оптимальные величины напряжения питания сенсора (ТКС-H2S-3м), изучены динамические, градуировочные характеристики и селективность его работы. Разработан сенсор, обеспечивающий селективность определения сероводорода в многокомпонентных газовоздушных смесях, где одновременно с сероводородом содержатся водород, оксид углерода и метан (природный метановый газ).

143.    Ураксеев М. А. (д-р техн. наук, проф.). Информационно-измерительные системы экологического назначения с магнитооптическими преобразователями / М. А. Ураксеев, Н. А. Авдонина // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 6. - С. 18-20 : рис. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены новые информационно-измерительные системы (ИИС) экологического назначения, содержащие магнитооптические преобразователи. Приведены их основные достоинства при использовании на предприятиях различных отраслей промышленности.

144.    Ураксеев М.А. (д-р техн. наук). Микроконтроллерные информационно-измерительные системы контроля экологически опасных объектов / М. А. Ураксеев, М. Г. Киреев // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 1. - С. 41-44 : схема. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены информационно-измерительные системы (ИИС) контроля экологически опасных объектов, построенные на основе микроконтроллеров. Указаны некоторые возможности и преимущества данного класса систем. Приведены структурные схемы и принципы работы некоторых информационно-измерительных системы контроля параметров экологических систем.

145.    Ураксеев М. А. (д-р техн. наук, проф.). Информационно-измерительная система измерения уровня жидкости в резервуарах / М. А. Ураксеев, И. О. Яковлев // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 9. - С. 3-6 : рис. - Библиогр. в конце ст. Системы измерения уровня позволяют предотвратить перелив продукта из резервуара, избежать аварий с тяжелыми экологическими и экономическими затратами, а также вести коммерческий или технологический учет каждого литра нефти и нефтепродуктов. Описывается целесообразность и принцип построения информационно-измерительных систем (ИИС) измерения уровня. Рассмотрены технологии измерения уровня.

146.    Установка для разделения несмешивающихся жидкостей / Д. И. Овчинин [и др.] // Машиностроитель : Научно-технический журнал. - 2009. - N 12. - С. 47-48 : схема. Изобретение относится к установкам гравитационного принципа действия для разделения несмешивающихся жидкостей. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности очистки воды от нефтепродуктов.

147.    Фетисов В. С. (д-р техн. наук). Применение фотоприемных матриц в полевых фотометрических приборах для контроля параметров состава жидких и газообразных сред / В. С. Фетисов, О. В. Мельничук // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 12. - С. 11-15 : рис., граф. - Библиогр. в конце ст. (11). Изложена идея использования фотоприемных матриц вместо дискретных фотоприемников в полевых приборах фотометрического типа, таких как мутномеры. Такое решение позволяет производить измерения параметров среды, инвариантные относительно загрязнения фотоприемных окон. Это особенно важно там, где требуется длительная автоматическая работа устройств без обслуживания персоналом.

Метрология в экологии

148.    Воронич С.С. Аппаратурно-методическое обеспечение деятельности по контролю загрязняющих веществ в природной воде / С. С. Воронич, С. П. Тимощук // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 1. -  С. 45-48 : табл., фото. - Библиогр. в конце ст. Представлено обеспечение типовой аналитической лаборатории по контролю загрязняющих веществ в природной воде: основное методическое обеспечение количественного химического анализа; описаны виды проб, виды отбора проб и основное пробоотборное оборудование. Большое внимание уделено выбору мест для отбора проб, а также методам и способам консервации и биотестирования.

Экологический мониторинг

149.    Амбросимов А. К. (д. физ.-мат. н.). Межгодовая динамика осадочных волн в юго-западной части Дербентской котловины Среднего Каспия / А. К. Амбросимов, Н. В. Либина // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2008. - N 12. - С. 15-18 : граф., рис. - Библиогр. в конце ст. Представлен экспериментальный материал по оценке межгодовой динамики генезиса осадочных волн на юго-западном склоне Дербентской котловины в Каспийском море. Показано, что за год повторных измерений не наблюдается изменений в структуре строения осадочных волн.

150.    Амбросимов А. К. (д. физ.-мат. н.). Пространственно-временная изменчивость течений в юго-западной части Каспийского моря / А. К. Амбросимов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2008. - N 12. - С. 53-60 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. Представлены результаты наблюдений за гидрологическими характеристиками и течением в юго-западной части Каспийского моря в районе резкого свала глубин Дербентской котловины. Результаты наблюдений позволили получить некоторое представление о сложной динамике вод в данном районе моря.

151.    Амбросимов А. К. (к. физ.-мат. н.). Сезонная изменчивость температуры водной толщи Среднего Каспия / А. К. Амбросимов, Н. В. Либина // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2008. - N 12. - С. 19-32 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. Представлен анализ результатов непрерывных наблюдений за динамикой температурного режима водной толщи в центральной части Среднего Каспия, проведенных в период с января 2005 г. по настоящее время.
152.    Амбросимов А. К. (д. физ.-мат. наук). Экспериментальные исследования динамики фитопланктона в северо-западной части Каспийского моря в летние периоды  2003-2004 гг. / А. К. Амбросимов, Н. В. Ревкова // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2008. - N 12. - С. 45-52 : граф., табл., рис. - Библиогр. в конце ст. Описана пространственно-временная изменчивость фитопланктона и перифитона в мелководной северо-западной части Северного Каспия. Представлены результаты экспериментов по исследованию изменчивости видового обилия фитопланктона в зависимости от концентрации биогенов в морской воде и по воздействию нефтяных углеводородов (НУ) на фитопланктон в естественных условиях моря.

153.    Аллозимный полиморфизм можжевельника высокого (Juniperus excelsa Bieb.) в Горном Крыму / И. И. Коршиков [и др.] // Доповіді Національної Академії наук України : Науково-теоретичний журнал. - 2009. - N 12. - С. 175-179 : табл. - Бібліогр. в кінці статті (15). Исследован энергетический полиморфизм по 16 аллозимным локусам четырех природных популяций  можжевельника высокого (Juniperus excelsa Bieb.) в Крыму. Установлены высокий уровень генетической изменчивости этого вида (HE=0,380, HО=0,428) и значительное количество существенных нарушений распределения генотипа от теоретически ожидаемого по 3-5 локусам в каждой популяции вследствие эксцесса гетерозигот.

154.    Бреховских В. Ф. Гидроэкология: влияние биологических факторов на размыв донных отложений / В. Ф. Бреховских, Г. Н. Вишневская // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2009. - N 1. -  С. 51-61 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрено влияние макробентоса на структуру и механические свойства донных отложений и величины размывающих скоростей. Показано, что эффект воздействия зависит от типа грунта, видового состава и плотности популяции. Показано, что наиболее сильное влияние на размыв оказывают роющие беспозвоночные (олигохеты, полихеты). Проведенные эксперименты и расчеты показали, что в присутствии макробентоса размывающие скорости могут уменьшиться в 2-3 раза, что является чрезвычайно важным для экологического состояния водоемов с загрязненными донными отложениями.

155.    Влияние деятельности крупного горнообогатительного предприятия на гидрохимическое и экологическое состояние малых рек (на примере Р. Буйды)  / В. И. Сафарова [и др.] // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 9. - С. 36-41 : табл. - Библиогр. в конце ст. Представлены результаты исследований по распределению содержания тяжелых металлов и сульфатов по всей длине водотока малой реки и по изменению ее биоценоза в результате хозяйственной деятельности горнодобывающего предприятия по разработке медно-цинковых колчеданных месторождений. Показано, что в результате такого воздействия происходит деградация речной экосистемы.

156.    Геоэкологический мониторинг: метеорологический контроль обледенения воздухоплавающих подземных выработок при положительной температуре / В. И. Демин, Ю. Л. Зюзин, С. С. Пугачев // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2009. - N 2. -  С. 56-61 : фото, граф. - Библиогр. в конце ст. Исследованы метеорологические условия обледенения подземных воздухоплавающих горных выработок Расвумчоррского рудника ОАО "Апатит", возникающего при положительных температурах воздуха и окружающих горных пород. Обнаружено, что образование льда на участках капежа происходит из-за охлаждения стенок выработки вследствие значительных затрат тепла на испарение при нагнетании с большой скоростью атмосферного воздуха с низким влагосодержанием. Установлены метеорологические критерии образования льда на основе показаний смоченного термометра. Предложено и реализовано автоматическое регулирование подогрева нагнетаемого воздуха в зависимости не только от температуры, но и абсолютной влажности атмосферного воздуха, которое исключает возможность обледенения и одновременно обеспечивает более экономичный режим работы электрокалориферных установок.

157.    Гумницький Я. М. Вимивання компонентів мінеральних добрив із грунтового природного середовища / Я. М. Гумницький, О. В. Люта, В. В. Сабадаш // Энерготехнологии и ресурсосбережение : научно-технический журнал. - 2009. - N 1. - С. 62-65 : табл., граф. - Библиогр. в конце ст. Проанализирован процесс проникновения вглубь почвенной среды остатков минеральных удобрений, которые вымываются из почвы в результате выпадения атмосферных осадков. Проведены экспериментальные исследования вымывания питательных веществ, гранулированных и капсулированных минеральных удобрений из почвы в глубинные горизонты. Проведен сравнительный анализ этих процессов при вымывании компонентов из минеральных азотных удобрений.

158.    Дзюбенко Е. В. Частота хромосомных аберраций и гематологические показатели у прудовика обыкновенного (Lymnaea stagnalis L.) в водоемах Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС / Е. В. Дзюбенко, Д. И. Гудков // Доповіді Національної Академії наук України : Науково-теоретичний журнал. - 2009. - N 7. - С. 187-192 : граф. - Бібліогр. в кінці статті. (11). Оценены дозовые нагрузки, а также частота хромосомных аберраций и смены состава гемолимфы у красноногого моллюска в водоемах Зоны отчуждения Чернобыльской АЭС в 1998-2007 гг. Мощность поглощенной дозы была зарегистрирована в диапазоне 0,3-85,0 мкГр/год. В замкнутых водоемах Зоны отчуждения отмечена повышенная частота хромосомных аберраций в тканях эмбрионов (до 27 %), а также существенное изменение гематологических показателей у взрослых особей моллюсков в сравнении с контрольными водоемами.

159.    Дорофеев В. Л. Моделирование декадной изменчивости экосистемы Черного моря / В. Л. Дорофеев // Морской гидрофизический журнал : Научно-теоретический журнал. - 2009. - N 6. - С. 71-81 : граф. - Библиогр. в конце ст. (9). В работе рассматривается десятилетняя эволюция экосистемы Черного моря. Для этого используется трехмерная междисциплинарная модель экосистемы, которая состоит из модели циркуляции Черного моря и биогеохимического блока. Модель циркуляции основана на широко применяемой модели POM (Princeton Ocean Model). Рассчитанные гидрофизические поля интерполируются затем на уровни биогеохимической модели, которая охватывает верхний 150-метровый слой. В работе показана тесная связь межгодовой изменчивости гидрофизических полей с эволюцией основных элементов экосистемы. Рассматриваемый период (1992-2001 гг.) характеризуется нагреванием верхнего слоя Черного моря, что можно проследить по тренду роста поверхностной температуры. На основе результатов моделирования получено, что процесс потепления проявляется также в подповерхностных гидрофизических характеристиках и динамике основных элементов экосистемы Черного моря
.
160.    Завальцева О. А. Влияние городской среды на эколого-геохимическое состояние территории (на примере Г. Ульяновска) / О. А. Завальцева // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 10. - С. 41-44 : табл. - Библиогр. в конце ст. Выполнена оценка экологического состояния почв и растений г. Ульяновска. Исследовано содержание тяжелых металлов (меди, никеля, цинка, кадмия, свинца) в городских почвах и растениях и определена степень засоления почв г. Ульяновска.

161.    Зверев В. Е. Смертность и возобновление березы извилистой в зоне воздействия медно-никелевого комбината в период значительного сокращения выбросов: результаты 15-летнего мониторинга / В. Е. Зверев // Экология . - 2009. - N 4. - С. 271-277 : рис., табл., граф. - Библиогр. в конце ст. Мониторинг популяций березы извилистой (Betula pubescenes ssp. czerepanovii) проводился с 1992 по 2006 г. на 14 участках (от сильно нарушенных до фоновых), расположенных на расстоянии 1-63 км от медно-никелевого завода в Мончегорске (Мурманская обл.). В 1999-2006 гг. атмосферные выбросы сернистого газа и тяжелых металлов составляли одну треть от уровня 1992-1998 гг. Тем не менее на сильно загрязненных территориях (концентрация никеля в листьях выше 160 мг/кг) смертность берез в 1999-2006 гг. не отличалась от уровня 1992-1998 гг.; на менее загрязненных территориях смертность по-прежнему отсутствовала. Возобновление берез в течение всего периода наблюдений отмечено лишь на участках с уровнем никеля менее 160 мг/кг, т.е. эта концентрация оказывается пороговой как для смертности, так и для возобновления. Снижение загрязнения не отразилось на ходе демографических процессов, подтверждая гипотезу об "инерционности" воздействия промышленных выбросов. На некоторых участках промышленных пустошей возможна полная гибель берез в течение ближайшего десятилетия.

162.    Зволинский В. П. (д-р с.-х. н., акад.). Микроэлементы в почвах и растениях при нефтяном загрязнении / В. П. Зволинский, Е. К. Батовская // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 5. - С. 28-31. : табл. Приведены результаты исследований по влиянию нефтяного загрязнения на содержание тяжелых металлов в почвах и растениях.

163.    Зубкова Т. П. Изучение сорбционных характеристик сорбентов-концентраторов для систем экологического контроля объектов природной среды, веществ и материалов / Т. П. Зубкова // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 6. - С. 3-7 : табл. - Библиогр. в конце ст. На основе данных ИК-спектроскопии, элементного анализа и коэффициентов условной хроматографической полярности Роршнайдера изучено строение поверхности и способность к специфическим взаимодействиям сорбат-сорбент радиационно-химически модифицированных сорбентов-концентраторов для экологического контроля объектов природной среды.

164.    Иванов В. А. Последствия загрязнения Керченского пролива и предпроливных зон в результате шторма 10-12 ноября 2007 года / В. А. Иванов, Ю. П. Ильин // Доповіді Національної Академії наук України : Науково-теоретичний журнал. - 2009. - N 1. - С. 177-180. - Библиогр. в конце ст. Проанализированы гидрометеорологические условия возникновения катастрофического шторма 10-12 ноября 2007 г. в Керченском проливе. Рассматриваются и оцениваются возможные последствия загрязнения морской среды нефтепродуктами в результате этого шторма. Особенное внимание уделяется гидрометеорологическим условиям, которые определяют интенсивность экологических последствий для экосистемы Керченского пролива и прилежащих районов Черного и Азовского морей. подчеркивается длительный характер экологической катастрофы и приведены практические рекомендации минимизации ее последствий.

165.    Иванович Г. В. Влияние антропогенных нагрузок на энергетические запасы мидий Mytilus galloprovincialis Lam. / Г. В. Иванович // Доповіді Національної Академії наук України : Науково-теоретичний журнал. - 2010. - N 1. - С. 195-199 : граф. - Библиогр. в конце ст. Исследовано содержание гликогена и суммарных липидов у мидий Mytilus galloprovincialis Lam с двух станций Одесского залива с разной  антропогенной нагрузкой.

166.    Краснобаев В. А. Экологический мониторинг : исследование метода кондуктометрии для оценки сезонных изменений физиологического состояния древесных растений / В. А. Краснобаев, В. И. Воронин // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2009. - N 6. - С. 53-62 : граф., табл. В течение 2-х лет измерялась электропроводимость прикамбиевого слоя 4-х видов лесообразующих древесных пород Южного Прибайкалья. Установлено, что электропроводимость всех выбранных видов в течение года меняется от почти нулевого уровня до значений выше 20 мкСм в зависимости от сезона.

167.    Кулеш В. Ф. Влияние биотических факторов на рост и выживаемость восточной речной креветки Macrobrachium Nipponnense (De Haan) в тепловодной аквакультуре / В. Ф. Кулеш // Экология . - 2009. - N 6. - С. 429-238 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. (20). В сравнительном аспекте проанализированы биотические факторы: внутривидовая конкуренция, плотность, питание и их влияние на рост и выживаемость однополых и смешанных популяций восточной речной креветки  Macrobrachium Nipponnense (De Haan) в тепловодной аквакультуре. Предполагается, что биотические факторы, в данном случае социальные взаимодействия и отчасти эффективность усвоения пищи, управляют различиями в размерном составе популяции пресноводных креветок более эффективно, чем генетические.

168.    Лаптева Е. Г. Ландшафтно-климатические изменения на восточном склоне Северного Урала за последние 50 тыс. лет / Е. Г. Лаптева // Экология . - 2009. - N 4. - С. 284-290 : табл., граф. - Библиогр. в конце ст. Охарактеризованы ландшафтно-климатические изменения второй половины позднего неоплейстоцена и голоцена на территории восточного склона Северного Урала. На основе геохронологических и палинологических данных детально реконструирован состав палеосообществ отдельных хроносрезов в течение последних 50 тыс. лет, приведены палеоклиматические параметры, рассчитанные по зонально-формационному методу.

169.    Муртазов А.К. (канд. техн. наук). Организация системы оптического мониторинга загрязнения околоземного пространства / А. К. Муртазов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 1. - С. 28-32 : схема, рис., табл. - Библиогр. в конце ст. Представлена общая структурная схема оптического мониторинга естественного и техногенного загрязнений околоземного космического пространства (ОКП) и проанализированы ее основные параметры.

170.    Натишвили О. Г. (д-р техн. наук, проф.). Определение длительности понижения уровня селевых отложений в эрозионном врезе и среднего расхода селя в водотоке / О. Г. Натишвили, В. И. Тевкадзе // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2010. - N 3. - С. 9-11 : схема, a-рис. - Библиогр. в конце ст. (3). Устанавливаются длительность понижения уровня гиперконцентрированных селевых отложений в эрозионном врезе с различными формами поперечного сечения и средний расход селя в водотоке.

171.    Носкова Л. М. Долговременная динамика радиационной обстановки на территории бывшего радиевого производства / Л. М. Носкова, И. И. Шуктомова // Экология . - 2009. - N 1. -  С. 73-76 : табл. - Библиогр. в конце ст.

172.    Першегуба Я.В. Оцінка забруднення атмосферного повітря основнх автомагістралей м. Києва за критерієм неканцерогенного ризику / Я. В. Першегуба // Экология и промышленность : науч.-произв. журн. - 2009. - N 4. - С. 99-103 : табл., a-граф. - Библиогр. в конце ст. (13). Автомагистрали г. Киева являются зоной повышенного неканцерогенного риска. Установленные неканцерогеные риски характеризуются ожиданием увеличения уровня заболеваний у людей, живущих в зоне автомагистралей. Приоритетными загрязняющими веществами являются кадмий, никель, хром (VI), бенз(а)пирен, формальдегид.

173.    Пляцук Л.Д. (д-р техн. наук, проф.) Экологический анализ опасности миграции хромсодержащих отходов гальванопроизводства в биосферу / Л. Д. Пляцук, Е. С. Мельник // Экология и промышленность : науч.-произв. журн. - 2009. - N 4. - С. 33-35 : рис. - Библиогр. в конце ст. (9). Рассмотрены источники поступления хромсодержащих сточных вод гальванического производства. Представлены основные компоненты, входящие в состав электролитов и промывных вод после операций нанесения хромовых покрытий. Описаны недостатки традиционных технологий утилизации гальваностоков. Приведены примеры негативного воздействия хромсодержащих соединений на почвенные микроорганизмы, флору и фауну водоемов, организм человека и животных.

174.    Похил А. Э. (канд. физ.-мат. наук). Диагностика ветровых и волновых условий на акваториях мирового океана по спутниковой информации / А. Э. Похил // Энергия: экономика, техника, экология : Научно-популярный и общественно-политический иллюстрированный журнал Президиума РАН. - 2009. - N 10. - С. 49-61 : табл., рис.

175.    Природоохранная геофизика: планетарное распределение вторичных нейтронов и радиационная безопасность при межконтинентальных перелетах / В. М. Владимиров [и др.] // Инженерная экология : Научно-аналитический журнал. - 2009. - N 4. - С. 33-47 : табл., граф. - Библиогр. в конце ст. (32). По результатам исследований авторы делают вывод о тои, что вторичные нейтроны вносят наибольший вклад в естественный радиационный фон Земли в полярных широтах. Это дает основание утверждать им, что они представляют наибольшую опасность для пассажиров и экипажей пассажирских самолетов при межконтинентальных перелетах. Анализ радиационной обстановки в минимум и максимум солнечной активности показал, что во время мощнейшей солнечной вспышки (как это было 23 февраля 1956 г.) уровень радиации превышал предельно допустимый в 50 раз. Поэтому рекомендуется не совершать межконтинентальные перелеты через 8-10 ч после вспышки, особенно в области магнитных полюсов. Есть основания полагать, что вторичные нейтроны могут оказывать существенное влияние при лечении опухолей потоком протонов.

176.    Радіаційна ситуція в Украхні у 2005-2009 роках / В. Гірій [и др.] // Надзвичайна ситуація : Центральне видання Мін-ва України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. - 2010. - N 4. - С. 25-27 : граф., a-табл., a-фото

177.    Риски воздействия атмосферных выбросов электростанций на здоровье населения / М. А. Куликов [и др.] // Теплоэнергетика : Теоретический и научно-практический журнал. - 2009. - N 1. - С. 71-76 : табл. - Библиогр. в конце ст. Проводится сравнительная оценка рисков воздействия на здоровье населения атмосферных выбросов энергоблоков ТЭС, работающих на угле, причем рассматриваются как действующие, так и проектируемые энергоблоки, более совершенные с точки зрения технологии и защиты окружающей среды. При оценке рисков в рассмотрение включены также действующие энергоблоки ТЭС на природном газе. Рассматриваются ТЭС, расположенные в центральных регионах России (Центральный, Приволжский округа и часть Северо-Западного округа, примыкающая к Центральному).

178.    Романов С. М. (д-р техн. наук, проф.). Актуальность радиационного контроля на угольных шахтах и разрезах / С. М. Романов, А. А. Шилов, О. Н. Гурьянова // Безопасность труда в промышленности. - 2009. - N 8. - С. 26-27. - Библиогр. в конце ст.

179.    Рощина О. В. Анализ возрастной динамики активности сывороточных ферментов рыб для оценки экологического состояния среды их обитания / О. В. Рощина, О. В., И. И. Руднева // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 8. - С. 18-21 : карты, граф., табл. - Библиогр. в конце ст. Изучена возрастная динамика активности аминотрансфераз в сыворотке крови широко распространенного в прибрежных водах Черного моря морского ерша Scorpaena porcus L. из двух бухт с разным уровнем загрязнения, расположенных в районе Севастополя. Показано, что с возрастом активность аминотрансфераз изменяется, что связано с особенностями физиологического состояния рыб. Загрязнение среды также может существенным образом модифицировать естественные возрастные процессы в организме рыб, что влияет на активность ферментов. Активность аминотрансфераз может быть использована в качестве биомаркеров для оценки состояния рыб и среды их обитания.

180.    Рябинин Ю. А. Поля концентрации микроэлементов в прибрежных водах Черного моря у западного и южного побережий Крыма в 1990-2002 годах / Ю. А. Рябинин, Ю. А. Мальченко, Л. В. Салтыкова // Морской гидрофизический журнал : Научно-теоретический журнал. - 2008. - N 6. -  С. 38-52 : рис., граф., табл. - Библиогр. в конце ст. Впервые получены данные о содержании и пространственно-временных изменениях в распределении 27 микроэлементов (Sc, Cr, Fe, Ni, Co, Cu, Zn, As, Mo, Ag, Cd, Sn, Se, Sb, Ba, La, Ce, Eu, Tb, Hf, Hg, Pb, Au, Th, U) и Sr в водах у западного и южного побережий Крыма. Данные о содержании микроэлементов получены с использованием многоэлементного экстракционно-нейтронно-активационного анализа. Приведены оценки средних величин и пространственно-временных изменений полей концентраций изученных элементов различного масштаба. Показано влияние сточных вод на мелкомасштабные изменения в распределении изученных элементов.

181.    Самофертильность у сосны обыкновенной как один из механизмов ее устойчивости к химическим мутагенам / О. С. Машкина [и др.] // Экология . - 2009. - N 6. -  С. 423-428 : табл., граф. - Библиогр. в конце ст. (17). Опытами по химическому мутагенезу показана большая устойчивость семенного потомства самофертильных форм деревьев (сф форм) сосны обыкновенной в поколениях М1 и М2 к воздействию супермутагенов, так как число патологий митоза при этом даже ниже, чем у потомства F1 самостерильных (сс) деревьев, подвергающихся хроническому антропогенному воздействию (выбросы автотранспорта). Это свидетельствует о перспективности использования сф форм в селекции на общую и специфическую устойчивость.

182.    Ситников А. П. Непрерывный контроль промышленных выбросов / А. П. Ситников // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2008. - N 12. - С. 63-64 : рис. Непрерывный автоматический контроль выбросов, загрязняющих веществ в атмосферу с помощью комплекта газоаналитического оборудования позволяет вести точный учет объемов выбрасываемых веществ и при этом постоянно контролировать качество работы технологического оборудования и пылегазоочистительных устройств, обеспечиваю тем самым наибольшую эффективность производственных процессов.

183.    Сухоносенко Д. С. Геоэкологическая характеристика территорий с интенсивным выделением радона из грунта / Д. С. Сухоносенко // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 3. - С. 52-56 : рис. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены геоэкологические факторы на территориях с высокой эксхаляцией радона из грунта. Предположено, что вероятность возгорания внутри помещений увеличивается, если интенсивному выделению из грунта метана сопутствует значительная эксхаляция радона. Это обусловлено основным вкладом радона в формирование атмосферного электричества.

184.    Тимофеев Н. А.
Климатический мониторинг атмосферных осадков и радиации на Черном море по спутниковым данным / Н. А. Тимофеев, А. В. Юровский // Морской гидрофизический журнал : Научно-теоретический журнал. - 2009. - N 1. -  С. 68-84 : карты, табл., граф. - Библиогр. в конце ст. Исследуются связи между радиацией и атмосферными осадками на поверхности Черного моря, с одной стороны, и параметрами, их определяющими, с другой. Показано, что по температуре поверхности воды и облачности с учетом ее оптической плотности можно с высокой точностью восстанавливать поля месячных и годовых величин атмосферных осадков, радиационного баланса и поглощенной в воде суммарной солнечной радиации. исходная информация для этих целей определяется на основе данных по спектральным и интегральным потокам уходящих в космос длинноволновых излучений, измеряемых с ИЗС. В процессе мониторинга в ХХI в. необходимо  на основе предложенной модели сформировать банк данных с целью более точного описания климата и многолетней изменчивости полей облачности. температуры поверхности воды, радиации и атмосферных осадков.

185.    Тихонов М. Н. К вопросу о влиянии малых доз ионизирующей радиации на здоровье человека / М. Н. Тихонов // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2010. - N 3. - С. 27-37 : табл., a-граф. - Библиогр. в конце ст. (23). В связи с прогрессирующим интересом общественности к проблеме влияния малых доз ионизирующей радиации на здоровье человека рассмотрены радиобиологические эффекты и последствия радиационного облучения малыми дозами.

186.    Тужилкина В. В. Реакция пигментной системы хвойных на длительное аэротехногенное загрязнение / В. В. Тужилкина // Экология . - 2009. - N 4. - С. 243-248 : табл., граф. - Библиогр. в конце ст. Для оценки реакции хвойных растений на уровне пигментной системы на воздействие длительного аэротехногенного загрязнения изучена динамика фотосинтетических пигментов хвои у сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и ели сибирской (Picea obovata Ledeb.), произрастающих на различных расстояниях от источника эмиссии (лесопромышленный комплекс). Показано, что при слабых воздействиях загрязнения пигментный аппарат ели в отличие от сосны не претерпевает изменений. Сильные и длительные воздействия промышленных выбросов приводят к подавлению синтеза хлорофиллов и каротиноидов у сосны и стимулируют процессы образования пигментов у ели. Увеличение содержания пигментов в районе действия комплекса отражает компенсаторный механим адаптации пигментной системы хвойных в условиях длительного стресса.

187.    Ультрадианные ритмы кардиоактивности и движения створок черноморской мидии Mytilus galloprovincialis / С. В. Холодкевич [и др.] // Доповіді Національної Академії наук України : Науково-теоретичний журнал. - 2009. - N 8. - С. 163-167 : граф. - Бібліогр. в кінці статті (11). Впервые в Украине и России осуществлены одновременные измерения и анализ в реальном времени кардиоактивности и движения створок мидий. Определены ультрадианные ритмы (УР) с периодами 10, 25, 30 и 40 мин как двигательной, так и кардиоактивности двухстворчатых моллюсков. Показано, что УР кардиоактивности и движения створок могут появляться синхронно, в противофазе, а также независимо один от другого, что говорит о сложной связи этих двух процессов. Основой этого явления, очевидно, являются циклические изменения скорости фильтрации и пищевого поведения мидий, которые регулируются сифоном и движением створок в конкретных условиях существования. Сделан вывод о том, что анализ ритмики физиологии и поведения мидий является необходимым для конкретной интерпретации результатов целого ряда исследований по влиянию природных и антропогенных факторов на кардиоактивность и движение створок моллюсков. Обращено внимание на принципиальную возможность использования УР как биомаркеров для решения широкого круга задач по оценке состояния окружающей среды.

188.    Шатуновский М. И. Экологические аспекты возрастной динамики показателей воспроизводства рыб / М. И. Шатуновский, Г. И. Рубан // Экология . - 2009. - N 5. - С. 339-347 : табл. - Библиогр. в конце ст. (20). На основании многолетних материалов анализируются онтогенетические изменения репродуктивных параметров рыб с разной экологией (хищники, бентофаги, зоопланктофаги) в свете представлений Пианки (1981) об r- и К-стратегиях. Выявлена смена признаков этих стратегий у рыб разных видов и популяций от момента достижения ими половой зрелости до старости, а также внутригенерационные изменения стратегий воспроизводства. Показано, что онтогенетические изменения связаны с характером и эффективностью питания рыб, а также с изменением доли генеративного обмена в общем обмене и нарушением соотношения генеративного обмена и соматического роста в пользу последнего.

189.    Янин Е.П. (канд. геол.-минерал. наук). Особенности накопления свинца в донных отложениях малой реки в зоне влияния промышленного города / Е. П. Янин // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2010. - N 1. Рассматриваются особенности распределения и формы нахождения свинца в техногенных илах р. Пахры.

190.    Янин Е. П. (канд. геолог.-минерал. н.). Роль техногенеза в формировании гранулометрического состава речных отложений / Е. П. Янин // Экологические системы и приборы : Научно-технический и производственный журнал. - 2009. - N 5. - С. 32-37 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. Поступление с освоенных территорий специфического осадочного материала обуславливает формирование в реках нового типа русловых отложений - техногенных илов, резко отличающихся от  природного руслового аллювия гранулометрическим составом. Фоновый аллювий представляет собой среднезернистый песок с включениями гравия и гальки и малым содержанием глинистых частиц, обладающий относительно неплохой сортировкой. Техногенные илы характеризуются как плохо сортированные песчанистые, мелко- или крупноалевритовые илы, являются концентраторами поллютантов, обладают повышенной устойчивостью к размыву, формируют различные формы руслового рельефа, влияют на ход руслового процесса и динамику речного русла.

Просмотрены периодические издания за 2008-2009 г.г.:

1.	Автомобильная промышленность
2.	Автоматика и телемеханика
3.	Безопасность труда в промышленности
4.	Вісник Сумського державного університету. Сер Технічні науки
5.	Вісник НАН України
6.	Внстник двигателестроения
7.	Вестник МГТУ им. Баумана. Сер. Естественные науки
8.	В мире науки
9.	Известия РАН. Теория и системы управления
10.	Измерительная техника
11.	Инженерная экология
12.	Информационныетехнологии
13.	История науки и техники
14.	Машиностроитель
15.	Морской гидрофизический журнал
16.	Научно-техническая информация. Сер. 1 Организация и методика информационной работы
17.	Нейрокомпьютеры: Разработка, применение
18.	Охрана труда
19.	Приборы и техника эксперимента
20.	РАН. Научное приборостроение
21.	Современные технологии автоматизации
22.	Судоходство
23.	Экология
24.	Экология и жизнь
25.	Экологические системы и приборы
26.	Энергия:экономика, техника, экология
27.	Экотехнологии и ресурсосбережение

Составитель: Спанчак А. Г., библиограф ИБО НБ