СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
БИБЛИОТЕКА
ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Электропривод

Научно-вспомогательный список

Севастополь
2011

Вниманию читателей представлен продолжающийся научно-вспомогательный список источников из периодических изданий, охватывающий массив документов с 2007г. по 2010г. Список содержит 178 наименований отечественных и зарубежных журнальных статей, в которых рассмотрены различные аспекты применения электропривода в технике. 
Библиографическое описание выполнено согласно ГОСТ 7.1-2006 «Библиографическое описание документа. Общие требование и правила составления».
	Научно-вспомогательный список литературы представляет интерес для студентов, аспирантов, профессорско-преподавательского состава, инженеров и специалистов в области электротехники. 
Источники расположены в алфавитном порядке авторов и заглавий в единой нумерации.
Замечания и предложения просим присылать по адресу:
ptv@sevgtu.sebastopol.ua Раб. телефон 435-154

1.    Абдураманов Д. А. 
Регулируемый электропривод механизмов подачи упаковочного оборудования / Д. А. Абдураманов, А. В. Торопов // Упаковка : журнал для виробників та споживачів тари і упаковки. - 2008. - N 6. - С. 40-42 : цв.ил.

2.    Автоматизированная система управления стендом для динамических испытаний пневматических шин / В. Роженцев [и др.] // Современные технологии автоматизации. - 2009. - N 1. - С. 36-43 : табл., схема, фото. - Библиогр. в конце ст.
Описана система управления обкаточным стендом для динамических испытаний пневматических шин. Для управления скоростью вращения бегового барабана использован асинхронный следящий электропривод, в для нагружения испытываемой шины применен следящий электрогидравлический привод, что в совокупности обеспечивает высокую точность регулирования заданной скорости вращения бегового барабана и нагрузки на испытываемую шину.

3.    Алиев А.Я. 
Система охлаждения ДВС, оснащенная электроприводным насосом / А.Я. Алиев // Автомобильная промышленность : Научно-технический журнал. - 2008. - N7. - С. 14 : схема.

4.    Альшиц В.М. 
Регулируемый электропривод переменного тока машин нового типа для непрерывного литья заготовок / В.М. Альшиц, Б.Г. Бажин, В.И. Зеленцов // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2008. - N1. - С. 36-41 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Приводятся основные решения и результаты внедрения регулируемых электроприводов переменного тока машин нового типа для непрерывного литья заготовок, пущенной в эксплуатацию в ОАО "Магнитогорский меткомбинат". Рассмотрены особенности наладки электроприводов с преобразователями частоты с векторным управлением без датчика скорости.

5.    Андрианов М.В. 
Выбор преобразователя частоты для применения в электроприводе, работающем с постоянным моментом / М.В. Андрианов, В.И. Афонин, Р.В. Родионов // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2008. - N5. - С. 42-47 : табл.; граф.; схема. - Библиогр. в конце ст.
Рассмотрены вопросы выбора преобразователя частоты для электропривода, работающего с постоянным моментом и частыми пусками. Предложена математическая модель для оценки энергозатрат в преобразователе частоты.

6.    Андрианов, Михаил Васильевич. 
Разработка и внедрение системы управления напряжением синхронных генераторов / М.В. Андрианов, О.В. Кругликов, Р.В. Родионов // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2008. - N7. - С. 10-14 : табл.; схема; граф. - Библиогр. в конце ст.
Приводятся результаты моделирования и испытаний электроприводов синхронных генераторов напряжения 50 и 100 Гц мощностью 400 кВт. Область применения генераторов - испытания низковольтных асинхронных электродвигателей при регулировании амплитуды и частоты питающего напряжения. Автоматизировано задающее воздействие по питающему напряжению на испытуемый двигатель.

7.    Алиев А. Я. (канд. техн. наук). 
Система смазки с электроприводным насосом / А. Я. Алиев, Н. Г. Фаталиев // Автомобильная промышленность : Научно-технический журнал. - 2010. - N 3. - С. 10-11 : схема.
Предлагается усовершенствованная конструкция системы смазки с индивидуальным электроприводным масляным насосом, обеспечивающая повышение КПД двигателя.

8.    Ананьев С. С. 
Асинхронный многофазный частотно-токовый электропривод с улучшенными виброшумовыми характеристиками и его математическое моделирование / С. С. Ананьев, А. Н. Голубев, В. А. Мартынов // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2010. - N 10. - С. 50-55 : схема, граф., табл. - Библиогр. в конце ст. (7)
Предложена структура частотно-токового электропривода с улучшенными виброшумовыми характеристиками на основе многофазного асинхронного двигателя. Показано, что для уменьшения радиальных сил в зазоре m-фазной машины (m6-9) следует отказаться от ее синусоидального питания и осуществлять принудительное формирование амплитуд гармоник токов с порядковыми номерами, меньшими числа фаз. Приведен подход к модeлированию привода с учетом насыщения исполнительного двигателя и зубчатости сердечников.

9.    Анишев Е. Ю. (к.т.н.). 
Крутильные колебания вертикальных валопроводов в системе "мощный электропривод с регулируемой частотой вращения - центробежный циркуляционный насос" / Е. Ю. Анишев // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 6. - С. 37-41 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст.
Исследовано влияние различных систем электропривода с изменяемой частотой вращения на резонансные крутильные колебания вертикальных валопроводов циркулярных насосов АЭС.

10.    Анкудинов К. А. 
Измерение электромеханической постоянной времени электропривода постоянного тока по амплитуде реакции апериодического звена / К. А. Анкудинов // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2008. - N 6. - С. 26-29 : граф., рис. - Библиогр. в конце ст.
Предложены способ и устройство измерения электромеханической постоянной времени электропривода постоянного тока по трансцендентному соотношению электромеханической постоянной времени электропривода и амплитуды апериодического звена с известной постоянной времени.

11.    Анучин, Алексей Сергеевич. 
Сеть CAN и протокол верхнего уровня CANopen в современном электроприводе / А.С. Анучин // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2008. - N5. - С. 23-29 : граф.; рис.; схема. - Библиогр. в конце ст.
Описываются основные возможности CAN-сетей для организации обмена данными в электроприводах и задачах локальной промышленной автоматизации. Рассмотрены вопросы арбитража и способы обеспечения гарантированной доставки сообщений. Предложен способ повышения скорости передачи данных в CAN-сети. Определено назначение протоколов высокого уровня, рассмотрен протокол CANopen, проанализированы его основные недостатки и указаны меры по их устранению. В качестве примера подробно рассмотрен вариант адаптации сервиса наблюдения за качеством связи.

12.    Аракелян А. К. 
Электропривод с матричным преобразователем / А. К. Аракелян, Н. В. Кокорин // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2008. - N 10. - С. 55-60 : граф., схема. - Библиогр. в конце ст.
Рассматриваются принципы работы матричных преобразователей для управления электродвигателями переменного тока. Приводятся основные математические векторные уравнения, используемые для синтеза систем управления, кривые переходных процессов при пуске и торможении.

13.    Аракелян А. К. 
Анализ устойчивости системы с матричным преобразователем частоты / А. К. Аракелян, Н. В. Кокорин // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2010. - N 1. - С. 43-47 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (2).
Рассчитаны параметры и проведено сравнение различных схем входных фильтров для матричных преобразователей частоты (МПЧ). Для каждого типа фильтра проводится анализ устойчивости системы с помощью числового моделирования, результаты которого представлены в статье.

14.    Аристов А. В. 
Асинхронный электропривод с прерывистым движением подвижного элемента / А. В. Аристов, Л. А. Паюк, Н. А. Воронина // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2009. - N 12. - С. 41-44. - Библиогр. в конце ст. (7).
Представлено аналитическое решение для определения электромагнитного момента электропривода и закона прерывистого движения его подвижного элемента за счет фазовой модуляции питающих напряжений с учетом геометрических размеров исполнительного двигателя.

15.    Аристов А. В. 
Взаимосвязь ударных токов электропривода колебательного движения с геометрическими параметрами машины двойного питания при потенциальной фазовой модуляции / А. В. Аристов, Л. А. Паюк // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2010. - N 3. - С. 54-57 : граф. - Библиогр. в конце ст. (3).
Предложена методика оценки влияния геометрических размеров электрической машины на динамические показатели электропривода колебательного движения. Приведены результаты влияния частоты колебаний электропривода на параметры электрической машины и проведена оптимизация геометрических параметров ЭМ по данной методике.

16.    Асинхронные электродвигатели для частотно-регулируемых электроприводов буровых установок / Б. И. Абрамов [и др.] // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 1. - С. 13-18 : граф. - Библиогр. в конце ст.
Рассмотрены особенности работы главных механизмов буровых установок. Представлены основные технические требования к асинхронным, частотно-регулируемым  электродвигателям главных приводов. Обоснована возможность разработки и освоения серийного производства конкурентоспособных отечественных буровых электродвигателей на предприятиях концерна "РУСЕЛПРОМ".

17.    Афонин В. И. 
Исследование синхронного электропривода лифта в замкнутой системе регулирования / В. И. Афонин, Р. В. Родионов // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 4. - С. 13-17 : табл., граф., схема. - Библиогр. в конце ст.
Приводятся результаты испытаний образца синхронного двигателя с постоянными магнитами на макете безредукторной лебедки. С помощью математического моделирования выполнены сравнительные расчеты синхронных машин с различными геометрическими размерами для двух типов лифтов

18.    Бабій С.М. (асп.). 
Підвищення якості діагностування трактів керування у системах електричного привода / С.М. Бабій // Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал. - 2008. - N1. - С. 78-83 : табл. - Библиогр. в конце ст.
Предложена математическая модель диагностирования трактов управления в системах электрического привода, для повышения качества диагностирования путем реализации ускоренного поиска измерительного канала, в кругу которого уровень сигнала является самым подозрительным. Предложена соответствующая структурная схема микропроцессорного устройства диагностирования и разработан алгоритм его работы.

19.    Бассам, Махмуд. 
Формирование траектории движения промышленного робота на базе искусственной нейронной сети / М. Бассам, Ю.М. Сафонов // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2008. - N7. - С. 57-59 : граф.; рис. - Библиогр. в конце ст.
Рассмотрено применение нейронно-сетевого подхода для решения задачи оптимизации траектории движения промышленного робота по минимуму расхода энергии и быстродействию. Приведены результаты исследования предложенного метода для промышленного робота.

20.    Бахтияров Р.А. 
Автоматизация установок внутризаводского транспорта средствами электропривода / Р.А. Бахтияров // Автотранспортное предприятие : Научно-производственный журнал для работников автотранспорта. - 2008. - N10. - С. 54-55 : рис.
В статье рассмотрены вопросы автоматизации такого типа внутризаводского транспорта, используемого в цехах и на складах машиностроительных предприятий, как кран-штабелер. Проанализирована схема автоматического управления краном-штабелером. Рассмотрена система позиционирования и адресации, реализованная на основе оптических датчиков с поляризованным источником света.

21.    Безусская А. А. 
Принципы моделирования многодвигательных электроприводов / А. А. Безусская, А. В. Павлов // Вісник Сумського державного університету. Серия, Технічні науки : науковий журнал. - 2008. - N 1. - С. 166-176 : рис. - Библиогр. в конце ст.Библиогр. в конце ст.
В данной статье описаны исследования многодвигательных электроприводов и результаты моделирования, проведенные в среде Simulink MATLAB, в случае для двух- и трехдвигательной систем электропривода с общим источником питания. Также получены общие закономерности для данной обобщенной математической модели в виде структурной схемы в векторной форме для электропривода с n-ым количеством двигателей.

22    Беспалов В. Я. 
Сравнительные характеристики асинхронных двигателей с трехфазными и двухфазными обмотками для частотно-регулируемого электропривода / В. Я. Беспалов, Е. В. Качалина // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2010. - N 7. - С. 45-48 : схема, табл. - Библиогр. в конце ст. (4).
На основе расчетного анализа проведено сравнение параметров и статических характеристик асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, имеющих на статоре трехфазные и двухфазные обмотки. Показано, что при наличии экономичного и надежного источника симметричного напряжения возможно и целесообразно создавать и использовать двухфазные двигатели на мощности в десятки и даже сотни киловатт. По рабочим показателям они не уступают традиционным трехфазным как в нерегулируемых, так и в регулируемых приводах.

23.    Бойко А. С. 
Засади створення тахометричної системи на базі синхронного тахогенератора / А. С. Бойко, В. Д. Завгородній, І. Ф. Снітков // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. / Мін-во освіти України, Нац. ун-т "Львів.  політехніка". - Львів : Вид-во Держ. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - № 654: Електроенергетичні та електромеханічні системи. - С. 11-16 : граф. - Бібліогр. наприкінці статті
Рассмотрены математические основы функционирования цифровых тахометрических систем для реализации с помощью современной материально-технической базы.

24.    Бойко С. В. 
Регулируемый асинхронный электропривод шнека загрузки пламенного реактора / С. В. Бойко, Ю. Н. Дементьев, С. Н. Кладиев // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2009. - N 6. - С. 69-73 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (6).
Представлены результаты исследования режимов работы частотно-регулируемого электропривода шнека загрузки пламенного реактора. Применение векторного регулирования в электроприводе позволяет получить достаточную информацию о ходе технологического процесса, необходимую для оптимального управления.

25.    Борисенко В. Ф. 
Энергосберегающее управление насосными станциями с возможностью демпфирования гидроудара / В. Ф. Борисенко, В. Н. Хоменко // Энергосбережение : Всеукраинский научно-технический журнал. - 2009. - N 1. - С. 17-20 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст.
Система регулирования напора насосной станции должна обеспечивать его стабилизацию в диктующих точках сети, а также ослабление действия возможных гидроударов. Статья посвящена рассмотрению системы управления электроприводом на базе привода по системе "преобразователь частоты - асинхронный электродвигатель", позволяющей осуществить демпфирование гидравлического удара.

26.    Боченков Б. М. 
Анализ законов управления быстродействующими электроприводами переменного тока / Б. М. Боченков, Ю. П. Филюшков // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 4. - С. 18-23 : граф. - Библиогр. в конце ст.
Анализируются законы управления быстродействующими электроприводами переменного тока, в которых формирование  электромагнитного момента осуществляется при стабилизации энергии магнитного поля и закон управления, обеспечивающий максимально быстрое формирование электромагнитного момента при ограничении мощности.

27.    Боровик В. Г. 
Синтез компенсирующего устройства в нелинейной инвариантной системе автоматизированного электропривода / В. Г. Боровик // Вісник Одеського національного морського університету : зб. наук. пр / М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. ун-т. - Одеса : Вид-во ОНМУ, 2009. - Вип. 27. - С. 132-138 : схема. - Библиогр. в конце ст. (2)
Изложен обобщенный метод синтеза компенсирующего устройства, позволяющий ввести дополнительную обратную связь в системе автоматизированного электропривода для обеспечения инвариантности скорости проталкивания слитков по поду методической печи в зависимости от силы сопротивления движению.

28.    Бородин М. Ю. 
Оптимизация режимов электропривода с обобщенной машиной переменного тока / М. Ю. Бородин, В. Н. Поляков // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 9. - С. 54-59 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст.
Приводятся алгоритмы оптимизаторов режимов электропривода с обобщенной машиной переменного тока.

11.    Боченков Б. М. 
Управление электроприводом переменного тока при наилучшем сочетании энергетических свойств и эффективности использования напряжения / Б. М. Боченков, Ю. П. Филюшов // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 7. - С. 8-14 : рис., граф. - Библиогр. в конце ст.
Представлен вывод предельных законов управления, обеспечивающих минимизацию потерь в машине переменного тока или обеспечивающих передачу исполнительному механизму максимальной мощности в условиях ограничения напряжения. Показано решение задачи качественного управления, обеспечивающего наилучшие сочетания энергетических свойств и эффективности использования напряжения, подводимого к обмоткам электрической машины.

29.    Бочкарев И. В. 
Разработка фрикционных муфт и тормозов с магнитоэлектрическим приводом / И. В. Бочкарев, Ж. Т. Галбаев // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 7. - С. 14-20 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст.
Описаны результаты разработки конструкций фрикционных механизмов с магнитоэлектрическим приводом (ФММП). Проведена оценка влияния размера воздушного зазора под добавочным полюсом на фрикционный момент. Получено выражение для расчета усилия возвратной пружины, обеспечивающего требуемый момент трения при гарантированной работоспособности ФММП с учетом отклонения напряжения сети, нестабильности теплового состояния обмотки и технологического разброса параметров постоянных магнитов.

30.    Бочкарев И. В. 
Оптимизация параметров устройства управления электромеханической системой  экскаваторов / И. В. Бочкарев, И. Ш. Кадыров // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 2. - С. 2-7 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст.
Приведена методика синтеза параметров устройства управления электромеханической системой, содержащей регулируемый асинхронный электропривод по системе "непосредственный преобразователь частоты - АД". Эффективность предложенной методики подтверждена экспериментальными исследованиями на физической модели.

31.    Бочкарев И.В. 
Разработка и компьютерное моделирование электромеханических тормозных устройств для станкостроения и робототехники / И.В. Бочкарев, М.Г. Гунина, Ж.Т. Галбаев // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2008. - N5. - С. 48-55 : табл.; граф.; схема. - Библиогр. в конце ст.
Описаны результаты разработки конструкции и схемы форсированного управления электромеханического тормозного устройства (ЭМТУ). Предложен алгоритм расчета оптимальных параметров предложенной схемы. Разработаны компьютерные модели механической и электрической частей ЭМТУ, с помощью которых проведены исследования влияния различных факторов на параметры быстродействия асинхронного электродвигателя со встроенным ЭМТУ в режимах включения и отключения.

32.    Брадаи Р. 
Повышения эффективности регулятора скорости частотно-регулируемого асинхронного электропривода средствами искусственного интеллекта / Р. Брадаи, Б. Шетат, А. Н. Ладыгин // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2008. - N 12. - С. 41-50 : схема, граф., табл., рис. - Библиогр. в конце ст.
Рассматривается методика использования средств искусственного интеллекта при синтезе эффективной структуры регулятора скорости в системе частотно-регулируемого асинхронного электропривода с векторным управлением. Показана возможность использования как регулятора с адаптивной фази-нейронной структурой, так и регулятора со структурой трехслойной искусственной нейронной сети. Приведены результаты исследования характеристик рассматриваемых регуляторов.

33.    Браславский И.Я. 
Пусковые процессы в частотно-регулируемом асинхронном электроприводове при оптимальном управлении / И.Я. Браславский, А.В. Костылев, Д.П. Степанюк // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2007. - N11. - С. 48-51 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Рассматривается постановка задачи оптимального управления асинхронным двигателем в динамических режимах. Предложен метод генетических алгоритмов как способ решения поставленной задачи. Рассмотрен пример применения данного метода для организации пуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

34.    Брейдо И.В. 
Имитационная модель взаимосвязанных электроприводов технологической части агрегата непрерывного отжига / И.В. Брейдо, Г.А. Сивякова // Известия ВУЗов. Сер. Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2008. - N2. - С. 61-64 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Рассматриваются особенности разработки имитационной модели взаимосвязанных электроприводов башенных печей технологической части агрегата непрерывного отжига. Приводятся результаты экспериментов в реальной системе и на имитационной модели.

35.    Боровик В. Г. 
Синтез компенсирующего устройства в нелинейной инвариантной системе автоматизированного электропривода / В. Г. Боровик // Вісник Одеського національного морського університету : зб. наук. пр / М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. ун-т. - Одеса : Вид-во ОНМУ, 2009. - Вип. 27. - С. 132-138 : схема. - Библиогр. в конце ст. (2)
Изложен обобщенный метод синтеза компенсирующего устройства, позволяющий ввести дополнительную обратную связь в системе автоматизированного электропривода для обеспечения инвариантности скорости проталкивания слитков по поду методической печи в зависимости от силы сопротивления движению.

36.    Бородин М. Ю. 
Оптимизация режимов электропривода с обобщенной машиной переменного тока / М. Ю. Бородин, В. Н. Поляков // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 9. - С. 54-59 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст.
Приводятся алгоритмы оптимизаторов режимов электропривода с обобщенной машиной переменного тока.

37.    Боченков Б. М. 
Управление электроприводом переменного тока при наилучшем сочетании энергетических свойств и эффективности использования напряжения / Б. М. Боченков, Ю. П. Филюшов // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 7. - С. 8-14 : рис., граф. - Библиогр. в конце ст.
Представлен вывод предельных законов управления, обеспечивающих минимизацию потерь в машине переменного тока или обеспечивающих передачу исполнительному механизму максимальной мощности в условиях ограничения напряжения. Показано решение задачи качественного управления, обеспечивающего наилучшие сочетания энергетических свойств и эффективности использования напряжения, подводимого к обмоткам электрической машины.

38.    Бочкарев И. В. 
Разработка фрикционных муфт и тормозов с магнитоэлектрическим приводом / И. В. Бочкарев, Ж. Т. Галбаев // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 7. - С. 14-20 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст.
Описаны результаты разработки конструкций фрикционных механизмов с магнитоэлектрическим приводом (ФММП). Проведена оценка влияния размера воздушного зазора под добавочным полюсом на фрикционный момент. Получено выражение для расчета усилия возвратной пружины, обеспечивающего требуемый момент трения при гарантированной работоспособности ФММП с учетом отклонения напряжения сети, нестабильности теплового состояния обмотки и технологического разброса параметров постоянных магнитов.

39.    Бубнов А. В. (д-р техн. наук, проф.). 
Способ регулирования синхронно-синфазного электропривода при ступенчатом изменении сигнала задания частоты вращения / А. В. Бубнов, Т. А. Бубнова // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2010. - N 1. - С. 44-48 : схема, граф., рис. - Библиогр. в конце ст. (9).
Проанализирована возможность работы синхронно-синфазного электропривода в переходных режимах без размыкания контура регулирования при изменении сигнала задания. Предложен способ регулирования электропривода и разработаны алгоритмы работы блока задания частоты, позволяющие повысить качество регулирования.

40.    Бургин Б. Ш. 
Выбор коэффициентов формы для двухмассовой электромеханической системы стабилизации скорости с комбинированным регулятором / Б. Ш. Бургин // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2008. - N 10. - С. 60-63 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст.
Предлагается использовать метод двойных соотношений для определения коэффициентов формы при выполнении достаточных условий устойчивости системы. представлены примеры расчета, результаты цифрового моделирования и переходные процессы синтезированных систем.

41.    Буянкин В. М. (к.т.н., доц.). 
Нейроидентификация статических и динамических характеристик электропривода / В. М. Буянкин // Известия ВУЗОВ. Сер, Машиностроение : научно-технический журн. - 2008. - N 9. - С. 43-46 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст.

26.    Буянкин В.М. (канд. техн. наук, доц.). 
Система нейроуправления с нейросамонастройкой токового контура электропривода / В.М. Буянкин, В.С. Семенов // Известия ВУЗОВ. Сер. Машиностроение : научно-технический журн. - 2007. - N12. - С. 32-36 : рис. - Библиогр. в конце ст.
В статье рассматриваются вопросы синтеза нейрорегуляторов для систем управления электроприводами. Анализируестя устойчивая работа и особенности применения нейрорегуляторов в замкнутых контурах. Нейрорегуляторы самонастраиваются при изменении параметров электродвигателя. Информация об изменении параметров электродвигателя сравнивается с оптимальными желаемыми характеристиками эталонной модели, вырабатываются сигналы обучения для нейрорегуляторов, которые обеспечивают необходимые оптимальные статические и динамические характеристики электропривода.

42.    Бургин Б. Ш. 
Выбор коэффициентов формы для двухмассовой электромеханической системы стабилизации скорости с инерционным преобразователем и комбинированным регулятором / Б. Ш. Бургин // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2009. - N 10. - С. 62-66 : табл., граф. - Библиогр. в конце ст. (5).
Предлагается использовать метод двойных соотношений для определения коэффициентов формы при выполнении достаточных условий устойчивости системы шестого порядка. Представлены примеры расчета, результаты цифрового моделирования и переходные процессы синтезированных систем.

43.    Буторин Н. В. 
Энергосберегающий преобразователь частоты со звеном постоянного напряжения для электрических следящих приводов / Н. В. Буторин, Е. С. Иванов, А. А. Щукин // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2010. - N 6. - С. 38-44 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (5). 
Сформулированы задачи, которые должны решаться при создании преобразователей частоты (ПЧ) со звеном постоянного напряжения (ЗПН) для электрических следящих приводов (ЭСП). Рассмотрена схема ПЧ с выпрямителем на IGBT, контролем токов в ЗПН и фазных токов питающей сети при работе во II и IV квадрантах механических характеристик исполнительного двигателя ЭСП. Предложена простая в реализации и надежная в эксплуатации схема управления IGBT выпрямителя, обеспечивающая поступление энергии торможения ЭСП в питающую сеть (энергосбережение).

44.    Быстрицкий В. Е. (канд. техн. н., доц.). 
Построение одного класса позиционных систем автоматического управления рабочими органами грузозавахтных устройств / В. Е. Быстрицкий, С. В. Поляков, А. А. Горбунов // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2009. - N 4. - С. 82-85 : схема. - Библиогр. в конце ст.
Рассмотрены вопросы построения схем автоматизированного управления положением рабочих органов грузозахватных устройств с гидроэлектроприводом. Показано, что при построении систем с астатизмом второго порядка наиболее предпочтительным оказывается метод упреждающей коррекции, а также даны расчетные соотношения для определения параметров устройств коррекции.

45.    Вайнер И. Г. (канд. техн. наук). 
Математическая модель насоса с регулируемым электроприводом / И. Г. Вайнер // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2009. - N 5. - С. 23-28 : граф., табл.

46.    Ведяшкин М. Д. 
Математическое моделирование надежности многофазного асинхронного электропривода / М. Д. Ведяшкин, Д. М. Глухов, О. О. Муравлева // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2008. - N 6. - С. 22-25 : граф., рис. - Библиогр. в конце ст.
Разработана математическая модель вероятности безотказной работы многофазного асинхронного электропривода, позволяющая прогнозировать вероятность безотказной работы асинхронных электроприводов специального назначения.

47.    Вейнгер А. М. (д.т.н., проф.). 
Исследование влияния нарушения симметрии питающих напряжений на работу высоковольтного регулируемого электропривода / А. М. Вейнгер, В. Н. Медведев // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 6. - С. 15-20 : граф., схема, табл. - Библиогр. в конце ст.
Исследована одна из сторон важнейшей проблемы - иммунитета регулируемого электропривода по отношению к возмущениям в питающей сети. Введены критерии оценки иммунитета. Показано влияние данного вида возмущений на примере конкретного электропривода - высоковольтного регулируемого асинхронного электропривода PowerFlex 7000.

48.    Вентильно - индукторные механизмы арретирующего устройства электропривода / С. В. Журавлев [и др.] // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2010. - N 3. - С. 29-34 : граф., a-рис., s-схема. - Библиогр. в конце ст.
Представлены рациональные конструктивные схему электромагнитных механизмов арретирующих устройств, в которых фиксированное состояние обеспечивается постоянными магнитами, а переключение осуществляется фрагментом шагового вентильно - индукторного двигателя. Проведено исследования статических и динамических режимов работы этих устройств на основе численного анализа электромагнитных полей. Рассмотрены вопросы нагрева обмоток, проведена оценка свойств постоянных магнитов на основе аналитического решения задачи трехмерного магнитного поля методом гармонического анализа.

49.    Виноградов А.Б. 
Минимизация пульсаций электромагнитного момента вентильно-индукторного электропривода / А.Б. Виноградов // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2008. - N2. - С. 39-48 : рис.; табл. - Библиогр. в конце ст.
Рассмотрены математические модели для расчета динамических и статических характеристик индукторных двигателей в составе вентильно-индукторного электропривода с различными схемами силовой части, конструкциями машины и алгоритмами управления т-фазным вентильно-индукторным электроприводом при независимом управлении фазами и шестифазным приводом с общей точкой включения фаз. Различные варианты построения силовой части вентильно-индукторного привода при различных формах задания фазных токов сравниваются с характеристиками асинхронного электропривода с векторным управлением, принятого в качестве эквивалента для сравнения.

50.    Волков А. В. 
Оптимальное по минимуму общих потерь мощности управление частотно-регулируемым асинхронным электроприводом с АИН-ШИМ / А. В. Волков, Ю. С. Скалько // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2008. - N 9. - С. 21-33 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст.
Разработана математическая модель общих потерь мощности в частотно-регулируемом асинхронном электроприводе с АИН-ШИМ и предложено энергосберегающее управление по минимуму общих потерь мощности указанным электроприводом

51.    Волков М.А. 
Синтез систем управления электроприводом с использованием коэффициентных оценок качества / М.А. Волков, З.Ш. Ишматов // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2007. - N11. - С. 38-42 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Рассмотрена возможность применения коэффициентных оценок устойчивости, качества и точности системы управления электроприводом, а также чувствительности этих оценок к изменению параметров. Коэффициентные оценки могут использоваться как для решения задач анализа, так и при синтезе относительно простых регуляторов для объектов высокого порядка. Приведены примеры синтеза с помощью таких оценок. Найдены условия, при которых рассмотренные методы применимы для цифровых систем управления.

52.    Волков И. В. 
Преобразователь токопараметрического асинхронно-вентильного каскада / И. В. Волков, В. В. Калюжный, С. В. Калюжный // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2009. - N 11. - С. 57-61 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (7).
Описан преобразователь, предназначенный для новой системы электропривода - токопараметрический асинхронно-вентильный каскад (ПТПАВК), в которой электродвигатель работает в режиме машины двойного питания: со стороны статора - от источника напряжения, со стороны ротора - от параметрического источника тока. Отмечены достоинства преобразователя по сравнению с серийным типа ПАВК, указана перспектива применения преобразователя нового типа для многодвигательных механически не связанных электроприводов.

53.    Волков М. А. 
Разработка и исследование робастой системы управления тиристорным электроприводом постоянного тока полиномиальными методами / М. А. Волков, З. Ш. Ишматов // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 9. - С. 60-66 : схема, табл., граф. - Библиогр. в конце ст.
Рассмотрены возможности полиномиальных методов для синтеза и анализа робастной системы управления тиристорным электроприводом постоянного тока. Показано, что использование предложенных методов позволяет примерно на порядок уменьшить чувствительность регулируемого электропривода к параметрическим, структурным и внешним возмущениям. Предложена методика оптимизации параметрической чувствительности показателей качества.

54.    Воронин С. Г. 
Обеспечение работоспособности электропривода с синхронным двигателем при единичных отказах в силовом канале / С. Г. Воронин, П. О. Шабуров, Д. А. Курносов // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2010. - N 11. - С. 39-42 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (8).
Получены общие соотношения для определения формы тока в работоспособных фазных обмотках трехфазного синхронного двигателя с питанием от усилителей тока, обеспечивающие неизменность его выходных характеристик при внезапном обрыве питания одной из фаз. Показано, что при выполнении этих соотношений обеспечиваются минимальные потери в меди.

55.    Высоковольтные автотрансформаторные преобразователи частоты для электроприводов / А. Г. Иванов [и др.] // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2008. - N 10. - С. 18-21 : схема. - Библиогр. в конце ст.
Рассматриваются аспекты применения автотрансформаторов в высоковольтных электроприводах переменного тока с транзисторными преобразователями частоты. Приведены схемотехнические решения по повышению мощности электроприводов на базе автономных инверторов меньшего напряжения. 

56.    Ганнель Л. В. 
Реализация алгоритмов пользователя на базе контроллеров управления движением Mega-F / Л. В. Ганнель ; Л. В. // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 10. - С. 28-31 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст.
Рассмотрены возможности мощного и удобного средства разработки алгоритмов "Визуальный алгоритм" (WizAlg), позволяющего разработать практически любой алгоритм пользователя. Приведена последовательность процесса разработки алгоритма на базе WizAlg. На конкретном примере разработки астатического наблюдающего устройства (наблюдателя) для косвенного измерения силы типа "сухое трение" показана возможность восстановления этой силы с высокой точностью.

57.    Гладкий В. М. 
Математична модель для розрахунку перехідних процесів в асинхронному електроприводі з несиметричним мостовим випростовувачем / В. М. Гладкий, Й. Р. Селепина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. / Мін-во освіти України, Нац. ун-т "Львів.  політехніка". - Львів : Вид-во Держ. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - № 654: Електроенергетичні та електромеханічні системи. - С. 41-47 : граф. - Бібліогр. наприкінці статті
Обработана математическая модель для расчетов электромеханических переходных процессов в асинхронном электроприводе, состоящем из асинхронного двигателя с клеточным ротором и несимметричного мостового выпрямителя.

58.    Глазырин А. С. 
Идентификация скорости и момента асинхронного двигателя с применением фильтра Калмана / А. С. Глазырин, С. В. Ланграф // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2009. - N 12. - С. 61-63 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (5)
Разработана математическая модель асинхронного двигателя в векторно-матричной форме для идентификации переменных состояния с помощью фильтра Калмана. Показаны этапы синтеза фильтра Калмана на примере оценки координат, недоступных для прямого измерения.

59.    Громаков А. М. 
Электрозапуск газотурбинных двигателей / А. М. Громаков, Р. Ф. Сайфутдинов // Газотурбинные технологии : Специализированный информационно-аналитический журн. - 2009. - N 9. - С. 24-26 : схема, фото. - Библиогр. в конце ст.

60.    Гурентьев Е. А. 
Робастная цифровая система управления асинхронным электроприводом / Е. А. Гурентьев, З. Ш. Ишматов, Ю. В. Плотников // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 9. - С. 34-41 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст.
Рассмотрены полиномиальные методы синтеза робастных цифровых регуляторов частотно-регулируемого асинхронного электропривода. Показано, что использование робастных регуляторов позволяет значительно снизить чувствительность к изменению параметров объекта и улучшить отработку возмущающих воздействий. Обоснована возможность построения качественных систем электропривода без блока компенсации перекрестных связей.

61.    Гусев Н. В. 
Синхронный сервопривод с интегрированным контроллером движения / Н. В. Гусев, А. С. Каракулов, М. В. Сливенко // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2009. - N 12. - С. 57-60 : фото, схема. - Библиогр. в конце ст. (2)
Рассматриваются вопросы моделирования и расчета регуляторов разрабатываемого авторами сервопривода с интегрированным программным контроллером движения. Приводится описание математической модели сервопривода, показана ее реализация в среде Matlab. Получены выражения для инженерной настройки регуляторов сервопривода.

62.    Добробаба Ю. П. (канд. техн. н., доц.). 
Разработка квазиоптимальных по быстродействию диаграмм перемещения электроприводов с упругими валопроводами / Ю. П. Добробаба, Б. С. Литаш // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2009. - N 3. - С. 58-62 : граф. - Библиогр. в конце ст.
Реализация оптимальных по быстродействию диаграмм перемещению электроприводов с упругими валопроводами не всегда целесообразна с экономической точки зрения. Разработаны четыре квазиоптимальные по быстродействию диаграммы перемещения электроприводов с упругими валопроводами, позволяющие осуществлять перемещения исполнительных органов механизмов во всем возможном диапазоне от нуля до бесконечности. Внедрение предложенных диаграмм не требует значительных капитальных и эксплуатационных затрат.

63.    Дементьев Ю. Н. 
Математическое описание статических и динамических режимов электропривода переменного тока с вентильными преобразователями / Ю. Н. Дементьев // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2009. - N 12. - С. 45-51 : схема. - Библиогр. в конце ст. (5).
Приведены схемы надсинхронного вентильного каскада с промежуточным звеном постоянного тока и уравнения асинхронной машины и роторного вентильного преобразователя. Получена математическая модель надсинхронного вентильного каскада, удобная для анализа на ЭВМ статических и динамических режимов электроприводов переменного тока с вентильными преобразователями методом пространства состояний.

64.    Добробаба Ю. П. 
Разработка оптимальной по быстродействию диаграммы перемещения электроприводов при ограничении по напряжению с учетом влияния индуктивностей якорных цепей электродвигателей / Ю. П. Добробаба, Д. С. Прохоренко // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2008. - N 6. - С. 43-46 : граф. - Библиогр. в конце ст.
Разработана оптимальная по быстродействию диаграмма перемещения электроприводов при ограничении по напряжению с учетом влияния индуктивностей якорных цепей электродвигателей и постоянным по значению моментом сопротивления. Справедлива для малых значений заданного угла поворота электропривода.

65.    Егоров В. Ф. 
Автоматическое выравнивание нагрузок в многодвигательных приводах / В. Ф. Егоров, С. В. Егоров // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2008. - N 6. - С. 30-35 : граф., схема. - Библиогр. в конце ст.
Изложены теоретические положения выравнивания положения токов и моментов нагрузки двигателя в динамических и установившихся режимах работы электротехнических систем с многодвигательным электроприводом, работающим на общий жесткий механический вал. Предложены структурная схема управления многодвигательного электропривода с индивидуальными регулируемыми источниками питания якорей и обмоток возбуждения двигателей. Выполнен синтез регуляторов тока, обеспечивающих равномерное распределение нагрузки между двигателями во всех режимах работы привода.

66.    Егоров С.В. 
Нелинейный многодвигательный электропривод / С.В. Егоров, П.Н. Кунинин // Известия ВУЗов. Сер. Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2007. - N5. - С. 20-24 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Предложена динамическая модель нелинейного многодвигательного электропривода с произвольным числом двигателей, работающих на общий жесткий механический вал. Произведен анализ особенностей модели и объекта управления. Разработан метод распределения нагрузок между электродвигателями многодвигательного электропривода в динамических и установившихся режимах и предложен новый метод синтеза регуляторов, обеспечивающих желаемые переходные и установившиеся движения.

67.    Ершов М. С. (д-р техн. наук). 
Использование частотно-регулируемых электроприводов для повышения устойчивости промышленных электротехнических систем / М. С. Ершов, А. В. Егоров, А. В. Суржиков // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2009. - N 9. - С. 8-12 : граф. - Библиогр. в конце ст.
Предложена классификация электроприемников, основанная на их инерционных свойствах, в задачах устойчивости непрерывных технологических процессов. Показана возможность использования преобразователей частоты для повышения устойчивости наиболее ответственных электроприводов.

68.    Жарков, Александр Александрович. 
Датчики положения ротора для вентильно-индукторного электропривода с векторным управлением / А.А. Жарков // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2008. - N5. - С. 36-41 : табл.; граф.; схема. - Библиогр. в конце ст.
Рассмотрены проблемы использования датчиков положения ротора для мощных вентильно-индукторных приводов с векторным управлением. Сформулированы требования и предложены оригинальные конструкции встраиваемых датчиков положения с использованием элементов на основе эффекта Холла. Даны рекомендации по проектированю датчиков, приведены примеры их применения.

69.    Жидков, Алексей Михайлович. 
Некоторые проблемы внедрения электропривода шахтных подъемных машин / А.М. Жидков, О.И. Осипов // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2008. - N7. - С. 61-62 : схема; граф.
На примере барабанной шахтной подъемной машины рассмотрен ряд проблем по внедрению ее электропривода: влияние эксцентриситета намоточного барабана "провал" скорости двигателя, упругость подъемного каната. Предложены способы устранения этих неблагоприятных воздействий.

70.    Захаров А. В. 
Исследование эффективности применения специальных серий частотно-регулируемых асинхронных двигателей в электроприводах / А. В. Захаров, А. Л. Колосов // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2008. - N 11. - С. 49-52 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст.
Проведен сравнительный анализ экономии электроэнергии при использовании электродвигателей различного назначения (общепромышленных) в электроприводе центробежных насосов.

71.    Захаров А.В. 
Возможности применения прикладных программ моделирования и анализа переходных процессов в инженерных задачах проектирования асинхронного электропривода / А.В. Захаров // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2008. - N4. - С. 8-12 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Показана актуальность применения программ имитационного моделирования асинхронного электропривода в инженерных задачах. Приведены сведения о собственных разработках программ имитационного моделирования асинхронного электропривода и используемых в них математических моделях.

72.    Захаров П. А. 
Методология инвариантного управления агрегатами компрессорных станций при случайных воздействиях / П. А. Захаров, О. В. Крюков // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2009. - N 5. - С. 64-70 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (5).
Рассмотрены особенности функционирования электрооборудования компрессорных станций в условиях многофакторного воздействия случайных возмущений. Представлена методика реализации инвариантного управления электроприводами в рамках АСУ ТП, обеспечивающая учет и компенсацию возмущений различного характера. Приведен пример расчета регрессионных уравнений для управления аппаратами воздушного охлаждения газа и результаты статистических исследований методами теории планирования эксперимента.

73.    Земан С.К. 
Исследование цифровых систем фазовой автоматической подстройки частоты последовательного резонансного инвертора / С.К. Земан, А.В. Осипов , М.С. Сахаров // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2008. - N1. - С. 28-35 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Проведено исследование цифровой фазовой системы автоподстройки частоты резонансного инвертора, питающего индукторную систему. Рассмотрены переходные процессы, происходящие при изменении часоты контура. Предложен способ расчета зоны нечувствительности релейного элемента фазового детектора, позщволяющий устранить автоколебания стабилизируемой разности фаз тока и напряжения. Получены зависимости зоны нечувствительности от добротности колебательного контура, шага подстройки частоты.

74.    Змиева К. А. 
Применение автоматических компенсаторов реактивной мощности для повышения энергоэффективности управления электроприводом металлообрабатывающих станков / К. А. Змиева // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 11. - С. 26-31 : граф., схема, фото, табл. - Библиогр. в конце ст. (6)
Рассмотрены основные причины повышенного энергопотребления на машиностроительном производстве. Выявлены зависимости между энергоэффективностью технологических процессов и характером нагрузки на валу электродвигателя металлообрабатывающего оборудования. Показаны результаты экспериментальных испытаний разработанной системы автоматического контроля и компенсации реактивной мощности, обеспечивающей значительное снижение энергопотребления  электродвигателем оборудования.

75.    Зюзев А. М. 
Исследование пусковых режимов электропривода конвейеров / А. М. Зюзев, В. П. Метельков // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 9. - С. 41-45 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст.
Рассматриваются вопросы, связанные с применением для пуска конвейеров устройств плавного пуска (УПП), использующих управление амплитудой 1-й гармоники напряжения статора асинхронного двигателя. Показана неэффективность использования существующих схем и алгоритмов управления УПП для этого класса приводов по критерию снижения механических нагрузок в конвейерной ленте при пуске. Предложены схемные решения и алгоритмы управления, позволяющие повысить эффективность УПП по указанному критерию.

76.    Зюзев А.М. 
Асинхронный "бездатчиковый" тиристорный электроприводов / А.М. Зюзев, К.Е. Нестеров // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2007. - N11. - С. 58-62 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Представлен регулируемый по скорости электропривод системы "тиристорный преобразователь напряжения - асинхронный двигатель" без датчика скорости на валу двигателя. Частота вращения ротора определяется на основе значений ЭДС и напряжения на статоре.

77.    Иванов А.В. 
Электромагнитная совместимость электротехнических комплексов подстанционного оборудования при внедрении мощных частотно-регулируемых электроприводов нового поколения / А.В. Иванов, В.В. Фоменко // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2007. - N7. - С. 41-44. - Библиогр. в конце ст.
Современные высокотехнологичные разработки европейских и японских ученых позволили создать качественно новый тип электропривода нагнетателей газа - высокооборотный асинхронный электропривод с магнитным подвесом ротора, в котором частота вращения регулируется с помощью преобразователя частоты.

78.    Иванов В. М. 
Исследование влияния регуляторов синхронной частоты на динамику систем векторного управления асинхронным электроприводом / В. М. Иванов // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2009. - N 4. - С. 24-31 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст.
Приведены результаты исследования частотно-регулируемого асинхронного электропривода с ориентацией по вектору потокосцепления ротора. Анализируется влияние настроек параметрического регулятора синхронной частоты и регулятора с отрицательной обратной связью по потокосцеплению ротора на динамику системы. Показано, что использование принципа принудительной ориентации потокосцепления ротора позволяет сохранить работоспособность в значительном диапазоне изменения параметров ротора и обеспечить астатические свойства системы регулирования в большом диапазоне регулирования скорости.

79.    Иванов Е. С. 
Механические характеристики электрического привода с управлением моментом исполнительного двигателя / Е. С. Иванов // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2010. - N 4. - С. 42-44 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (6).
Рассматриваются электроприводы с питанием исполнительного двигателя от усилителя тока с нелинейными регуляторами, имеющими характеристику «петля гистерезиса». Показано, что такие электроприводы могут использоваться в следящих системах в качестве безынерционных источников электромагнитных моментов только в определенных областях механических характеристик. Определены границы этих областей в зависимости от частоты вращения выходного вала электропривода.

80.    Иванов, Евгений Серафимович. 
Принципы использования фазных ЭДС в электроприводах с частотно-токовым управлением моментом двигателей переменного тока. / Е.С. Иванов // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2008. - N7. - С. 32-42 : схема; рис. - Библиогр. в конце ст.
Рассматриваются электроприводы с частотно-токовым управлением синхронным и асинхронным двигателями, в которых основной моментообразующий магнитный поток определяется интегрированием фазных ЭДС с помощью апериодических звеньев. Начальные данные для интеграторов формируются с помощью цепи положительной нормированной обратной связи, охватывающей апериодические звенья и содержащей преобразователь координат. Приведены результаты испытаний приводов, в которых отсутствуют электромеханические датчики скорости и угла поворота ротора двигателя переменного тока.

81.    Иньков Ю. м. 
Системы управления для электроприводов с асинхронными тяговыми двигателями / Ю. м. Иньков, Г. А. Федяева, В. П. Феоктистов // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 4. - С. 8-12 : рис., схема. - Библиогр. в конце ст.
Рассмотрены особенности применения асинхронных трехфазных двигателей с короткозамкнутым ротором в тяговых электроприводах, проанализированы на структурно-логическом уровне возможные варианты систем управления и обоснованы рекомендации их использования в тяговых электроприводах электроподвижного состава и тепловозов.

82.    Исследование режимов работы взаимосвязанных электроприводов агрегата непрерывного горячего цинкования / Д. А. Фатхуллин [и др.] // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2009. - N 1. - С. 81-83 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст.
Рассмотрены и сформулированы основные принципы построения систем управления взаимосвязанных электроприводов агрегата непрерывной обработки полосы.

83.    Ишматов З.Ш. 
Синтез методом полиномиальных уравнений систем электропривода, инвариантных к параметрическим и внешним возмущениям / З.Ш. Ишматов, М.А. Волков, Е.А. Гурентьев // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2007. - N11. - С. 30-37 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Рассмотрены возможности общего решения полиномиального уравнения для синтеза систем электропривода и показано, что на его основе могут быть получены регуляторы, обладающие адаптивными свойствами и обеспечивающие слабую чувствительность систем к параметрическим и внешним возмущениям. Приведены примеры использования таких регуляторов в электроприводах постоянного и переменного тока

84.    Карандаев А.С. 
Разработка автоматизированных электроприводов технологических агрегатов металлургического производства / А.С. Карандаев // Известия ВУЗов. Сер. Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2008. - N1. - С. 37-44 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Научные разработки и направления исследований в области совершенствования электромеханических систем агрегатов металлургического производства актуальны и востребованы. Они направлены на улучшение энергетических характеристик, динамических показателей и надежности электроприводов постоянного и переменного тока как в составе непрерывных технологических линий, так и в составе вспомогательного оборудования. Совершенствуются системы автоматизации. Отдельное научное направление связано с диагностикой и мониторингом технического состояния сложных технологических и энергетических комплексов. Тесное сотрудничество МГТУ им. Г.И. Носова с редакцией журнала "Известия вузов. Электромеханика" является взаимовыгодной формой, расширение которой способствует общему делу развития отечественного металлургического электропривода.

85.    Кириенко В.П. 
Системы импульсного электропитания частотно-регулируемых озонаторов / В.П. Кириенко // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2008. - N1. - С. 21-28 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Рассмотрены несколько вариантов частотно-регулируемых озонаторов на базе резонансного инвертора напряжения: без обмена, с нерегулируемым и регулируемым обменом реактивной энергии между генератором озона и электрическим фильтром источника питания. На основании имитационного математического моделирования показаны достоинства и недостатки этих вариантов источников питания. Приведены результаты разработки серии частотно-регулируемых озонаторов. Даны рекомендации при проектировании новой серии.

86.    Киреев А. В. (канд. техн. наук.). 
Комбинированный способ управления тяговым вентильно-индукторным электроприводом без датчика положения ротора / А. В. Киреев // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2010. - N 1. - С. 32-38 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (7).
Рассмотрен комбинированный способ управления без датчика положения ротора реактивным индукторным двигателем вентильно-индукторного электропривода, предназначенного для электроподвижного состава.

87.    Китаев А.И. 
Анализ работы асинхронного двигателя по данным каталога : материал технической информации / А.И. Китаев, В.И. Глухова // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы : научно-технический журнал. - 2008. - N1. - С. 40-48 : схема; a-граф.; a-табл.; a-рис. - Библиогр. в конце ст.

88.    Козаченко В. (д. т. н.). 
Высокопроизводительные модульные системы в управлении электроприводами / В. Козаченко, А. Жарков, Д. Алямкин // Электроника: наука, технология, бизнес. - 2008. - N 8. - С. 84-89 : фото.цв., схема. - Библиогр. в конце ст.

89.    Концепция оптимального частотного управления асинхронным тяговым электроприводом / В. Г. Щербаков [и др.] // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 4. - С. 2-8 : граф., схема. - Библиогр. в конце ст.
Обоснован способ управления тяговым электроприводом с асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором посредством поддержания постоянства относительной угловой скорости скольжения ротора. Приведены аналитические зависимости для КПД, cosφ механической жесткости характеристики ротора. Сформулированы основные требования к оптимальному алгоритму управления асинхронным двигателем путем косцепления и поддержания постоянства относительной частоты скольжения ротора.

90.    Концепция разработки инвариантных автоматизированных элетроприводов для водооборотных систем с вентиляторными градирнями / Н.В. Киянов, О.В. Крюков, Д.Н. Прибытков, А.В. Горбатушков // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2007. - N11. - С. 62-68 : рис.; табл. - Библиогр. в конце ст.
Представлены результаты разработки и реализации проекта комплексной автоматизации водооборотной системы горнодобывающего предприятия с жесткими требованиями по стабилизации температуры охлажденной воды. Синтезированы двух- и четырехфакторные оптимальные алгоритмы управления преобразователями частоты с учетом внешней обработки связи по главному технологическому параметру - температуре охлажденной воды.

91.    К расчёту добавочных потерь в тяговом индукторном двигателе / С. А. Пахомин, А. И. Прокопец [и др.] // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2010. - N 5. - С. 39-42 : рис., табл., граф. - Библиогр. в конце ст. (4).
Статья посвящена расчету добавочных потерь в тяговом реактивном и индукционном двигателе. Представлены результаты испытаний и теоретических исследований.

92.    Крутько П.Д. 
Адаптивное управление электромеханическими исполнительными системами / П.Д. Крутько // Проблемы машиностроения и надёжности машин : Журнал издается под руковод. Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН. - 2008. - N5. - С. 94-103 : схема. - Библиогр. в конце ст.
Решена задача синтеза алгоритмов управления, обеспечивающих эффективное функционирование исполнительных систем при изменении параметров управляемых объектов и внешних возмущениях. Алгоритмы синтезированы на основе концепций обратных задач динамики в сочетании с минимизацией локальных функционалов, характеризующих энергию движения в окрестности фазовых траекторий эталонных моделей. Особенность алгоритмов состоит в том, что в их структуре организуются контуры управляющих функций, которые удерживают значения функционалов в малой окрестности экстремума-минимума. Выполнены аналитические исследования динамики управляемых процессов и показано, что при повышении быстродействия контуров управляющих функций процессы в системе приближаются к процессам в эталонных моделях. При достаточно высоком быстродействии таких контуров динамические характеристики систем остаются стабильными независимо от параметрических и координатных возмущений.

93.    Крюков О. В. 
Регрессионные алгоритмы инвариантного управления электроприводами при стохастических возмущениях / О. В. Крюков // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2008. - N 9. - С. 44-50 : рис., граф. - Библиогр. в конце ст.Рассмотрен класс частотно-регулируемых асинхронных электроприводов с высокими требованиями к точности стабилизации параметров, работающих в условиях действия значительных случайных возмущений. Обоснована необходимость применения статистических методов оптимизации структуры и регрессионных алгоритмов инвариантного управления локальными электроприводами. Приведены примеры моделирования и практической реализации представленных систем.

94.    Кудин В.Ф. 
Квазиоптимальная децентрализованная астатическая система автоматического управления скоростью асинхронного двигателя на основе метода векторных функций Ляпунова / В.Ф. Кудин, О.И. Киселичкин // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2008. - N1. - С. 9-18 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Разработана процедура синтеза системы автоматического управления скоростью асинхронного двигателя на базе метода Беллмана-Ляпунова, а также метода декомпозиции, децентрализации, агрегатирования с использованием аппарата векторных функций Ляпунова, которая позволяет получить децентрализованное субоптимальное управление. Система не использует методы векторного управления двигателями и в сравнении  с системами частотного управления, замкнутыми по скорости, позволяет существенно улучшить динамические показатели качества управления. Представлены результаты моделирования работы системы.

95.    Кузнєцов О.О. 
Математична модель асинхронного електроприводу зі збудженням потужністю ковзання / О. О. Кузнєцов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. пр. / Мін-во освіти України, Нац. ун-т "Львів.  політехніка". - Львів : Вид-во Держ. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - № 654: Електроенергетичні та електромеханічні системи. - С. 109-113 : схема, граф. - Бібліогр. наприкінці статті
Пояснена возможность возбуждения асинхронной машины мощностью скольжения. Создана объектно-ориентированная математическая модель электропривода. Приведены и проанализированы результаты 

96.    Курган, Владимир Павлович. 
К задаче оптимизации контура регулирования скорости в электроприводах постоянного тока  / В.П. Курган, П.К. Кузнецов, А.А. Панкин // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2008. - N8. - С. 43-46 : схема; граф. - Библиогр. в конце стПредложена методика расчета и реализации регулятора скорости подчиненного регулирования (СПР)с учетом нетрадиционных малых постоянных времени. Это позволяет существенно повысить динамические показатели качества регулирования скорости при отработке управляющего и возмущающего воздействий.

97.    Кухаренко Н. В. 
Синтез оптимальной по быстродействию адаптивной системы управления при линейных входных воздействиях и неопределенных параметрах объекта / Н. В. Кухаренко // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2008. - N 6. - С. 47-53 : граф., рис. - Библиогр. в конце ст.Для недетерминированного реального интегрального объекта второго порядка, работающего в режиме слежения за линейным входным сигналом, формулируется и решается задача синтеза оптимальной по быстродействию системы управления, адаптированной к изменениям его параметров. Эффективность синтезированной замкнутой системы иллюстрируется графическими результатами ее цифрового моделирования.

98.    Ланграф С. В. 
Применение фильтра Калмана в моментном асинхронном электроприводе с векторным бездатчиковым управлением / С. В. Ланграф, А. С. Глазырин // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2009. - N 6. - С. 61-64 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (5).
Рассмотрен вопрос о применении фильтра Калмана в качестве идентификатора состояния векторного асинхронного электропривода.

99.    Лузин М. И. 
Магнитоэлектрический вентильный двигатель с улучшенными массогабаритными показателями и малым значением момента «залипания» ротора / М. И. Лузин // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2010. - N 6. - С. 45-48 : рис. - Библиогр. в конце ст. (5).
По массогабаритным и энергетическим показателям сравниваются двигатели, используемые в электрических приводах: классический вентильный двигатель и вентильный двигатель, имеющий другое соотношение между числами пар полюсов ротора и зубцов статора. Рассчитан статический момент «залипания» ротора указанных двигателей, проведено их сравнение по точности установки датчиков углового положения ротора.

100.    Ляпушкин С. В. 
Управление электроприводом шнекового питателя / С. В. Ляпушкин, Н. В. Гусев // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2009. - N 6. - С. 65-68 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (1)
Рассматривается автоматическая система дозирования и смешивания компонентов комбикормов. Предложена автоматическая система адаптивной коррекции задания при изменении физико-химических свойств дозируемого сырья и динамически изменяющегося наполнения бункера-дозатора.

101.    Магнитоэлектрический вентильный электродвигатель для тягового автотранспортного электропривода / А. А. Афанасьев, А. Г. Бабак [и др.] // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2010. - N 7. - С. 41-44 : рис., граф. - Библиогр. в конце ст. (8)
Рассматривается магнито-электрический вентильный двигатель обращённого исполнения мощностью 120 кВт с высокими массогабаритными и энергетическими показателями. Данные численной математической модели двигателя сопоставляются с результатами испытаний. Анализируется гибридная конструкция с улучшенными тяговыми свойствами.

102.    Мазунин В. П. 
Параметрические ограничения в нелинейных системах управления механизмами с упругостью / В. П. Мазунин, Д. А. Двойников // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2010. - N 5. - С. 9-13 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (4).Рассмотрена задача определения параметрических ограничений при демпфировании колебаний в нелинейных системах управления механизмами с упругостью. Для этого использован аналитический способ выбора корней характеристического полинома замкнутой системы 4 и 5-го порядков. Дана оценка влияния параметрических ограничений на приближение переходных процессов в электроприводе к оптимальным по быстродействию. Выводы подтверждены результатами моделирования.

103.    Максименко Э.О. 
Пути экономии электроэнергии в электроприводах металлорежущих станков / Э.О. Максименко // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2007. - N7. - С. 29-33 : рис. - Библиогр. в конце ст.

104.    Малафеев, Сергей Иванович. 
Исследование потерь в асинхронном двигателе с частотным регулированием при переходных процессах / С.И. Малафеев, А.В. Захаров // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2008. - N7. - С. 2-5 : граф.; табл. - Библиогр. в конце ст.Приведены результаты исследования и моделирования электроэнергетических процессов в асинхронном двигателе в переходных режимах при различных способах управления. Показано, что векторное управление обеспечивает минимальные потери при пуске двигателя. Рассмотрено влияние параметров регулятора частоты вращения на потери в переходных режимах.

105.    Малышев В. Н. 
Многокритериальная оптимизация автономного электрогидравлического следящего привода / В. Н. Малышев, Д. Н. Попов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер, Машиностроение : Научно-теоретический и прикладной журнал широкого профиля. - 2008. - N 4. - С. 30-41 : граф., схема, табл. - Библиогр. в конце ст.
Рассмотрены три типа электрогидравлических приводов и их линейные математические модели. Для выбора оптимального проектного варианта использован метод ЛП-поиска.

106.    Маркевич Н.В. 
Электродуговая эрозия металлических пластин дугогасительных устройств автоматических выключателей при придельных токах коммутации / Н.В. Маркевич, Р.П. Кияткин, О.П. Максимов // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2007. - N12. - С. 43-47 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Проведены исследования электродуговой эрозии деионных пластин дугогасительных устройств автоматических выключателей при отключении предельных токов коммутации. По предложенной методике выполнена оценка влияния электродинамических условий на электрическую дугу отключения при предельных режимах КЗ.

107.    Математическое моделирование тиристорного электропривода с переключающейся структурой / А. С. Карандаев, В. Р. Храмшин [и др.] // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2010. - N 3. - С. 47-53 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (5)
Представлены функциональные схемы разработанных тиристорных электроприводов с двухзонным регулированием скорости с переключающимися структурами. Приведено описание математической модели разработанных электроприводов, в основу которой положена модель электропривода клети широкополосного стана 2000 горячей прокатки ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Представлены схемы включения дополнительных звеньев, обеспечивающих переключение и автоматическое изменение координаты, регулируемой по цепи возбуждения. Выполнено математическое моделирование переходных процессов за цикл прокатки. Сделан вывод о целесообразности внедрения предложенных технических решений в тиристорных электроприводах стана 2000.

108.    Математическое моделирование взаимосвязанных электромеханических систем межклетевого промежутка широкополосного стана горячей прокатки / А. С. Карандаев [и др.] // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2009. - N 1. - С. 12-20 : схема, граф., табл. - Библиогр. в конце ст.
Представлено описание математической модели электромеханических систем межклетевого промежутка широкополосного стана 2500 горячей прокатки. В ее структуру входят модели главного электропривода клети, снабженного системой двухзонного регулирования скорости, электропривода петледержателя в составе системы автоматического регулирования натяжения, гидравлического привода нажимного устройства в составе системы автоматического регулирования толщины. Наиболее точно учитываются взаимосвязи через металл электромеханических систем клетей и петледержателя, а также гидравлических нажимных устройств и главного электропривода. Выполнена проверка, подтверждавшая адекватность разработанной модели объекту, определены перспективы ее практического применения.

109.    Мищенко В.А. 
Фазовый принцип векторного управления динамикой асинхронного электропривода / В.А. Мищенко // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2008. - N1. - С. 2-9 : рис. - Библиогр. в конце ст.Предложена методология синтеза систем векторного управления асинхронным электроприводом. Основой методологии является отыскание и реализация фазовых принципов управления вектором тока в функции момента в динамике. Реализация фазовых принципов повышает точность и быстродействие управления моментом и скоростью асинхронного двигателя. Достигнута полоса пропускания контура регулирования скорости выше 160 Гц.

110.    Мещеряков В. Н. (д-р техн. н. проф.). 
Анализ частотного асинхронного электропривода, обеспечивающего взаимную ориентацию моментообразующих векторов / В. Н. Мещеряков, В. А. Корчагина // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2009. - N 3. - С. 45-49 : граф., схема. - Библиогр. в конце ст.
Рассмотрена система частотного асинхронного электропривода, настроенная на поддержание оптимального угла 45 ° между током статора и током намагничивания, дано описание ее работы. Приведены результаты компьютерного моделирования переходных процессов в системе электропривода.

111.    Мещеряков В. Н. 
Система управления автономным инвертором тока с релейным формированием напряжения на конденсаторах выходного фильтра для частотно-управляемых асинхронных электроприводов / В. Н. Мещеряков, Д. В. Пешков // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2010. - N 2. - С. 39-42 : граф., схема. - Библиогр. в конце ст. (7).Предложена система управления автономным инвертором тока с релейным формированием напряжения на конденсаторах выходного фильтра, передающая автономному инвертору тока свойства источника трехфазного синусоидального напряжения высокого качества и позволяющая реализовать для управления асинхронным двигателем детально разработанные и проверенные на практике принципы частотного управления.

112.    Моделирование процессов в ядерном реакторе с частотно регулируемым электроприводом / Г. С. Ясаков, В. С. Григоренко [и др.] // Судостроение : Научно-технический и производственный журнал. - 2010. - N 5. - С. 30-32 : граф., схема. - Библиогр. в конце ст. (3).
Рассмотрены вопросы применения регулируемого электропривода циркуляционного насоса первого контура для поддержания постоянного значения температуры теплоносителя. Предложена система регулирования, которая может работать совместно с системой регулирования мощности по средней температуре теплоносителя. С помощью математического моделирования исследованы процессы регулирования мощности реактора.

113.    Мокін Б. І. (д-р техн. наук, проф.). 
Модель обмеження на лінійну швидкість вагона електропотяга під час його руху по закругленню колії / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал. - 2009. - N 3. - С. 27-29 : схема. - Бібліогр. в кінці статті (3).
Построена модель ограничения на линейную скорость вагона электропоезда во время его движения по закруглению колеи, которая учитывает воздействие: центробежной силы, действующей на центр массы вагона с грузом; силы веса, приложенной к этому же центру; и сил веса соседних вагонов, действие которых передается через узлы сцепления вагонов между собой.

114.    Мокін Б. І. (доктор техн. наук). 
Комп`ютерізована система діагностування технічного стану тягового електропривода трамвая / Б. І. Мокін, С. О. Жуков // Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал. - 2008. - N 3. - С. 28-31 : схема. - Библиогр. в конце ст.
Разработана структурная схема и алгоритм работы системы диагностирования электропривода трамвая, которая одновременно позволяет контролировать три параметра работы электропривода.

115.    Мугалимов Р. Г. (к.т.н., доц.). 
Экспериментальные исследования электроприводов волочильного стана на основе энергосберегающих асинхронных двигателей / Р. Г. Мугалимов, А. Р. Губайдуллин, А. Р. Мугалимова // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2009. - N 1. - С. 43-47 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст.
Исследуются энергосберегающие электроприводы, созданные путем модернизации традиционных трехфазных асинхронных двигателей , для волочильных станов. Исследования показали, что энергосберегающие асинхронные двигатели имеют cosU=1,0 и энергетический КПД=80-90%. Каждый киловатт установленной мощности энергосберегающего асинхронного двигателя позволяет экономить 550-700 кВт*час электроэнергии в год при коэффициенте загрузки 0,65-0,8%.

116.    Мугалимов Р. Г. 
Электроприводы на основе асинхронных двигателей с индивидуальной компенсацией реактивной мощности для волочильных станов / Р. Г. Мугалимов, А. Р. Губайдуллин, А. Р. Мугалимова // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 10. - С. 22-27 : схема, табл., граф. - Библиогр. в конце ст.Предлагаются энергосберегающие электроприводы, созданные путем модернизации традиционных трехфазных асинхронных двигателей, для волочильных станов. Энергосберегающие асинхронные двигатели имеют cosφ=1,0 и энергетический КПДэн=80-90 %. Каждый киловатт установленной мощности энергосберегающего асинхронного двигателя позволяет экономить 300-750 кВт*ч электроэнергии в год.

117.    Накоряков В.Е. 
Энергетическая эффективность комбинированных отопительных установок на базе тепловых насосов с электроприводом / В.Е. Накоряков, С.Л. Елистратов // Промышленная энергетика. - 2008. - №3. - С. 28-33. - Библиогр. в конце ст.
Практическое замещение с помощью тепловых насосов энергии ископаемых видов топлива низкопотенциальной (5-40 С) теплотой возобновляемых и вторичных источников (воды рек, озер, хозпитьевой воды, сточных вод, грунта, систем оборотного водоснабжения и др.) - важное направление энергосбережения и охраны окружающей среды.

118.    Недолугий С. В. 
О преимуществах применения частотно-регулируемых электроприводов / С. В. Недолугий // Энергетик : Производственно-массовый журнал. - 2010. - N 9. - С. 21.

119.    Никольский А. А. 
Разработка самообучающихся двухканальных электроприводов с линеаризованными пьезокомпенсаторами в точном канале / А. А. Никольский, Е. В. Бычкова // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2010. - N 10. - С. 44-50 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (5).
Разработана структура двухканального самообучающегося привода поперечной подачи для токарных станков некруглого точения с быстродействующим пьезокомпенсатором ошибок взаиморасположения резца и детали, контролируемого системой инерционных датчиков положения. Предложены и экспериментально проверены способы линеаризации пьезокомпенсаторов на основе управления от источника заряда, позволяющие осуществить практически полную компенсацию ошибок взаиморасположения инструмента и детали (при обеспечении возможности их измерения).

120.    Обобщенная методика диагностирования механического и электрического оборудования металлургических агрегатов / С. И. Лукьянов [и др.] // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2009. - N 1. - С. 38-42 : схема, табл., граф. - Библиогр. в конце ст.Обобщен опыт внедрения систем токовой диагностики на различных металлургических агрегатах. Приведена обобщенная методика разработки систем токовой диагностики.

121.    Олейник Т.Н. 
Экономия электроэнергии при эксплуатации грузоподъемных кранов за счет применения системы частотно-регулируемого электропривода / Т.Н. Олейник // Энергосбережение : Всеукраинский научно-технический журнал. - 2008. - N2. - С. 12-15 : рис.Наибольшая возможность создания энергосберегающего электропривода содержится в электронном регулировании скорости, принцип которого состоит в приспособлении мощности двигателей к нагрузке, с целью ограничения потребления энергии до строго необходимого количества. В статье дается сравнение по экономической эффективности применения систем частотно-регулируемого кранового электропривода с системами релейно-контакторного кранового электропривода.

122.    Однокопылов Г. И. 
Принципы обеспечения "живучести" электроприводов переменного тока / Г. И. Однокопылов, К. В. Образцов, И. Г. Однокопылов // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2009. - N 12. - С. 51-57 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (17).
Представлен краткий обзор известных методов обеспечения живучести электроприводов переменного тока при отказе в одной из фаз. Предложены новые принципы построения электроприводов со свойством живучести, рассмотрены алгоритмы управления, технические решения для вентильного и асинхронного электроприводов. Получены механические характеристики электроприводов переменного тока в трехфазном и двухфазном режимах, подтверждающие правильность предложенных принципов.

123.    Опейко О. Ф. 
Управление электроприводом устройства непрерывной обработки материала / О. Ф. Опейко // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 2. - С. 16-19 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст.
Рассматривается система управления двумя электроприводами, связанными через обрабатываемый материал: один из приводов управляет скоростью, а другой - натяжением. Для двух вариантов структуры получены расчетные соотношения и выполнено математическое моделирование.

124.    Опыт внедрения промышленных систем электропривода и средств технологической автоматики в учебный процесс / А. М. Зюзев [и др.] // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 9. - С. 18-23 : фото, схема. - Библиогр. в конце ст.
Обсуждается использование промышленных средств в учебных целях, приводятся сведения об оригинальных решениях, реализованных при создании лабораторных стендов на кафедре ЭАПУ УГТУ-УПИ.

125.    Опыт создания энергосберегающих электроприводов волочильных станов / Р. Г. Мугалимов [и др.] // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2009. - N 7. - С. 11-15 : рис., табл., граф. - Библиогр. в конце ст. (2).

126.    Опыт и перспективы модернизации электроприводов в системах жизнеобеспечения большого города / Н.Ф. Ильинский, А.Н. Ремезов, А.В. Сорокин, Ю.А. Крылов // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2007. - N7. - С. 28-34 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Кратко изложен первый опыт модернизации электроприводов насосов центральных тепловых пунктов и его распространение на другие электроприводы, работающие в городском хозяйстве Москвы. Показан достигаемый при этом эффект энергоресурсосбережения, отмечены возникающие проблемы, представлены перспективы совершенствования электроприводов.

127.    Орлов Ю. А. 
Структурные схемы математического моделирования управления многомоторным электроприводом с тяговыми двигателями независимого возбуждения / Ю. А. Орлов // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2010. - N 2. - С. 32-38 : схема. - Библиогр. в конце ст. (7) Приведено описание и функционирование структурных схем математического моделирования регуляторов токов якорей и возбуждения, тяговых двигателей, имитационных моделей нагрузок для каждой колёсной пары и состава поезда.

128.    Орлов Ю. А. 
Управление многомоторным коллекторным электроприводом на электровозах переменного тока / Ю. А. Орлов // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2010. - N 1. - С. 65-68. - Библиогр. в конце ст. (3).
Дано обоснование целесообразности применения в многомоторном тяговом коллекторном электроприводе независимого возбуждения индивидуальных возбудителей для каждого тягового двигателя, что обеспечит максимально возможное суммарное тяговое усилие электровоза или другой единицы электроподвижного состава, исключит перегревы отдельных колёсных пар экипажа, снизит материальные и энергетические затраты в цепях возбуждения, а также приведено математическое описание соотношений моментов, токов якорей и токов возбуждения тяговых двигателей.

129.    Остриров, Вадим Николаевич. 
Опыт создания преобразовательной техники для регулируемых электроприводов / В.Н. Остриров // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2008. - N7. - С. 42-47 : табл.; схема.Представлен опыт МЭИ и ряда малых предприятий в разработке, производстве и внедрении современных отечественных преобразователей и электроприводов на их основе.

130.    Отрощенко В. 
Как лечить электрические машины / В. Отрощенко // Энергосбережение : Всеукраинский научно-технический журнал. - 2008. - N 12. - С. 4-5 : фото

131.    Панкратов В.В. 
Синтез и исследование алгоритма идентификации частоты вращения асинхронного электропривода  / В.В. Панкратов, М.О. Маслов // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2008. - N4. - С. 27-34 : рис.; табл. - Библиогр. в конце ст.Рассматривается один из возможных алгоритмов текущей идентификации частоты вращения бездатчикового асинхронного электропривода. Синтезирован закон адаптации идентификатора к изменениям активного сопротивления статора, работоспособный как в двигательном, так и в генераторном режимах работы электропривода. Определены области пространства состояний идентификатора, соответствующие различным параметрам алгоритма адаптации.

132.    Панкратов В. В. 
Бездатчиковый асинхронизированный синхронный электропривод с векторным управлением / В. В. Панкратов, Д. А. Котин // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 12. - С. 13-19 : схема, фото. - Библиогр. в конце ст. (9)
Рассматриваются общие принципы построения систем общепромышленного электропривода на базе асинхронизированной синхронной машины, не использующих внешних по отношению к преобразователю частоты датчиков электромагнитных переменных и координат механического движения. Приводятся примеры реализации и результаты экспериментальных исследований.

133.    Пивняк Г.Г. 
Основные пути повышения энергетической эффективности электроприводов / Г.Г. Пивняк, А.С. Бешта // Энергосбережение : Всеукраинский научно-технический журнал. - 2008. - N5. - С. 7-12 : граф. Можно сформулировать пути повышения энергоэффективности использования электроприводов: комплексный подход к решению задачи энергосбережения, энергоаудит и техническая диагностика состояния электромеханической системы электропривода должна всегда предшествовать мероприятиям по повышению энергоэффективности, снижение потерь энергии при заданных технологических операциях и режимах нагружения (заданный режим потребления механической мощности), снижение потерь энергии путем изменения технологического процесса (регулирование режима потребления механической мощности при выполнении требуемых выходных технологических параметров), обеспечение энергосберегающих технологий при управлении большими потоками энергии.

134.    Поляков В. Н. 
К оценке энергетической эффективности режимов управления двигателями в регулируемых электроприводах / В. Н. Поляков // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 9. - С. 28-33 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст.
Рассматривается методика оценки и результаты исследования энергетической эффективности режимов управления двигателями в регулируемых электроприводах.

135.    Постников Ю. В. 
Разработка структуры и выбор параметров наблюдающего устройства для оценки момента нагрузки, действующего на радиотелескоп / Ю. В. Постников, Д. Н. Туркин // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 8. - С. 11-16 : схема, табл., граф. - Библиогр. в конце ст.
Рассматриваются вопросы оценки момента статических сопротивлений, обусловленного ветровой нагрузкой на главное зеркало радиотелескопа. Приводится пример расчета такого наблюдающего устройства идентификации.

136.    Пятибратов Г.Я. 
Создание и внедрение систем управления усилиями в упругих передачах и исполнительных устройствах электромеханических комплексов / Г.Я. Пятибратов, О.А. Кравченко // Известия ВУЗов. Сер. Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2008. - N1. - С. 45-56 : рис.; табл. - Библиогр. в конце ст.
Предложены принципы построения, описаны особенности проектирования, реализации и внедрения систем электроприводов, обеспечивающих максимально возможное пассивное демпфирование колебаний, заданное активное ограничение динамических нагрузок и требуемое высокоточное регулирование усилий в упругих механических машин и испытательных стендов.

137.    Радионов А. А. (к.т.н., доц.). 
О повышении энергоэффективности процесса волочения проволоки средствами автоматизированного электропривода  / А. А. Радионов // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2009. - N 1. - С. 108-111 : рис., схема. - Библиогр. в конце ст.
Рассмотрено влияние автоматизированного электропривода прямоточного волочильного стана на энергоэффективность процесса волочения. Показано, что при приложении противонатяжения величиной, не превышающей некоторого критического значения, мощность усилия волочения уменьшается, и как следствие при условии его полезного использования повышается КПД процессора волочения в целом. Сформулирован критерий энергоэффективного управления процессом волочения, приведено описание системы автоматизированного электропривода.

138.    Радионов А. А. (к.т.н., доц.). 
Об оптимальном законе изменения натяжения в процессе намотки металлической проволоки / А. А. Радионов, А. С. Карандаев // Известия ВУЗОВ. Сер, Машиностроение : научно-технический журн. - 2008. - N 10. - С. 43-58 : граф. - Библиогр. в конце ст.Рассмотрены особенности намотки металлической проволоки на шпули с позиции энергетического подхода, минимизации энергии, воспринимаемой шпулей от проволоки. При этом в качестве критерия оценки принят минимум величины деформации элементов самой шпули. В результате приведенных аналитических и экспериментальных исследований установлено, что при намотке металлической проволоки на шпули наиболее рациональным является закон изменения напряжения, при котором оно изменяется обратно пропорционально радиусу паковки. В этом случае электропривод намоточного аппарата должен реализовывать принцип регулирования, обеспечивающий постоянство электромагнитного момента на валу двигателя. Предложена инженерная методика определения величины начального натяжения проволоки (при ее намотке на пустой барабан шпули).

139.    Радионов А. А. (к.т.н., доц.). 
Система управления электроприводом двухкатушечного намоточного аппарата / А. А. Радионов // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2009. - N 1. - С. 102-107 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст.
Приводится описание систем автоматизированного электропривода конструктивно нового технологического узла - двухкатушечного намоточного аппарата. Предложены к реализации две системы автоматизированного электропривода с прямым и косвенным регулированием натяжения сматываемой проволоки. Рассмотрены особенности синтеза регуляторов натяжения и тока. Приведены результаты теоретических исследований разработанных систем. 

140.    Радионов А.А. 
Особенности автоматизированного электропривода совмещенного прокатно-волочильного стана / А.А. Радионов // Известия ВУЗов. Сер. Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2008. - N2. - С. 48-51 : рис. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены особенности разработки автоматизированных электроприводов принципиально нового технологического агрегата - совмещенного прокатно-волочильного стана, приведено описание его механизмов. Сформулированы основные технологические требования, предъявленные к системам управления электроприводов прокатных клетей, волочильного блока и двухкатушечного намоточного аппарата. Приведено описание нового способа управления автоматизированными электроприводами непрерывного стана.

141.    Разработка и внедрение системы диагностирования состояния арматуры с электроприводом / Б. М. Финкель, А. В. Матвеев [и др.] // Теплоэнергетика : теорет. и науч.-практ. журн. - 2010. - N 5. - С. 54-62 : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. (7).
Представлено краткое описание созданной в ОАО ВНИИАЭС и ЗАО «Диапром» системы диагностирования состояния арматуры с электроприводом, внедряемой в настоящее время на многих российских АЭС для выявления широкого спектра неисправностей, возникновение которых возможно в арматуре и ее приводе.
142.    Расчет надежности электроприводов при внедрении преобразователей частоты / А. С. Карандаев [и др.] // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2010. - N 1. - С. 59-64 : табл., схема, рис. - Библиогр. в конце ст. (5).С помощью разработанной методики анализа надежности, в основу которой положен логико-вероятностный метод, дана оценка показателей надежности асинхронного электропривода при внедрении преобразователей частоты. На основе анализа структурных схем отказов и экспертных оценок специалистов выполнен расчет надежности преобразователей частоты Simovert фирмы Siemens. Предложенная методика используется при технико-экономическом обосновании реконструкции электрооборудование вспомогательных установок электростанций ОАО ММК.

143.    Ремезов А.Н. 
Технические требования к регулируемым электроприводам в жилищно-коммунальном хозяйстве / А.Н. Ремезов, А.В. Сорокин, Ю.А. Крылов // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2007. - N7. - С. 13-17. - Библиогр. в конце ст.Массовое внедрение частотно-регулируемого асинхронного привода в жилищно-коммунальном хозяйстве часто ведется без учета технологических особенностей конкретных механизмов и последствий их останова. В статье сформулированы требования к электроприводам основных из этих механизмов.

144.    Решмин Б. И. 
Дискретный фильтр нижних частот для быстродействующих систем регулирования / Б. И. Решмин // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2010. - N 4. - С. 5-11 : граф., схема, табл. - Библиогр. в конце ст. (4).
Анализируются погрешности амплитудно частотных характеристик фильтра нижних частот при различных методах численного интегрирования. Предлагается простой способ коррекции параметров фильтра с учётом шага квантования и метод численного интегрирования, обеспечивающие разработку фильтра с оптимальными свойствами для быстродействующих систем регулирования.

145.    Ряховский О. А. (д-р техн. наук). 
Сборка привода электромеханического клинового тормоза / О. А. Ряховский, В. А. Иванов // Сборка в машиностроении, приборостроении : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. - 2010. - N 3. - С. 40-43 : рис. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены особенности сборки новой уникальной системы, разрабатываемой в МГТУ им. Н. Э. Баумана - привода электромеханического клинового тормоза, применяемого вместо общепринятого гидравлического привода.

146.    Сабуров П. С. 
Виртуальная модель системы импульсно-фазового управления привода ЭПУ1-2П для задач диагностики / П. С. Сабуров, О. В. Веселов // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2010. - N 1. - С. 49-53 : граф., схема. - Библиогр. в конце ст. (4).
Определение технического состояния систем связано с построением модели диагностируемой системы настолько точно, насколько требуется достоверно производить оценку. Модель, которая позволяет найти дефект в конкретном устройстве может быть представлена виртуальным устройством,  которое адекватно отражает процессы, происходящие в реальной системе.

147.    Саков И. А. (канд. техн. наук). 
Применение частотно-регулируемых электроприводов в управлении сливными насосами ПНД турбоустановок ТЭЦ / И. А. Саков // Теплоэнергетика : Теоретический и научно-практический журнал. - 2009. - N 10. - С. 51-55 : схема, табл. - Библиогр. в конце ст.Приведены результаты внедрения типовой конструкции регулируемого электропривода (РЭП) на сливных насосах подогревателей низкого давления (ПНД) турбоустановки Т-250/300-23,8. Показана эффективность регулирования уровня в ПНД при разных режимах с уменьшением энергозатрат на собственные нужды.

148.    Самохвалов Д. В. 
Математическая модель электропривода с вентильным двигателем и цифровой коррекцией статических характеристик / Д. В. Самохвалов // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2009. - N 4. - С. 70-76 : схема, табл., граф. - Библиогр. в конце ст.
Предлагаются математические модели и методики, обеспечивающие коррекцию статических характеристик электропривода с вентильным двигателем и микроконтроллером. Исследуется влияние квантования микроконтроллера на нелинейность механических и регулировочных характеристик.

149.    Седова И. Ю. (канд. техн. наук, доц.). 
ДТ-метод реализации математической модели для расчета добавочных потерь от вихревых токов в двигателях постоянного тока при пульсирующем питании / И. Ю. Седова, О. И. Юдина // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2010. - N 1. - С. 21-25 : табл., граф. - Библиогр. в конце ст. (2).
Представлена методика реализации математической модели для расчета добавочных потерь от вихревых токов в массивных частях магнитопровода и обмоток в двигателях постоянного тока при пульсирующем питании с помощью дифференциально-тейлоровского преобразования ( ДТ-метода).

150.    Смирнов А. Ю. 
Применение сеточных моделей для исследования электропривода на базе индукторной машины / А. Ю. Смирнов // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 2. - С. 28-32 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст.
Рассмотрены модели электропривода с использованием сеточной модели электродвигателя непосредственно для подстановки в уравнение движения, приведен расчет характеристик движения с использованием электромагнитного момента, определенного из статического анализа сеточной модели индукторной машины, работающей в шаговом приводе и в приводе с бесконтактным двигателем постоянного тока.

151.    Смирнов Ю.В. 
Усовершенстование асинхронных электроприводов машин с периодически изменяющейся нагрузкой / Ю.В. Смирнов // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2007. - N6. - С. 13-16 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Для повышения технического ресурса и снижения энергопотребления машин с периодически изменяющейся нагрузкой предложен метод активного воздействия на электромеханические переходные процессы при функционировании машин за счет изменения определяющих параметров главного электропривода. Показано конкретное применение этой методики на примере машин с циклической ударной нагрузкой и машин с пульсирующей нагрузкой.

152.    Смирнов Ю.В. 
Электромагнитные вентильно-индукторные электроприводы с разомкнутой системой управления / Ю.В. Смирнов // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2008. - N1. - С. 18-21 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Предложено упрощенное бездатчиковое использование электромагнитных вентильно-индукторных электроприводов с разомкнутой системой управления, перспективное для большинства производственных механизмов. Дана функциональная схема системы управления предлагаемых электроприводов. Приведен упрощенный расчет основных параметров электропривода вращательного движения. Показаны преимущества безредукторного использования электроприводов.

153.    Смирнов Ю. В. 
Трехфазные электромагнитные вентильно-индукторные двигатели / Ю. В. Смирнов // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 11. - С. 23-25 : рис., граф. - Библиогр. в конце ст. (10).Предложены перспективные трехфазные электромагнитные вентильно-индукторные двигатели с непосредственным питанием от сети переменного тока. Приведены электрическая схема, конструкция и графики изменения определяющих величин при функционировании двигателей.

154.    Совершенствование автоматизированных электроприводов и диагностика силового электрооборудования / И. А. Селиванов [и др.] // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2009. - N 1. - С. 5-11. - Библиогр. в конце ст.
Представлены результаты совместных научных исследований ученых Магнитогорского государственного технического университета и специалистов ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Отмечено, что сотрудничество крупнейшего металлургического предприятия и вуза приводит к взаимному обогащению научными знаниями, внедрению новых разработок, повышению качества подготовки специалистов.

155.    Современные способы компенсации реактивной мощности крупных металлургических приводов / Г. П. Корнилов [и др.] // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2009. - N 1. - С. 28-31 : схема. - Библиогр. в конце ст.Проанализированы современные проблемы компенсации реактивной мощности в системах электроснабжения прокатных станов. Рассмотрены два основных способа: традиционная косвенная компенсация с помощью ТРГ и фильтров и альтернативный - на базе современной силовой электроники - запираемых тиристоров и IGBT транзисторов. Приведены схемы их реализации, достоинства и недостатки, на основании которых сформулированы основные принципы выбора оптимального варианта статических компенсаторов для существующих и вновь проектируемых тиристорных электроприводов прокатных стан.

156.    Современный электропривод постоянного тока для буровых установок / Б. И. Абрамов [и др.] // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 1. - С. 3-8 : схема, табл., фото. - Библиогр. в конце ст.
Приведены сведения об электротехнических комплексах новых буровых установок и о применяемых электроприводах постоянного тока с современными цифровыми системами управления. Предлагаемое электрооборудование рекомендуется к использованию как для вновь изготовляемых, так и для модернизируемых действующих буровых установок.

157.    Соломатин А. А. 
Синхронизированный асинхронный электропривод с частотным управлением / А. А. Соломатин, В. Н. Мещеряков, П. Н. Левин // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2009. - N 2. - С. 51-56 : схема, граф., табл. - Библиогр. в конце ст. (11).Разработана и исследована система синхронизированного асинхронного электропривода с циклическим подключением обмоток ротора к источнику постоянного тока и при питании обмотки статора от преобразователя частоты, а также рассмотрен метод повышения его перегрузочной способности. Построена математическая модель синхронизированного асинхронного электропривода при питании от преобразователя частоты.

158.    Способ измерения постоянной времени электропривода / К. А. Анкудинов [и др.] // Известия ВУЗов. Сер, Приборостроение. - 2009. - Том 52, N 12. - С. 43-49 : граф., a-рис., s-схема. - Библиогр. в конце ст.

159.    Статические характеристики системы асинхронного вентильного каскада с последовательным возбуждением / В. Н. Мещеряков, Д. И. Шишлин [и др.] // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2009. - N 2. - С. 57-60 : рис., табл., граф. - Библиогр. в конце ст. (4).
Рассмотрены статические механические и электромеханические характеристики асинхронного вентильного каскада с последовательным возбуждением. Приведены экспериментальные статические характеристики, расчетные формулы и результаты их расчета.

160.    Стригов А. Д. (асп.). 
Определение условий реализации электропривода машины центробежного литья валков по системе ТПН-АД / А. Д. Стригов, И. А. Сарваров, А. С. Сарваров // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2009. - N 1. - С. 88-93 : схема, граф., табл. - Библиогр. в конце ст.С учетом требований к электроприводу машины центробежного литья валков предложена методика расчета мощности электродвигателей и определены условия снижения инерционности системы. Рассмотрена возможность реализации двухдвигательной системы с применением одного тиристорного преобразователя напряжения. Разработана математическая модель системы, реализованная в среде "MatLab", и проведены исследования электромеханических процессов в режимах прямого и квазичастотного пуска с оценкой тепловых режимов двигателей.

161.    Сухенко Н. А. 
Совершенствование систем управления сбалансированных манипуляторов / Н. А. Сухенко, Г. Я. Пятибратов // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2010. - N 5. - С. 77-81 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (7). Предложен усовершенствованный силокомпенсирующий способ управления механизмом вертикальных перемещений сбалансированных манипуляторов. Проанализированы возможности повышения качества функционирования сбалансированных манипуляторов благодаря изменению структуры системы управления и оптимизации регулятора усилия. Методами математического моделирования доказана эффективность предлагаемых технических решений.

162.    Тиристорный регулятор скорости дроссельного асинхронного электропривода с регулируемой жесткостью механической характеристики / А.М. Борисов, Г.И. Драчев, Н.Е. Лях и др. // Известия ВУЗов. Сер. Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2008. - N2. - С. 56-60 : рис. - Библиогр. в конце ст.Рассматривается тиристорный регулятор скорости дроссельного асинхронного электропривода с регулируемой жесткостью механической характеристики. Приведены функциональная схема и временные диаграммы работы тиристорного регулятора. Описан принцип работы регулятора на примере одной фазы. Приведены механические характеристики разработанного регулятора и результаты экспериментальных исследований.

163.    Томашевский Д. Н. (канд. техн. наук). 
Магнитоимпульсные устройства с линейными электродвигателями / Д. Н. Томашевский, А. Н. Кошкин // Промышленная энергетика : Производственно-технический журнал. - 2010. - N 5. - С. 45-47 : рис., схема. - Библиогр. в конце ст. (2). Рассмотрены возможности использования магнитоимпульсных устройств (МИУ) с линейными электродвигателями в промышленности и на транспорте. Описан принцип их работы.

164.    Тютева П. В. 
Оценка экономической эффективности асинхронного регулируемого электропривода насосных агрегатов / П. В. Тютева, О. О. Муравлева // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2009. - N 2. - С. 61-64 : граф. - Библиогр. в конце ст. (5).
Предложена методика расчета экономической эффективности работы регулируемого привода, с учетом характеристик насоса, трубопровода и асинхронного двигателя. Произведено сравнение экономической эффективности при реализации различных законов управления.

165.    Федяева Г.А. 
Снижение ударных динамических нагрузок асинхронного тягового привода перспективного тепловоза при аварийных режимах / Г.А. Федяева // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2007. - N12. - С. 38-43 : рис. - Библиогр. в конце ст.На основе компьютерного моделирования определены ударные динамические нагрузки при сквозных коротких замыканиях в инверторе напряжения асинхронного тягового привода магистрального тепловоза и намечены пути их снижения.

166.    Хасанов З.М. 
Методика моделирования адаптивной системы управления автоматизированным электроприводом методом эквивалентных структурных преобразователей / З.М. Хасанов, О.З. Хасанов // Технология машиностроения : Обзорно-аналитический, научно-технический и производственный журнал. - 2007. - N8. - С. 58-67 : рис. - Библиогр. в конце ст.
В данной работе развивается подход к построению беспоисковых самонастраивающихся систем управления электроприводом и рассматривается математическая модель системы управления с так называемым сигнальным алгоритмом настройки, в котором эффект адаптации осуществляется введением на вход объекта управления или модели дополнительного сигнала.

167.    Чабан А. (канд. техн. наук). 
Електромеханічне перетворення енергії в багатомашинних системах з асинхронними електроприводами / А. Чабан, С. Крижак, М. Гошко // Машинознавство : Науково-технічний і виробничий журнал. - 2009. - N 9. - С. 34-38 : рис., граф., табл. - Бібліогр. в кінці статті (7). Исходя из интегрального вариационного принципа Гамильтона-Остроградского для неконсервативных диссипативных систем анализируются физические принципы электромеханического преобразования энергии в сложных электромашинных системах, элементами которых являются асинхронные электроприводы. Для подтверждения развитой теории использован аппарат искусственных нейронных сетей. Приведены результаты компьютерной симуляции.

168.    Частотно-регулируемый электропривод буровых установок БУ-4200/250 / Б. И. Абрамов [и др.] // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 1. - С. 8-13 : фото, схема, граф.
Приведены сведения о комплектах электрооборудования для новых буровых установок, изготовленных на основе частотно-регулируемых электроприводов с современными цифровыми системами управления. Предлагаемое электрооборудование отличается высокой надежностью и рекомендуется к использованию в районах со сложными климатическими условиями.

169.    Шеломкова, Любовь Вячеславовна. 
Система векторного бездатчикового управления асинхронным двигателем с переключаемой структурой / Л.В. Шеломкова, Д.И. Алямкин // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2008. - N5. - С. 30-35 : схема; граф.; табл. - Библиогр. в конце ст. Рассмотрены проблемы построения системы векторного бездатчикового управления асинхронным двигателем. Предложена оригинальная переключающаяся структура, обеспечивающая функционирование системы в широком диапазоне скоростей, в том числе на околонулевых скоростях. Приведены экспериментальные результаты, подтверждающие теоретическую модель.

170.    Шеметова А. А. (асп.). 
Методика расчета надежности автоматизированных электроприводов прокатного стана / А. А. Шеметова, А. С. Карандаев, О. И. Карандаева // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2009. - N 1. - С. 48-54 : схема, граф., табл. - Библиогр. в конце ст.
Разработана методика анализа показателей надежности тиристорных электроприводов постоянного тока, в основу которой положен логико-вероятностный метод. Определены этапы расчета по данному методу. Дана количественная оценка показателей надежности главных электроприводов стана 2500 горячей прокатки до и после реконструкции, выполненной путем замены устаревшей аналоговой системы управления на цифровую систему фирмы Siemens. Выполнена оценка достоверности разработанной методики путем сравнения расчетных результатов с реальными.

171.    Шестаков В. М. 
Регулируемая электромеханическая система трехроторного вибростенда / В. М. Шестаков, А. Е. Епишкин // Электричество : Теоретический и научно-практический журнал. - 2009. - N 2. - С. 46-50 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст.
Предложены кинетическая схема трехроторных вибрационных установок и концепция построения взаимосвязанных электромеханических систем. Разработано математическое описание и предложены способы оптимизации динамики систем электропривода, обеспечивающие расширение спектра генерируемых колебаний рабочего органа (платформы) и тонкое регулирование режимов работы агрегатов.

172.    Шетат Б. 
Адаптивное управление в асинхронном электроприводе на базе искусственной нейронной сети с вычислением потока ротора / Б. Шетат, Н. Кабаш, А.Н. Ладыгин // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2007. - N6. - С. 43-50 : рис. - Библиогр. в конце ст.Рассматривается подход к построению системы векторного управления асинхронного электропривода с адаптацией к изменению сопротивления ротора двигателя, подход базируется на применении метода "линеаризующей обратной связи", реализуемого посредством самообучающейся нейронной сети при вычислении значений сопротивления и потока ротора.
173.    Шумилов В. Ф. 
Формирование плавных переходных процессов при смене режимов в автоматизированном электроприводе / В. Ф. Шумилов, Н. И. Шумилова // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2009. - N 2. - С. 13-15 : граф. - Библиогр. в конце ст.Разработан новый метод формирования плавных переходных процессов при смене режимов (пуск, разгон, торможение, реверс, постоянство, останов) в автоматизированном электроприводе. Приводится вычисление управляющего напряжения для двигателя постоянного тока: моделирование результатов.

174.    Шымчак П. (канд. техн. н.). 
Колебательный электропривод с линейным асинхронным двигателем / П. Шымчак // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика : Науч.-техн. и учеб.-образ. журнал. - 2009. - N 4. - С. 58-65 : схема, табл., граф. - Библиогр. в конце ст.
Описывается подкласс колебательных электроприводов на основе линейных асинхронных двигателей с гравитационным характером нагрузки. На примерах электроприводов колокола и гидросоздателя волн отмечается, что, несмотря на их специфические особенности, этот тип электропривода обладает общими основными признаками, позволяющими классифицировать его как гравитационно-колебательный. Получены математические модели электромеханической части данных электроприводов, приведены результаты компьютерного анализа и экспериментального исследования.

175.    Щокотова І. В. 
Оптимальне за енерговитратами управління електроприводом в  задачах змінення моменту електродвигуна / І. В. Щокотова, О. І. Бережной, А. М. Щокотов // Вісник Сумського державного університету. Серия, Технічні науки : науковий журнал. - 2009. - N 2. - С. 144-151 : рис. - Библиогр. в конце ст.
Рассмотрены условия изменения математической модели электромеханической системы и теоретически обоснованы законы оптимального по энергозатратам управления в задачах изменения ускорения или электромагнитного момента электродвигателя. Доказано, что законы оптимального по энергозатратам управления электромеханической системой при постановке задачи изменения момента с ограничением его производной по времени совпадают с управлением, оптимальным по быстродействию

176.    Энергосберегающий промышленный регулируемый электропривод нового поколения / Р.Т. Шрейнер, В.К. Кривовяз, А.И. Калыгин, С.И. Шилин // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2007. - N11. - С. 52-57 : рис. - Библиогр. в конце ст. Представлены результаты инновационной разработки энергосберегающего промышленного широкорегулируемого электропривода переменного тока нового поколения на базе двухзвенно-непосредственного преобразователя частоты без фильтра в промежуточном звене. Важными преимуществами преобразователей нового поколения является их улучшенная энергетическая и электромагнитная совместимость с питающей сетью.

177.    Электропривод шахтных подъёмных машин / Л. Х. Дацковский [и др.] // Электротехника : Ежемесячный научно-техн. журнал. - 2010. - N 1. - С. 25-42 : схема, табл., фото, граф. - Библиогр. в конце ст. (9).
Обсуждены проблемы развития и промышленного применения электроприводов для шахтных подъемных машин. В статье охарактеризованы два типа электроприводов: электропривода переменного тока с синхронными двигателями и преобразователями частоты с непосредственной связью НПЧ (циклоконверторы), а также электропривода постоянного тока.

178.    Яглінський В. (доц., канд. техн. наук). 
Узагальнена динамічна модель промислового робота / В. Яглінський // Машинознавство : Науково-технічний і виробничий журнал. - 2009. - N 3. - С. 22-27 : схема, граф. - Бібліогр. в кінці статті.Разработана математическая модель сложной электромеханической системы многокоординатного промышленного робота с учетом взаимодействия основных структурных элементов. Построены тактовые диаграммы работы двигателей с линейным перегружением (постоянным градиентом ускорения). На примере робота фирмы KUKA продемонстрирован алгоритм исследования динамических процессов при отработке роботом заданной программы движения.

Составитель: Спанчак А. Г., библиограф ИБО НБ