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Технические средства метрологии. Ч.1. Измерение физических величин. Измерительные приборы: рекомендательный список литературы / сост. Любезная Е.П.; Севастопольский государственный университет. – Севастополь, 2015. – 32 с.
     Пользователям библиотеки представлена первая часть рекомендательного библиографического списка из серии «Технические средства метрологии». Список содержит 194
библиографические записи книг и периодических изданий, в которых рассматриваются методы и средства измерения физических величин, предложены классификация и принципиальные схемы современных средств измерения и контроля, применяющихся в машиностроении, а также принципы обеспечения единства измерений в Российской Федерации  
     Собранный документальный массив включает в себя публикации за 2000 – 2013 гг., издан на русском и украинском языках в России и за её пределами и частично аннотирован.
     Библиографические описания выполнены согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления».
     В издании использована сквозная нумерация, документы размещены по алфавиту авторов и названий.
    Список рассчитан на специалистов в области измерительной техники, аспирантов и студентов
Книги

1.  Арнольдов М. Н. Основы метрологического обеспечения температурного контроля реакторных установок : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Электроника и автоматика физ. установок" напр. подгот. "Ядер. физика и технологии" / М. Н. Арнольдов, В. А. Каржавин, А. И. Трофимов. - М. : Издательский дом МЭИ, 2012. - 246 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 240-244 (69 назв.). (Шифр 621.039.564(075.8/А 841)

Экземпляры: всего:36 
2.    Богачук В. В. Методи та засоби вимірювального контролю вологості порошкоподібних матеріалів : монографія / В. В. Богачук, Б. І. Мокін ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : Універсум - Вінниця, 2008. - 142 с. : іл. - Бібліогр.: с. 131-140. (Шифр 621.762/Б 73)                                        Экземпляры: всего:1 
3.    Васілевський О. М. Система вимірювального контролю параметрів взаємозв'язаних роторних машин : монография / О. М. Васілевський, В. О. Поджаренко. - Вінниця : Універсум - Вінниця, 2007. - 156 с. : ил. - Список сокр.: с. 5. - Бібліогр.: с. 148-155 (106 назв.). (Шифр 621.313.3/В 19)

Экземпляры: всего:1 
4.    Вимірювальна техніка та  метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 1965. 
Вип. 67 / Ред. Б. І. Стадник. - 2007. - 148 с. : іл. (Шифр 621.317/В 47)

Экземпляры: всего:1 

5.    Вимірювальна техніка та  метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 1965. - 

Вип. 68 / Ред. Б. І. Стадник. - 2008. - 260 с. : іл. (Шифр 621.317(06)/В 47)

Экземпляры: всего:1 

6.    Вимірювальна техніка та  метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 1965.
Вип. 69 / Ред. Б. І. Стадник. - 2008. - 168 с. : іл. (Шифр 621.317(06)/В 47)

Экземпляры: всего:1 

7.    Вимірювальна техніка та  метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 1965. -     Вип. 70 / Ред. Б. І. Стадник. - 2009. - 215 с. : іл. (Шифр 621.317(06)/В 47)

Экземпляры: всего:1 
8.    Головко Д. Б. Надвисокочастотні методи та засоби вимірювання фізичних величин : навч. посіб. для студ. техн. спец. вищ. навч. закл. / Д. Б. Головко, Ю. О. Скрипник, О. П. Яненко. - К. : Либідь, 2004. - 328 с. : іл. - Бібліогр.: с. 324-325. (Шифр 621.396.6.08(075)/Г 61)        Экземпляры: всего:5 
Розглянуто радіохвильові методи та засоби вимірювання електричних параметрів сигналів НВЧ діапазону, а також вимірювання неелектричних величин (вологості, температури, складу речовини) з викоростанням модуляційних НВЧ-вимірювачів.

9.    Иванова Г. М. Теплотехнические измерения и приборы : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. "Теплоэнергетика" / Г. М. Иванова, Н. Д. Кузнецов, В. С. Чистяков. - 3-е изд., стер. - М. : Издательский дом МЭИ, 2007. - 460 с. : ил. - Библиогр.: с. 451-452. - Предм. указ.: с. 453-456. (Шифр 621.1 : 53.08(075/И 209)                                                                 Экземпляры: всего:24 
10.    Информационно-измерительная техника и технологии : учеб. для студ. вузов / ред. Г. Г. Раннев. - М. : Высшая школа, 2002. - 456 с. : ил. - Библиогр.: с. 450-452. (Шифр 621.317.08(075)/И 741)        Экземпляры: всего:2 

В учебнике рассматриваются теоретические основы, метрология, стандартизация измерительных и информационных технологий; методы и средства измерений физических величин; электроника и микропроцессорная техника; аналоговые и цифровые  вычислительные устройств и ЭВМ; организация и планирование измерительного эксперимента; измерительные информационные системы. В приложении приведены основные ГОСТы информационно-измерительной техники.
11.    Контрольно-измерительные приборы и инструменты : учеб. для нач. проф. образования / С. А. Зайцев [и др.]. - М. : ACADEMIA, 2002. - 464 с. : ил. - Библиогр.: с. 459-460. (Шифр 621.002.56(075)/К 651)     Экземпляры: всего:1 

Рассмотрены классификация и принципиальные схемы современных средств измерения и контроля, применяющихся в машиностроении, а также принципы обеспечения единства измерений в РФ, методы точности измерений и контроля. Для начального профессионального образования.

12.    Ларин В. Ю. Новые методы исследований и разработки приборов и систем / В. Ю. Ларин ; Нац. авиац. ун-т. - Донецк : Вебер. Донец. отд-ние, 2009. - 318 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. (Шифр 621.3 : 531/Л 251)

Экземпляры: всего:1 

13.    Машиностроение: энциклопедия : в 40 томах / ред. К. В. Фролов. - Москва : Машиностроение. - 1994. 

Разд. III : Технология производства машин. т. III-7 : Измерения, контроль, испытания и диагностика / ред.: В. В. Клюев, Ф. Р. Соснин, В. Н. Филинов ; отв. ред. П. Н. Белянин. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - 2001. - 462 с. : ил. - Библиография в конце разделов. - Предметный указатель: с. 455-462  1000 экз. (Шифр 621(03)/М 382-066098)           Экземпляры: всего:1 

Рассмотрены качество и технические измерения, широкий спектр параметров, подлежащих измерению, и технологии их измерения, метрологическое обеспечение измерений, анализ обработки измерительной информации; испытания, виды внешних воздействий, технология механических испытаний на растяжение, сжатие, удар, вибрацию, твердость и т.д.; испытания на акустический шум, герметичность и т.д., климатические испытания; классификация методов контроля, дефекты металлоизделий, технологии и средства выполнения методов контроля, основные направления и перспективы развития контроля; техническая диагностика, методы и средства диагностирования в разных отраслях промышленности; аккредитация испытательных лабораторий, сертификация персонала. 

14.    Осадчук В. С. Сенсори вологості : монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, Л. В. Крилик. - Вінниця : Універсум - Вінниця, 2003. - 210 с. : іл. - Бібліогр.: с. 197-208. (Шифр 681.586/О-72)                        Экземпляры: всего:1 

В монографії розглянуто принципи роботи і конструкції сучасних сенсорів вологості. Представлені конструкції, схеми сенсорів вологості газів. Подані принципи побудови, конструкції, електричні схеми і експериментальні дослідження основних параметрів мікроелектронних частотних сенсорів вологості на основі реактивних властивостей вологочутливих транзисторних структур. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівніків, які займаються пролектуванням і розробкою мікроелектронних сенсорів, а також на аспірантів та студентів вищих технічнихнавчальних закладів.

15.    Поджаренко В. О. Метрологічне забезпечення тахометричних вимірювальних перетворювачів : монографія / В. О. Поджаренко, В. М. Севастьянов, В. П. Осадчий ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : Вид-во Вінниц. нац. техн. ун-ту, 2009. - 148 с. : іл. - Бібліогр.: с. 106-113 (98 назв). (Шифр 621.317/П 44)                                                             Экземпляры: всего:1 
16.    Пристрої вимірювання та контролю характеристик електричних машин з газомагнітним підвісом : монографія / В. О. Поджаренко [та ін.]. ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : Універсум - Вінниця, 2004. - 154 с. : іл. - Бібліогр.: с. 145-153. (Шифр 621.313/П 77)                                              Экземпляры: всего:1 

Монографія містить елементи теорії побудови пристроїв вимірювання та контролю характеристик електричних машин з газомагнітним підвісом. Розглянуті питання отримання з газомагнітним підвісом. Розглянуті питання отримання основних метрологічних характеристик вимірювального перетворення параметрів електричних машин. 

17.    Сергеев А. Г. Метрология : учеб. пособие / А. Г. Сергеев, В. В. Крохин. - М. : Логос, 2001. - 376 с. : ил. - (Карманная энциклопедия студента). - Список сокр.: с. 3-4. - Библиогр.: с. 363-365. - Предм. указ.: с. 366-371 . (Шифр 531.7.08(075)/С 322)                                                              Экземпляры: всего:1 

В пособии рассматриваются основные понятия метрологии, теория воспроизведения единиц физических величин и передачи их размеров, погрешности, обработка результатов измерений, средства измерений, метрологическое обеспечение. 

18.    Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике : учебє-практ. пособие / ред. А. В. Калиниченко. - М. : Инфра - Инженерия, 2008. - 576 с. : ил. - Библиогр.: с. 551-553. (Шифр 681.1/.5(035)/С 741)                                                                                        Экземпляры: всего:1 
19.    Тартаковский Д. Ф. Метрология, стандартизация и технические средства измерений : учеб. для студ. вузов / Д. Т. Тартаковский, А. С. Ястребов. - М. : Высшая школа, 2001. - 208 с. : ил. - Библиогр.: с. 205. (Шифр 531.7.08(075)/Т 217)                                                             Экземпляры: всего:6 
20.    Цюцюра В. Д. Метрологія та основи вимірювань : навч. посіб. / В. Д. Цюцюра, С. В. Цюцюра. - К. : Знання - Прес, 2003. - 184 с. : іл. - (Вища освіта ХХІ століття). - Бібліогр.: с. 179-180 (19 назв). (Шифр 531.7.08(075)/Ц 98)

Экземпляры: всего:2 

У навчальному посібнику розглядаються положення та визначення у сфері метрології з урахуванням нових стандартів ДСТУ. Дається аналіз похибок вимірювань фізичних величин. Наводиться точнісна ієрархія засобів вимірювальної техніки, класифікація їх і порядок передачі одиниць вимірювання від еталонів до технічних засобів вимірювання, розкриваються методи перевірки засобів вимірювання. 
21.    Шишмарев, В. Ю. (д-р техн. наук, проф.). Технические измерения и приборы : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Автоматизация технологических процессов и производств" / В. Ю. Шишмарев. - 2-е издание, исправленное. - Москва : Академия, 2012. - 383, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Учебник). - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат. Автоматизация и управление). - Библиография: с. 377-378 (21 назв.)  1 000 экз. (Шифр 681.518.3(075.8)/Ш 657)                                                                                    Экземпляры: всего:1 
Статьи
22.    Алешкин В. В. (канд. техн. наук). Определение конфигурации блока датчиков при асимптотическом оценивании параметров движения / В. В. Алешкин, П. К. Плотников, Ю. Н. Челноков // Мехатроника, автоматизация, управление. - 2013. - N 2. - С. 60-65 : рис. - Библиогр. в конце ст. (6). 

Развивается асимптотический подход к решению задачи определения компонентов вектора абсолютной угловой скорости движения объекта по информации блока трех двухстепенных гироскопов. Показывается, что с помощью выбора ориентации гироскопов в блоке могут быть обеспечены заданные динамические свойства идентификатора. 

23.    Амплитудная модуляция направляемого излучения в одномодовых волоконных световодах с низкой приведенной частотой при воздействии сейсмических сигналов / Ю. Н. Кульчин [и др.] // Измерительная техника. - 2011. - N 6. - С. 30-32 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (6). 

Исследованы особенности амплитудной модуляции направляемого излучения в одномодовых волоконных световодах с низкой приведенной частотой при воздействии сейсмических сигналов. Показано, что чувствительность отрезков таких световодов к сейсмическим воздействиям может достигать 6*10-4g. Это дает возможность создать на их основе волоконно-оптические измерительные преобразователи, метрологические характеристики которых позволяют применять их для решения широкого круга задач геофизики.

24.    Анализ погрешностей определения крутящего момента силовой турбины фазометрическим методом / С. И. Шанькин [и др.] // Газотурбинные технологии. - 2011. - N 7. - С. 32-36 : рис., граф. - Библиогр. в конце ст. 

25.    Аникин А. Оптический измеритель скорости слитка машины непрерывного литья заготовок / А. Аникин, И. Иерусалимов, И. Суковатин // Современные технологии автоматизации. - 2001. - N4. - С. 22-27.

26.    Аристов В. Измерители температуры и относительной влажности с предельно малым потреблением / В. Аристов, С. Безруков // Радио. - 2012. - N 10. - С. 31-34 : схема, a-фото.цв. - Библиогр. в конце ст. 

27.    Аруджов Г. Г. (канд. техн. наук). Система автоматического управления объемом воды в водохранилище с применением элементов ГИС-технологий   / Г. Г. Аруджов, А. А. Алиева, Н. В. Расулова // Мехатроника, автоматизация, управление. - 2012. - N 12. - С. 22-31 : схема, a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

Рассмотрены некоторые вопросы разработки системы автоматического управления объемом воды с использованием альтернативных датчиков информации о количестве воды в водохранилище — измерителей глубины и площади зеркала водоема. Глубина и площадь зеркала водоема при наличии карты рельефа дна водохранилища позволяют определить объем воды в водоеме. Приведены примеры расчета объема воды в водохранилище в зависимости от глубины и площади зеркала водоема.  

28.    Асадов Х.Г. Синтез оптимальных подсистем обработки измерительной информации на базе параллельных и параллельно-последовательных преобразователей / Х.Г. Асадов // Измерительная техника. - 2002. - N 2. - С. 19-21.

29.    Астров Д. Н. Повышение достоверности магнитной температурной шкалы ВНИИФТРИ в диапазоне выше 0,35 К путем сличения с международной шкалой ПНТШ-2000 / Д. Н. Астров, Н. Б. Ермаков, П. Ю. Знатков // Измерительная техника. - 2011. - N 2. - С. 47-50 : табл., схема. - Библиогр. в конце ст. (6). 

Проведено сличение магнитной температурной шкалы ВНИИФТРИ в диапазоне 0,37 К с предварительной низкотемпературной шкалой, основанной на давлении плавления гелия-3. Воспроизведение магнитной температурной шкалы осуществлено по показаниям термометра сопротивления из сплава родия с железом. Расхождение шкал не превышает 0,23 мК.

30.    Білокінь Є. Мостові методи вимірювання опору платинових термоперетворювачів опору / Є. Білокінь, Н. Мірошніченко, О. Науменко // Метрологія та прилади. - 2010. - N 3. - С. 30-34 : фото, схема. - Бібліогр. в кінці статті (5). 

Рассмотрен дифференциальный мостовой метод измерения сопротивления платиновых термометров с использованием двойного моста, в плечи сравнения которого включены декады со смешанным соединением резисторов. Такой мост может быть альтернативой соответствующим дорогим прецизионным методам измерения.

31.    Бабий В. И. (канд. физ.-мат. наук). Алгоритмический метод разделения сигнала и собственных шумов одноканального измерителя скорости звука / В. И. Бабий, М. В. Бабий // Український метрологічний журнал. - 2011. - N 2. - С. 40-45 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. (10). 

Показана возможность разделения сигнала и собственных шумов одноканального гидроакустического измерителя скорости звука для непрерывного контроля уровня собственных случайных шумов в процессе измерения. Отмечен эффект, обусловленный выборочными флуктуациями.

32.    Бакомчева В. Измеритель скорости пули пневматической винтовки / В. Бакомчева // Радио. - 2006. - №3. - С. 38-40. - Библиогр. в конце ст. 

Чтобы достичь высоких результатов, спортсменам приходится постоянно заботиться о техническом состоянии оружия и иметь возможность объективно оценить его характеристики. одну из важнейших измеряет предлагаемый прибор. Он аналоговый и может быть повторен радиолюбителями, еще не освоившими компьютерную технику и программирование микропроцессоров.

33.    Балабан В. Вимірники параметрів імпульсного лазерного випромінювання / В. Балабан, Є. Тимофеєв // Метрологія та прилади. - 2012. - N 2. - С. 14-21 : граф., схема, фото, табл. - Бібліогр. наприкінці статті (13). 

Описана серия измерителей энергии, предназначенных для работы в разных климатических условиях и имеющих входные апертуры диаметром от 20 до 500 мм, для импульсов лазерного излучения длительностью от 100 пс до 1 мс и частотой следования до 25 Гц на длинах волн 0,53, 0,69 и 1,06 мкм. Показана возможность создания измерителя мощности и длительности коротких оптических импульсов на основе использования нелинейного кристалла как генератора второй оптической гармоники и измерителей энергии люминесцентного типа.

34.    Балабуха Н.П. Компактный полигон для измерения рассеивающих свойств объектов и параметров антенн. Измерительное оборудование / Н.П. Балабуха, А.С. Зубов, В.С. Солосин // Антенны. - 2008. - N6. - С. 67-73 : рис.; a-фото; a-табл. - Библиогр. в конце ст. 

35.    Барковский Ю. М. Измерительный преобразователь температуры / Ю. М. Барковский, С. И. Камалходжаев // Измерительная техника. - 2012. - N 12. - С. 31-35 : схема, граф., табл. - Библиогр. в конце ст. 

Рассмотрена методика расчета измерительного преобразователя температуры, выполненного по схеме автокомпенсатора напряжения на основе использования операционного усилителя и мостовой схемы с двумя диагоналями питания. Предложенная методика позволяет определить номиналы всех резисторов из условий получения заданных характеристик измерительного преобразователя температуры.  

36.    Башир С. О. Новый метод измерения диэлектрической проницаемости частицы пыли на СВЧ за счет преобразования тока в давление для повышения точности расчетов рассеивания. ЧАСТЬ 2  / С. О. Башир, Н. Дж. Макеван // Известия ВУЗов. Сер, Радиоэлектроника. - 2012. - Том 55, N 6. - С. 15-24 : схема, a-табл., a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

Для расчета рассеивающих свойств отдельных частиц песка/пыли, находящихся в воздухе во время песчаной бури, необходимо получить значение проницаемости одной частицы песка/пыли, покрытого слоем воды. В качестве первого шага использована формула Луйенга для определения проницаемости сухого песка/пыли, являющегося частью смеси, параметры которой измеряются. Результаты измерений могут использоваться для оценки особенности распространения электромагнитных волн, используемых коммуникационными системами

37.    Безруков С. Экономичный бытовой радиометр / С. Безруков, В. Аристов // Радио : Массовый научно-технический журнал. - 2010. - N 11. - С. 30-32 : схема, табл. - Библиогр. в конце ст. (7). 

Индикаторам и измерителям интенсивности радиоактивного излучения посвящено множество статей. Авторы проанализировали схемы таких устройств, опубликованные за последние 17 лет в различных изданиях.
38.    Беспалов Е. С. Способ повышения эффективности использования сигнала в доплеровском измерителе  / Е. С. Беспалов // Измерительная техника. - 2013. - N 4. - С. 50-52 : схема, a-табл. - Библиогр. в конце ст. 

Предложен способ повышения эффективности использования сигнала в доплеровском измерителе путевой скорости и угла сноса, основанный на извлечении информации о высоте полета. Приведены результаты моделирования.    

39.    Бирульчик В. Переносной радиометрический измеритель для определения объемов нефтяных загрязнений водных акваторий / В. Бирульчик, А. Рынин, М. Советкин // Современные технологии автоматизации. - 2003. - №2. - С. 52-59. - Библиогр. в конце ст. 

Особое внимание в статье уделяется физическим основам работы поляризационного радиометрического измерителя, а также проблеме выбора компонентов на этапе его создания с учетом условий эксплуатации в районах Западной Сибири и высоких требований к надежности прибора. Рассмотрены особенности применения и возможности расширения круга решаемых измерителем задач.

40.    Болдин И. В. Программно-конфигурируемый преобразователь сигналов датчиков физических величин / И. В. Болдин // Измерительная техника. - 2011. - N 3. - С. 11-13. 

Рассмотрен новый подход к организации программного обеспечения создания преобразователей сигналов датчиков физических величин. Предложено решение задачи средствами операционной системы и моделированием внутри этой системы.

41.    Большаков О.П. Способ оптической обработки двухпозиционных голограмм диффузно отражающих объектов / О.П. Большаков, И.Р. Котов, О.В. Майорова, В.В. Хопов // Известия вузов. Сер. Приборостроение. - 2006. - Т.49, №10. - С. 63-66. : рис. - Библиогр. в конце ст. 

42.    Бугаков И.А. Использование метода динамических измерений физических величин для построения быстродействующих средств измерений / И.А. Бугаков // Измерительная техника. - 2001. - N 11. - С. 6-9.

43.    Быстрый токовый предусилитель для кремниевых детекторов / Э. В. Аткин [и др.] // Приборы и техника эксперимента. - 2010. - N 1. - С. 94-97 : схема, a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

Разработана схема быстрого токового предусилителя для кремниевых детекторов. Основное назначение предусилителя - регистрации сигналов кремниевых детекторов, повторяющих форму детектора

44.    Вимірювальні перетворювачі з частотним виходом на основі волоконно-оптичних ліній зв'язку / В. С. Осадчук [и др.] // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2009. - N 2. - С. 201-206 : схема, a-граф., a-рис., a-табл. - Бібліогр. в кінці статті. 

45.    Войлов П. Ю. Имитационное моделирование углового разрешения гамма-сканера кругового обзора с кодирующей маской  / П. Ю. Войлов // Вісник Сумського державного університету. Серия, Технічні науки. - 2010. - Том 2, N 3. - С. 134-141 : схема, табл., рис. - Библиогр. в конце ст. (6). 

В статье рассматривается программно-имитационная модель гамма-сканера - измерительного средства, предназначенного для получения двумерных изображений источников ионизирующего излучения с использованием кодированной апертуры. Описаны результаты сравнительных экспериментов, в которых восстановление изображений выполнялось модифицированным методом корреляции. В качестве количественных показателей адекватности рассчитаны погрешности по четырем статистическим моментам.

46.    Волоконно-оптичні перетворювачі газу / В. С. Осадчук [и др.] // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2009. - N 2. - С. 173-179 : схема, a-рис. - Бібліогр. в кінці статті. 

47.    Воробьев А.В. Перспективы модернизации оптических измерительных приборов 2-го поколения, используемых для эксплуатации ВОЛС / А.В. Воробьев, Р.И. Рафаилова // Зв'язок. - 2006. - №2. - С. 65-66. - Библиогр. в конце ст. 

48.    Гвоздев А.Н. Аппаратура и методики измерений оптических характеристик материалов и покрытий под воздействием интенсивного лазерного излучения / А.Н. Гвоздев, М.Л. Козаченко // Измерительная техника. - 2006. - N12. - С. 19-24. : рис. - Библиогр. в конце ст. 

49.    Глинченко А. С. Погрешность оценок амплитуды гармонических сигналов в микроконтроллерных геофизических измерителях / А. С. Глинченко, О. А. Тронин // Измерительная техника. -  2012. - N 8. - С. 67-72 : граф., a-табл. - Библиогр. в конце ст. 

50.    Гоголинский К. В. Об унификации определения твердости и возможности перехода при ее измерении к размерным величинам / К. В. Гоголинский, В. Н. Решетов, А. С. Усеинов // Измерительная техника :. - 2011. - N 7. - С. 28-34 : граф., фото. - Библиогр. в конце ст. (23). 

Кратко изложены основные методы измерения твердости материалов и рассмотрено состояние метрологического обеспечения данного вида измерений в Российской Федерации. Проанализированы особенности измерения в нанометровом диапазоне глубин индентирования, а также некоторые проблемы обеспечения единства измерений твердости в этой области. Предложен подход, позволяющий сравнивать результаты измерения в разных диапазонах линейных размеров (от микро- до нанометрового). Проведены исследования с использованием сканирующего нанотвердомера нового типа, подтверждающие возможность сравнения данных о твердости, полученных различными методами.

51.    Горин В.В. (канд. техн. наук). Опыт применения современных измерительных технологий для мониторинга углеводородных загрязнений природных сред / В. В. Горин, Д. А. Шаповалов // Экологические системы и приборы. - 2009. - N 1. - С. 2-13 : табл., карты. - Библиогр. в конце ст. 

На базе современного аппаратурного комплекса для контроля газов и летучих углеводородов проведены комплексные экологические обследования территорий г. Улан-Удэ, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Детально освещается методика измерений и интерпретация полученных данных на основе ГИС-технологий для сложных геологических условий региона. 

52. Граевский О. С. Структурно-аналитическая модель дифференциального преобразования сигналов волоконно-оптических датчиков давления / О. С. Граевский, Д. А. Крючков, А. Г. Пивкин // Измерительная техника. - 2010. - N 6. - С. 28-31 : рис. - Библиогр. в конце ст. (19). 

Представлены исследования и новый вариант структурно-аналитической модели дифференциального преобразования оптического сигнала в волоконно-оптических датчиках.

53.    Гулькин А. Цифровой измеритель температуры от -272 до +1000 °C / А. Гулькин // Радио. - 2010. - N 8. - С. 29-31 : фото, схема. - Библиогр. в конце ст. (4). 

Многочисленные электронные термометры, описанные в радиолюбительской литературе, построены, как правило, на полупроводниковых датчиках температуры. К сожалению, все эти датчики способны работать лишь в интервале -40...+150 °C в лучшем случае, за его пределами они принципиально непригодны. Однако такая необходимость в радиолюбительской практике возникает довольно часто, например, когда нужно узнать температуру жала паяльника, расплавленного припоя или другого металла либо испытать изготовленный прибор на морозоустойчивость. Здесь на помощь приходит термопара. На ней и на специализированной микросхеме и построен предлагаемый измеритель температуры.

54.    Гуртовцев А. Л. (канд. техн. наук). О метрологии синхронных измерений электрической энергии и мощности в цифровых АСКУЭ / А. Л. Гуртовцев // Промышленная энергетика. - 2009. - N 10. - С. 11-22 : фото, схема. - Библиогр. в конце ст. (35). 

Рассмотрены вопросы выполнения синхронных (координированных) измерений электрической энергии и мощности в цифровых АСКУЭ. Показано существенное различие между числоимпульсными и цифровыми АСКУЭ в отношении синхронных измерений. Систематизированы понятия определения времени в технических системах и рассмотрены особенности современных микросхем высокоточных цифровых часов. Введено понятие синхронных (координированных) измерений физических величин. 

55.    Гусельников А. В. Математическая модель унифицированного преобразователя физических величин с частотным представлением измеряемой информации / А. В. Гусельников // Український метрологічний журнал. - 2013. - N 2. - С. 43-46 : табл. - Библиогр. в конце ст. (3)

56.    Дворников Н. А. Исследование псевдоожиженного слоя в вихревой камере / Н. А. Дворников, П. П. Белоусов // Прикладная механика и техническая физика. - 2011. - Том 52, N 2. - С. 59-65 : рис., граф. - Библиогр. в конце ст. (7). 

Приведены результаты измерения тангенциальной скорости псевдоожиженного слоя частиц с помощью лазерно-доплеровского измерителя скорости и механической вертушки. На основе численного расчета динамики многофазного потока анализируются причины различий значений скорости вращения слоя, полученных с использованием указанных методов измерения.  

57.    Дудік О. Дослідження можливості застосування багатоканальних АЦП для підвищення точності вимірювання температури в інерційних теплових об'єктах / О. Дудік, В. Марчук, В. Дудік // Метрологія та прилади. - 2011. - N 3. - С. 60-62 : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. 
Проведено исследование подключения многоканальных АЦП к мостовым схемам (двух полных мостовых и модифицированной мостовой схеме) измерения температуры объектов с помощью датчиков сопротивления.

58.    Елизаров А.А. Применение электронных ламп с подвижными электродами для измерения и контроля неэлектрических величин / А.А. Елизаров // Измерительная техника. - 2001. - N 10. - С. 19-22.

59.    Есман А. К. Анализ быстродействия цифрового многоканального микрорезонаторного измерителя температуры / А. К. Есман, В. К. Кулешов, Г. Л. Зыков // Измерительная техника. - 2009. - N 3. - С. 55-57 : граф., схема, табл. - Библиогр. в конце ст. 

Показано, что многоканальный кремниевый микрорезонаторный измеритель позволяет определить температуру микрообъектов за время 24-79 мс с погрешностью 0,1 К одновременно по нескольким каналам. Приведены структурная схема и результаты численного моделирования динамики тепловых процессов на основе одномерного уравнения теплопроводности измерителя, выполненного на кремниевых подложках различной толщины и для различных температур микрообъектов.

60.    Заец Н. Измеритель уровня и температуры воды / Н. Заец // Радио. - 2010. - N 8. - С. 37-38 : фото. 

Летом многие дачники пользуются душем, в котором вода нагревается на солнце в металлическом баке. Как правило, в качестве бака используют 200-литровую бочку, которую, чтобы вода лучше нагревалась, заполняют не полностью. Количество воды приходится определять визуально, что очень неудобно. Предлагаемое устройство может с достаточной для практики точностью определять степень заполнения любого бака правильной формы водой и ее температуру. Результаты измерения выводятся на ЖКИ.

61.    Заякин О. А. (канд. техн. наук). Оптический измеритель геометрических параметров криволинейных поверхностей / О. А. Заякин, В. Н. Белопухов // Программные продукты и системы. - 2012. - N 3. - С. 34-40 : рис., s-схема. - Библиогр. в конце ст. 

Приведены вывод расчетных формул и алгоритмы получения контурных картин криволинейных поверхностей способом триангуляции с использованием зеркально отраженного зондирующего пучка света. Рассмотрена модель оптического сканирования в приближении геометрической оптики при условии, что падающий и отраженный пучки света являются тонкими. Получена математическая модель оптической схемы в виде системы из четырех уравнений. Описан оптико-механический блок лабораторного макета, созданного авторами для эксперимента. 

62.    Заяц А.Г. Отношение сигнал-шум на выходе коррелометра при измерении изменяющейся задержки стационарных сигналов / А.Г. Заяц // Измерительная техника. - 2006. - №9. - С. 49-54. : граф. - Библиогр. в конце ст. 

63.    Иванов Б. Р. Снижение погрешности измерений и потребляемой мощности в приборах резонансного контроля влажности / Б. Р. Иванов, В. Г. Лисичкин // Измерительная техника. - 2012. - N 1. - С. 66-70 : граф. - Библиогр. в конце ст. 

Предложен двухпараметрический способ резонансного контроля влажности для уменьшения погрешности, возникающей при осуществлении диэлькометрических измерений в условиях повышенной активной проводимости контролируемого материала. Разработана и экспериментально исследована схема прибора, позволяющего реализовать этот способ и существенно увеличить точность и снизить энергопотребление прибора контроля.

64.    Игнатьев Е.Б. Оптоэлектронный измеритель радиуса / Е.Б. Игнатьев, А.И. Варивода // Измерительная техника. - 2008. - N2. - С. 39-40 : рис.; a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

65.   Измерение термодинамической температуры высокотемпературных реперных точек  / Б. Б. Хлевной [и др.] // Измерительная техника. - 2013. - N 4. - С. 53-57 : схема, a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

Проведены измерения термодинамической температуры высокотемпературных реперных точек на основе металлоуглеродных эвтектик кобальт – углерод, платина – углерод и рений – углерод с использованием радиационного термометра в режиме яркости. Калибровка данного термометра выполнена при помощи высокотемпературной модели черного тела и фильтрового радиометра с известной спектральной чувствительностью в режиме освещенности.    

66.    Измерительный квадратичный диодный детектор / А. Н. Королёв [и др.] // Приборы и техника эксперимента. - 2009. - N 6. - С. 36-38 : схема, a-граф. 

67.    Измерительный преобразователь на основе цилиндрического резонатора на виде колебаний H011 / И. Н. Бондаренко [и др.] // Радиоэлектроника и информатика. - 2011. - N 2. - С. 3-5 : фото, табл., рис. - Библиогр. в конце ст. (4). 

Приводятся результаты исследований свойств резонаторного измерительного преобразователя на основе цилиндрического резонатора на виде колебаний H011, предназначенного для использования в зондовой сканирующей микроволновой микроскопии. Показывается возможность реализации преобразовательных резонаторных устройств с коаксиальными зондами, исходная рабочая добротность которых достигает величин 104.

68.    Интерферометр перемещения с шумоподобной модуляцией для линейных измерений в нанометровом диапазоне / С. Б. Ковшов [и др.] // Український метрологічний журнал. - 2011. - N 2. - С. 29-35 : рис., граф., табл. - Библиогр. в конце ст. (23). 

Описан лазерный интерферометр перемещения с шумоподобной модуляцией длины опорного плеча и реализацией процедуры рандомизации для линейных измерений в нанометровом диапазоне. Дано обоснование модели измерения и характеристик процесса рандомизации. Представлены экспериментальные результаты, подтверждающие исключение периодической нелинейности (циклической погрешности) при измерении длины предложенным интерферометром перемещения.

69.    Искандаров Б. П. Анализ воздействия влияющих факторов на результаты измерений влажности материала на высоких частотах / Б. П. Искандаров, П. И. Каландаров // Измерительная техника. - 2013. - N 7. - С. 64-66. - Библиогр. в конце ст. 

Выполнен анализ влияния мешающих факторов на измерения влажности жидких, пастообразных и сыпучих материалов. Разработаны рекомендации по построению электрической модели первичного измерительного преобразователя.

70.    Использование непрерывных групп преобразований в задачах синтеза следящих измерителей / Ю. Г. Булычев [и др.] // Известия ВУЗов России. Сер, Радиоэлектроника. - 2011. - N 1. - С. 9-16. - Библиогр. в конце ст. (8). 

Применительно к задачам синтеза следящих измерителей развит метод оценивания параметров движения летательных аппаратов, который за счет совместного учета марковских и групповых свойств фильтруемых компонентов вектора состояния отличается простотой практической реализации по сравнению с традиционными подходами.

71.    Исследование влияния температурных деформаций на точность линейных измерений / О. С. Башевская [и др.] // Измерительная техника :. - 2013. - N 9. - С. 34-36 : граф. - Библиогр. в конце ст. 

Рассмотрено влияние температурных деформаций конструктивных элементов измерительных систем на процесс контроля прецизионных деталей. Предложен и опробован метод определения температурной деформации измерительной стойки, который можно применить к приборам, используемым для линейных измерений в нанометровом диапазоне.

72.    Ишанин Г. Г. (д-р техн. наук, проф.). Использование френелевских ответвителей при построении проходных измерителей энергетических параметров лазерного излучения / Г. Г. Ишанин, Г. В. Польщиков, Е. И. Шевнина // Известия ВУЗов. Сер, Приборостроение. - 2011. - Том 54, N 11. - С. 79-83 : рис. - Библиогр. в конце ст. (4). 

Проанализированы схемы построения френелевских ответвителей для проходных измерителей энергетических параметров лазерного излучения. Определены области использования ответвителей в зависимости от их конструктивного исполнения.

73.  Карпенков С. Х. (д-р техн. наук, проф.). Современные высокочувствительные приборы и преобразователи / С. Х. Карпенков // Машиностроитель. - 2009. - N 7. - С. 39-40. 

74.    Карпухин В. И. Пеленгационные и флуктуационные характеристики амплитудных суммарно-разностных измерителей угловых координат с пространственной компенсацией помех / В. И. Карпухин, С. В. Козлов, В. И. Сергеев // Антенны. - 2009. - N 4. - С. 59-66 : схема, граф., табл. - Библиогр. в конце ст. 

Даны выражения для пеленгационных и флуктуационных характеристик амплитудных суммарно-разностных измерителей угловых координат с пространственной компенсацией помех при использовании инерционной и мгновенной нормировок (автоматической регулировки усиления); проведена сравнительная оценка влияния методов адаптации на точностные характеристики пеленгации.

75.    Карпухин В. И. (д-р техн. наук, проф.). Поляризационные эффекты в моноимпульсных измерителях угловых координат с пространственной компенсацией помех / В. И. Карпухин, С. В. Козлов, В. И. Сергеев // Антенны  :. - 2011. - N 5. - С. 65-71 : граф., рис. - Библиогр. в конце ст. (10). 

Рассмотрены варианты построения систем пространственно-поляризационной обработки в моноимпульсных измерителях угловых координат, предназначенные для приема полезных сигналов с априори известной поляризацией при наличии различий поляризационных характеристик приемных каналов. 
76.    Квасніков В. П. (д-р техн. наук). Синтез системи обробки інформації у вимірювальних роботах / В. П. Квасніков, Д. М. Федоров // Авіаційно-космічна техніка і технологія. - 2012. - N 10. - С. 201-204 : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці ст. 

Проведен аналитический обзор существующих систем обработки информации в измерительных роботах. Выявлено, что в рассматриваемых системах есть недостатки, связанные либо с недостаточной гибкостью структуры измерительных механизмов, или с недостаточным быстродействием алгоритмов обработки информации. В данной работе выполняется синтез системы обработки информации в измерительных роботах, которая позволяет управлять движением измерительных щупов более гибко и делать измерения, превращая аналоговую информацию в цифровую и наоборот. 
77.    Кобелев Н. С. (д.т.н.). Определение расхода жидкости с помощью вихревых измерительных приборов / Н. С. Кобелев, Д. Н. Тютюнов, О. А. Гнездилова // Промышленная энергетика :. - 2009. - N 3. - С. 45-50 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. 

78.    Коваленко П. Г. Методика оценки технического состояния шкворневых соединений переднего моста автомобилей / П. Г. Коваленко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. - 2010. - N 6. - С. 225-228 : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. (3). 

79.    Ковальков В. И. (канд. техн. наук). Многопороговые устройства сравнения в показывающих измерительных устройствах / В. И. Ковальков, П. Т. Слободяник, О. Н. Соловьева // Труды 12-й Международной научно-практической конференции "Современные информационные и электронные технологии", 23-27 мая, 2011 г., Украина, г. Одесса / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. политехн. ун-т [и др.]. - Одесса, 2011. - С. 263. - Библиогр. в конце ст. (4). 

80.    Ковальчук В. (доктор фіз.-мат. наук). Поляризаційно-чутливі пірометричні системи і нанометрологія / В. Ковальчук // Метрологія та прилади : наук.-виробн. журн. - 2011. - N 3. - С. 48-54 : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. (14). 

Проведен сравнительный анализ характеристик и конструктивных особенностей пирометров, рассчитаны их параметры. Предложено метрологическое обеспечение для средств бесконтактного измерения температуры.

81.  Козаченко М.Л. Высокоточные широкоапертурные калориметрические измерительные преобразователи энергетических величин, характеризующих лазерное излучение средних и больших уровней / М.Л. Козаченко // Измерительная техника. - 2007. - N4. - С. 22-26 : табл. - Библиогр. в конце ст. 

82.    Козирацкий А. Ю. (д-р техн. наук, доц.). Экспериментальные исследования процессов формирования излучения дальнего ИК-диапазона газоразрядными приборами  / А. Ю. Козирацкий, А. И. Гревцев, П. Е. Кулешов // Радиотехника XXI век. - 2012. - N 5. - С. 70-73 : схема, a-фото, a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

83.    Козлов В.Л. Трассовый измеритель концентрации газов на основе двухволнового полупроводникового лазера / В.Л. Козлов, А.М. Кугейко // Измерительная техника. - 2007. - №1. - С. 64-67. : граф.; a-рис. - Библиогр. в конце ст. 

84.    Кокодий Н.Г. (д.ф.-м. н., профессор). Решетчаты измеритель пространственно-энергетических характеристик лазерного излучения / Н.Г. Кокодий, В.А. Тиманюк, Хе Ши // Український метрологічний журнал. - 2008. - N1. - С. 20-23 : фото; a-рис. - Библиогр. в конце ст. 

85.    Коляда Ю.Б. Исследование и разработка способов коррекции погрешностей преобразователей с совмещенными функциями / Ю.Б.Коляда, В.Н.Янушкин // Измерительная техника. - 2001. - N3. - С. 29-31.

86.    Комляков В.А. Гидроакустический измеритель скорости звука нового поколения / В.А. Комляков // Судостроение. - 2002. - №5. - С. 35-38.

87.    Компанієць І. Вимірювач контактної різниці потенціалів / І. Компанієць, А. Шкілько // Метрологія та прилади. - 2010. - N 4. - С. 33-36 : рис., схема. - Бібліогр. наприкінці статті (11). 

Описана конструкция и принцип работы автоматизированного измерителя контактной разницы потенциалов, выполненного по методу динамического конденсатора. Измеритель позволяет проводить неразрушающий контроль физико-химического состава приповерхностных слоев конструкционных материалов на разных стадиях технологической обработки.

88.    Комплексный измеритель дальности, скорости и угловых координат для РЛС с ФАР / В.В. Дрогалин, И.В. Забелин, В.И. Меркулов, О.Ф. Самарин // Радиотехника. - 2003. - № 9. - С. 71-77.

89.    Кондрашов С. И. (д-р техн. наук, проф.). Метод повышения точности весоизмерительного устройства с частотным датчиком / С. И. Кондрашов, А. В. Гусельников // Автоматизація: проблеми, ідеї, рішення : матеріали міжнар. наук.-техн. конф. (Севастополь, 5-9 верес. 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Севастоп. нац. техн. ун-т. - Севастополь, 2011. - С. 184-185. 
90.    Кондрашов С. И. (д-р техн. наук, проф.). Метод построения универсальных преобразователей физических величин с частотным представлением измерительной информации / С. И. Кондрашов, А. В. Гусельников // Український метрологічний журнал  - 2011. - N 2. - С. 55-57 : рис. - Библиогр. в конце ст. 

Рассматривается принцип построения и работы универсального измерительного преобразователя физических величин с частотными датчиками. Приведены структурные схемы датчиков и кодирующего преобразователя.

91.    Кондрашов С. И. (д-р техн. наук, проф.). Методы повышения точности измерений преобразователями с полиноминальными и дробнорациональными функциями / С. И. Кондрашов // Автоматизація: проблеми, ідеї, рішення : матеріали міжнар. наук.-техн. конф. (Севастополь, 5-9 верес. 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Севастоп. нац. техн. ун-т. - Севастополь, 2011. - С. 185-186. 

92.    Кондрашов С. И. (д-р техн. наук, проф.). Пьезокварцевый измеритель веса / С. И. Кондрашов, А. В. Гусельников // Український метрологічний журнал. - 2012. - N 2. - С. 56-57 : схема. - Библиогр. в конце ст. (3). - 

Рассмотрены принцип работы и метод повышения точности пьезокварцевого измерителя веса. Приведены структурная схема и метрологические характеристики измерителя веса.

93.    Коновалова Т. Н. Виртуальные измерительные приборы / Т. Н. Коновалова // Мир компьютерной автоматизации- 2010. - N 6. - С. 28-30 : рис., граф.

Времена, когда измерительные системы состояли из множества приборов и занимали целые лаборатории, уходят в прошлое. Мощность и доступность современных компьютеров позволяют использовать их для реализации алгоритмов, заложенных в традиционных приборах.

94.    Корнев А. В. Актуальность внедрения современной аппаратуры размерного контроля на принципах лазерного сканирования на основных этапах судостроительного производства / А. В. Корнев // Судостроение. - 2013. - N 4. - С. 86-90 : рис.

Обосновывается актуальность реформирования в судостроении системы измерений на основе последних мировых и отечественных достижений измерительной техники.
95.    Косаревский С. В. Влияние скорости и стратегии сканирования на координатно-измерительной машине на точность измерения внутреннего диаметра резьбовых отверстий деталей / С. В. Косаревский // Машиностроитель. - 2009. - N 1. - С. 39-41 : граф., рис., табл. - Библиогр. в конце ст. 

При движении щупа координатно-измерительной машины по поверхности внутренней резьбы вдоль ее оси на вершинах витков из-за инертности щупа возникают перемещения, при которых щуп отрывается от поверхности изделия. Происходит снятие координат точек, которые фактически находятся в воздухе  и не принадлежат поверхности детали. Выполнена оценка влияния этого эффекта на точность измерения внутреннего диаметра резьбовых отверстий. Данная оценка проверена экспериментально на координатно-измерительной машине Carl Zeiss PRISMO 10 S-ACC.

96.    Кочан Р. В. (канд. техн. наук). Прецизійне вимірювання опору за допомогою АЦП на базі методу заміщення / Р. В. Кочан // Український метрологічний журнал. - 2012. - N 3. - С. 25-30 : рис., s-схема. - Бібліогр. наприкінці статті (12). 

Проведен анализ погрешности измерения температуры с помощью термометров сопротивления методом замещения при использовании аналого-цифрового преобразователя.

97.    Кравченко Н.И. Лазерные системы, реализующие дисперсионный метод измерений длины / Н.И. Кравченко // Український метрологічний журнал. - 2002. - Вып. 1. - С. 49-57.

98.    Кравченко Н.И. (д-р техн. наук, проф.). Методы оценивания скорости ветра и ширины ее спектра доплеровскими метеорологическими РЛС (ДМРЛ) / Н. И. Кравченко // Прикладная радиоэлектроника. - 2009. - Том 8, N 2. - С. 156-161 : схема. - Библиогр. в конце ст. 

99.    Кропачев Д. Способы оперативного измерения температуры расплава металлов для нужд машиностроительных предприятий / Д. Кропачев, А. Гришин, А. Масло // Метрологія та прилади. - 2012. - N 3. - С. 54-56 : фото

100.    Крюков А.В. Эталонные приборы на основе промышленных сенсоров давления / А.В. Крюков, В.М. Окладников // Измерительная техника. - 2008. - N1. - С. 31-33 : табл.; a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

101.    Кудрявцев А. М. Анализаторы цепей с зондовыми измерительными преобразователями / А. М. Кудрявцев, А. Б.  Куликов, С. М. Никулин // Измерительная техника. - 2009. - N 9. - С. 46-49 : схема, a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

102.    Ліщинська Л. Б. Генераторні сенсори на базі негатронів / Л. Б. Ліщинська, С. В. Мірошникова, М. А. Філинюк // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2009. - N 2. - С. 186-194 : схема, a-табл. - Бібліогр. в кінці статті. 

103.    Лазерный измеритель расстояний на основе метода спектральной интерферометрии / К. А. Лукин, Ю. П. Мачехин [и др.] // Прикладная радиоэлектроника. - 2010. - Том 9, N 2. - С. 240-245 : рис., схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (4). 

Приведены результаты разработки лазерного устройства, обеспечивающего абсолютные измерения расстояний с интерферометрической точностью. В основе принципа работы этого устройства лежит метод спектральной интерферометрии, реализованный в оптическом диапазоне с помощью шумовых сигналов. 

104.    Левин С.Ф. Обеспечение единства измерений при градуировке измерительных преобразователей / С.Ф. Левин // Измерительная техника. - 2006. - №7. - С. 8-14. - Библиогр. в конце ст. 

105.    Лобусов Е. С. (канд. техн. наук, доц.). Использование средств инерциальной навигации для определения пространственного углового положения цилиндрических тел  / Е. С. Лобусов // Мехатроника, автоматизация, управление. - 2012. - N 8. - С. 31-35 : рис. - Библиогр. в конце 

Рассматриваются вопросы, связанные с получением математического описания и алгоритмов обработки данных для устройства, с помощью которого можно определять пространственное угловое расположение круговых цилиндрических тел, положение которых задается фиксированным вектором относительно задаваемой системы координат. Предлагается использовать векторный измеритель угловой скорости (ВИУС), который жестко установлен на перемещаемой оператором платформе, а оси чувствительности ВИУС образуют систему координат платформы. Приводятся алгоритмы, которые позволяют выполнить обработку данных и получить оценку пространственного углового положения цилиндрического тела.

106.    Локтев Д. В. Тепловой микроэлектронный датчик перемещений / Д. В. Локтев, Г. А. Красулин, Д. В. Зиновьев // Известия ВУЗов. Сер, Электроника :. - 2010. - N 3. - С. 88-89 : граф., фото. - Библиогр. в конце ст. (3). 

107.    Мікрохвильовий вимірювач жирності молока : материал технической информации / Ю.О. Скрипник, К.Л. Шевченко, О.П. Яненко и др. // Вісник ВПІ. - 2005. - №5. - С. 32-33. - Библиогр. в конце ст. 

108.    Мастеренко Д. А. Выбор наилучшей оценки измеряемой величины по сильно дискретизованным наблюдениям / Д. А. Мастеренко // Измерительная техника. - 2011. - N 7. - С. 17-20 : табл., граф. - Библиогр. в конце ст. (5). 

Рассмотрена задача выбора наилучшей статистической оценки наблюдений для ситуаций, когда случайный разброс значений наблюдаемой величины сопоставим с ценой деления, а измеряемая величина представляет собой непрерывный скалярный параметр. Получена формула для оценки в виде, аналогичном оценке Питмена. Проанализированы свойства оценки и ее связь с байесовской.

109.    Мастеренко Д. А. Исследование оценок измеряемой величины по сильно дискретизованным наблюдениям / Д. А. Мастеренко // Измерительная техника. - 2011. - N 8. - С. 22-24 : граф. - Библиогр. в конце ст. (2). - 

Детализированы методика и результаты сравнительного исследования оценок измеряемой величины по сильно дискретизованным наблюдениям. Приведены сравнительные таблицы смещений и средних квадратов погрешности выборочного среднего, оценки максимального правдоподобия и предложенной оценки типа Питмена.

110.    Махов В. Е. (канд. техн. наук). Контроль линейных размеров изделий на базе технологий фирмы "National Instruments" / В. Е. Махов // Известия ВУЗов. Сер, Приборостроение. - 2010. - Том 53, N 7. - С. 54-60 : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. (6). 
Рассматривается задача контроля линейных размеров партии деталей на базе компьютерных технологий фирмы "National Instruments". Исследуется способ повышения точности контроля путем определения расстояния между центрами дифференцированного интегрального распределения освещенности теневого изображения контролируемого изделия. Приводится описание макета лабораторной установки и виртуального прибора контроля.

111.    Мачехин Ю.П. (д.т.н., проф.) Метод точного измерения длины оптического волокна и его реализация / Ю.П. Мачехин, А.И. Расчектаева // Український метрологічний журнал. - 2007. - N3. - С. 35-38 : рис. - Библиогр. в конце ст. 

112.    Метод рандомизации при измерениях длины интерферометром перемещения / С. Б. Ковшов [и др.] // Український метрологічний журнал. - 2009. - N 3. - С. 36-40 : рис., a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

113.  Методика измерения частотного спектра комплексной диэлектрической проницаемости почв / В. Л. Миронов [и др.] // Радиотехника и электроника. - 2010. - Том 55, N 12. - С. 1465-1470 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (9). 

Предложена методика измерений спектров комплексной диэлектрической проницаемости влажных почв в микроволновом диапазоне с использованием коаксиального измерительного контейнера. Разработана процедура калибровки измерительного волноводного тракта, предполагающая измерение S-матриц рассеяния для двух незаполненных контейнеров разной длины. Проведен анализ погрешностей измерений. Приведены данные измерений спектра комплексной диэлектрической проницаемости влажной суглинистой почвы при положительной и отрицательной температурах.

114.    Назаренко Л. А. (д-р техн. наук, проф.). Методика визначення та оцінювання нелінійності оптично-реєструючої системи термометра випромінення / Л. А. Назаренко, Н. Є. Гоц // Український метрологічний журнал. - 2012. - N 4. - С. 14-18 : рис. - Библиогр. в конце ст. (8). 

115.    Нарыжный В. Измеритель толщины полимерной пленки : материал технической информации / В. Нарыжный // Радио. - 2004. - №3. - С. 47.

116.    Наумов В.В. Автоматизированный измеритель параметров солнечных элементов / В.В. Наумов; В.В., О.А. Гребенщиков, В.Б. Залесский // Измерительная техника. - 2001. - N6. - С. 15-16.

117.    Неделько А.Ю. Измерение температуры бесконтактным способом при наличии электромагнитных полей и ТВЧ / А. Ю. Неделько // Технология машиностроения. - 2008. - N 12. - С. 30-32 : схема, рис., табл. 

118.    Неугодников А. Волоконно-оптический датчик деформации : материал технической информации / А. Неугодников, В. Поспелов // Электроника: наука, технология, бизнес. - 2006. - №1. - С. 74-75. - Библиогр. в конце ст. 

119.  Никитин В. Универсальный измерительный прибор на микроконтроллере / В. Никитин // Радио. - 2007. - N8. - С. 20-23. : схема; a-рис.; a-фото.цв. - Библиогр. в конце ст. 

120.    Никоненко В.А. Вторичные приборы ОАО НПП "Эталон" / В.А. Никоненко, И.Г. Гамов // Экологические системы и приборы. - 2005. - N12. - С. 8-11.

ОАО НПП "Эталон" - научно-производственное предприятие по техническому регулированию и метрологии - единственное в России, которое специализируется на разработке и производстве образцовых и технических средств измерения температуры.

121.    Новиков Ю. А. Виртуальный растровый электронный микроскоп. 1. Цели и задачи виртуальных приборов  / Ю. А. Новиков // Микроэлектроника. - 2013. - Том 42, N 1. - С. 34-41 : граф., s-схема. - Библиогр. в конце ст. 

Приведено определение виртуальных приборов и описание их работы в процессе измерения характеристик исследуемых объектов. Показана необходимость создания виртуального растрового электронного микроскопа для решения задач в области микро- и нанотехнологий.  

122.    Новости производителей измерительной техники // Радио. - 2005. - №11. - С. 74. - Библиогр. в конце ст. 
123.    Обгрунтування характеристик процесу рандомізації при вимірюваннях лазерним інтерферометром переміщень / А. В. Омельченко, С. Б. Ковшов [и др.] // Український метрологічний журнал. - 2010. - N 3. - С. 45-48 : портр, a-граф., s-схема. - Бібліогр. наприкінці статті. 

124.    Омельченко А. В. (канд. техн. наук). Влияние шумов дискретизации на точность симметричных баллистических гравиметров / А. В. Омельченко, Е. М. Занименский, В. С. Купко // Український метрологічний журнал. - 2013. - N 1. - С. 33-39 : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. (7). 

Проанализированы способы уменьшения влияния помех дискретизации на точность измерения ускорения силы тяжести (УСТ) и исследованы свойства весовых функций симметричных баллистических гравиметров. 
125.    Опрышкина М. И. Повышения точности измерений преобразователей с дробно-рациональными функциями / М. И. Опрышкина // Автоматизація: проблеми, ідеї, рішення : матеріали міжнар. наук.-техн. конф. (Севастополь, 5-9 верес. 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Севастоп. нац. техн. ун-т. - Севастополь, 2011. - С. 188-189. 

Используя методику оценки погрешности непрямых измерений при нелинейной зависимости, в работе была получена константа для заданной разности модели. Она позволяет определить количество дополнительных измерений для получения заданной погрешности измерения.

126.    Оптимизация двухкоординатных позиционно-чувствительных фотоприемников / И.Е. Марончук, А.Д. Кучерук, А.Д. Данилец и др. // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. - 2003. - № 2. - С. 81-88.

127.    Опыт промышленной эксплуатации бесконтактных измерителей крутящего момента БИКМ М-106М в составе ГПА на КС ОАО "Газпром" / А. П. Шевцов [и др.] // Газотурбинные технологии. - 2011. - N 2. - С. 18-21 : граф., табл., фото. - Библиогр. в конце ст. 

128.    Осадчук О. В. Вологочутливий ємнісний сенсор для вимірювання вологості нафтопродуктів / О. В. Осадчук, О. В. Звягін, Л. В. Крилик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. - № 665: Автоматика, вимірювання та керування. - С. 174-179 : граф. - Бібліогр. наприкінці статті. 

Разработана математическая модель емкостного сенсора влажности, которая описывает зависимость электрической емкости от изменений количества влажности нефтепродукта. Расхождение теоретических и экспериментальных результатов - 3%.

129.    Пилипенко О. В. НВЧ-щуп для локальних вимірювачів параметрів вібрацій з низькою частотою / О. В. Пилипенко, П. І. Заболотний, Л. Г. Запольський // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні : укр. міжвідом. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2006. - Вип. 40. - С. 177-183 : схема, граф. - Бібліогр. наприкінці статті (4). 

Проанализированы возможности применения первичных преобразователей для измерителя параметров вибрации на основе объемных СВЧ резонаторов по одно- и двухрезонаторной схеме. Показано, что обе схемы обеспечивают приблизительно одинаковые возможности измерения параметров вибрации, но, с учетом  конструктивных особенностей (меньшая масса, габариты и др.), схемам с одним резонатором надо отдать предпочтение.

130.    Пинхусович Р.Л. Метод расчета дополнительной погрешности измерительных преобразователей стохастических сигналов / Р.Л. Пинхусович, Б.Ф. Кузнецов // Измерительная техника. - 2002. - N 4. - С. 14-16.

131.    Пицык В.В. Бесконтактный метод косвенного измерения расстояния между точками отражающей поверхности / В.В.Пицык // Измерительная техника. - 2001. - N3. - С. 26-28.

132.    Плотников С.В. Триангуляционные измерители и их промышленное применение / С.В. Плотников, В.М. Подчернин, И.В. Быковская // Техника машиностроения. - 2003. - №4. - С. 107-108.

133.    Полетаев Д. А. Учет влияния зазора между образцом и коаксиальным резонаторным измерительным преобразователем во влагометрии СВЧ / Д. А. Полетаев // Журнал нано- та електронноі фізики=Журнал нано- и электронной физики : СумДУ, 2009. - Т. 1, № 3. - С. 74-81 : рис., a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

134.  Полянский М. А. Особенности применения термометров сопротивления и термоэлектрических преобразователей / М. А. Полянский // Технология машиностроения. - 2008. - N 11. - С. 41-43 : рис. 

135.   Полянский М. (инж. СКБ). Промышленные первичные преобразователи температуры: особенности достоверных измерений / М. Полянский // Метрологія та прилади. - 2010. - N 1. - С. 32-34. - Библиогр. в конце ст. 

Кратко рассмотрены характеристики современных промышленных термометров сопротивления и термопар. Даны рекомендации относительно их использования для получения достоверных результатов измерения

136.    Помехоустойчивый оптико-электронный измеритель скорости перемещения протяженного объекта / В. В. Артемьев, Н. П. Белов [и др.] // Известия ВУЗов. Сер, Приборостроение. - 2010. - Том 53, N 4. - С. 27-31 : рис., a-граф., s-схема. - Библиогр. в конце ст. 

137.    Походило Є. Комп'ютерний засіб імітансного контролю об'єктів кваліметрії / Є. Походило, Н. Плахтій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2010. - № 672: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. - С. 59-62 : рис. - Бібліогр. наприкінці статті. 

Рассмотрен вариант построения компьютерного измерительного средства для контроля объектов, характеризующихся многими параметрами.

138.   Прецизионные фотометрические головки как первичные измерительные преобразователи в средствах измерений световых величин / В.С. Иванов, А.Ф. Котюк, В.И. Саприцкий, Р.И. Столяревская // Измерительная техника. - 2002. - N 2. - С. 34-36.

139.    Прибор "Регион" для космического эксперимента "Кольцо" на борту МКС / Н.А. Барабанов, Л.М. Бандуристый, Ю.И. Венедиктов и др. // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. - 2006. - №1. - С. 3-6. - Библиогр. в конце ст. 

140.    Проскурня Р. С. Определение вибрационных характеристик оборудования акселерометрами на основе MEMS-технологии / Р. С. Проскурня, В. В. Скляров, Ю. Н. Сковородкина // Український метрологічний журнал. - 2012. - N 4. - С. 19-24 : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. (8). 

Представлено практическое применение акселерометров при бездемонтажном исследовании оборудования. Описаны перспективы их применения и исследования.

141.    Пушкарев Ю. Измеритель толщины лакокрасочных покрытий : материал технической информации / Ю. Пушкарев // Радио. - 2006. - №1. - С. 46. - Библиогр. в конце ст. 
142.    Пушнов А. В. Измерение расхода двухфазного потока кориолисовым расходомером  / А. В. Пушнов // Измерительная техника. - 2013. - N 4. - С. 45-48 : граф., a-рис. - Библиогр. в конце ст. 

143.    Райцин А. М. Интервальные оценки погрешности определения моментов пространственного распределения лазерного излучения  / А. М. Райцин // Измерительная техника. - 2012. - N 4. - С. 27-31. - Библиогр. в конце ст. 

Рассмотрены интервальная оценка и инвариантная характеристика погрешности определения моментов первого и второго порядка пространственного распределения лазерного излучения средством измерения с многоэлементным измерительным преобразователем.

144.    Райцин А. М. Определение пространственно-энергетических характеристик лазерного излучения с учетом ограниченного динамического диапазона измерительного устройства / А. М. Райцин // Измерительная техника. - 2013. - N 8. - С. 23-27 : рис., a-табл. - Библиогр. в конце ст. 

На основе двумерного распределения Пирсона уточнены формулы для определения ширины и диаметра лазерного пучка существующего стандарта ГОСТ Р ИСО 11146–2008, учитывающие ограниченность динамического диапазона измерительного устройства.

145.    Рахимов Н.Р. Оптоэлектронные системы для контроля качества нефтепродуктов / Н.Р. Рахимов, Л.Ф. Порфирьев // Известия вузов. Сер. Приборостроение. - 2006. - Т.49, №1. - С. 55-59. - Библиогр. в конце ст. 
146.    Рубанов В. В. Многоканальные измерители и регуляторы температуры. Теплометрия / В. В. Рубанов // Промышленная энергетика. - 2009. - N 12. - С. 17-26 : схема, граф., табл. 

147.    Руденко В.Н. Интерферометр на свободных массах как измеритель гравитационных градиентов / В.Н.Руденко, С.Л.Пасынок, А.В.Сердобольский // Измерительная техника. - 2001. - N2. - С. 3-5.

148.    Румянцев А.В. Микрорасходомер газа с задаваемым значением чувствительности прибора / А.В. Румянцев, К.В. Гуськов // Приборы и техника эксперимента. - 2008. - N1. - С. 149-154 : табл.; a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

149.    Рустамов З. А. (д-р техн. наук). Измеритель параметров шин АТС / З. А. Рустамов // Автомобильная промышленность. - 2011. - N 10. - С. 30-31 : схема. - Библиогр. в конце ст. (3). 

Рассматривается проблема определения параметров шин с прикосновением к их окружности; предлагается новая конструкция измерителя параметров шин и методика их определения.

150.    Сафонов В.В. Сверхвысокочастотные устройства с активными резонаторами для диагностики диэлектриков / В.В. Сафонов // Изв. вузов. Радиоэлектроника. - 2006. - Т.49, №2. - С. 34-42. - Библиогр. в конце ст. 
151.    Себко В.П. (д-р техн. наук, проф.). Контроль трех параметров ферромагнитных жидкостей тепловым контактным вихретоковым преобразователем / В. П. Себко, В. В. Себко // Український метрологічний журнал. - 2010. - N 1. - Библиогр. в конце ст. (7 назв.). 

Рассмотрены пути расширения функциональных и технических возможностей контактного вихретокового метода применительно к контролю параметров образца ферромагнитной жидкости.

152.    Седалищев В.Н. Использование связанных колебаний в пьезорезонансных датчиковых структурах / В.Н. Седалищев // Измерительная техника. - 2006. - №3. - С. 59-61. - Библиогр. в конце ст. 

153.    Сенсорні пристрої магнітного поля на сенсорах Холла з розщепленою структурою / І. А. Большакова, Р. Л. Голяка [и др.] // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : зб. наук. праць / Мін-во освіти України, Нац. ун-т "Львів.  політехніка". - Львів : Вид-во Держ. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - № 646: Електроніка. - С. 38-45 : рис., схема. - Бібліогр. наприкінці статті (6). 

Приведены принципы построения сенсорных устройств магнитного поля на сенсорах Холла с расщепленной структурой. Показано, что путем соответствующей конструктивной модификации сенсоров Холла с расщепленной структурой удается получить новые функциональные возможности, в частности, относительно повышения пространственного разрешения и интегрирования нескольких сенсоров в двух- и трехмерные структуры.  

154.    Сенсоры микровлажности технических газовых сред / С. Крутоверцев, А. Тарасова, М. Чуприн и др. // Электроника: наука, технология, бизнес. - 2008. - N1. - С. 72-75 : рис.; a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

155.    Сильверстов И.С. Измерение чувствительности и диаграммы направленности гидроакустических измерительных модулей в искусственных бассейнах / И.С. Сильверстов // Измерительная техника. - 2006. - №10. - С. 68-70. : рис.; a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

156.    Синельников А.Е. Измерение векторных и тензорных величин / А.Е.Синельников, И.Б.Челпанов // Измерительная техника. - 2001. - N4. - С. 3-7.

157.    Синица Я. Р. Станция контроля диаметров отверстий корпусов питателей смазочных систем / Я. Р. Синица, О. В. Коваленко, И. И. Месропьянц // Прогресивні напрямки розвитку машиноприладобудівних галузей і транспорту : матеріали міжнар. наук.-техн. конф. студ., аспірантів та молодих вчен., м. Севастополь, 17-19 квіт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Севастоп. нац. техн. ун-т. - Севастополь, 2012. - С. 55-56 : рис. 

158.    Скорик И. В. Ультразвуковой измеритель расхода воды / И. В. Скорик, И. В. Камынин, И. Б. Широков // 6-я Международная молодежная научно-техническая конференция "Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций" : материалы конф. / М-во образования и науки Украины, Севастоп. нац. техн. ун-т. - Севастополь : Изд-во Севастоп. нац. техн. ун-та, 2010. - С. 488 : рис. - Библиогр. в конце ст. 

159.    Скрябіна О. Моделювання роботи імовірнісного вимірника математичного сподівання й дисперсії / О. Скрябіна // Метрологія та прилади. - 2013. - N 4. - С. 66-71 : рис. - Бібліогр. наприкінці статті (5). 

Построены математические модели обработки сложных многофакторных сигналов, поступающих с первичных преобразователей и носящих случайный характер, проведена их экспериментальная проверка. 

160.    Смирнов М. К. Нестандартное контрольно-измерительное и специальное технологическое оборудование / М. К. Смирнов // Электронная промышленность.  Проблемы управления и развития. Современность и история. - 2008. - N 4. - С. 96-109 : табл, фото. 

В статье отражен опыт, накопленный ФГУП "НИИЭМП" за последние десять лет при создании нестандартного контрольно-измерительного и специального технологического оборудования. Приведены основные технические характеристики приборов и области их применения в различных областях промышленности и, в частности, в резисторостроении.

161.    Современное состояние и перспективы развития метрологического обеспечения машиностроительного производства  / С. Н. Григорьев [и др.] // Измерительная техника. - 2012. - N 11. - С. 56-59 : табл. - Библиогр. в конце ст. 

Рассмотрены задачи метрологических служб и производителей измерительного оборудования в условиях модернизации российского машиностроения на примере работы Центра разработки средств измерений и кафедры измерительных информационных систем и технологий МГТУ «СТАНКИН». Даны краткие характеристики последних выполненных проектов.  

162.    Современные средства температурной диагностики // Радио. - 2007. - №1. - С. 78. : фото.цв. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассмотрены основные особенности, технические характеристики и возможности измерителей температуры и влажности  производства компаний CENTER, CHY (Тайвань).

163.    Соколов Л. В. Высокостабильные высокотемпературные микроэлектромеханические преобразователи нового поколения на основе гетероструктуры кремний-на-изоляторе / Л. В. Соколов // Измерительная техника. - 2009. - N 9. - С. 18-20 : рис. - Библиогр. в конце ст. 

164.    Сорочан А.Г. J-корреляционный измеритель дальности по методу минимума / А.Г. Сорочан // Изв. вузов. Радиоэлектроника. - 2006. - Т.49, №1. - С. 47-59. - Библиогр. в конце ст. 
165.    Стационарный газоанализатор оксидов азота и серы / А.А. Азбукин, М.А. Булдаков, Б.В. Королев и др. // Приборы и техника эксперимента. - 2006. - N6. - С. 105-109. : граф.; s-схема. - Библиогр. в конце ст. 
166.    Тараненко Ю.К. Автоколебательная система виброчастотного измерителя плотности жидкости с механическим резонатором / Ю.К. Тараненко // Изв. вузов. Радиоэлектроника. - 2006. - Т.49, №11-12. - С. 29-44. : рис.; a-граф. - Библиогр. в конце ст. (12)
167.    Тверезовский В. С. Технические аспекты проектирования цифрового измерителя добротности варикапов / В. С. Тверезовский, Р. В. Бараненко // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. - 2009. - N 1. - С. 92-98 : схема. - Библиогр. в конце ст. 

Проведен анализ измерителей добротности полупроводниковых приборов, на основании которого для устранения недостатков существующих устройств разработано устройство для измерения добротности варикапов с расширенными функциональными возможностями.

168.    Телешевский В. И. Метод интеллектуальной компьютерной микроскопии при измерении линейных и угловых размеров изделий / В. И. Телешевский, А. В. Шулепов, Е. М. Роздина // Измерительная техника. - 2011. - N 8. - С. 3-6 : рис., граф. - Библиогр. в конце ст. (6). 

Рассмотрены проблемы компьютеризации и интеллектуализации универсальных и инструментальных измерительных микроскопов. Предложены методы повышения точности наведения на края объектов, имеющих призматическую и цилиндрическую формы, на основе решений обратных задач математической оптики. Применение разработанных алгоритмов позволяет проводить измерения призматических и цилиндрических деталей с микрометровой точностью без использования измерительных ножей.

169.    Тигнибидин А. В. Повышение точности и производительности обработки на круглошлифовальных станках в инструментальном производстве / А. В. Тигнибидин // Технология машиностроения. - 2012. - N 5. - С. 14-17 : рис., a-фото. - Библиогр. в конце ст. (3). 

Основная научная и техническая новизна разработанных принципов построения приборов заключается в том, что преобразователь измерительного устройства устанавливается непосредственно на контролируемую и обрабатываемую деталь при шлифовании, и в его корпусе располагается микропривод ( пьезопривод, электропривод или другой ) для перемещения измерительного стержня по заданной программе. Это позволяет свести практически к нулю разность показаний прибора при статических и динамических измерениях геометрических параметров деталей с гладкой и прерывистыми поверхностями.

170.    Тимофеєв Є. (канд. техн. наук). Вимірювання енергетичних характеристик лазерного випромінення / Є. Тимофеєв // Метрологія та прилади. - 2010. - N 4. - С. 26-29 : фото. - Бібліогр. наприкінці статті. 

Приведены результаты разработки рабочих методов измерительной техники (СИТ) для измерения энергетических характеристик лазерного излучения.

171.    Тимофеєв Є. (канд. техн. наук). Комплексний вимірник параметрів імпульсного лазерного випромінювання / Є. Тимофеєв // Метрологія та прилади. - 2012. - N 3. - С. 30-35 : схема, граф., фото. - Бібліогр. наприкінці статті (18).

Описан комплексный измеритель таких параметров импульсного лазерного излучения, как энергия, мощность и длительность, который работает в широком диапазоне длин волн.

172.    Тимофеев Е. П. (канд. техн. наук) Разработка и исследование калориметрического измерителя энергетических характеристик лазерного излучения / Е. П. Тимофеев // Український метрологічний журнал. - 2009. - N 4. - С. 27-30 : табл., a-рис., a-фото. - Библиогр. в конце ст. 

173.    Тимофеев, Е. П. (канд. техн. наук). Методы и средства высокоточного измерения энергетических характеристик волоконных лазеров / Е. П. Тимофеев // Прикладная радиоэлектроника. - 2009. - Том 8, N 1. - С. 80-85 : граф., a-фото. - Библиогр. в конце ст. 

174.    Тихан М. Аналіз термомеханічних процесів у мембранах вимірювачів тиску при термоударі / М. Тихан // Машинознавство. - 2008. - N 8/9. - С. 7-15 : граф. - Библиогр. в конце ст. 

На основе анализа нестационарного температурного поля в мембране измерителя давления при термоударе совершено моделирование соответствующих напряжений и термодеформаций.

175.    Толстихина А. Л. (к. физ.-мат. н.). Электричество под микроскопом / А. Л. Толстихина, К. Л. Сорокина, Н. В. Белугина, Р. В. Гайнутдинов // Природа. - 2009. - N 4. - С. 18-27 : схема, фото. - Библиогр. в конце ст. 
176.    Трехканальный частотный дискриминатор помехозащищенного следящего радиолокационного измерителя скорости / В.В. Дрогалин, В.И. Меркулов, О.Ф. Самарин, В.С. Чернов // Радиотехника. - 2002. - № 5. - С. 51-56.

177.    Тюрін В. Експеріментальні дослідження лазерного далекоміра у динамічно змірюваних умовах вимірювань / В. Тюрін, Ю. Мачехін // Метрологія та прилади. - 2010. - N 3. - С. 35-40 : схема, табл., фото, граф. - Бібліогр. в кінці статті (7)

Представлены результаты лабораторных исследований и натурных испытаний лазерного измерителя расстояний в условиях динамических изменений положения объекта и уровня фона. Проведен анализ влияния различных факторов на процесс измерения расстояний. Приведены сравнительные оценивания точности измерения расстояний для разных динамических характеристик объекта и фона.

178.    Филимонов А. Измерительный канал вибрации с ICP-акселерометром ВД06А / А. Филимонов, Н. Барвинченко // Электроника: наука, технология, бизнес. - 2006. - N8. - С. 58-60. : фото; a-табл.; s-схема. - Библиогр. в конце ст. 

179.    Холмянский И.А. Измерение и анализ температурных полей и коэффициентов теплоотдачи в деталях ДВС / И.А. Холмянский // Двигателестроение. - 2003. - №2. - С. 26-30. - Библиогр. в конце ст. 

180.    Цифровая стабилизация движений прецизионных управляемых оснований с инерциальными чувствительными элементами. II. Применение поплавкового измерителя угловой скорости и маятниковых акселерометров / Е. А. Депутатова [и др.] // Изв. РАН . Теория и системы управления. - 2011. - N 2. - С. 131-146 : схема, табл., граф. - Библиогр. в конце ст. (11). 
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