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    Пользователям библиотеки представлена вторая часть рекомендательного библиографического списка из серии «Технические средства метрологии». Список содержит 220 библиографических записей книг и периодических изданий, в которых рассматриваются методы и средства измерения электрических величин и радиосигналов, представлен широчайший спектр измерительных решений для радиоэлектронной и полупроводниковой отраслей промышленности, беспроводных технологий и телекоммуникаций, электроэнергетики, автомобилестроения и аэрокосмической отрасли. Отдельно выделены приборы, методы и способы поверки и калибровки средств измерительной техники, а также принципы обеспечения единства измерений в Российской Федерации. 

    Собранный документальный массив включает в себя публикации за 2000 – 2013 гг., издан на русском и украинском языках в России и за её пределами и частично аннотирован.
    Библиографические описания выполнены согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления».
     В издании использована сквозная нумерация, документы размещены по алфавиту авторов и названий.
    Список рассчитан на специалистов в области измерительной техники, аспирантов и студентов.
Книги
1.  Гимпилевич, Ю. Б. (д-р техн. наук). Измерение и контроль параметров микроволновых трактов : [монография] / Ю. Б. Гимпилевич ; М-во образования и науки Украины, Севастоп. нац. техн. ун-т. - Севастополь : Изд-во Севастоп. нац. техн. ун-та, 2009. - 296 с. : ил. - Список сокр.: С. 7-8. - Предм. указ.: с. 268-270. - Библиогр.: с. 271-283 (124 назв.). (Шифр 621.317.39 : 621./Г 487)                                                                          Экземпляры: всего:34 

2.  Головко Д. Б. Надвисокочастотні методи та засоби вимірювання фізичних величин : навч. посіб. для студ. техн. спец. вищ. навч. закл. / Д. Б. Головко, Ю. О. Скрипник, О. П. Яненко. - К. : Либідь, 2004. - 328 с. : іл. - Бібліогр.: с. 324-325. (Шифр 621.396.6.08(075)/Г 61)
Экземпляры: всего:5 

Розглянуто радіохвильові методи та засоби вимірювання електричних параметрів сигналів НВЧ діапазону, а також вимірювання неелектричних величин (вологості, температури, складу речовини) з викоростанням модуляційних НВЧ-вимірювачів.
3. Гуржий А. Н. Электрические и радиотехнические измерения : учеб. пособие для образоват. учреждений нач. проф. образования / А. Н. Гуржий, Н. И. Поворознюк. - М. : ACADEMIA, 2004. - 270 с. - (Профессиональное образование). - (Электротехника). (Шифр 621.317(075)/Г 951)

Экземпляры: всего:2 

4. Гусева Л. В. Практическое пособие по радиационному контролю / Л. В. Гусева. - Донецк : Изд-во журн. "Донбасс", 2003. - 126 с. : ил. - Библиогр.: с. 122. (Шифр 539.1.074/Г 962)                                                 Экземпляры: всего:1 

Пособие содержит как общие сведения о радиации, так и информацию по радиационным отходам, авариям. Включает результаты радиационного контроля в Донецкой области. Для широкого круга специалистов.

5.  Журавлева Л. В. Электрорадиоизмерения : учеб. пособие для нач. проф. образования / Л. В. Журавлева. - М. : ACADEMIA, 2004. - 144 с. : ил. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 141 (9 назв.). (Шифр 621.317.08(075)/Ж 911)                                                         Экземпляры: всего:1 

Приведены сведения об измерениях и средствах измерений, даны характеристики и параметры радиосигналов и радиотехнических цепей. Содержатся сведения об источниках электропитания и измерительных генераторах. Для учащихся учреждений начального профессионального образования.

6.  Информационно-измерительная техника и технологии : учеб. для студ. вузов / ред. Г. Г. Раннев. - М. : Высшая школа, 2002. - 456 с. : ил. - Библиогр.: с. 450-452. (Шифр 621.317.08(075)/И 741)        Экземпляры: всего:2 

В учебнике рассматриваются теоретические основы, метрология, стандартизация измерительных и информационных технологий; методы и средства измерений физических величин; электроника и микропроцессорная техника; аналоговые и цифровые  вычислительные устройств и ЭВМ; организация и планирование измерительного эксперимента; измерительные информационные системы. В приложении приведены основные ГОСТы информационно-измерительной техники.
7.  Информационно-измерительная техника и электроника : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов "Электроэнергетика" / Г. Г. Раннев [и др.] ; под редакцией профессора Г. Г. Раннева. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : Академия, 2009. - 510, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Высшее профессиональное образование. Энергетика). - Библиография: с. 505-506  1500 экз. (Шифр 621.317(075.8)/И 741)

Экземпляры: всего:3 

8.  Карлащук, В. И. Электронная лаборатория на IBM RC / В. И. Карлащук. - 6-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : СОЛОН - Пресс. - 2006

Т. 1 : Моделирование элементов аналоговых систем. - 2006. - 672 с. : ил. - (Системы проектирования). - Библиография: с. 653-657. (Шифр 004.4 : 621.38/К 238)                                                                     Экземпляры: всего:1 

9. Киреева Э. А. Современные приборы и устройства для контроля работоспособности электрооборудования в системах электроснабжения : справ. материалы / Э. А. Киреева. - М. : Энергопрогресс : Энергетик, 2012. - 106 с. : ил. - (Библиотечка электротехника: приложение к журналу "Энергетик" ; вып. 1 (157)). (Шифр 621.317(035)/К 43)

Экземпляры: всего:1 

10. Киреева, Э. А. Современные приборы и устройства для измерения и контроля состояния коммутационного электрооборудования в системах электроснабжения : справ. материалы / Э. А. Киреева. - М. : Энергопрогресс : Энергетик. - 2012. - (Библиотечка электротехника: приложение к журналу "Энергетик" ; вып. 2)

Ч. 1. - 2012. - 72 с. : ил. (Шифр 621.316.57/К 43)       Экземпляры: всего:1 

11. Киреева, Э. А. Современные приборы и устройства для измерения и контроля состояния коммутационного электрооборудования в системах электроснабжения : справ. материалы / Э. А. Киреева. - М. : Энергопрогресс : Энергетик. - 2012. - (Библиотечка электротехника: приложение к журналу "Энергетик" ; вып. 3)

Ч. 2. - 2012. - 56 с. : ил. (Шифр 621.316.57/К 43)       Экземпляры: всего:1 

12.  Кичак В. М. Методи компенсації динамічних похибок вимірювальних каналів : монографія / В. М. Кичак ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : Вид-во Вінниц. нац. техн. ун-ту, 2009. - 128 с. : ил. - Бібліогр.: с. 117-125 (116 назв.). - Список скор.: с. 5. (Шифр 621.317.7/К 46)        Экземпляры: всего:1 

13.  Контрольно-измерительные решения Agilent : каталог 2014. - [б. м.], [2014?]. - 442 с. : ил. (Шифр 085/К 651) ОНТД(1)

      В каталоге представлен широчайший спектр измерительных решений для оборонной и аэрокосмической, радиоэлектронной и полупроводниковой отраслей промышленности, беспроводных технологий и телекоммуникаций, электроэнергетики и автомобилестроения.

14. Крупельницький Л. В. Аналого цифрові пристрої систем, що самокоригуються, для вимірювань і обробляння низькочастотних сигналів : моногрфія / Л. В. Крупельницький, О. Д. Азаров . - Вінниця : Універсум - Вінниця, 2005. - 168 с. - Бібліогр.: с. 158-166. (Шифр 621.317.7/К 84)

Экземпляры: всего:1 

Наведено методологію проектування вхідних пристроїв, дискретизаторів, квантувачив АЦП. Запропоновано метрологічні оцінки статичних та динамічних похибок систем з самокорекцією.

15. Кутлахмедов Ю. О. Основи радіоекології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю. О. Кутлахмедов, В. І. Корогодін, В. К. Кольтовер ; ред. В. П. Зотов. - К. : Вища школа, 2003. - 320 с. : іл. - Бібліогр.: с. 314 - 316.  - Предм. покажч.: с. 317 - 319. (Шифр 504.054(075)/К 95)                 Экземпляры: всего:7 

У посібнику розглянуто основні закономірності біологічної дії йонізуючого випромінювання на мікроорганізми, рослини, тварин і людей; радіоекологічні аспекти дозіметрії. Проаналізовано генетичні наслідки хронічного впливу малих доз йонізуючого випромінювання. Описано особливості міграції радіонуклідів у різних екосистемах. Висвітлено проблему радіоекології міст. Для студентів вищих навчальних закладів.

16.    Матвеев, Ю. В. (канд. техн. наук, доц.). Метрология и электрические измерения : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. "Электромеханика" и "Мор. и реч. трансп." / Ю. В. Матвеев ; М-во образования и науки Украины, Севастоп. нац. техн. ун-т. - Севастополь : [Изд-во СевНТУ], 2014. - 232 с. : рис., табл. - Список сокр.: с. 9-10. - Библиогр.: с. 211-216 (80 назв.). (Шифр 006.91 : 621.317(/М 333
Экземпляры: всего:1 

17.  Метрология и электрорадиоизмерения в телекоммуникационных системах : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 090106 (075600) - "Информационная безопасность телекоммуникационных систем" / С. И. Боридько, Н. В. Дементьев, Б. Н. Тихонов, И. А. Ходжаев. - М. : Горячая линия - Телеком, 2007. - 376 с. : ил. - Библиогр.: с. 360-363. (Шифр 006.91 : 621.317/М 546)                                                                 Экземпляры: всего:3 

Рассмотрены основы метрологии, методы и средства электроизмерений, вопросы квалиметрии, стандартизации и оценивания соответствия. Рассмотрены вопросы автоматических измерений. Для студентов вузов.
18.    Микроволновая радиометрия физических и биологических объектов : монография / Ю. А. Скрипник [и др.] ; ред. Ю. А. Скрипник. - Житомир : Волынь, 2003. - 406 с. : ил. - Библиогр.: с. 386-399. - Имен. указ.: с. 405-406. (Шифр 535.214.4/М 597)                                                    Экземпляры: всего:3 

В монографии рассматриваются процессы взаимодействия микроволновых электромагнитных полей и излучений с физическими и биологическими объектами, косвенные и прямые радиометрические методы и средства обнаружения и регистрации собственных ЭМИ объектов различной физической природы. 
19. Осика Л. К. Расчетные методы интеллектуальных измерений (Smart Metering) в задачах учета и сбережения электроэнергии : практ. пособие / Л. К. Осика. - М. : Издательский дом МЭИ, 2013. - 422 с. : ил. - Библиогр.: с. 373-375. - Глоссарий: с. 376-390. (Шифр 621.317/О-73)         Экземпляры: всего:60 

20.    Панфилов В. А. Основы метрологии и электроизмерительной техники / В. А. Панфилов. - М. : Энергопрогресс : Энергетик, 2006. - 88 с. : ил. - (Библиотечка электротехника: приложение к журналу "Энергетик" ; Вып. 1 (85)). - Библиогр.: с. 86. (Шифр 621.317/П 167)                  Экземпляры: всего:1 

Изложены базовые понятия метрологии и электроизмерительной техники, приведены основные характеристики электрических сигналов и цепей, освещены практические вопросы обработки результатов измерений. Для специалистов.

21.    Панфилов В. А. Электрические измерения : учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования, обуч. по спец. "Электроснабжение (по отраслям)" / В. А. Панфилов. - М. : ACADEMIA, 2004. - 288 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 281. (Шифр 621.317(075)/П-167)                                                                                         Экземпляры: всего:1 

Изложены базовые понятия метрологии и электрических измерений. Рассмотрены основные методы и средства измерения электрических и неэлектрических величин. Приведены сведения об устройстве, принципах действия, особенностях применения измерительных приборов и преобразователей. Для студентов средних профессиональных учебных заведений.

22.    Пристрої вимірювання та контролю характеристик електричних машин з газомагнітним підвісом : монографія / В. О. Поджаренко [та ін.]. ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : Універсум - Вінниця, 2004. - 154 с. : іл. - Бібліогр.: с. 145-153. (Шифр 621.313/П 77)                                              Экземпляры: всего:1 

Монографія містить елементи теорії побудови пристроїв вимірювання та контролю характеристик електричних машин з газомагнітним підвісом. Розглянуті питання отримання з газомагнітним підвісом. Розглянуті питання отримання основних метрологічних характеристик вимірювального перетворення параметрів електричних машин.
23.  "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии", Междунар. Крым. конф. (22 ; 2012 ; Севастополь).
22-я Международная Крымская конференция "СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии",10-14 сент., 2012 г. = Microwave & Telecjmmunication Technology : материалы конф. : в 2 т. / Севастоп. нац. техн. ун-т, Белорус. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники, Науч.-исслед. ин-т телекоммуникаций НТУУ "КПИ", Крым. науч.-технолог. центр им. проф. А. С. Попова, Тавр. нац. ун-т им. проф. В. И. Вернадского, Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Севастополь : Вебер. – 2012.- (Шифр 621.396.6.029.64/С 255)

Экземпляры: всего:1 

24.  Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике : учебє-практ. пособие / ред. А. В. Калиниченко. - М. : Инфра - Инженерия, 2008. - 576 с. : ил. - Библиогр.: с. 551-553. (Шифр 681.1/.5(035)/С 741)                                                                                         Экземпляры: всего:1 
25.    Філинюк М. А. Методи та засоби вимірювання параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників : монографія / М. А. Філинюк, К. В. Огородник, Л. Б. Ліщинська ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : Вид-во Вінниц. нац. техн. ун-ту, 2010. - 176 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд. (Шифр 621.372.5/Ф 52)                                                          Экземпляры: всего:1 

26.  Целінко М. Г. Мікрокулонометр і калібратори струму та напруги в лабораторному практикумі : навч. посіб. / М. Г. Целінко, М. М. Прокопенко, О. М. Целінко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Євенок О. О., 2006. - 84 с. : іл. - Бібліогр. в кінці статті. (Шифр 621.317.713(075.8/Ц 34)

Экземпляры: всего:1 

В пособии рассматривается методика использования разработанных авторами электронных измерительных приборов в лабораторном практикуме. 
27.   Шишмарев, В. Ю. (д-р техн. наук, проф.). Основы проектирования приборов и систем: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Приборостроение" / В. Ю. Шишмарев ; Российский государственный технологический университет им. К. Э. Циолковского. - Москва : Юрайт, 2014. - 343 с. : ил. ; 24 см. - (Бакалавр). - Библиография: с. 336-337 (24 назв.) (Шифр 681.518.3(075.8)/Ш 657)

Экземпляры: всего:1 

28.    Шишмарев, В. Ю. (д-р техн. наук, проф.). Технические измерения и приборы: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Автоматизация технологических процессов и производств" / В. Ю. Шишмарев. - 2-е издание, исправленное. - Москва : Академия, 2012. - 383, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Учебник). - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат. Автоматизация и управление). - Библиография: с. 377-378 (21 назв.)  1 000 экз. (Шифр 681.518.3(075.8)/Ш 657)              Экземпляры: всего:1 

29.    Шишмарев В. Ю. Электрорадиоизмерения : учеб. для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования, обуч. по спец. 1900 "Приборостроение", 2000 "Электроника и микроэлектроника, радиотехника и телекоммуникации", 2100 "Автоматизация и упр.", 2200 "Информатика и вычисл. техника" / В. Ю. Шишмарев, В. И. Шанин. - М. : ACADEMIA, 2004. - 336 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 328-329 (24 назв.). (Шифр 621.317.08(075)/Ш 657)                  Экземпляры: всего:1 

Изложены основы теории измерений, методы измерений, метрологические показатели и характеристики измерений и средств измерений. Приведена современная терминология и классификация методов и средств измерений. 

30.    Электрорадиоизмерения : учеб. для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования / ред. А. С. Сигов. - М. : Форум : Инфра - М, 2004. - 384 с. : ил. - (Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 374 (15 назв.). (Шифр 621.317.08(075)/Э 455)                                         Экземпляры: всего:1 

Рассмотрены цели, задачи, принципы метрологии, методы и средства измерений электрических величин. Материал представлен с учетом современных достижений теории измерений и измерительной техники.  Для учащихся техникумов и колледжей.

31.    Электрорадиоизмерения : учеб. для студ. образоват. учреждений сред. проф. образ.  / Ред. А. С. Сигов. - 3-е изд. - М. : Форум, 2012. - 384 с. : ил. - (Профессиональное образование). - Список сокр.: с. 3. - Библиогр.: с. 374. - Предм. указ.: с. 375-379. (Шифр 621.317(075.8)/Э 455)

Экземпляры: всего:2 

Статьи
32. Аванесян Г. Р. Оценка нелинейных искажений случайных сигналов путем сравнения отношений их мгновенных значений  / Г. Р. Аванесян // Измерительная техника. - 2012. - N 6. - С. 57-60 : граф., s-схема. - Библиогр. в конце ст. 

Описан метод оценки нелинейных искажений, отличающийся от общеизвестных тем, что позволяет определять нелинейные искажения случайных сигналов, несущих полезную информацию. Предложен новый критерий оценки этих искажений, в основе которого лежит вычисление среднего значения относительного изменения коэффициента усиления цепи, вносящей искажения. Приведена функциональная схема измерителя.
33. Аверьянов А. М. Методы повышения быстродействия и точностных характеристик преобразователей ортогональных составляющих сигнала в амплитуду / А. М. Аверьянов, И. В. Пантелеев, В. В. Чекушкин // Измерительная техника. - 2012. - N 8. - С. 9-14 : схема, a-граф., a-табл. - Библиогр. в конце ст. 

34. Автоматизированный измерительный стенд для оценки стойкости радиоэлектронной аппаратуры к воздействию сверхкоротких импульсных помех / А. М. Бобрешов [и др.] // Радиотехника XXI век. - 2011. - N 8. - С. 54-57 : граф., рис. - Библиогр. в конце ст. 

Описан автоматизированный измерительный стенд для исследования характеристик электромагнитной совместимости малошумящих усилителей при воздействии последовательностей импульсов субнаносекундной длительности. Разработаны соответствующие алгоритмы измерения и расчета.
35. Агафонцева О. И. Широкополосный измеритель мощности микроволнового диапазона / О. И. Агафонцева, В. К. Кабанов, О. И. Агафонцева // 6-я Международная молодежная научно-техническая конференция "Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций" : материалы конф. / М-во образования и науки Украины, Севастоп. нац. техн. ун-т. - Севастополь : Изд-во Севастоп. нац. техн. ун-та, 2010. - С. 312 : рис. - Библиогр. в конце ст. 

36.  Айленд Д. Основы осциллографии. Часть 1. Применение осциллографа для определения форм сигналов / Д. Айленд // Контрольно-измерительные приборы и системы. - 2010. - N 5. - С. 7-8 : граф.

37.    Алексенцев А. (г. Львов). Широкодиапазонный измеритель малых индуктивностей / А. Алексенцев // Радіоаматор. - 2009. - N 9. - С. 36-38 : фото, схема. - Библиогр. в конце ст. 

38.    Алышев Ю.В. Методы и средства исследования эффективности случайных антенн : материал технической информации / Ю.В. Алышев, О.Н. Маслов, А.В. Рябушкин // Антенны  . - 2008. - N4. - С. 59-65 : схема; a-рис.; a-граф. - Библиогр. в конце ст.
39. Алышев Ю.В. Применение технологии MIMO для исследования случайных антенн / Ю.В. Алышев, О.Н. Маслов, А.В. Рябушкин // Радиотехника XXI век. - 2008. - N3. - С. 61-65 : рис.; a-граф.; s-схема. - Библиогр. в конце ст. 
40.  Аналіз джерел похибок логарифмічних вимірників параметрів імпедансу / М. Сурду [и др.] // Метрологія та прилади. - 2013. - N 3. - С. 23-29 : рис. - Бібліогр. наприкінці статті (17). 

Исследовано влияние основных составляющих погрешности векторного вольтметра (ВВ) на погрешность измерения составляющих импеданса в логометрических измерителях, найдены аналитические выражения, связывающие эти погрешности. Определены общие требования к построению ВВ и найдена зависимость погрешности измерения параметров импеданса от фазовых соотношений измеряемого и эталонного импеданса, а также от фазовых сдвигов сигнала в канале ВВ.
41. Анализ поведения автоматических радиодальномеров при случайных возмущениях / В. В. Григорьев [и др.] // Известия ВУЗов. Сер. Приборостроение. - 2010. - Том 53, N 7. - С. 26-32 : табл., рис. - Библиогр. в конце ст. (3). 

Предлагается численная характеристика эффективности функционирования систем радиоавтоматики в условиях влияния случайных возмущений. Практическое использование теоретических результатов иллюстрируется применительно к типовой функциональной конфигурации автоматического радиодальномера.
42. Анализаторы сигналов последовательной передачи данных SDA от компании LeCroy : материал технической информации // Радио. - 2005. - №4. - С. 73-74. - Библиогр. в конце ст. 

43. Аристов В. Автоматический измеритель малого тока / В. Аристов, С. Безруков // Радио. - 2009. - N 12. - С. 18-21 : схема, фото. 

Универсальные измерительные приборы сейчас имеются в домашней лаборатории практически каждого радиолюбителя. Весьма часто при проведении экспериментов необходимо одновременно контролировать напряжение и ток в различных точках. Предлагаемое автоматическое устройство предназначено для измерения малых постоянных токов при напряжении питания не более 6 В.

44. Аунг Мьинт Эй Экспериментальное исследование затухания радиоволн внутри помещений на частоте 433 МГц / Аунг Мьинт Эй, А.А. Пронин, А.В. Кондратов // Известия ВУЗов. Сер. Электроника. - 2007. - N5. - С. 86-88 : схема; a-фото. - Библиогр. в конце ст. 
45. Афонин, И. Л. (д-р техн. наук, проф.). Измерители комплексных параметров волноводных устройств на основе двухканального двухдетекторного волноводно-щелевого преобразователя / И. Л. Афонин, И. В. Лащенко, П. А. Бугаёв // Прикладная радиоэлектроника. - 2012. - Том 11, N 3. - С. 401-407 : схема. - Библиогр. в конце ст. 

Рассматриваются измерители комплексного коэффициента отражения и комплексного коэффициента передачи, построенные на основе двухканального двухдетекторного волноводно-щелевого преобразователя. Исключается влияние на результат измерения мешающего воздействия собственных констант СВЧ части прибора путем проведения предложенных калибровочных операций.
46.  Афонский А. А. Мультиметр. Инструмент массовых электрических измерений. Как правильно выбрать / А. А. Афонский, А. А. Афонская // Контрольно-измерительные приборы и системы. - 2012. - N 5. - С. 7-10 : схема, a-фото.цв., a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

47.  Афонский А. А. Электронные нагрузки АКТАКОМ — средство повышения эффективности испытаний источников электропитания  / А. А. Афонский // Контрольно-измерительные приборы и системы. - 2011. - N 1. - С. 11-16 : рис., табл., граф. - Библиогр. в конце ст. (3). 
48. Афонский А.А. Электронные приборы в микроэлектронике и нанотехнологиях : INSTRUMENTS FOR MICROELECTRONICS AND NANOTECHNOLOGY / А.А. Афонский, В.П. Дьяконов // Контрольно-измерительные приборы и системы. - 2008. - N5. - С. 19-23 : фото.цв.; a-табл.; a-рис.; a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

49. Баженов А.А. Универсальная математическая модель пьезоэлектрических преобразователей механических величин с распределенными параметрами / А.А. Баженов, В.И. Яровиков // Измерительная техника. - 2007. - N12. - С. 30-35 : рис.; a-граф. - Библиогр. в конце ст. 
50. Балинский Р.Н. Электронный микрометр для лаборатории радиолюбителя / Р.Н. Балинский // Радіоаматор.- 2008. - N5. - С. 44-46 : фото; s-схема

51.  Бараненко Р. В. Лінеаризація шкали і збільшення діапазону вимірювання ємностей резонансних вимірювачів / Р. В. Бараненко // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. - 2004. - N 2. - С. 155-158 : схема. - Библиогр. в конце ст. 

     В данной статье рассматриваются возможность и аспекты построения измерителей емкости, предложены принцип построения цифровых измерителей с линейной шкалой измерения и схема резонансного измерителя  емкости.

52.    Бараночников М. Цифровой измеритель переменного тока : материал технической информации / М. Бараночников // Радиолюбитель. - 2006. - №11. - С. 36-38. : схема. - Библиогр. в конце ст. 

53.    Баринов С. П. (канд. техн. наук). Особенности пеленгации цели РЛС в условиях имитирующих помех по боковым лепесткам диаграммы направленности антенны / С. П. Баринов // Антенны. - 2010. - N 5. - С. 65-69 : граф. - Библиогр. в конце ст. 
54.    Баринов С.П. Применение углового стробирования отметок в РЛС с фазированными антенными решетками для селекции имитирующих помех : / С.П. Баринов, Ю.И. Маевский, О.Н. Ельцов // Радиотехника XXI век. - 2007. - N7. - С. 52-54 : граф. - Библиогр. в конце ст. 
55.    Безруков С. Экономичный бытовой радиометр / С. Безруков, В. Аристов // Радио. - 2010. - N 11. - С. 30-32 : схема, табл. - Библиогр. в конце ст. (7). 

Индикаторам и измерителям интенсивности радиоактивного излучения посвящено множество статей. Авторы проанализировали схемы таких устройств, опубликованные за последние 17 лет в различных изданиях, и попытались устранить их недостатки и максимально  использовать возможности широко распространенного счетчика Гейгера СБМ-20.
56.  Бондаренко А. Ф. (канд. техн. наук). Измеритель временных параметров полупроводниковых приборов на базе ПЛИС / А. Ф. Бондаренко, Н. Н. Лавский, В. В. Попов // Труды 12-й Международной научно-практической конференции "Современные информационные и электронные технологии", 23-27 мая, 2011 г., Украина, г. Одесса / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. политехн. ун-т [и др.]. - Одесса, 2011. - С. 265. - Библиогр. в конце ст. (2). 
57.  Бородянский М.Е. Измеритель эквивалентного сопротивления участка цепи, находящегося под напряжением / М.Е. Бородянский, И.М. Бородянский, Т.А. Мартыщенко // Приборы и техника эксперимента. - 2008. - N3. - С. 72-75 : схема; a-граф. - Библиогр. в конце ст. 
58. Бузов Л.А. Внешняя оценка характеристик направленности всенаправленных антенн / Л.А. Бузов, А.Н. Ходукин // Радиотехника. - 2005. - №1. - С. 55-58. - Библиогр. в конце ст. 

59. Булычев Ю.Г. Измерение параметров радиосигнала на основе сплайновой аппроксимации корреляционной функции помех : / Ю.Г. Булычев, А.П. Лапсарь // Измерительная техника. - 2007. - N12. - С. 9-10. - Библиогр. в конце ст. 

60. Булычев Ю.Г. Метод обработки измерений при структурно-неопределенной помехе / Ю.Г. Булычев, А.В. Елисеев, А.П. Лапсарь // Измерительная техника. - 2008. - N6. - С. 7-11. - Библиогр. в конце ст. 

61.  Буренко Е. Ю. Измеритель динамических вольт-амперных характеристик / Е. Ю. Буренко, В. К. Игнатьев // Приборы и техника эксперимента. - 2009. - N 3. - С. 50-52 : схема. - Библиогр. в конце ст. 

Измеритель позволяет синхронно регистрировать мгновенные значения тока через исследуемый образец и падение напряжения на нем при программно задаваемом законе изменения тока. Частота выборки до 120 кГц, амплитуда тока до 10 А. 

62.    Виноградов А.Д. Способы повышения основных показателей качества радиопеленгаторов с трехэлементными эквидистантными кольцевыми антенными решетками / А.Д. Виноградов // Антенны  . - 2007. - N12. - С. 41-52. - Библиогр. в конце ст. 
63. Виноградова И.Л. Погрешность волоконно - оптического преобразователя с интерферометром Фабри-Перо / И.Л. Виноградова // Радиотехника. - 2002. - № 10. - С. 32-37.

64.    Волоконно-оптический датчик на основе доменной структуры ЖИГ+Bi для измерения силы тока / В.Ш. Берикашвили, Н.Т. Ключник, В.С. Чижов, М.Я. Яковлев // Радиотехника. - 2004. - №12. - С. 78-81. - Библиогр. в конце ст. 
65.    Вьюхин В.Н. Высокочувствительный измеритель комплексных амплитуд слабых сигналов / В.Н. Вьюхин // Приборы и техника эксперимента. - 2006. - №4. - С. 69-71. - Библиогр. в конце ст. 

66.    Галаев, Ю. М. (канд. техн. наук). Метод фазового инварианта в экспериментах по распространению радиоволн / Ю. М. Галаев, Ф. В. Кивва // Прикладная радиоэлектроника. - 2009. - Том 8, N 2. - С. 124-130 : рис., a-граф., s-схема, a-фото, a-табл. - Библиогр. в конце ст.
67.    Гандурин В. А. (д-р техн. наук). Исследование чувствительности алгоритма командного наведения самолётов на наземные цели к точности измерителей / В. А. Гандурин, П. А. Садовский // Радиотехника XXI век. - 2010. - N 8. - С. 35-38 : граф. - Библиогр. в конце ст. (4). 

Исследована чувствительность алгоритма оптимального командного наведения самолётов на подвижные наземные цели к точности измерителей. Проведено математическое моделирование и получены численные оценки вкладов в погрешность различных измерителей. Предложены рекомендации по наилучшим условиям применения алгоритма.
68. Гимпилевич Ю.Б. Анализатор  микроволновых цепей спектрометрического типа с линеаризацией канала измерения модуля / Ю.Б. Гимпилевич // Изв. вузов. Радиоэлектроника. - 2003. - Т. 46, № 6. - С. 39-44.

Предложен метод линеаризации канала измерения модуля комплексного параметра многополюсного анализатора цепей СВЧ спектрометрического типа. Метод основан на применении многополюсного преобразователя, один из измерительных выходов которого обладает направленными свойствами. Сформулированы  требования к измерительному двенадцатиполюсному преобразователю.

69. Гимпилевич Ю.Б. Аналитическое решение системы нелинейных измерительных уравнений 12-полюсного микроволнового рефлектометра / Ю.Б. Гимпилевич, Ю.Я. Смаилов // Известия ВУЗов. Сер. Радиоэлектроника. - 2007. - Том50, N9/10. - С. 52-58 : граф. - Библиогр. в конце ст. - №10. 

70.    Гимпилевич Ю.Б. Двенадцатиполюсный анализатор микроволновых цепей на основе дискретного преобразования Фурье ответвляемых сигналов и метод его калибровки / Ю.Б. Гимпилевич, Р.С. Бандышев // Изв. вузов. Радиоэлектроника. - 2003. - Т. 46, № 2. - С. 43-50.

Проведен анализ предложенного метода измерения параметров микроволновых узлов, основанного на обработке сигналов, поступающих в измерительные плечи двенадцатиполюсника, с помощью дискретного преобразования Фурье. 
71. Гимпилевич Ю.Б. Обобщенная математическая модель параметрического измерителя векторного отношения двух СВЧ сигналов / Ю. Б. Гимпилевич, Ю. Я. Смаилов // Известия ВУЗов. Сер, Радиоэлектроника : Науч.-техн. журн. - 2006. - Том 49, N 7/8. - С. 3-9 : схема. - Библиогр. в конце ст. - №7. 

72.  Гимпилевич Ю.Б. Повышение быстродействия измерения комплексных параметров микроволновых устройств методом 12-полюсного рефлектометра / Ю.Б. Гимпилевич, В.В. Вертегел, В.И. Носкович // Известия ВУЗов. Сер. Радиоэлектроника. - 2007. - Том50, N9/10. - С. 72-78 : рис. - Библиогр. в конце ст. - №10. 

73.  Гомодинный измеритель флуктуаций амплитуды и набега фазы микроволнового сигнала / И. Б. Широков [и др.] // Шоста міжнародна науково-технічна конференція та Четверта студентська науково-технічна конференція "Проблеми телекомунікацій", присвячені Дню науки і Всесвітньому дню телекомунікацій, 24-27 квітня 2012 року : матеріали конф. / НТУУ "Київ. політехн. ін-т", Ін-т телекомунікац. систем НДІ телекомунікацій. - К., 2012, секц. 4 : Засоби телекомунікаційних систем. - С. 359-361 : ил. - Библиогр. в конце ст. (3). 
74.    Губа А.В. Измеритель емкости с расширенным диапазоном / А.В. Губа, А.А. Губа // Радиолюбитель. - 2004. - №3-4. - С. 76-81. - Библиогр. в конце ст.
75.  Губарь В. (канд. технічн. наук). Порівняльний аналіз калібраторів електричних величин / В. Губарь, А. Губарь // Метрологія та прилади. - 2010. - N 2. - С. 51-58 : фото, a-рис., a-табл., a-граф. - Бібліогр. в кінці статті. 

76.    Гуртовцев А. Л. (канд. техн. наук). О метрологии синхронных измерений электрической энергии и мощности в цифровых АСКУЭ / А. Л. Гуртовцев // Промышленная энергетика. - 2009. - N 10. - С. 11-22 : фото, схема. - Библиогр. в конце ст. (35). 

Рассмотрены вопросы выполнения синхронных (координированных) измерений электрической энергии и мощности в цифровых АСКУЭ. Показано существенное различие между числоимпульсными и цифровыми АСКУЭ в отношении синхронных измерений. Систематизированы понятия определения времени в технических системах и рассмотрены особенности современных микросхем высокоточных цифровых часов. Введено понятие синхронных (координированных) измерений физических величин. Проанализированы различные варианты синхронизации шкал времени цифровых измерительных каналов в цифровых АСКУЭ от источников сигналов точного времени.

77.    Гусаров В. Измеритель емкости конденсаторов : / В. Гусаров // Радиомир. - 2006. - №5. - С. 29-32. - Библиогр. в конце ст. 

78.    Гусев Р. Б. Интерфейс связи контрольно-измерительных модулей и крейта стандарта SIM900 / Р. Б. Гусев, В. Л. Цымбаленко // Приборы и техника эксперимента. - 2010. - N 1. - С. 92-93 : схема. - Библиогр. в конце ст. 

79.    Долгий А. Мостовой измеритель импеданса - приставка к компьютеру / А. Долгий // Радио. - 2009. - N 5. - С. 18-20 : рис. схема. - Библиогр. в конце ст. 

Заинтересовавшись измерением импеданса с помощью компьютера, американский радиолюбитель Джордж Стебер разработал простую измерительную приставку, подключаемую к аудиокарте компьютера, и разработал управляющую аудиокартой программу, которая выполняет все необходимые расчеты и наглядно отображает результат на экране монитора. Об этом и о некоторых полученных результатах он написал в статьях, опубликованных американскими радиолюбительскими журналами QST и QEX. Изложение этих статей мы предлагаем читателям.

80. Дурнева Ю. В. Пространственная фильтрация шумов в магнитокардиографических измерениях / Ю. В. Дурнева, А. Ю. Бутрым, С. Н. Шульга // Радиотехника и электроника. - 2009. - Том 54, N 11. - С. 1362-1368 : рис., a-граф., a-табл. - Библиогр. в конце ст. 

81.    Дьяконов В. П. (д-р техн. наук, проф.). Встроенный в многодоменные осциллографы Tektronix MDO4000 векторный анализатор спектра и его применения / В. П. Дьяконов // Контрольно-измерительные приборы и системы. - 2012. - N 5. - С. 13-19 : граф., a-рис., a-табл. - Библиогр. в конце ст. 

82.  Емельянов Е.С. Влияние взаимной связи передающих каналов на функционирование радиолокационных систем с совместной апостериорной обработкой результатов измерений / Е. С. Емельянов, В. А. Понькин // Радиотехника XXI век. - 2009. - N 6. - С. 79-82 : граф. - Библиогр. в конце ст. - 

83.    Емельянов Е.С. Оценка размеров рабочей зоны компактных радиополигонов для измерения бистатических радиолокационных характеристик объектов / Е.С. Емельянов, В.А. Понькин // Радиотехника XXI век. - 2008. - N6. - С. 106-109 : рис.; a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

84.    Еремеев Ю. В. (асп.). Волноводные тройники с фиксированным коэффициентом передачи  / Ю. В. Еремеев, С. М. Никулин // Антенны. - 2012. - N 2. - С. 53-56 : рис., a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

Рассмотрены конструкции тройников в канале прямоугольного волновода с фиксированным значением коэффициента передачи, которые могут применяться в системах контроля проходящей СВЧ-мощности, рефлектометрах измерительных систем и в других приложениях. В сравнении с традиционными волноводными тройниками, представленные конструкции обладают малой неравномерностью уровня ответвления сигнала в рабочем диапазоне частот волновода, что, например, снижает требования к динамическому диапазону применяемых в рефлектометрах детекторов.
85.    Ермаков Л. Многоканальные высокочастотные осциллографы на АЦП модулях / Л. Ермаков, О. Фомин, С. Шиляев // Электроника: наука, технология, бизнес. - 2009. - N 1. - С. 92-94 : рис., граф. 

86. Забелин И.В. Чувствительность информационно-вычислительной системы ракет "воздух-поверхность" к точности измерителей в режиме синтезирования апертуры антенны / И.В. Забелин, А.И. Шуклин // Радиотехника. - 2003. - № 6. - С. 89-95.

Получены показатели чувствительности ракет "воздух-поверхность" в режиме синтезирования апертуры антенны на основе методики оценки чувствительности информационно-вычислительных систем к точности используемых измерителей.

87.    Засухин С. Измеритель емкости аккумуляторных батарей / С. Засухин // Радио. - 2007. - №4. - С. 32-35. : фото.цв.; s-схема

Опыт эксплуатации аккумуляторов и аккумуляторных батарей показывает, что предсказать, сколько прослужит та или иная батарея, невозможно. Приводится описание устройства, которое практически полностью автоматизирует процесс измерения электрической емкости батареи.
88.   Зинин М.М. К синтезу активных мостовых цепей / М.М. Зинин // Известия вузов. Сер. Приборостроение. - 2006. - Т.49, №7. - С. 57-59. - Библиогр. в конце ст. 

89.   Золотаревский Ю.М. Методы измерения низкочастотных электрических и магнитных полей кораблей / Ю.М. Золотаревский, Ф.В. Булыгин, А.Н. Пономарев, В.А. Нарчев, Л.В. Березина // Измерительная техника. - 2005. - №11. - С. 68-71. - Библиогр. в конце ст. 

90.  Зона действия авиационных двухпозиционных радиолокационных систем при обзоре воздушного пространства / П.И. Дудник, В.И. Меркулов, В.В. Францев, Г.А. Пучков // Радиотехника. - 2003. - № 9. - С. 87-92.

91. Зоренко А.В. Минимизация внутриимпульсного выбега фазы в твердотельном синхронном усилителе КВЧ диапазона / А. В. Зоренко, Н. Е. Медведь, Ю. В. Маруненко // Прикладная радиоэлектроника :. - 2008. - Том 7, N 2. - С. 183-187 : граф., s-схема. - Библиогр. в конце ст. 

92.   Иванков А. А. (канд. техн. наук). Применение алгоритма адаптивной фильтрации в радиолокационном измерителе координат воздушных судов радиотехнической системы посадки / А. А. Иванков, Ю. Н. Панасюк // Радиотехника XXI век :. - 2010. - N 5. - С. 41-45 : схема. - Библиогр. в конце ст. 
93.    Ивашин Н. Измеритель RLC в ... ПТК / Н. Ивашин // Радиолюбитель. - 2008. - N 10. - С. 26-30 : схема. - Библиогр. в конце ст. 
94.   Измерение коэффициента отражения в шумовых электромагнитных полях / Ю. А. Скрипник [et al.] // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Сер.: Радіотехніка. Радіоапаратобудування : [зб. наук. пр.] / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", М-во освіти і науки України. - К., 2011. - Вип. 44. - P. 105-110 : схем. - Библиогр. в конце ст. (8). 
95.    Измерители RLC WayneKerr 4265, 4270 // Радио. - 2005. - №11. - С. 73. - Библиогр. в конце ст. 
96.   Измерители мощности СВЧ компании Satori Technology // Радио. - 2007. - №2. - С. 78. : табл.; a-фото.цв. - Библиогр. в конце ст. 

97. Измеритель комплексного коэффициента отражения и передачи "Обзор-103" // Радио. - 2006. - №6. - С. 76. - Библиогр. в конце ст. 

98.  Исследование точности определения местоположения источников радиоизлучения СВЧ-диапазона движущейся станцией радиомониторинга  / А. Б. Басукинский [и др.] // Антенны  . - 2012. - N 4. - С. 34-40 : фото, s-схема, a-граф., a-табл. - Библиогр. в конце ст. 

Исследовано влияние скорости вращения, ширины диаграммы направленности приемной измерительной антенны, скорости движущейся станции радиомониторинга на точность определения местоположения источников радиоизлучения СВЧ-диапазона.
99.    Исследование электрических свойств кожного покрова человека / В. Г. Гусев [и др.] // Медицинская техника :. - 2009. - N 3. - С. 20-24 : схема, a-табл. - Библиогр. в конце ст. 

100. Казанцев Ю. И. Метрологическое обеспечение измерений коэффициента гармоник низкочастотных радиотехнических сигналов / Ю. И. Казанцев, В. Е. Музалевский, А. В. Пругло // Измерительная техника. - 2013. - N 8. - С. 45-49 : фот., a-табл., a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

Рассмотрено современное состояние метрологического обеспечения измерителей коэффициента гармоник, основанных на цифровых методах измерения и синтеза сигналов. Приведены основные метрологические характеристики калибратора-измерителя СК6-20, генератора-калибратора СК6-122, измерителя-калибратора СК6-20А.

101.    Калашник В. Фазометр / В. Калашник // Радиолюбитель. - 2009. - N 12. - С. 32-33 : схема. - Библиогр. в конце ст. (1). 

Фазометр предназначен для измерения углов сдвига фаз между двумя электрическими колебаниями одинаковой частоты. Такой прибор необходим при регулировке и эксплуатации электронных приборов и электротехнических устройств.
102.    Калориметричний вимірювач НВЧ - потужності з напівпроводниковим термоперетворювачем / Ю.О. Скрипник, О.П. Яненко, В.О. Іващенко, Г.В. Юрчик // Український метрологічний журнал. - 2003. - Вип. 1. - С. 26-28.

Предложен калориметрический измеритель мощности с более высокой чувствительностью и точностью на основе термоэлементов с эффектом Пельтье и Зеебека. Разработан алгоритм калибрования и измерения СВЧ - мощности. Проведены експериментальные исследования экспериментального образца, которое показало перспективность предложенного измерителя.
103.    Каменский А. Цифровой запоминающий USB-осциллограф ВМ8021 - идеальное средство для разработчика / А. Каменский // Радиолюбитель. - 2010. - N 8. - С. 25-29 : ил. - Библиогр. в конце ст. (1). 
104.    Карпузов И. Специальные осциллографы компании "Руднев - Шиляев" / И. Карпузов, О. Фомин, С. Шиляев // Электроника: наука, технология, бизнес. - 2010. - N 2. - С. 98-100 : ил, a-табл. 

Цифровой запоминающий осциллограф - пожалуй, наиболее востребованный сегодня измерительный прибор. Он позволяет не только производить необходимые измерения, но и выполнять математическую обработку полученных данных. Для этого осциллограф должен иметь либо встроенное вычислительно устройство, либо интерфейс с компьютером. Устройства второго типа имеют ряд преимуществ. В них можно гибко изменять конфигурацию компьютера и аппаратную часть осциллографа, а также программное обеспечение. Приборы такого типа выпускает компания "Руднев-Шиляев"

105.    Карпухин В.И. (д.т.н., проф., г.н.с.  ФГНИИЦ РЭБ ОЭСЗ МО России). 

Особенности и характеристики моноимпульсных радиолокационных измерителей угловых координат с пространственной компенсацией помех / В. И. Карпухин, С. В. Козлов, В. И. Сергеев // Радиотехника XXI век. - 2009. - N 6. - С. 69-74 : схема, a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

106.    Касьянов А.О. Численное моделирование антенн радиолокационного измерителя параметров морского волнения / А.О. Касьянов // Изв. вузов. Радиоэлектроника. - 2003. - Т. 46, № 6. - С. 12-20.

Рассмотрено электродинамическое моделирование антенн радиолокационного измерителя параметров морского волнения самолета-амфибии Бе-200, разработанного Таганрогским государственным радиотехническим университетом по заданию и при участии Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Г.М. Бериева.
107.    Коваленко С. Простые измерители емкости : / С. Коваленко // Радио. - 2005. - №7. - С. 53-54.

Многие современные и некоторые не очень современные мультиметры имеют функцию измерения емкости. Если же такого мультиметра нет, а есть только прибор, которым можно измерять сопротивление и ток, то несложные приспособления к нему позволят проверить работоспособность и узнать емкость неполярных и даже полярных конденсаторов емкостью от единиц или десятков пикофарад до сотен и тысяч микрофарад. О таких приставках и рассказывает автор публикуемой статьи.

108. Козлов С. В. (канд. техн. наук). Статистические эквиваленты радиолокационных амплитудных суммарно-разностных пеленгаторов в условиях воздействия сочетания гауссовых и ансамбля когерентных со случайной начальной фазой и постоянной амплитудой радиосигналов / С. В. Козлов // Антенны - 2010. - N 12. - С. 20-26 : граф. - Библиогр. в конце ст. (5). 

Получены выражения для математического ожидания, дисперсии и величины области, в которой с заданной вероятностью находятся результаты измерений для радиолокационных амплитудных суммарно-разностных пеленгаторов с инерционной и мгновенной нормировками в условиях воздействия гауссовых радиосигналов и ансамбля когерентных радиосигналов со случайной начальной фазой и постоянной амплитудой. 

109. Козлов С.В. (канд. техн. наук). Характеристики точности моноимпульсных радиолокационных измерителей угловых координат с пространственной компенсацией помех при наличии аппаратурных ошибок / С. В. Козлов // Радиотехника XXI век. - 2009. - N 6. - С. 75-78 : граф. - Библиогр. в конце ст. 

110. Козлов С.В. (канд. техн. наук). Статистические эквиваленты радиолокационных амплитудных суммарно-разностных пеленгаторов в условиях воздействия сочетания гауссовых и ансамбля когерентных со случайной начальной фазой и постоянной амплитудой радиосигналов / С. В. Козлов // Антенны. - 2010. - N 5. - С. 38-43 : граф. 

111.    Козьмин В. А. Рекомендации по проверке амлитудного соотношения для измерителей радиопомех / В. А. Козьмин, А. Б. Токарев // Измерительная техника. - 2012. - N 1. - С. 54-56. - Библиогр. в конце ст. 

Проанализирована методика проверки амплитудного соотношения для измерителей радиопомех в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51319-99.

112.  Козьмин В. А. Рекомендации по реализации детектора средних значений в цифровом измерителе радиопомех  / В. А. Козьмин, А. Б. Токарев // Измерительная техника. - 2012. - N 4. - С. 61-65 : граф. - Библиогр. в конце ст. 
Исследовано влияние характеристик оконечного каскада фильтрации на показатели детектора средних значений цифрового измерителя радиопомех. Предложены рекомендации по реализации устройства.

113.  Компаненко Л. Автомат - коммутатор нагрузки на оптоэлектронном реле / Л. Компаненко // Радио. - 2005. - №4. - С. 27-28. - Библиогр. в конце ст. 

114.    Королев А. М. Усилитель промежуточной частоты супергетеродинного радиоастрономического приемника / А. М. Королев // Приборы и техника эксперимента. - 2011. - N 1. - С. 88-90 : схема. - Библиогр. в конце ст. (6). 
Представлены результаты разработки сверхмалошумящих усилителей, допускающих охлаждение, на дециметровый диапазон длин волн. Приведены принципиальные схемы, указаны особенности конструкции. Шум-фактор усилителя ~0.4 дБ без охлаждения и ≤0.05 дБ при 15 К. Используется коммерчески доступная элементная база. Усилители рекомендуются как функциональные узлы для построения радиоастрономических и измерительных устройств
115.    Коротков И. Вольтметр на ICL7135 / И. Коротков // Радио. - 2004. - №9. - С. 33-34.

Путь к повышению качества работы любого устройства, модуля или отдельно взятого узла лежит через повышение точности измерения его параметров и рабочих режимов. Поэтому понятно стремление радиолюбителей иметь цифровое измерительнойе устройство с многоразрядным отсчетом. И теперь наиболее распространенные мультиметры с тремя значащими цифрами в показаниях стали уже не вполне соответствовать возрастающим требованиям. В предлагаемой статье приведены рекомендации по совершенствованию измерительной техники домашней лаборатории.

116.    Косенко С. Измеритель активной мощности на микросхеме ADE7755 / С. Косенко // Радио  - 2010. - N 8. - С. 19-20 : схема, фото. - Библиогр. в конце ст. (7). 
117.   Ліщинська Л. Б. (к.т.н., доц.). Експериментальний метод визначення параметрів одноперехідного транзистора / Л. Б. Ліщинська, А. Г. Шведюк, М. А. Філинюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - N 6. - С. 137-140 : схема. - Бібліогр. в кінці статті. 
Предложен экспериментальный метод определения параметров однопереходного транзистора. Преимуществом способа является ослабленное влияние на результаты измерений индуктивности выводов и межэлектродных емкостей, а также гарантированная стойкость измерительной установки при измерении параметров потенциально неустойчивого однопереходного транзистора. что ведет к снижению погрешностей определения.
118.  Лабораторный измеритель МТ-4090 от компании "MOTECH" // Радио. - 2005. - №3. - С. 77. - Библиогр. в конце ст. 

В статье представлены основные технические характеристики и возможности прибора МТ-4090 - измерителя RLC параметров электронных компонентов, производимого компанией "MOTECH industries" (Тайвань).

119.    Лотон М. Определение характеристик приемника мобильного WiMAX с помощью эмуляторов базовой станции и сигнала MIMO / М. Лотон, П. Кейн // Вестник связи : Производственно-технический журнал. - 2010. - N 9. - С. 6-10 : фото, схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (4). 

120.    Лубяный В. З. Прямоотсчетные измерители расхождений емкостей / В. З. Лубяный, С. С. Голощапов // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. - 2008. - N 2. - С. 58-65 : схема. - Библиогр. в конце ст. 

Рассмотрены структуры измерителей расхождений вольтфарадных характеристик варикапов в комплекте на основе схем емкостно-омического  и емкостного делителей с пространственным и временным разделением каналов измерения. Разработаны схемы измерителей и алгоритм комплектования варикапов. Произведен анализ точностных характеристик и определены области применения рассмотренных измерителей.
121.    Маркосян М.В. Радиоизмерения ближнего комплексного поля антенн диапазона коротких миллиметровых волн. Построение радиосистем / М.В. Маркосян, В.Г. Аветисян // Радиотехника. - 2006. - №12. - С. 59-64. - Библиогр. в конце ст. 

122.  Межлумян А. Новые серии цифровых осциллографов LeCroy / А. Межлумян // Радио. - 2006. - №3. - С. 24. - Библиогр. в конце ст. 

В статье автор анализирует причины возникновения дополнительной погрешности измерения и возможные отказы микросхем АЦП в мультиметрах или в лабораторных приборах. Для исключения этих случаев при питании мультиметра от сети переменного тока автор предлагает использовать импульсный преобразователь с малой межобмоточной емкостью.
123.  Меркулов В.И. Выбор и обоснование моделей состояния и наблюдения для синтеза комплексных оптимальных радиолокационно-оптических измерителей / В. И. Меркулов, И. В. Забелин, А. И. Шуклин // Радиотехника XXI век. - 2008. - N 10. - С. 108-112 : рис. - Библиогр. в конце ст. 

124.  Методика и устройство измерения емкости и добротности СВЧ варакторов и варикондов  / А. Б. Козырев [и др.] // Измерительная техника. - 2012. - N 7. - С. 62-65 : фото, s-схема, a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

Рассмотрены методика и устройства, обеспечивающие измерения зависимостей добротности и емкости от напряжения смещения для варикондов и варакторов различных размеров и конструкций (двух и трех-электродных) в диапазоне частот 1 - 10 ГГц. При установке измеряемых элементов вне замкнутого резонансного объема на специальном микрополосковом держателе измерительное устройство может быть легко адаптировано для быстрой автоматизированной сертификации элементов при их серийном производстве.

125. Михайлов С. Я. Ионозонд с линейной частотной модуляцией радиосигнала как измеритель импульсной характеристики и передаточной функции радиоканала / С. Я. Михайлов // Известия ВУЗов. Сер, Радиофизика. - 2009. - Том 52, N 12. - С. 933-944 : граф. - Библиогр. в конце ст. 

126.  Многоканальные приемопередающие модули для АФАР X-диапазона / Ю.И. Белый, А.И. Синани, О.С. Алексеев и др. // Антенны . - 2008. - N9. - С. 55-60 : схема; a-фото; a-граф.; a-рис.; a-табл. - Библиогр. в конце ст. 

127.    Мороз К. Измеритель емкости стартерных аккумуляторных батарей / К. Мороз // Радио. - 2005. - №11. - С. 48-49. - Библиогр. в конце ст. 

Это устройство дает возможность более оптимально эксплуатировать аккумуляторные батареи с целью повышения срока их службы.

128.    Моряков С. И. Метод оценки влияния подстилающей поверхности на результаты измерения радиолокационных характеристик летательных аппаратов / С. И. Моряков // Радиотехника и электроника. - 2009. - Том 54, N 12. - С. 1429-1435 : рис., a-граф., a-табл. - Библиогр. в конце ст. 

129. Москатов Е. Определение параметров петли гистерезиса магнитопровода / Е. Москатов // Радиомир. - 2009. - N 10. - С. 29-30 : схема. - Библиогр. в конце ст. 

130.    Музыченко Н. Ю. Синтез оптимального линейного измерителя при наблюдениях на фоне коррелированных шумов на базе нечетко-логических алгоритмов / Н. Ю. Музыченко // Радиотехника и электроника. - 2010. - Том 55, N 7. - С. 808-811 : рис. - Библиогр. в конце ст. (6). 

В рамках теории размытых множеств произведен синтез оптимального линейного измерителя при наблюдениях на фоне коррелированных шумов. Показано, что замена в классическом фильтре Калмана линейного дискриминатора на нелинейный, основанный на вычислении нечетких отношений предпочтения, путем изменения параметров функции принадлежности позволяет получить оптимальное решение для случаев наблюдений как на фоне коррелированных, так и на фоне некоррелированных шумов. 
131.  Нечаев И. Измеритель мощности - приставка к цифровому мультиметру / И. Нечаев // Радио. - №2. - С. 71-72. - Библиогр. в конце ст. 
Как измерить выходную мощность передатчика, трансивера или даже гетеродина приемника? Чем индицировать напряженность поля, создаваемого радиопередающим устройством? Ответить на эти вопросы поможет предлагаемая публикация. Имея обычный мультиметр, с помощью неслишком сложной приставки удается превратить его в прибор для измерения мощности от долей милливатта до нескольких ватт.

132.  Нові технології прецизійної електрометрії / М. Сурду [и др.] // Метрологія та прилади. - 2011. - N 1. - С. 23-29 : рис., фото. - Бібліогр. наприкінці статті (33). 

Приведен новый подход к повышению точности измерений электрических величин, основанный на вариации коэффициента влияния источников отклонений на результат измерения. Каждая вариация сопровождается соответствующим определением входной измеряемой величины. Совокупность таких измерений описывается системой уравнений, решение которой позволяет исключить влияние соответствующих источников отклонений и получить точный результат. Подход не требует использования точных мер. 
133.   Новая модель универсального цифрового вольтметра В7-78/1 : // Радио. - 2006. - №5. - С. 73. - Библиогр. в конце ст. 
134.    Озолин М. Измеритель емкости аккумуляторов на микроконтроллере / М. Озолин // Радио. - 2009. - N 3. - С. 28-29 : рис., схема. - Библиогр. в конце ст. 

Разработанное автором устройство предназначено для измерения в автоматическом режиме емкости большинства типов аккумуляторов от малогабаритных до автомобильных батарей.

135. Отечественная и зарубежная радиоизмерительная аппаратура миллиметрового диапазона / И. Г. Мальтер [и др.] // Измерительная техника. - 2009. - N 9. - С. 50-55. - Библиогр. в конце ст. 

136.  Павлов В.С. Флуктуационная погрешность трехканального амплитудно-фазового измерителя угловых координат локационного объекта / В.С. Павлов // Радиотехника. - 2002. - N 4. - С. 3-10.

137.  Павловский О. П. Создание нового поколения радиоизмерительной аппаратуры миллиметрового диапазона / О. П. Павловский, А. В. Черногубов, И. Г. Мальтер // Измерительная техника. - 2010. - N 11. - С. 58-64 : табл. - Библиогр. в конце ст. (11). 

Отмечен значительный рост применения радиоаппаратуры миллиметрового диапазона длин волн, в том числе радиоизмерительной аппаратуры. Отмечено наличие узловой базы для создания наиболее используемых в технике измерений приборов данного диапазона. 
138.  Передельский Г. И. Мостовая цепь с расширенными функциональными возможностями / Г. И. Передельский, В. И. Иванов // Известия ВУЗов. Сер, Приборостроение. - 2010. - Том 53, N 1. - С. 40-45 : табл. - Библиогр. в конце ст. 

139.   Петровська І. Дослідження методів вимірювань електричних величин у томографії / І. Петровська // Вимірювальна техніка та метрологія / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - Вип. 70. - С. 14-18 : рис., схема. - Бібліогр. наприкінці статті. 

Проанализировано разные методы измерений межэлектродных разностей потенциалов и обосновано выбор реконструированной величины в электрической томографии.

140.  Пилягин В.В. Радиолокационный измеритель местоположения скрытых под поверхностью объектов / В.В. Пилягин // Радиотехника. - 2001. - N5. - С. 41-47.

141. Попов Г.М. Закономерности измерения циркулярного удельного электрического сопротивления ферромагнитных электропроводных стержней / Г.М. Попов // Измерительная техника. - 2002. - № 7. - С. 52-55.

142.  Попов Д.И. Оценивание параметров пассивных помех / Д.И. Попов // Изв. вузов. Радиоэлектроника. - 2003. - Т. 46, № 3. - С. 71-80.

Синтезированы максимально правдоподобные алгоритмы оценивания параметров корреляционной матрицы пассивных помех для адаптивного выделения сигналов движущихся целей в многочастотных когерентно-импульсных радиолокаторах. Рассмотрена структурная схема измерителя и проведен анализ потенциальной точности оценивания, подтвержденный результатами статистического моделирования.
143.  Прибор для измерения удельного электрического сопротивления монокристаллического кремния четырехзондовым методом / В. М. Владимиров, Э. Ф. Гринин [и др.] // Измерительная техника. - 2010. - N 5. - С. 51-53 : схема, a-рис. - Библиогр. в конце ст. 

144.    Приборы измерения норм качества электроэнергии // Радио. - 2005. - №6. - С. 76. - Библиогр. в конце ст. 

В статье рассмотрены основные технические характеристики и возможности приборов ПКК-57 и МЭТ-5080 - многофункциональных приборов оценки качества электроэнергии и параметров электробезопасности из серии А-КИП (Италия).

145.    Применение методов цифрового спектрального оценивания в задаче измерения параметров сигнала / Б. В. Цыпин [и др.] // Измерительная техника. - 2010. - N 10. - С. 26-30 : табл. - Библиогр. в конце ст. (5). 

Рассмотрена возможность применения методов цифрового спектрального оценивания в виртуальных измерительных приборах для измерения параметров сигналов.

146.    Радиолокационное распознавание метеообъектов на основе авторегрессионной модели отраженных сигналов / В. М. Безрук, Е. Н. Белов [и др.] // Прикладная радиоэлектроника. - 2010. - Том 9, N 2. - С. 209-215 : рис., фото, граф. - Библиогр. в конце ст. (14). 

В статье приведен алгоритм радиолокационного распознавания метеорологических объектов, полученный на основе авторегрессионной модели отраженных сигналов. С помощью радиолокационного измерительного комплекса проведены экспериментальные исследования эффективности распознавания метеообъектов. Получены достаточно высокие вероятности правильного распознавания заданных метеообъектов по реальным отраженным сигналам.
147.    Радиолокационный метод измерения полного вектора скорости цели : материал технической информации / В.С. Верба, А.С. Ефремов, А.В. Криштопов и др. // Радиотехника XXI век. - 2007. - N10. - С. 55-60 : рис. - Библиогр. в конце ст. 

148.    Разиньков С. Н. (д-р физ.-мат. наук). Влияние характеристик антенн на точность пеленгования источников сверхширокополосных сигналов / С. Н. Разиньков // Антенны. - 2013. - N 5. - С. 30-35 : граф. - Библиогр. в конце ст. 

На основе спектрального представления негармонических процессов и парциальных характеристик антенн определена дисперсия оценки угловых координат сверхширокополосных (СШП) источников радиоизлучения (ИРИ) по разности времени прихода сигналов в пространственно разнесенные точки. Исследованы зависимости точности пеленгования излучателей одиночных импульсов и их последовательностей от направленных свойств измерительных антенн.

149.    Революционная технология X-Stream // Радио. - 2005. - №2. - С. 75. - Библиогр. в конце ст. 

В статье изложены основные принципы работы новой уникальной технологии X-Stream, применяемой сегодня во всех моделях цифровых осциллографов компании LeCroy.

150.  Ри Бак Сон Низкочастотная модель СВЧ частотного (фазового) детектора с амплитудным модулятором и генератором сдвига / Ри Бак Сон, О. В. Солодков, Е. В. Чижикова // Известия ВУЗов. Сер, Радиоэлектроника. - 2009. - Том 52, N 7/8. - С. 40-49 : рис., a-граф. - Библиогр. в конце ст. 
151.    Роздобудько В.В. Широкополосные акустооптические измерители частотных и фазовых радиосигналов / В.В.Роздобудько // Радиотехника. - 2001. - N1. - С. 79-92.

152.    Салимов Н. Датчик тока на элементе Холла / Н. Салимов // Радио. - 2010. - N 8. - С. 26-27 : схема, фото, граф. 

Рассматриваемый в статье датчик может быть применен в любых устройствах, где требуется контролировать и измерять постоянный и переменный токи в гальванически изолированной от измерительного прибора цепи.

153.    Саркисов А. Ш. Измерительный датчик тока с PIC-контроллером / А. Ш. Саркисов, А. В. Риттер, В. А. Саркисов // Известия ВУЗов. Сер, Электроника. - 2010. - N 3. - С. 82-83 : граф., табл. - Библиогр. в конце ст. (4). 
154.    Сафарян Г. (канд. техн. наук). Оснащення лабораторії з поівірки ЗВТ електричних величин: багатофункціональні калібратори / Г. Сафарян // Метрологія та прилади. - 2011. - N 3. - С. 34-36 : рис.

Представлены современные многофункциональные мультиметры, которые рекомендованы для оснащения лабораторий с поверки (калибровки) средств измерительной техники (СИТ) электрических величин - рабочих средств и эталонов.
155.    Седышев Ю.Н. Построение фазоразностных измерителей радиальной скорости излучателей когерентных сигналов на основе автокорреляционной обработки и периодограмм на выходе Фурье-процессора / Ю.Н. Седышев, П.Ю. Седышев, В.А. Тютюнник // Прикладная радиоэлектроника. - 2008. - Том7, N2. - С. 130-138 : граф.; a-рис.; l-обр. - Библиогр. в конце ст. 
156.    Секториан А. Ваттметр, вольтметр, амперметр, измеритель коэффициента мощности класса TrueRMS на базе микросхемы ADE7756 / А. Секториан // Радиолюбитель. - 2012. - N 7. - С. 26-27 : граф., a-фото

157.    Сельхетдинов М. Ю. Портативные многофункциональные промышленные приборы концерна Chauvin Arnoux для измерения электрических параметров / М. Ю. Сельхетдинов // Энергетик. - 2011. - N 1. - С. 47 : фото. 

Предлагаются современные высокоточные приборы для оценки и контроля основных параметров электрооборудования в помощь специалистам энергетической отрасли, занимающимся обеспечением электрической безопасности и контроля.

158.    Сельхетдинов М. Ю. Приборы для измерения малых сопротивлений и заземления / М. Ю. Сельхетдинов // Энергетик. - 2010. - N 4. - С. 44 : рис. 

Предлагается микроомметр С.А6250 для тестирования проводимости цепей заземления, межрельсовых шинных и проводных соединений, трансформаторов и моторов, катушек кабеля, графитовых электродов, электрических компонентов. Измеритель сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта С.А6470 позволяет определять сопротивление заземления, удельное сопротивление грунта, степень связи между заземлителями, проводимость.
159.    Сельхетдинов М. Ю. Приборы для измерения малых сопротивлений и сопротивления изоляции / М. Ю. Сельхетдинов // Энергетик :. - 2010. - N 10. - С. 44 : фото, табл. 

Предлагаются приборы для специалистов энергетической отрасли, которые работают в области контроля и обеспечения электрической безопасности. Это современные высокоточные микро- и мегаоометры, позволяющие оценивать и контролировать основные параметры электрооборудования.

160.    Серков Д. АКИП-4108 - цифровой осциллограф на базе ПК / Д. Серков // Электроника: наука, технология, бизнес. - 2010. - N 2. - С. 94-97 : ил, a-табл. 

Сегодня средства измерений на основе ПК - так называемые виртуальные приборы - становятся все популярнее. Измерительные модули таких приборов компактны и относительно недороги, но пригодны для решения сложных измерительных задач. К такому типу приборов относятся осциллографы серии АКИП-4108

161.    Сивоконь И. П. Измерение по полю восприимчивости побочных каналов приема радиоприемных устройств / И. П. Сивоконь, С. А. Синельников // Измерительная техника. - 2009. - N 9. - С. 32-34 : схема, a-граф. - Библиогр. в конце ст. 
162.    Сивоконь И.П. Измеритель СВЧ-мощности на кристаллическом диоде / И.П. Сивоконь, С.А. Синельников // Измерительная техника. - 2006. - №9. - С. 56-57. : схема. - Библиогр. в конце ст. 

163.    Современные импульсные источники постоянного напряжения и тока // Радио. - 2005. - №10. - С. 73.

164.    Степанов Б. Измеритель напряженности поля / Б. Степанов // Радио. - 2004. - №4. - С. 70. - Библиогр. в конце ст. 

При налаживании аппаратуры и антенн любительской радиостанции нередко возникает необходимость измерить уровень электромагнитного излучения радиочастотного диапазона. Профессиональная аппаратура для подобных измерений редко доступна радиолюбителям, но с приемлемой для практики точностью оценить напряженность электрического поля, создаваемого радиостанцией, удается с помощью несложных самодельных приборов.

165.   Степанов В. Измерение добротности с цифровым отсчетом / В. Степанов // Радио. - 2007. - №2. - С. 29-30. : граф.; s-схема. - Библиогр. в конце ст. 
В радиоэлектронике для измерения добротности резонансных цепей и других электронных приборов используют различные методы в зависимости от частоты колебаний и значения добротности (от единицы до многих тысяч). Один из них - метод ударного возбуждения. Макет такого измерителя реализован в виде простой приставки к счетчику-частотомеру.

166.  Сук Хуа Вонг Отличия датчиков мощности со связью по постоянному и переменному току и влияние выбора датчика на точность измерений / Сук Хуа Вонг // Контрольно-измерительные приборы и системы. - 2010. - N 6. - С. 13-14 : схема

167. Сук Хуа Вонг Рекомендации по выполнению точных измерений фронта/спада сигналов РЛС / Сук Хуа Вонг // Контрольно-измерительные приборы и системы. - 2012. - N 5. - С. 20-21 : граф., a-табл.

168.   Сурду М. Н. (д-р техн. наук, проф.). О снижении погрешности измерения в логометрических измерителях прямого преобразования / М. Н. Сурду, А. Л. Ламеко, А. В. Панич // Український метрологічний журнал. - 2011. - N 2. - С. 17-23 : рис. - Библиогр. в конце ст. (17). 

Рассматривается способ вариационной коррекции погрешности измерения в логометрических измерителях импеданса, обусловленной неидеальной защитой измерительной цепи от влияния шунтирующих проводимостей. Приведены структуры измерителей, реализующих такой способ, описаны алгоритмы его реализации, выполнена оценка погрешности измерения.

169. Суровин, П. Графическое определение активной и реактивной составляющих импеданса при настройке антенно-фидерных устройств / П. Суровин // Радио. - 2009. - N 7. - С. 59 : граф. 
170.    Сыч С. Частотомер на ПЛИС / С. Сыч // Радиолюбитель. - 2010. - N 4. - С. 16-18 : схема, фото.

Существует огромное множество различных схемотехнических решений реализации функций измерения частоты сигнала от громоздких плат с N-ым количеством дискретной логики до применения микроконтроллеров. Данный частотомер реализован на ПЛИС (CPLD), что, в принципе, подразумевает схему на дискретной логике, "упакованную" в одну микросхему.

171.  Тверезовский В. С. Технические аспекты проектирования цифрового измерителя добротности варикапов / В. С. Тверезовский, Р. В. Бараненко // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. - 2009. - N 1. - С. 92-98 : схема. - Библиогр. в конце ст. 

Проведен анализ измерителей добротности полупроводниковых приборов, на основании которого для устранения недостатков существующих устройств разработано устройство для измерения добротности варикапов с расширенными функциональными возможностями.

172. Тестовые испытания устройств синхронизированных измерений векторных величин энергосистем / М. А. Балабин [и др.] // Электричество :. - 2011. - N 4. - С. 17-27 : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. (10). 

Рассматриваются процедуры тестирования устройств синхронизированных векторных измерений в электроэнергетических системах (PMU). Показано, что в условиях протекания переходных процессов в энергосистемах измеренные разными PMU параметры могут существенно отличаться друг от друга и не отражать объективную картину этих процессов.

173.    Титаренко А. В. (ст. научн. сотр. ФГУ). Метод измерений коэффициента усиления антенн на основе использования радиолокационных отражателей / А. В. Титаренко // Антенны. - 2009. - N 12. - С. 72-76 : схема, a-граф. - Библиогр. в конце ст. 
174. Тищенко В.А. Основные положения общей теории генераторных и измерительных антенн радиочастотного диапазона / В.А. Тищенко, В.И. Токатлы, В.И. Лукьянов // Измерительная техника. - 2008. - N8. - С. 44-47 : рис. - Библиогр. в конце ст. 

175.   Толстихина А. Л. (канд. физ.-мат. наук.). Электричество под микроскопом / А. Л. Толстихина, К. Л. Сорокина, Н. В. Белугина, Р. В. Гайнутдинов // Природа. - 2009. - N 4. - С. 18-27 : схема, фото. - Библиогр. в конце ст. 

176. Трехканальный частотный дискриминатор помехозащищенного следящего радиолокационного измерителя скорости / В.В. Дрогалин, В.И. Меркулов, О.Ф. Самарин, В.С. Чернов // Радиотехника. - 2002. - № 5. - С. 51-56.

177.    Туев В.И. Измеритель сопротивлений линий проводного вещания / В.И. Туев // Электросвязь. - 2005. - №10. - С. 42-44. - Библиогр. в конце ст. 

178.  Хвостик В. Измеритель частоты, периода и емкости / В. Хвостик // Радиомир. - 2009. - N 12. - С. 20-22 : схема.

179.    Хлюпин Н. Измеритель LC / Н. Хлюпин // Радио. - 2004. - №7. - С. 26-27. - Библиогр. в конце ст. 
В практике радиолюбителя измерение параметров используемых радиоэлементов - первый основополагающий шаг в достижении поставленных целей при создании радиотехнического или электронного комплекса. В данной статье читателю предложено описание несложного измерительного прибора, который должен быть в лаборатории у каждого радиолюбителя.

180.    Шахунов Г. Блок динамической индикации измерителя емкости / Г. Шахунов // Радио. - 2009. - N 12. - С. 46-47 : схема. 

При повторении автором очередного экземпляра цифрового измерителя емкости, описанного В. Андреевым в статье «Простой цифровой измеритель емкости «Мастер С» («Радио», 2002, № 1, с. 50—52; № 2, с. 51—53), выяснилось, что в продаже отсутствуют вакуумные индикаторы, которые применены в указанном измерителе, а доступны только светодиодные для динамической индикации. Поэтому было принято решение разработать узел индикации на их основе. 

181.    Шевченко В.Н. Пространственно-временная обработка многолучевых полей на базе корреляционного интерферометра / В.Н. Шевченко // Радиотехника. - 2002. - № 12. - С. 16-20.

Поверка и калибровка средств измерительной техники

182.   Аникин В. В. Автоматизированная система для испытаний технических средств на электромагнитную совместимость с использованием GTEM-камеры / В. В. Аникин, И. Е. Бакулин, С. А. Винниченко // Український метрологічний журнал. - 2010. - N 4. - С. 33-36 : фото.

Рассмотрены основные преимущества и недостатки проведения автоматизированных испытаний технических средств на электромагнитную совместимость с использованием испытательных GTEM-камер.

183. Беляев В. В. Особенности методики калибровки открытых радиолокационных измерительных комплексов при проведении измерений диаграмм обратного рассеяния крупногабаритных объектов / В. В. Беляев, Т. С. Ужахов // Измерительная техника :. - 2009. - N 3. - С. 67-69 : рис. - Библиогр. в конце ст. 

На основе использования эффекта Доплера доработана методика калибровки открытых радиолокационных измерительных комплексов при проведении измерений и оперативности процедуры калибровки комплекса. Предложены новые аппаратурные решения для реализации этой методики.
184.    Беспалько В. А. Оценка джиттера тестовых генераторов с помощью аппаратуры измерения времени / В. А. Беспалько, Е. С. Буль // Измерительная техника. - 2011. - N 6. - С. 59-62 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (7). 

Рассмотрен метод оценки джиттера тестовых импульсных генераторов при помощи аппаратуры измерения времени (таймеров событий). Показано, что ковариация результатов одновременных измерений периода обоими измерителями дает оценку квадрата джиттера периода тестовой последовательности. Получена экспериментальная оценка джиттера 0,66 пс с погрешностью 8 фс. Метод позволяет аттестовать генераторы тестовой последовательности импульсов с малым джиттером и использовать эти данные в дальнейшем при тестировании прецизионных измерителей времени.

185.  Бушмелева К. И. (канд. физ.-мат. наук, доц.). Специализированный пакет программ для калибровки измерительных приборов / К. И. Бушмелева, Е. А. Яценко // Информационные технологии. - 2010. - N 10. - С. 64-67 : рис. - Библиогр. в конце ст. (6). 

Приведено описание специализированного программного продукта для калибровки измерительных приборов: дана оценка его возможностей, сфера применения, информация о структуре пакета программ, пользовательский интерфейс.

186. Быкова Т. В. (асп.). Повышение точности тензометрических измерительных преобразователей в динамических режимах с использованием аппарата вейвлет-преобразования / Т. В. Быкова, Г. А. Черепащук // Український метрологічний журнал. - 2009. - N 4. - С. 35-41 : рис., a-граф., a-табл. - Библиогр. в конце ст. 

187.    Вакульский  А.А. Использование наземных электрических петель для калибровки и аттестации индукционных датчиков и приборов / А.А.Вакульский , П.П.Драбич, О.П.Драбич // Измерительная техника. - 2001. - N3. - С. 61-63.

188.   Величко О. (д-р техн. наук). Особливості нормативного забезпечення організаційно-технічних систем дистанційного калібрування ЗВТ  / О. Величко, Т. Гордієнко, Ю. Анохін // Стандартизація, сертифікація, якість. - 2013. - N 2. - С. 27-33. - Бібліогр. наприкінці статті (9). 

В статье рассмотрены организационно-технические системы дистанционной калибровки средств измерительной техники (СИТ) и их нормативное обеспечение. Значительное внимание уделено вопросам внедрения и методического обеспечения создания систем дистанционной калибровки СИТ, предложено введение дополнительных требований к ним.
189.  Внешняя калибровка пространственной разрешающей способности радиолокаторов высокого разрешения / Л. М. Атрошенко [и др.] // Український метрологічний журнал. - 2013. - N 1. - С. 40-46 : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. (10). - 

Изложен метод внешней калибровки пространственной разрешающей способности радиолокаторов с синтезированной апертурой антенны высокого разрешения космического базирования с использованием пассивных метрологических средств. Разработаны малогабаритные антенны для транспондеров.

190.  Гимпилевич Ю.Б. Двенадцатиполюсный анализатор микроволновых цепей на основе дискретного преобразования Фурье ответвляемых сигналов и метод его калибровки / Ю.Б. Гимпилевич, Р.С. Бандышев // Изв. вузов. Радиоэлектроника. - 2003. - Т. 46, № 2. - С. 43-50.

Проведен анализ предложенного метода измерения параметров микроволновых узлов, основанного на обработке сигналов, поступающих в измерительные плечи двенадцатиполюсника, с помощью дискретного преобразования Фурье. Разработана процедура калибровки такого анализатора по набору образцовых мер полного сопротивления, приведены результаты моделирования процедуры калибровки.
191. Государственный первичный специальный эталон твердости металлов по шкалам Виккерса  / Э. Г. Асланян [и др.] // Измерительная техника. - 2012. - N 5. - С. 3-7 : табл. - Библиогр. в конце ст. 

192.    Государственный первичный эталон единицы давления - паскаля / В. Н. Горобей [и др.] // Измерительная техника. - 2011. - N 11. - С. 3-6 : табл., рис., граф. - Библиогр. в конце ст. (8). 

193.  Гусельников В. (канд. техн. наук). Експериментальна установка для дослідження роботи ультразвукових рівнемірів за різних умов / В. Гусельников, Є. Борисенко // Метрологія та прилади. - 2013. - N 3. - С. 30-34. - Бібліогр. наприкінці статті (4). 

Рассмотрено построение экспериментальной установки, которая позволяет получить количественные характеристики погрешностей ультразвуковых измерителей уровня. Для этого разработана структура, что позволяет накапливать измерительную информацию и хранить ее на ПК или другом электронном устройстве, оснащенном портом USB. 
194. Ефремов Л. В. (д-р техн. наук, проф.). Запас метрологической надежности как критерий оценки исправности средств измерений / Л. В. Ефремов // Известия ВУЗов. Сер, Приборостроение. - 2010. - Том 53, N 7. - С. 51-54 : граф. - Библиогр. в конце ст. (4). 

Дается обоснование нового критерия оценки исправности приборов, названного запасом метрологической надежности. Предложенный метод можно положить в основу стандартов для поверки приборов и других средств измерений.
195. Ильенко С. Простая настройка сложных LC-фильтров / С. Ильенко // Радио. - 2010. - N 8. - С. 27 : схема. 

196. Казанцев В. В. Государственный первичный специальный эталон и стандартные образцы в обеспечении единства измерений поверхностной плотности покрытий / В. В. Казанцев, А. С. Васильев // Измерительная техника. - 2011. - N 10. - С. 48-50 : табл. - Библиогр. в конце ст. (4). 

Проанализированы состояние и перспективы метрологического обеспечения в области измерений поверхностной плотности покрытий на основе государственного первичного специального эталона ГЭТ 168-2010. Приведены основные характеристики эталона и его состав. Рассмотрено и функционирование поверочной схемы, возглавляемой эталоном и регламентированной ГОСТ Р 8.612-2005. Показана роль стандартных образцов поверхностной плотности покрытий и их место при испытаниях, поверке, калибровке толщиномеров покрытий и сличениях эталона с целью подтверждения его измерительных и калибровочных возможностей.

197. Козак О. Дослідна устава для метрологічної перевірки термоперетворювачів / О. Козак, С. Августін // Вимірювальна техніка та метрологія / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка", 2009. - Вип. 70. - С. 156-160 : рис., граф., табл. - Бібліогр. наприкінці статті. 

Описана установка для калибрования термоэлементов.

198.   Компьютерная автоматизация метрологического испытания цифровых измерительных средств  / Е. М. Прошин [и др.] // Радиотехника XXI век. - 2012. - N 3. - С. 115-122 : рис., a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

Рассмотрены методы автоматизации метрологического испытания статических и динамических характеристик цифровых измерительных средств с использованием компьютерных технологий, в которых преодолевается ограничение по точности образцовых средств за счет использования специальных методик испытания.
199.  Кондрашов С. (д-р техн. наук, проф.). Мікропроцесорна система бездемонтажного тестового контролю термоелектричних перетворювачів / С. Кондрашов, Т. Чуніхіна // Метрологія та прилади. - 2011. - N 4. - С. 23-26 : граф., рис. - Бібліогр. наприкінці статті (9). 

Рассмотрены тестово-калибровочный способ коррекции метрологических характеристик (МХ) термоэлектрических преобразователей (ТЭП) в рабочих режимах. предложено законченное техническое решение проблемы бездемонтажного контроля МХ ТЭП: разработан последний образец ТЭП с элементами самоконтроля, микропроцессорная система тестового контроля термопар и программное обеспечение работы системы.
200. Кочан Р. В. (канд. техн. наук). Методологія використання подільника напруги в підсистемі метрологічної самоперевірки АЦП / Р. В. Кочан // Український метрологічний журнал. - 2013. - N 1. - С. 13-18 : рис. - Бібліогр. наприкінці статті (24). 

Описан метод формирования тестовых сигналов для определения интегральной нелинейности АЦП в тестовой точке с помощью измерительного преобразователя на базе многорезисторного делителя напряжения с усреднением спадов напряжения на всех резисторах.
201. Крабегов М. А. Повышение точности промышленных анализаторов методом автоматической коррекции по "референтной" величине / М. А. Крабегов // Измерительная техника. - 2010. - N 6. - С. 55-60 : рис. - Библиогр. в конце ст. (6). 

Рассмотрены методология и схемы повышения точности промышленных анализаторов методом автоматической коррекции по "референтной" величине.

202. Малышев Ю.О. Калибраторы серии КС - переносная поверочная лаборатория, удовлетворяющая требованиям ГОСТ Р 8.624-2006 / Ю. О. Малышев // Технология машиностроения. - 2008. - N 9. - С. 51-53 : рис., a-табл. 

203. Методика калибровки сканирующего оптического микроскопа ближнего поля при измерении геометрических параметров объектов в режиме квазитрения  / А. Ю. Кузин [и др.] // Измерительная техника. - 2012. - N 9. - С. 15-18 : фото, a-граф., a-табл. - Библиогр. в конце ст. 

204.  Механников А.И. Калибровка коаксиальных измерителей отражений с применением кабелей удлинения / А.И. Механников // Измерительная техника. - 2004. - №10. - С. 47-48. - Библиогр. в конце ст. 

205.  Народницкий Г. (канд. физ.-мат. наук). Еталонні мірники скрапленого газу. Основні конструктивні особливості та метрологічні характеристики / Г. Народницкий, Ю. Павленко // Метрологія та прилади. - 2011. - N 6. - С. 34-36 : рис. - Бібліогр. наприкінці статті. 

Рассмотрены эталонные измерители для сжиженного газа, которые применяются для поверки счетчиков сжиженного газа. Проведен расчет отклонения этих измерителей в условиях эксплуатации.
206.    Нефедьев Д.И. Метод расширения диапазона поверки измерительных трансформаторов тока / Д.И. Нефедьев // Измерительная техника. - 2006. - №4. - С. 53-55. - Библиогр. в конце ст. 

207.    Нефедьев Д.И. Способ калибровки измерительных трансформаторов напряжения в расширенном диапазоне частот / Д.И. Нефедьев // Измерительная техника. - 2006. - №2. - С. 46-48. - Библиогр. в конце ст. 

208.  Никоненко В. А. (канд. техн. наук). Метрологическое обеспечение модернизированных эталонов России: средства измерения температуры, теплопроводности и тепловых потоков / В. А. Никоненко // Промышленная энергетика. - 2010. - N 3. - С. 21-25 : ил. - Библиогр. в конце ст. 

Дан анализ состояния термометрии и ее обеспечения  в России. Рассмотрены пути совершенствования государственных первичных эталонов, средств передачи единицы температуры и ее измерения. Предложены новые государственные поверочные схемы для средств измерения

209.  Никоненко В. А. (канд. техн. наук). Метрологическое обеспечение новых эталонов России: средства измерения температуры, теплопроводности и тепловых потоков / В. А. Никоненко // Энергетик. - 2009. - N 11. - С. 34-39 : табл., схема. 

210. Новый способ калибровки высоковольтных трехфазных трансформаторов напряжения / М.Н. Сурду, С.А. Бондарчук, В.В. Копшин, В.Н. Кикало // Український метрологічний журнал. - 2002. - Вып. 2. - С. 22-26.

211.    Оборский Г. А. (д-р техн. наук). О повышении эффективности поверки измерительных генераторов импульсных сигналов / Г. А. Оборский, В. И. Ковальков, П. Т. Слободяник // Труды 12-й Международной научно-практической конференции "Современные информационные и электронные технологии", 23-27 мая, 2011 г., Украина, г. Одесса / М-во образования и науки Украины, Одес. нац. политехн. ун-т [и др.]. - Одесса, 2011. - С. 268. - Библиогр. в конце ст. (3). 

212.  Обухов И.В. Автономная оценка скорости изменения погрешности радиоэлектронного средства измерений / И.В. Обухов // Измерительная техника. - 2008. - N5. - С. 41-42. - Библиогр. в конце ст. 

213.  Особенности калибровки двухканального векторного вольтметра цифрового моста переменного тока / М. Н, Сурду [и др.] // Український метрологічний журнал. - 2011. - N 1. - С. 25-29. - Библиогр. в конце ст. (14). 

Предлагается алгоритм цифровой калибровки двухканального векторного вольтметра. Исследуются метрологические характеристики вольтметра с такой калибровкой.

214.   Поверка измерителей артериального давления и частоты сердечных сокращений на пульсирующих потоках жидкости / Р. Н. Каратаев [и др.] // Медицинская техника. - 2012. - N 1. - С. 32-35 : схема, табл. - Библиогр. в конце ст. (10). 

215.   Романько В. Н. (канд. техн. наук). Дистанционная калибровка (поверка) мер времени и частоты / В. Н. Романько // Український метрологічний журнал. - 2012. - N 3. - С. 15-24 : рис. - Библиогр. в конце ст. (30). 

Проведен анализ современного состояния вопросов дистанционной калибровки (поверки) и рассмотрен новый подход к созданию измерительных комплексов, использующих разработанный метод двойной дифференциальной коррекции фазы и обеспечивающих решение проблемы дистанционного измерения существующего перечня метрологических параметров прецизионных мер времени и частоты.

216.   Сафарян Г. (канд. техн. наук). Оснащення лабораторії з повірки ЗВТ електричних величин багатофункціональні калібратори / Г. Сафарян // Метрологія та прилади. - 2011. - N 1. - С. 39-41 : фото

Представлены современные многофункциональные калибраторы, которые рекомендуются для оснащения лабораторий по поверке (калибрации) мультиметров и токоизмерителей.

217.    Сафарян Г. (канд. техн. наук). Сучасні засоби повірки та калібрування засобів вимірювання електричних величин. Особливості застосування / Г. Сафарян // Метрологія та прилади. - 2010. - N 1. - С. 35-37

Целью статьи является краткий обзор современных средств измерительной техники (СИТ), которые используются в лабораториях калибровки в Украине и за границей для исполнения работ по калибровке СИТ электрических величин (за исключением средств учета электрической энергии). Коротко изложены основные возможности эти СИТ и особенности их использования.

218. Сысоев Ю. С. Анализ длительности метрологически безотказной работы измерительных приборов методами стохастической экстраполяции / Ю. С. Сысоев // Измерительная техника. - 2011. - N 1. - С. 7-12 : табл. - Библиогр. в конце ст. (8). 

Представлена методика оценок межповерочных интервалов, а также средней продолжительности метрологически безотказной работы измерительных приборов. 
219. Сысоев Ю. С. Анализ дрейфа метрологических характеристик измерительных устройств с помощью цепей Маркова / Ю. С. Сысоев // Измерительная техника. - 2012. - N 1. - С. 14-19 : рис., табл. - Библиогр. в конце ст. (11). 

Представлены основанные на стохастической экстраполяции с помощью цепей Маркова методики оценки средней продолжительности безотказной работы измерительных приборов и оценки их межповерочных интервалов. Сформулированные подходы могут быть использованы для анализа процесса случайного дрейфа параметров различных технических объектов.
220.  Тищенко В. А. Расчет поля плоского конденсатора для калибровки преобразователей напряженности электрического поля с заземленной пластиной  / В. А. Тищенко, В. И. Токатлы, В. И. Лукьянов // Измерительная техника. - 2012. - N 4. - С. 54-56 : рис., a-табл., a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

221.    Тридцатиметровый лазерный интерференционный компаратор, входящий в состав государственного первичного эталона единицы длины - метра  / Ю. Г. Захаренко [и др.] // Измерительная техника. - 2012. - N 5. - С. 22-26 : табл., a-фото, s-схема, a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

Дан краткий обзор измерительных возможностей ведущих национальных метрологических институтов мира в области измерений штриховых мер длины (измерительных лент и рулеток). Проведен сравнительный анализ конструкций компараторов. Описан тридцатиметровый лазерный интерференционный компаратор, входящий в состав государственного первичного эталона единицы длины - метра ГЭТ 2-2010. Указаны пути его дальнейшего совершенствования и новые области применения - поверка сканеров, трекеров, уровнемеров, светодальномеров.
    При подготовке библиографического списка были использованы базы данных электронного каталога библиотеки Севастопольского государственного университета.
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