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Технические средства метрологии. Ч.3. Измерительные системы и комплексы в целом. Биомедицинские измерительные системы: рекомендательный список литературы / сост. Любезная Е.П.; Севастопольский государственный университет. – Севастополь, 2015. – 32 с.

    Пользователям библиотеки представлена третья часть рекомендательного библиографического списка из серии «Технические средства метрологии». Список содержит 199 библиографических записей книг и периодических изданий, в которых представлен широчайший спектр измерительных решений для оборонной и аэрокосмической, радиоэлектронной и полупроводниковой отраслей промышленности, беспроводных технологий и телекоммуникаций, электроэнергетики и автомобилестроения, рассматриваются системы измерительного контроля параметров машиностроительных изделий и автоматизированные измерительные комплексы для контроля состояния окружающей среды. Предложены новые методы исследования и разработки измерительных систем. Отдельно выделены биомедицинские измерительные системы и комплексы.

     Собранный документальный массив включает в себя публикации за 2000 – 2014 гг., издан на русском и украинском языках в России и за её пределами и частично аннотирован.
    Библиографические описания выполнены согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления».
     В издании использована сквозная нумерация, документы размещены по алфавиту авторов и названий.
    Список рассчитан на специалистов в области измерительной техники, аспирантов и студентов.
Книги
1.    Васілевський О. М. Система вимірювального контролю параметрів взаємозв'язаних роторних машин : монография / О. М. Васілевський, В. О. Поджаренко. - Вінниця : Універсум - Вінниця, 2007. - 156 с. : ил. - Список сокр.: с. 5. - Бібліогр.: с. 148-155 (106 назв.). (Шифр 621.313.3/В 19)

Экземпляры: всего:1 

2.    Вимірювальна техніка та  метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 1965

Вип. 66 / Ред. Б. І. Стадник. - 2006. - 232 с. : іл. (Шифр 621.317/В 47)

Экземпляры: всего:1 

3.    Вимірювальна техніка та  метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 1965

Вип. 67 / Ред. Б. І. Стадник. - 2007. - 148 с. : іл. (Шифр 621.317/В 47)

Экземпляры: всего:1 

4.    Вимірювальна техніка та  метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 1965. 

Вип. 68 / Ред. Б. І. Стадник. - 2008. - 260 с. : іл. (Шифр 621.317(06)/В 47)

Экземпляры: всего:1 

5.    Вимірювальна техніка та  метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 1965. 

Вип. 69 / Ред. Б. І. Стадник. - 2008. - 168 с. : іл. (Шифр 621.317(06)/В 47)

Экземпляры: всего:1 

6.    Вимірювальна техніка та  метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. / Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 1965. 

Вип. 70 / Ред. Б. І. Стадник. - 2009. - 215 с. : іл. (Шифр 621.317(06)/В 47)

Экземпляры: всего:1 

7.    Вимірювальна техніка та  метрологія : міжвід. наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; ред. Б. І. Стадник. - Львів : Вид-во Львів. політехніки. - 1965. 

Вип. 73. - 2012. - 156 с. - Бібліогр. наприкінці ст. (Шифр 621.317(06)/В 47)

Экземпляры: всего:1 

8.    Гимпилевич, Ю. Б. (д-р техн. наук, доц.). Измерение и контроль параметров микроволновых трактов : [монография] / Ю. Б. Гимпилевич ; М-во образования и науки Украины, Севастоп. нац. техн. ун-т. - Севастополь : Изд-во Севастоп. нац. техн. ун-та, 2009. - 296 с. : ил. - Список сокр.: С. 7-8. - Предм. указ.: с. 268-270. - Библиогр.: с. 271-283 (124 назв.). (Шифр 621.317.39 : 621./Г 487)

Экземпляры: всего:34 

9.    Гульчак Ю. П. Процесорні засоби вимирювання та аналізу часових параметрів сигналів : моногр. / Ю. П. Гульчак ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : Універсум - Вінниця, 2006. - 128 с. : іл. (Шифр 621.317/Г 94)

Экземпляры: всего:1 

У монографії викладено методи та засоби оцінювання часових параметрів сигналів (частота, період, фазовий зсув), а також амплітуда чи відношення амплітуд при перетворенні їх у часовий інтервал. Докладно висвітлено методи вимірювання та аналізу великих зсувів фаз, а також різновиди калібраторів фаз, включаючи їх програмні реалізації.

10.    Иванова Г. М. Теплотехнические измерения и приборы : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. "Теплоэнергетика" / Г. М. Иванова, Н. Д. Кузнецов, В. С. Чистяков. - 3-е изд., стер. - М. : Издательский дом МЭИ, 2007. - 460 с. : ил. - Библиогр.: с. 451-452. - Предм. указ.: с. 453-456. (Шифр 621.1 : 53.08(075/И 209)                                                                   Экземпляры: всего:24 

11.    Информационно-измерительная техника и электроника : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов "Электроэнергетика" / Г. Г. Раннев [и др.] ; под редакцией профессора Г. Г. Раннева. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : Академия, 2009. - 510, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Высшее профессиональное образование. Энергетика). - Библиография: с. 505-506  1500 экз. (Шифр 621.317(075.8)/И 741)                               Экземпляры: всего:3 

12.    Квєтний Р. Н. Інтервальні моделі перетворень сигналів в інформаційно-вимірювальних системах : монографія / Р. Н. Квєтний, О. Р. Бойко ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : Універсум - Вінниця, 2009. - 100 с. - Бібліогр.: с. 89-99. (Шифр 681.518.3/К 32)                                                    Экземпляры: всего:1 

13.    Клаассен К. Б. Основы измерений: датчики и электронные приборы : учеб. пособие : пер. с англ. / К. Б. Клаассен. - 3-е изд. - Долгопрудный : Интеллект, 2008. - 352 с. : ил. - Предм. указ.: с. 336-344. - Библиогр.: с. 345-346. (Шифр 621.317.39 : 621./К 47)                                      Экземпляры: всего:1 

14.    Контрольно-измерительные решения Agilent : каталог 2014. - [б. м.], [2014?]. - 442 с. : ил. (Шифр 085/К 651)

Экземпляры: всего:1 

В каталоге представлен широчайший спектр измерительных решений для оборонной и аэрокосмической, радиоэлектронной и полупроводниковой отраслей промышленности, беспроводных технологий и телекоммуникаций, электроэнергетики и автомобилестроения.

15. Крупельницький Л. В. Аналого цифрові пристрої систем, що самокоригуються, для вимірювань і обробляння низькочастотних сигналів : моногрфія / Л. В. Крупельницький, О. Д. Азаров . - Вінниця : Універсум - Вінниця, 2005. - 168 с. - Бібліогр.: с. 158-166. (Шифр 621.317.7/К 84)

Экземпляры: всего:1 

Наведено методологію проектування вхідних пристроїв, дискретизаторів, квантувачив АЦП. Запропоновано метрологічні оцінки статичних та динамічних похибок систем з самокорекцією.

16.  Ларин В. Ю. Новые методы исследований и разработки приборов и систем / В. Ю. Ларин ; Нац. авиац. ун-т. - Донецк : Вебер. Донец. отд-ние, 2009. - 318 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. (Шифр 621.3 : 531/Л 251)

Экземпляры: всего:1 

17.  Латышенко, К. П. (д-р техн. наук, проф.). Автоматизация измерений, контроля и испытаний : учебник для студентов высших специальных учебных заведений, обучающихся по направлению "Стандартизация и метрология" / К. П. Латышенко. - Москва : Академия, 2012. - 316, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Учебник). - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат. Техника и технические науки). - Библиография: с. 314-315  1 200 экз. (Шифр 681.518.3(075.8)/Л 278)                                           Экземпляры: всего:1 - ЧЗТ(1)

18.  Методологія побудови систем контролю та мониторингу цифровіх телекомунікаційних мереж : моногр. / Р. Н. Квєтний, В. Г. Лисогор, В. П. Посвятенко и др. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : Універсум - Вінниця, 2006. - 164 с. : іл. - Бібліогр.: с. 154-162. (Шифр 621.39/М 34)

Экземпляры: всего:1 

Монографія присвячена проблемі контролю та моніторингу цифрових телекомунікаційних мереж, розробці єдиної методології створення інформаційно-вимірювальних систем для контролю та моніторингу цифрових телекомунікаційних мереж зі спільноканальною сигналізацією № 7 з підвищеною надійністю, що задана надто високими вимогами до надійності мережі спільноканальної сигналізації  № 7.

19.    Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки "Приборостроение", "Оптотехника" / [Б. Я. Авдеев и др.] ; под редакцией В. В. Алексеева. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : Академия, 2010. - 378, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Учебник). - (Высшее профессиональное образование. Приборостроение). - Библиография: с. 374-375 (24 назв.)  1500 экз. (Шифр 006(075.8)/М 546)                                                                    Экземпляры: всего:1 

20.  Морской гидрофизический институт. Сборник научных трудов Морского гидрофизического института / Нац. акад. наук Украины, Мор. гидрофиз. ин-т; ред. В. Н. Еремеев [и др.]. - Севастополь. - 1993

Вып. 13 : Системы контроля окружающей среды. - 2010. - 288 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - Алф. указ. авт.: с. 285-287. (Шифр 06/М 805-655311)

Экземпляры: всего:1 

21.  Морской гидрофизический институт. Сборник научных трудов Морского гидрофизического института / Нац. акад. наук Украины, Мор. гидрофиз. ин-т; ред. В. Н. Еремеев [и др.]. - Севастополь. - 1993

Вып. 14 : Системы контроля окружающей среды. - 2010. - 272 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - Алф. указ. авт.: с. 269-271. (Шифр 06/М 805)

Экземпляры: всего:1 

22.    Осика Л. К. Расчетные методы интеллектуальных измерений (Smart Metering) в задачах учета и сбережения электроэнергии : практ. пособие / Л. К. Осика. - М. : Издательский дом МЭИ, 2013. - 422 с. : ил. - Библиогр.: с. 373-375. - Глоссарий: с. 376-390. (Шифр 621.317/О-73)         

Экземпляры: всего:60 

23.  Поджаренко В. О. Метрологічне забезпечення тахометричних вимірювальних перетворювачів : монографія / В. О. Поджаренко, В. М. Севастьянов, В. П. Осадчий ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : Вид-во Вінниц. нац. техн. ун-ту, 2009. - 148 с. : іл. - Бібліогр.: с. 106-113 (98 назв). (Шифр 621.317/П 44)                                                            Экземпляры: всего:1 

24.  Поджаренко В. О. Система діагностування безконтактних електромеханічних перетворювачів на основі нейронечітких методів : монография / В. О. Поджаренко, П. І. Кулаков, В. Ю. Кучерук ; Вінницький нац. техн. ун-т. - Вінниця : Універсум - Вінниця, 2007. - 156 с. : ил. - Бібліогр.: с. 145-153. (Шифр 621.314/П 44)                                             Экземпляры: всего:1 

25.    Раннев, Г. Г. Измерительные информационные системы : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Информационно-измерительная техника и технологии", "Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы" направления подготовки "Приборостроение" / Г. Г. Раннев. - Москва : Академия, 2010. - 329, [1] с. : ил ; 22 см. - (Высшее профессиональное образование. Приборостроение). - (Учебник). - Библиография: с. 324-327  2000 экз. (Шифр 681.518.3(075.8)/Р 224)                                                        Экземпляры: всего:3 

26.    Раннев, Г. Г. Интеллектуальные средства измерений : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Приборостроение" и специальностям "Информационно-измерительная техника и технологии", "Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы" / Г. Г. Раннев. - Москва : Академия, 2011. - 262, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Высшее профессиональное образование. Приборостроение). - Библиография: с. 258-261 (47 назв.)  1500 экз. (Шифр 681.518.3(075.8)/Р 224)                                                       Экземпляры: всего:11 

27.    Рембовский А. М. Радиомониторинг: задачи, методы, средства / А. М. Рембовский, А. В. Ашихмин, В. А. Козьмин ; ред. А. М. Рембовский. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Горячая линия - Телеком, 2010. - 624 с. : ил. - Библиогр.: с. 606-619. (Шифр 621.396.92/Р 371)

Экземпляры: всего:1 

28.    Ротштейн О. П. Моделювання та оптимізація надійності багатовимірних алгоритмічних процесів / О. П. Ротштейн, С. Д. Штовба, О. М. Козачко ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : Універсум - Вінниця, 2007. - 210 с. : іл. - Бібліогр.: с. 186-198. (Шифр 004.421/Р 79)                       Экземпляры: всего:1 

29.    "Системы управления и автоматики", Всеукр. науч.-техн. конф. (2007 г. ; Севастополь). 
Всеукраинская научно-техническая конференция "Системы управления и автоматики", 10-11 апреля 2007 г. : материалы конф. / Севастоп. нац. техн. ун-т ; ред. А. Т. Барабанов [и др.]. - Севастополь : Изд-во Севастоп. нац. техн. ун-та, 2007. - 88 с. : ил. - Загл., сост. каталогизатором : Системы управления и автоматики. - Библиогр. в конце ст. (Шифр 681.5(06)/С 409)

Экземпляры: всего:2 

30.    Справочник инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике : учеб.-практ. пособие / ред. А. В. Калиниченко. - М. : Инфра - Инженерия, 2008. - 576 с. : ил. - Библиогр.: с. 551-553. (Шифр 681.1/.5(035)/С 741)                                                                                        Экземпляры: всего:1 

31.    Шабатура Ю. В. Технологія вимірювання на основі представлення значень вимірюваних величин часовими інтервалами : монографія / Ю. В. Шабатура ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : Вид-во Вінниц. нац. техн. ун-ту, 2010. - 324 с. - Список умов. скор.: с. 7. - Бібліогр.: с. 303-323 (248 назв.). (Шифр 531.7/Ш 12)                                                               Экземпляры: всего:1 

32.    Шишмарев, В. Ю. (д-р техн. наук, проф.). Основы проектирования приборов и систем : учебник для бакалавров : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Приборостроение" и приборостроительным специальностям / В. Ю. Шишмарев ; Российский государственный технологический университет им. К. Э. Циолковского (Москва). - Москва : Юрайт, 2014. - 343 с. : ил. ; 24 см. - (Бакалавр). - Библиография: с. 336-337 (24 назв.)  1 000 экз. (Шифр 681.518.3(075.8)/Ш 657)                                                                                        Экземпляры: всего:1 

33.    Шишмарев, В. Ю. (д-р техн. наук, проф.). Технические измерения и приборы : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки "Автоматизация технологических процессов и производств" / В. Ю. Шишмарев. - 2-е издание, исправленное. - Москва : Академия, 2012. - 383, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Учебник). - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат. Автоматизация и управление). - Библиография: с. 377-378 (21 назв.)  1 000 экз. (Шифр 681.518.3(075.8)/Ш 657)

Экземпляры: всего:1 

34.    Щепетов, А. Г. Основы проектирования приборов и систем : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки "Приборостроение" / А. Г. Щепетов. - Москва : Академия, 2011. - 367 с. : ил. ; 21 см. - (Учебник). - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат. Приборостроение). - Библиография: с. 362-263  1000 экз. (Шифр 681.2(075.8)/Щ 565)

Экземпляры: всего:1 

Статьи

35. Автоматизированный измерительный комплекс для контроля толщины пленок нефтепродуктов на водной поверхности / М.Л. Белов, С.В. Березин, А.Г. Бровкин и др // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. - 2003. - № 10. - С. 57-61.

36. Андреев А.В. Применение нейросетевых технологий в системах с многими датчиками / А.В. Андреев, Д.А. Скоринов // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. - 2006. - №8-9. - С. 95-97. : схема. - Библиогр. в конце ст. 

37. Анисимов А. Г. (асп.). О возможности адаптации теории распределенных измерительных систем к оптико-электронным системам / А. Г. Анисимов, В. В. Коротаев, Е. Н. Кулешова // Известия ВУЗов. Сер, Приборостроение. - 2010. - Том 53, N 7. - С. 86-87. - Библиогр. в конце ст. (3). 

38   Арбузов В. П. Система базисных функций измерительной цепи датчика с временным разделением каналов  / В. П. Арбузов, М. А. Мишина // Измерительная техника. - 2012. - N 9. - С. 11-15 : схема, a-табл. - Библиогр. в конце ст. 

Cформулированы требования к системе базисных функций, позволяющие обеспечить временное разделение каналов в измерительных цепях датчиков. В соответствии с требованиями разработаны системы базисных функций временного разделения каналов.  

39 Артеменко А. А. Особенности прямых измерений диаграмм направленности широкополосных антенн с учётом размеров апертуры измерительной антенны  / А. А. Артеменко, С. П. Скулкин, В. И. Турчин // Известия ВУЗов. Сер, Радиофизика. - 2011. - Том 54, N 11. - С. 819-828 : схема, a-граф. 

Выполнен анализ особенностей прямых измерений диаграммы направленности антенны на конечном расстоянии от неё в случае, когда измерительная антенна имеет размеры, сопоставимые с размерами излучающей антенны. Анализ особенностей проводился с помощью изучения импульсной переходной характеристики излучающей антенны, что позволило достаточно легко интерпретировать различные эффекты, связанные с размерами измерительной антенны.

40. Артемьев В. Ю. Анализ точностных возможностей алгоритма преобразования первичных сигналов в бортовой информационно-телеметрической системе / В. Ю. Артемьев, В. Л. Воронцов // Измерительная техника. - 2012. - N 1. - С. 20-23 : табл. - Библиогр. в конце ст. 

С учетом полученных ранее результатов исследований, касающихся повышения точности измерений, уменьшения потерь телеметрической информации из-за ошибок в выборе ожидаемого диапазона измерений в условиях жестких ограничений пропускной способности канала борт - Земля, проанализированы возможности обеспечения гарантируемой точности восстановления первичных сигналов. Кратко описана сущность усовершенствованного алгоритма преобразований первичных сигналов в бортовой информационно-телеметрической системе.

41. Асадов Х.Г. Оптимизация информационно-измерительных систем нестационарного энергоинформационного состояния методами четкого и нечеткого анализа / Х.Г. Асадов, Н.А. Набиев // Измерительная техника. - 2008. - N7. - С. 8-10 : рис. - Библиогр. в конце ст. 

42.    Афонский А. А. Возможности и развитие стандарта LXI в измерительной технике / А. А. Афонский // Контрольно-измерительные приборы и системы. - 2010. - N 2. - С. 13-15 : ил, a-табл. - Библиогр. в конце ст. 

43. Барабанова Л.П. О коэффициенте чувствительности спутниковой навигационной системы / Л.П. Барабанова // Изв. РАН. Теория и системы управления. - 2007. - N2. - С. 144-151 : граф.; a-табл.; a-рис. - Библиогр. в конце ст. 

44. Баталов В.С. Портативный измерительно-управляющий модуль в системе дренирования многофазных сред / В. С. Баталов // Экологические системы и приборы. - 2008. - N 9. - С. 23-26 : схема. - Библиогр. в конце ст. 

Проведен анализ измерительных систем, применяемых в системе дренирования многофазных нефтяных смесей. Определены основные принципы применения многоканальных измерительно-управляющих систем для повышения уровня безопасности на объектах подготовки нефти. Приведены примеры универсальных измерительно-управляющих модулей в системе дренирования многофазных нефтяных смесей с пространственным и временным разделением каналов преобразования.

45. Безвесильная, Е. Н. (д-р техн. наук). Оптимизация параметров и повышение точности системы для измерения двумерных механических величин / Е. Н. Безвесильная, Ю. А. Подчашинский // Электронное моделирование. - 2013. - N 1. - С. 81-94 : граф. - Библиогр. в конце ст. 

Рассмотрены математические модели и метод оптимизации параметров двумерной информации о механических величинах, используемой в системе, предназначенной для измерения двумерных механических величин. К основным параметрам двумерной информации относятся размер двумерного изображения объекта измерений, погрешности измерений координат, время ввода изображения в цифровую ЭВМ.

46. Блянкинштейн И. М. (канд. техн. наук). Алгоритм и методика исследования погрешностей измерения геометрических параметров АТС "3D-системами" / И. М. Блянкинштейн, М. М. Валиханов, А. С. Кашура // Автомобильная промышленность. - 2009. - N 11. - С. 31-35 : рис., граф. 

Приведены алгоритмы расчета, методика и результаты исследования погрешностей измерения геометрических параметров транспортных средств "3D-системой", которая основана на лазерных измерителях, работающих в дискретном режиме. Получены количественные оценки влияния на точность измерения взаимного расположения элементов лазерной измерительной системы и контролируемого транспортного средства.

47.  Блянкинштейн И. М. (канд. техн. наук). Лазерные системы контроля геометрических параметров АТС / И. М. Блянкинштейн, А. С. Кашура // Автомобильная промышленность. - 2010. - N 8. - С. 30-32 : граф., схема. 

Рассмотрены варианты исполнения лазерных систем контроля геометрических параметров транспортных средств, приведены результаты исследования погрешностей измерения геометрических параметров транспортных средств. Сделаны выводы относительно каждого варианта измерительной системы. 

48.   Боянков В. Измерительный комплект для настройки ДМВ-антенн / В. Боянков, Ю. Семенов // Радиомир. - 2010. - N 5. - С. 28-30 : рис., граф., фото. - Библиогр. в конце ст. (4). 

49.    Бузановский В.А. Структурные схемы информационно-измерительных систем физико-химического состава и свойств веществ / В. А. Бузановский // Измерительная техника. - 2008. - N 10. - С. 57-60 : схема. - Библиогр. в конце ст. 
50.    Буткус Й. Применение ультразвуковой измерительной системы для создания рабочего эталона скорости воздушного потока / Й. Буткус, Л. Якявичюс, В. Илгарубис, В. Янушас // Измерительная техника. - 2007. - N12. - С. 35-38 : рис.; a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

51.    Віткін Л. (канд. техн. наук). Особливості автоматизації метрологічного обслідування ЗВТ промислових підприємств / Л. Віткін, В. Ігнаткін, В. Литвиненко // Метрологія та прилади. - 2010. - N 1. - С. 49-52 : граф., a-табл. - Бібліогр. в кінці статті. 

Рассмотрено состояние вопроса и  перспективы развития автоматизации оптимизационных задач метрологического обслуживания средств измерительной техники (СИТ). Проведен краткий аналитический обзор существующих решений в сфере автоматизации операций и процессов метрологического обслуживания СИТ. Предложено использование методов обработки малого количества входных данных в автоматизированной подсистеме сбора статистической информации касаемо отказов СИТ
52.    Визуализация электропроводящих сред методом электрополевой томографии / Ю. В. Гуляев, А. В. Корженевский [и др.] // Радиотехника и электроника. - 2010. - Том 55, N 9. - С. 1132-1139 : фото, схема, табл., рис. - Библиогр. в конце ст. (10). 

Изложены результаты первых экспериментов по визуализации тестовых образцов, полученных методом электрополевой томографии. Описаны физические принципы электрополевой томографии, позволяющей при помощи квазистатического электрического поля бесконтактно получать информацию о пространственном распределении электрических свойств объекта. Рассмотрены особенности реализации измерительной системы.

53.  Вудвард Джоел (компания Agilent Technologies). Достоверность измерений при использовании цифровых осциллографов : GAMBLING WITH DIGITAL OSCILLOSCOPES / Джоел Вудвард // Контрольно-измерительные приборы и системы. - 2008. - N2. - С. 22-23 : рис.; a-табл.

54.  Высоцкий А. В. Применение измерительного преобразователя «сопротивление - ток» для повышения помехоустойчивости систем регистрации температуры / А. В. Высоцкий, П. К. Кузнецов // Известия ВУЗов. Сер, Электромеханика. - 2010. - N 2. - С. 69-70 : схема. - Библиогр. в конце ст. (4). 

Обсуждается подход к решению задачи по уменьшению риска выхода из строя входных цепей дорогостоящих измерителей-регистраторов при случайном попадании потенциала на спай термопары. Приводится способ и схемы подключения, позволяющие существенно повысить помехоустойчивость измерительных цепей к импульсным синфазным помехам.

55.    Гарибальди А. В. Бесконтактные измерения с высокой плотностью точек и формирование трехмерных числовых моделей тел сложной формы / А. В. Гарибальди, В. П. Кулеш // Измерительная техника. - 2011. - N 1. - С. 19-22 : схема, a-граф., a-рис. - Библиогр. в конце ст. 

56.    Геворкян В. М. Реализация системы точного времени в условиях сильных электромагнитных полей электроустановок высокого напряжения  / В. М. Геворкян, И. А. Яшин // Измерительная техника. - 2011. - N 1. - С. 42-46. - Библиогр. в конце ст. 

Исследовано влияние нарушения синхронизации системного времени территориально удаленных измерительных устройств на погрешность определения показателей качества и количества электрической энергии. Рассмотрены вопросы выбора системы синхронизации и обеспечения ее работы в условиях сильных электромагнитных полей электроустановок высокого напряжения. Предложена реализация подобной системы с применением приемников

57.    Глинченко А. С. Исследовательский комплекс спектрально-весового измерения параметров сигналов / А. С. Глинченко, В. А. Комаров // Измерительная техника :. - 2011. - N 1. - С. 51-55 : рис., граф. - Библиогр. в конце ст. 

Приведено описание математического обеспечения и реализации разработанного измерительного комплекса на базе ПЭВМ для исследования спектральных методов измерения параметров гармонических и полигармонических сигналов и проведения реальных измерений.

58.    Гордиенко Ю. Е. (д-р физ.-мат. наук). Сравнительный анализ характеристик резонаторных зондов для СММ / Ю. Е. Гордиенко, А. А. Камышан, С. Ю. Ларкин // Радиоэлектроника и информатика. - 2011. - N 1. - С. 24-29 : рис., a-граф., a-табл. - Библиогр. в конце ст. 

59.    Государственный первичный специальный эталон единицы звукового давления в водной среде / А. Е. Исаев [и др.] // Измерительная техника. - 2013. - N 7. - С. 3-6 : рис., a-табл. - Библиогр. в конце ст. 

Приведены характеристики новых измерительных установок, введенных в состав государственного первичного специального эталона для воспроизведения и передачи единицы звукового давления в водной среде. Рассмотрены принципы действия установок, результаты исследований метрологических характеристик.

60.    Гравитационно-волновой детектор "Дулкын" первого уровня / А. Р. Агачев [и др.] // Измерительная техника. - 2009. - N 6. - С. 34-38 : схема, граф., табл. - Библиогр. в конце ст. 

61.    Гришин С. Г. Оценка фазовой погрешности в гетеродинных лазерных интерференционных измерительных системах / С. Г. Гришин // Измерительная техника. - 2011. - N 8. - С. 11-13. - Библиогр. в конце ст. (7). 

Описан подход к оценке фазовой погрешности, обусловленной частотными флуктуациями излучения лазера, в лазерных гетеродинных интерференционных измерительных системах.

62.    Данилов А. А. О калибровке измерительных каналов измерительных систем / А. А. Данилов, Ю. В. Кучеренко, Т. А. Федосеева // Измерительная техника. - 2011. - N 5. - С. 61-63 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (8). 

63.    Данилов А. А. Об асимметрии функции плотности распределения вероятностей погрешности результатов измерений, полученных с помощью сложных измерительных каналов измерительных систем  / А. А. Данилов, С. А. Шумарова // Измерительная техника. - 2012. - N 11. - С. 60-61 : схема, a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

Рассмотрены вопросы расчета границ погрешности результатов измерений.

64.  Данилов А.А. Методы решения проблем метрологического обеспечения измерительных систем / А.А. Данилов // Измерительная техника. - 2006. - №4. - С. 59-62. - Библиогр. в конце ст. 

65. Данилов А.А. Правовые и организационные проблемы метрологического обеспечения, возникающие при эксплуатации измерительных систем / А.А. Данилов // Измерительная техника. - 2004. - №10. - С. 66-68. - Библиогр. в конце ст. 

66.    Данилов А.А. Способы регламентации характеристик погрешности сложных измерительных каналов измерительных систем / А.А. Данилов // Измерительная техника. - 2008. - N5. - С. 58-61. - Библиогр. в конце ст. 

67.  Деякі питання оптимізації параметрів системи метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки / В. У. Ігнаткін [и др.] // Український метрологічний журнал. - 2011. - N 1. - С. 11-15 : граф. - Бібліогр. наприкінці статті. 

Рассмотрен вопрос автоматизации решения задач оптимизации параметров метрологического обслуживания средств измерительной техники (МО СИТ) в рамках автоматизированных систем управления МО СИТ промышленных предприятий.

68. Дмитриенко А. Г. Распределенная интеллектуальная система мониторинга состояния сложных технических объектов / А. Г. Дмитриенко, А. В. Блинов, В. Н. Новиков // Измерительная техника. - 2011. - N 3. - С. 13-15 : схема. - Библиогр. в конце ст. (6). 

Рассмотрены вопросы построения измерительных систем мониторинга состояния наземной инфраструктуры сложных технических объектов. Предложена концепция интеллектуальных систем мониторинга, представлены результаты разработки и многоуровневая организация таких систем, проанализирована возможность использования в их составе беспроводных сенсорных сетей.

69.    Добролюбов И. П. Точностные и информационные показатели измерительных каналов экспертной системы двигателей / И. П. Добролюбов // Измерительная техника. - 2011. - N 6. - С. 43-47. - Библиогр. в конце ст. (5). 

Рассмотрены погрешности измерительных каналов двигателей внутреннего сгорания измерительной экспертной системы с учетом их накопления погрешностей при прохождении сигнала от датчика до процессорного устройства. Определены информационные показатели отдельных звеньев измерительного канала (сумматора, дифференциатора, умножителя, аналого-цифрового преобразователя), а также канала в целом.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с построением и использованием систем контроля параметров прецизионных резисторов на производстве. Обосновывается актуальность использования подобных систем. Приводятся и теоретически обосновываются основные требования предъявляемые к подобным системам. Описываются контрольно-измерительные системы измерения относительного отклонения сопротивления, температурного коэффициента сопротивления и плавности.
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Рассмотрены конструкции тройников в канале прямоугольного волновода с фиксированным значением коэффициента передачи, которые могут применяться в системах контроля проходящей СВЧ-мощности, рефлектометрах измерительных систем и в других приложениях. В сравнении с традиционными волноводными тройниками, представленные конструкции обладают малой неравномерностью уровня ответвления сигнала в рабочем диапазоне частот волновода, что, например, снижает требования к динамическому диапазону применяемых в рефлектометрах детекторов.
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Теоретически доказана способность нового первичного преобразования влажности сыпучих материалов эффективно компенсировать дополнительного отклонения от изменения гранулометрического состава исследуемого вещества
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Разработан метод оценивания входа и выхода с сенсора, реагирующего на летучие соединения .по конечному числу калибровочных измерений, искаженных шумами. Метод может быть использован для создания новых измерительно-вычислительных систем, реализующих принцип "прибор + компьютер = новый прибор + новые возможности".
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Летом многие дачники пользуются душем, в котором вода нагревается на солнце в металлическом баке. Как правило, в качестве бака используют 200-литровую бочку, которую, чтобы вода лучше нагревалась, заполняют не полностью. Количество воды приходится определять визуально, что очень неудобно. Предлагаемое устройство может с достаточной для практики точностью определять степень заполнения любого бака правильной формы водой и ее температуру. Результаты измерения выводятся на ЖКИ.

78.    Закиров Р. Распределенные системы параметрических измерений / Р. Закиров, А. Мирсков, С. Шиляев // Электроника: наука, технология, бизнес. - 2009. - N 6. - С. 78-79 : фото, табл., схема. 

При проведении пуско-наладочных работ и оценке технического состояния мощных энергетических установок, например, на атомных электростанциях (АЭС), необходимо оперативно собирать и обрабатывать данные измерения параметров, характеризующих работоспособность узла установок. Объекты исследования на таких установках территориально удалены друг от друга, а измеряемые параметры включают в себя широкий набор различных физических величин. При этом часто требуется синхронно получать данные о состоянии параметров различных узлов установки. Компания "Руднев-Шиляев" производит оборудование, на основе которого можно строить распределенные измерительные системы для решения таких сложных задач.
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Предложен метод определения электрических параметров печи сопротивления для производства карбида кремния. Основу метода идентификации составляет распределенная электрическая модель печи, соответствующая системе нелинейных уравнений для последовательности периодических измерений. 
83.    Измерение интермодуляционных искажений на современных анализаторах спектра // Контрольно-измерительные приборы и системы. - 2012. - N 5. - С. 26-32 : рис., a-граф., s-схема

84.    Измерительный комплекс спектроскопии низкочастотных шумов полупроводниковых диодных структур / С. А. Кострюков [и др.] // Измерительная техника. - 2013. - N 9. - С. 61-64 : схемы, a-граф. - Библиогр. в конце ст. 
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Представлен статистический анализ результатов, получаемых при контроле соосности отверстий в корпусных деталях машин разными методами. Показано, что точность результатов измерений отклонений от соосности зависит от задания базы измерений — общей оси отверстий.  

95.    Кияшко Б.В. Установка для градуировки элементов гидроакустических антенн : / Б.В. Кияшко, С.М. Лихачев, В.В. Супрунюк // Измерительная техника. - 2007. - N2. - С. 65-67. : схема; a-рис. - Библиогр. в конце ст. 

96.    Клименко И.В. Научно-методические основы определения углового движения ракеты, использующей четырехосную гиростабилизированную платформу / И.В. Клименко, А.А. Сувернев // Измерительная техника. - 2007. - N12. - С. 21-25 : рис.; a-табл. - Библиогр. в конце ст. 

97.    Колчев А.А. Измерительный комплекс для исследования эффектов многолучевого ионосферного распространения коротких волн / А. А. Колчев, В. В. Шумаев, А. О. Щирый // Известия вузов. Сер. Приборостроение. - 2008. - Т. 51, № 12. - С. 73-78 : рис., s-схема. - Библиогр. в конце ст. 

98. Комаров В. А. Имитационное моделирование процесса функционирования многопользовательских распределенных измерительно-управляющих систем / В. А. Комаров, А. В. Сарафанов // Измерительная техника. - 2011. - N 2. - С. 16-19 : схема, граф., табл. - Библиогр. в конце ст. (16). 

Описан подход к изучению многопользовательских систем автоматизации учебных и научных экспериментальных исследований в удаленном режиме по сетям Интернет/Интранет средствами вычислительного эксперимента, предоставляющий возможности расширенного анализа режимов их функционирования. 
99.  Комшин А. С. Математическое моделирование измерительно-вычислительного контроля электромеханических параметров турбоагрегатов фазохронометрическим методом / А. С. Комшин // Измерительная техника. - 2013. - N 8. - С. 12-15 : граф., a-табл. - Библиогр. в конце ст. 

Построены многофакторные математические модели турбоагрегатов и проведено моделирование отклика изменения их параметров на воздействие импульсов внешней электрической сети. На основе вычислительного эксперимента осуществлен контроль изменения электромеханических характеристик турбоагрегатов по мере увеличения напряжения на обмотках статора генератора под воздействием импульса внешней электрической сети.

100.  Контрольно-вимірювальна система для дослідження оптичних параметрів біотканин / В.Г. Петрук, Г.О. Черноволик, С.М. Кватернюк и др. // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2006. - N5. - С. 18-21 : фото; s-схема; a-рис.; a-граф. - Бібліогр. в кінці статті. 

101.  Корнев А. В. Актуальность внедрения современной аппаратуры размерного контроля на принципах лазерного сканирования на основных этапах судостроительного производства / А. В. Корнев // Судостроение. - 2013. - N 4. - С. 86-90 : рис.
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106. Кузнецов В.П. Состояние и задачи метрологического обеспечения измерительных систем / В.П. Кузнецов, И.М. Тронова // Измерительная техника. - 2004. - №10. - С. 61-65. - Библиогр. в конце ст. 

107.   Кузнецов С.П. Система сбора и обработки информации при испытаниях газотурбинных двигателей / С.П. Кузнецов, Ю.Т. Долгих // Сборка в машиностроении, приборостроении. - 2007. - N11. - С. 27-29. - Библиогр. в конце ст. 

Дан обзор новых высокоточных средств и методов измерения и контроля параметров, сбора и обработки получаемой при испытаниях двигателя информации.

108. Кульчин Ю. Н. Одномерная волоконно-оптическая измерительная система томографического типа на основе измерительных линий с интегральной чувствительностью / Ю. Н. Кульчин, О. Б. Витрик, А. Д. Ланцов // Измерительная техника. - 2010. - N 5. - С. 21-24 : рис., a-граф. - Библиогр. в конце ст. 
109. Лапсарь А. П. Оценка точности измерительных систем при исследовании нестационарных процессов / А. П. Лапсарь // Измерительная техника. - 2009. - N 3. - С. 8-10 : граф. - Библиогр. в конце ст. 

Рассмотрена зависимость погрешности измерительных систем при выполнении динамических измерений, связанных с нестационарностью исследуемого процесса, от времени измерения. Получены зависимости, позволяющие оценить точность динамических измерений, предложены направления компенсации дополнительной погрешности.

110.    Левин С. Ф. Статистические методы и метрологическая аттестация программного обеспечения измерительных систем / С. Ф. Левин // Измерительная техника. - 2008. - N 11. - С. 14-19 : табл. - Библиогр. в конце ст. 

111.    Лорія М.Г. Дослідження оптичних параметрів вимірювальної системи атомно-абсорбційного спектрофотометра / М. Г. Лорія, О. Б. Целіщев // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2008. - N 1. - С. 171-176 : схема. - Бібліогр. в кінці статті. 

112.   Лукьянов В.В. Персональный навигационный комплекс / В.В. Лукьянов // Вестн. МГТУ им Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. - 2006. - №2. - С. 87-99. - Библиогр. в конце ст. 

113.    Марков Б. Н. Калибровка камер фотограмметрических измерительных систем с использованием генетического алгоритма поиска решения / Б. Н. Марков, С. Г. Кононов, А. А. Логинов // Измерительная техника. - 2012. - N 5. - С. 44-46 : табл. - Библиогр. в конце ст. 

Исследована возможность использования генетических алгоритмов поиска решения при калибровке фотокамер в бесконтактных пространственных измерительных системах.

114.    Маршалов Т.А. Поляриметрическая РЛС для исследования динамических поляризационных характеристик объекта наблюдения / Т.А. Маршалов, А.Ю. Барзаковский // Радиотехника. - 2007. - №2. - С. 83-84. : граф.; a-рис. - Библиогр. в конце ст. 

115.    Масляев П. Ф. Совершенствование системы обеспечения единства измерений дозиметрических величин в полях нейтронного излучения / П. Ф. Масляев, С.-М. Ш. Цуриев // Измерительная техника. - 2011. - N 4. - С. 9-13 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (24). 

Описан государственный первичный эталон для нейтронного излучения, состоящий из измерителей мощностей поглощенной дозы с набором ионизационных камер и цилиндрическим пропорциональным счетчиком и измерителя мощности эквивалента дозы с набором шаровых замедлителей, предназначенный, в частности, для метрологического обеспечения измерений мощности амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы, используемых при контроле радиационной безопасности.

116.    Математическая модель механического сканера пространственных координат типа измерительная рука и ее параметрическая идентификация / А.И. Бых, В.С. Качер, А.В. Гадяцкий, Ю.Н. Задерей // Прикладная радиоэлектроника. - 2007. - Том6, N1. - С. 25-29. : рис. - Библиогр. в конце ст. 

117.    Мачехин Ю.П. Основные принципы построения волоконно-оптической системы регистрации метана в воздухе / Ю.П. Мачехин // Прикладная радиоэлектроника. - 2005. - Т.4, №3. - С. 326-330. - Библиогр. в конце ст. 

118. Мачехин Ю.П. Особенности влияния хаотического поведения динамических систем на неопределенность измерения / Ю.П. Мачехин // Измерительная техника. - 2008. - N1. - С. 6-9. - Библиогр. в конце ст. 

119.    Мельник Г. В. (канд. техн. наук). Системы и средства измерения / Г. В. Мельник // Двигателестроение. - 2009. - N 1. - С. 48-53 : рис. - Библиогр. в конце ст. 

Одной из главных предпосылок технического прогресса является непрерывное совершенствование систем  и средств измерений, и двигателестроение здесь не представляет исключения. В этом выпуске представлены материалы, дающие представление о предлагаемых сегодня на рынке средствах измерения таких важных для двигателестроения параметрах, как скорость, температура, давление и перемещение.

120.    Метод авторегулирования нулевого баланса в радиометрических системах / А. В. Филатов [и др.] // Нелинейный мир. - 2010. - Том 8, N 4. - С. 220-233 : граф., a-схемы, a-табл. - Библиогр. в конце ст. 

Исследован алгоритм функционирования микроволнового радиометра с синхронным использованием двух видов модуляции; проведен анализ флуктуационной чувствительности радиометра и в общем виде получена формула для ее оценки; исследованы три модификации входных узлов радиометра и для каждой определена флуктуационная чувствительность.  

121.    Методы определения индивидуального потребления тепловой энергии, реализованные на базе интеллектуальной системы контроля энергоресурсов  / Ю. И. Штерн [и др.] // Измерительная техника. - 2013. - N 2. - С. 46-50 : схема. - Библиогр. в конце ст. 

Предложены методы и оригинальные аппаратно-программные средства учета индивидуального потребления тепловой энергии, реализованные на базе интеллектуальной системы контроля энергоресурсов.

122.    Мироновский Л.А. Стрип-метод преобразования сигналов с избыточностью / Л.А. Мироновский, В.А. Слаев // Измерительная техника. - 2006. - №7. - С. 3-7. - Библиогр. в конце ст. 

123.    Мирсков А. Измерительный комплекс для оценки частотных характеристик резонаторов / А. Мирсков, С. Шиляев // Электроника: наука, технология, бизнес. - 2006. - №1. - С. 72-73. - Библиогр. в конце ст. 

124.    Митрохин А. Н. О размерности безразмерных величин  / А. Н. Митрохин // Измерительная техника. - 2013. - N 1. - С. 13-18 : табл. - Библиогр. в конце ст. 

Рассмотрена возможность установления связи понятийного аппарата математики, физики, метрологии, сопровождающаяся изменением требований к формированию единиц измерения СИ, на основе новых подходов к математическим операциям, включая введение в понятийный оборот нового термина — качественной (размерностной) единицы.

125.    Мобильный АИК для определения характеристик излучения антенн в КВ-, СВ-, ДВ- и СДВ-диапазонах / В. А. Валов [и др.] // Электросвязь. - 2011. - N 3. - С. 26-28 : рис. - Библиогр. в конце ст. (4). 

Описывается мобильный автоматизированный измерительный комплекс, который легко устанавливается на  вертолёте и позволяет методами облета измерять в КВ, СВ, ДВ и СДВ диапазонах напряженность электромагнитного поля с разделением его горизонтальной и вертикальной составляющих. Подробно рассмотрены варианты обработки результатов измерений в различных системах координат. 

126.    Модульная система для измерения параметров и спектрального анализа слабых сигналов / С. В. Ионов [и др.] // Измерительная техника. - 2011. - N 4. - С. 35-37. - Библиогр. в конце ст. (5). 

Рассмотрены принцип работы и технические характеристики модульной системы, обеспечивающей спектральный анализ и измерение параметров гармонических составляющих низкочастотных сигналов в диапазоне амплитуд от 0 до ±10*10-3 В с погрешностями не более 0,5 %, которая может быть использована для работы с мостовыми схемами.
127.    Моряков С. И. Метод повышения точности измерения эффективной площади рассеяния малоотражающих объектов / С. И. Моряков // Радиотехника и электроника. - 2010. - Том 55, N 12. - С. 1477-1481 : рис., граф. - Библиогр. в конце ст. (5). 

Предложены метод и технические рекомендации, позволяющие снизить влияние основных составляющих погрешности на точность измерения эффективной площади рассеяния малоотражающих объектов в условиях радиолокационного измерительного комплекса открытого типа.

128.  Москвитин С. П. (канд. техн. наук, доц.). Система контроля характеристик качества биметаллических материалов электронной техники / С. П. Москвитин, А. П. Пудовкин // Радиотехника XXI век. - 2011. - N 12. - С. 60-64 : схема, граф. - Библиогр. в конце ст. (6). 

Рассмотрена информационно-измерительная система контроля характеристик качества биметаллических материалов электронной техники в процессе их производства, объединяющая в себе совокупность средств для ведения контроля геометрических параметров заготовок после их обработки и подготовке к плакированию, контроля прочности соединения слоев и соотношения их толщин после совместной холодной прокатки, а так же скорости движения полосы до и после прокатки. Приведены результаты экспериментальных исследований некоторых измерительных каналов, входящих в состав предлагаемой информационно измерительной системы.

129.    Моставлюк А. (асп.). Симетрично структуровані НВЧ детектори в системних вимірювачах мікрохвильових параметрів трактів / А. Моставлюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - N5. - С. 30-33 : схема. - Бібліогр. в кінці статті. 

130.  Муха  Ю.П. Системные функции для супермногоканальных измерительных систем / Ю.П. Муха  // Зарубежная радиоэлектроника. Успехи современной радиоэлектроники. - 2002. - № 8. - С. 35-39.

131.    Неделько А. Система регистрации температурных полей протяженных объектов / А. Неделько // Метрологія та прилади. - 2013. - N 1. - С. 45-48. - Библиогр. в конце ст. 

Описаны контроллеры цифровых измерительных преобразователей температуры. Рассмотрены возможности сервисного программного обеспечения для обслуживания системы сбора данных, а также основные принципы и правила объединения контроллеров в единую сеть.

132.    Никитин А.В. Определение начального состояния системы стабилизации сигналов частоты и времени опорного ГЛОНАСС/GPS синхронизирующего приемника / А.В. Никитин // Измерительная техника. - 2008. - N1. - С. 30-31 : рис.; a-граф.; s-схема. - Библиогр. в конце ст. 

133.    Обухов И.В. Структурный анализ измерительных сигналов спутникового комплекса NAVSTAR / И.В. Обухов // Измерительная техника. - 2007. - N3. - С. 10-12. : граф. - Библиогр. в конце ст. 

134.    Определение потерь активной мощности воздушной линии сверхвысокого напряжения по текущим параметрам режима на концах линии / А. Б. Баламетов [и др.] // Электронное моделирование. - 2013. - N 5. - С. 91-108. - Библиогр. в конце ст. 

Предложена модель воздушной линии (BЛ) электропередачи переменного тока для оценки суммарных потерь активной мощности BЛ и выделения из них составляющей потерь на корону. Сформулированы требования к системам оперативной оценки потерь активной мощности по текущим параметрам режима на концах BЛ сверхвысокого напряжения. Представлена система измерения, основанная на оценке систематической погрешности измерения суммарных потерь и ее исключении из общего результата. Приведены результаты измерения параметров режима специализированными измерительными комплексами на основе персональных компьютеров и оценки потерь на корону для BЛ 500 кВ.

135.    Оптимизация фотоэлектрических измерительных систем / Ю. Б. Коляда [и др.] // Измерительная техника. - 2011. - N 12. - С. 29-32 : рис. - Библиогр. в конце ст. 

Приведен сравнительный анализ наиболее перспективных фотоэлектрических систем измерений линейных и угловых величин. Показано, что такое сравнение позволило оптимизировать измерительную систему как по отдельным элементам и преобразователям, так и по схемным решениям с целью повышения ее эксплуатационных и точностных характеристик.

136.  Ординарцева Н. П. Градуировочные эксперименты при помощи метода гибридного регрессионного анализа  / Н. П. Ординарцева // Измерительная техника. - 2013. - N 4. - С. 14-16 : рис., a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

Рассмотрен метод уточнения номинальной функции преобразования средства измерений в конкретных условиях, который может быть использован для метрологического автосопровождения в интеллектуальных измерительных средствах.    

137. Особенности методики выполнения измерений амплитудных диаграмм обратного рассеяния крупногабаритных объектов на радиолокационных измерительных комплексах полигонного типа / В.В., Д.Л. Добрынин, В.Н. Мязин, Т.С. Ужахов // Измерительная техника. - 2008. - N6. - С. 48-50 : граф. - Библиогр. в конце ст. 

138. Особенности мониторинга напряженно-деформированного состояния железобетонных конструкций с применением одноволоконных многомодовых интерферометров  / Ю. Н. Кульчин [и др.] // Измерительная техника. - 2012. - N 4. - С. 39-42 : рис., a-фото, s-схема, a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

Рассмотрены особенности одноволоконных многомодовых интерферометров при исследовании деформационных воздействий на элементы железобетонных конструкций. Показано, что измерительная система на основе указанных интерферометров позволяет определять параметры деформационных процессов данных конструкций в диапазоне нагрузок от 0 до 18 кН с погрешностью измерений относительного удлинения конструкции не более 0,3·10-3% при длине датчика 1 м. Продемонстрирована возможность исследования пластических деформаций в толще железобетонных конструкций.

139.    Патрикеев В.Г. Новая методика выполнения измерений расхода и количества однофазных сред измерительными комплексами с сужающими устройствами / В.Г.Патрикеев, Б.М.Беляев // Измерительная техника. - 2001. - N2. - С. 33-37.

140.    Петров Н. В. (канд. техн. наук). Применение виртуальных кондукторов и калибров при изготовлении и монтаже сборочно-монтажных единиц по 3D-моделям / Н. В. Петров // Судостроение. - 2012. - N 5. - С. 52-56 : рис. - Библиогр. в конце ст. (8). 

Применение компьютерного моделирования с созданием трехмерных моделей позволит значительно снизить трудоемкость и длительность сборочно-монтажных работ. Для внедрения технологии монтажа по 3D-моделям необходимо оснастить предприятия компьютерными оптоэлектронными измерительными системами или организовать региональные измерительные центры.    

141. Перспективы и проблемы автоматизации, повышения быстродействия, точности и надежности средств измерений линейных и угловых величин / Ю. Б. Коляда [и др.] // Измерительная техника. - 2010. - N 8. - С. 21-23. - Библиогр. в конце ст. (9). 

Дан сравнительный анализ наиболее конкурентных фотоэлектрических систем измерения линейных и угловых величин. Основными параметрами выбраны наиболее важные характеристики, возможность их автоматизации, повышение быстродействия, точности и надежности.

142.  Пицык В.В. Задача совместного оценивания систематических погрешностей эфемерид и результатов прямых измерений в дифференциальном режиме работы спутниковой радионавигационной системы / В.В. Пицык // Измерительная техника. - 2008. - №4. - С. 29-34 : табл. - Библиогр. в конце ст. 

143.    Погорелов В.А. Алгоритмическое обеспечение комплексированных навигационных систем / В.А. Погорелов, С.В. Соколов // Изв. РАН. Теория и системы управления. - 2008. - N2. - С. 154-167 : схема. - Библиогр. в конце ст. 

144. Рогов С. Л. Метрологическое обеспечение подсистем противоаварийной защиты в составе информационно-измерительных и управляющих систем  / С. Л. Рогов // Измерительная техника. - 2012. - N 11. - С. 68-71 : схема. - Библиогр. в конце ст. 

Рассмотрены вопросы применения подсистем аварийной защиты опасных производственных объектов, функционирующих в составе информационно-измерительных и управляющих систем.  

145.  Ростовцев А. М. Технико-экономическая оптимизация точности двухкомпонентной измерительной системы на основе алгоритмического языка Delphi / А. М. Ростовцев, Б. И. Хасанов // Измерительная техника. - 2013. - N 8. - С. 7-9 : табл., a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

Рассмотрена задача оптимизации двухкомпонентного средства измерений, состоящего из датчика и нормирующего усилителя, каждый из этих компонентов может иметь нормальную и повышенную точность. Оптимизация проводится методом целочисленного математического программирования на языке Delphi с использованием двух взаимно-противоречивых целевых функций. 

146. Сабурова, С. А. (доц. каф. ТКС ХНУРЭ). Системные и эксплуатационные методы измерительных технологий в телекоммуникациях / С. А. Сабурова // Прикладная радиоэлектроника. - 2002. - Том 1, N 2. - С. 217-220 : граф., схема. - Библиогр. в конце ст. 

Рассмотрены основные методы измерительных технологий современных телекоммуникаций связи, которые разделены на два основных класса: системное и эксплуатационное измерительное оборудование. 

147.  Савчук А. В. Исследование систем синхронизации времени по протоколу NTP / А. В. Савчук, В. Н. Шапошников // Зв'язок. - 2010. - N 1. - С. 2-6 : схема, a-граф., a-табл. - Библиогр. в конце ст. 

148.  Самойлин Е.А. Корреляционный метод оценивания координат объектов на цифровых изображениях в оптико-электронных измерительных системах / Е.А. Самойлин // Измерительная техника. - 2008. - N7. - С. 15-19 : фото; a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

149.  Сахнюк И. А. Прогнозно-базированный подход к определению метрологической надежности средств измерений / И. А. Сахнюк // Кибернетика и системный анализ. - 2012. - N 6. - С. 140-143 : граф. - Библиогр. в конце ст. 

150.  Свойства фрактально-категорной модели динамической схемы физиологической функциональной системы  / Ю. П. Муха [и др.] // Биомедицинская радиоэлектроника. - 2012. - N 11. - С. 61-65. - Библиогр. в конце ст. 

Рассмотрены топологические свойства всех компонентов, образующих топологическую систему фрактально-категорной модели динамической схемы функциональной физиологической системы, которая является прообразом динамической схемы входной подсистемы измерительной системы, синтезированной в нейросетевом базисе.  

151.    Селиванова З. М. Интеллектуальная информационно-измерительная система для определения теплофизических свойств материалов и изделий   / З. М. Селиванова, А. А. Самохвалов // Измерительная техника. - 2012. - N 9. - С. 38-42 : рис., s-схема, a-табл. - Библиогр. в конце ст. 

Предложен новый образец интеллектуальной иформационно-измерительной системы для определения теплофизических свойств материалов и изделий из них, отличающийся от существующих оперативным и точным измерением определяемых параметров в результате оригинальной схемотехнической реализации алгоритма функционирования системы на основе созданных способа измерения, интеллектуального измерительного зонда, базы знаний для рассматриваемой предметной области и программного обеспечения.  

152.   Силяков В.А. Алгоритмы обработки сигналов в следящих системах автономных измерителей параметров движения, использующие информацию каналов поиска-обнаружения / В.А. Силяков, Е.В. Силяков // Прикладная радиоэлектроника. - 2005. - Т.4, №3. - С. 280-285. - Библиогр. в конце ст. 

153.  Синица Я. Р. Станция контроля диаметров отверстий корпусов питателей смазочных систем / Я. Р. Синица, О. В. Коваленко, И. И. Месропьянц // Прогресивні напрямки розвитку машиноприладобудівних галузей і транспорту : матеріали міжнар. наук.-техн. конф. студ., аспірантів та молодих вчен., м. Севастополь, 17-19 квіт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Севастоп. нац. техн. ун-т. - Севастополь, 2012. - С. 55-56 : рис. 

154. Система для регистрации электроэнтерограммы и электрогастрограммы : материал технической информации / А.И. Кузин, С.В. Штык, В.В. Журавель, М.Ф. Лагутин // Прикладная радиоэлектроника. - 2007. - Том6, N4. - С. 594-597 : рис.; s-схема; a-граф. - Библиогр. в конце ст. 

155.    Сурков И. В. Разработка методов и средств координатных измерений линейно-угловых параметров режущих инструментов / И. В. Сурков // Измерительная техника. - 2011. - N 7. - С. 13-17 : схема, табл. - Библиогр. в конце ст. (7). 

Предложена методика контактных и бесконтактных координатных измерений геометрических параметров режущих инструментов. Рассмотрены вопросы практического применения разработанных координатно-измерительных приборов и систем для контроля режущих инструментов и настройки инструментальных комплектов.
156.    Тимофеєв Є. (канд. техн. наук). Комплексний вимірник параметрів імпульсного лазерного випромінювання / Є. Тимофеєв // Метрологія та прилади. - 2012. - N 3. - С. 30-35 : схема, граф., фото. - Бібліогр. наприкінці статті (18). 

Описан комплексный измеритель таких параметров импульсного лазерного излучения, как энергия, мощность и длительность, который работает в широком диапазоне длин волн.

157.  Токарев А. Б. Особенности оценки занятости радиоканалов с протяженными сигналами при тактируемых и нетактируемых измерениях  / А. Б. Токарев // Радиотехника XXI век. - 2012. - N 8. - С. 107-111 : граф., a-табл. - Библиогр. в конце ст. 

Получены аналитические выражения, определяющие влияние различных факторов на среднеквадратическое отклонение оценки занятости в радиоканалах, типовая длительность сигналов в которых превышает тысячную долю интервала измерения. Выполнен сравнитель¬ный анализ обеспечиваемого качества оценок занятости для тактируемых и нетактируемых измерительных систем.  

158.   Туз Ю. (д-р техн. наук, проф.). Система вимірювання і дослідження електричних параметрів в елементах енергозаощаджувальних перетворювачів енергії / Ю. Туз, А. Вдовиченко // Метрологія та прилади. - 2010. - N 6. - С. 18-21 : схема. - Бібліогр. наприкінці статті (8). 

Рассмотрена система для измерения и исследования активной, реактивной и полной мощности, коэффициентов гармоник, формы и амплитуды. Объектами исследований являются дросселя, трансформаторы, работающие на высоких частотах до единиц мегагерц и имеющие сильно искаженные формы сигналов, которые характеризуются очень широким спектральным составом и малыми коэффициентами мощности. 

159.   Фалей М. И. (д-р физ.-мат. наук, доц.). Измерительные системы на ВТСП СКВИД / М. И. Фалей, Ю. В. Масленников, В. П. Кошелец // Радиотехника XXI век. - 2012. - N 12. - С. 5-24 : рис., a-граф., a-фото. - Библиогр. в конце ст. 

Разработаны измерительные системы на основе сверхпроводящих квантовых интерферометров (СКВИД) для неразрушающего контроля материалов, магнитной микроскопии и биомагнитных исследований. Система для биомагнитных измерений продемонстрировала достаточную чувствительность для применений в магнитокардиографии и магнитоэнцефаллографии.  

160.    Федотов А. В. Особенности активного контроля в гибких производственных системах для механической обработки / А. В. Федотов, И. В. Лазаренко // Измерительная техника. - 2011. - N 7. - С. 21-23 : схема. - Библиогр. в конце ст. (9). 

Рассмотрена возможность обеспечения стабильного качества фрезерования граней детали в условиях гибкого производственного модуля. Приведена математическая модель для определения составляющих погрешностей обработки на основе результатов координатных измерений с помощью измерительной головки. Рассмотрены возможности компенсации погрешностей, возникающих в процессе обработки, и условия их реализации.

161.    Формализация вектора наблюдений измерительного комплекса беспилотных летательных аппаратов / Л. В. Андреев [и др.] // Известия ВУЗов. Сер, Приборостроение. - 2009. - Том 52, N 11. - С. 23-27 : рис. - Библиогр. в конце ст. 
162.    Функционально-кодовый контроль ошибок в автоматизированных системах измерительной техники / А. А. Павлов [и др.] // Измерительная техника :. - 2009. - N 9. - С. 3-5 : табл. - Библиогр. в конце ст. 

163.    Хмаров И. М. Методы калибровки при полунатурных и натурных измерениях лазерно-локационных характеристик летательных аппаратов на открытых трассах / И. М. Хмаров, Н. Г. Кондрашов // Измерительная техника. - 2011. - N 3. - С. 35-39 : рис. - Библиогр. в конце ст. (12). 

Представлен метод экспериментальных полунатурных исследований локационных характеристик объектов с помощью стационарного наземного лазерного измерительного стенда на основе калибровки сигналов адаптивными зеркально-диффузными эталонами. Описаны методы натурных измерений локационных характеристик летательных аппаратов в полете лазерными измерительными следящими системами прямого детектирования и гетеродинным способом приема отраженного сигнала с помощью аэроэталонов и имитатора движущегося объекта.

164. Храпов Ф. И. Комплексное использование избыточности для обнаружения метрологических отказов измерительных систем  / Ф. И. Храпов // Измерительная техника. - 2012. - N 7. - С. 11-15 : рис., s-схема. - Библиогр. в конце ст. 

Предложен метод использования информационной избыточности с целью выявления метрологических отказов измерительных систем без проведения демонтажа их компонентов. Предлагаемый метод, в отличие от существующих, позволяет комплексно оптимизировать различные источники избыточной информации для обеспечения заданного уровня метрологической надежности измерительных систем с труднодоступными компонентами.

165. Шишкин, С. Система передачи данных на базе вторичных преобразорвателей и весовых терминалов с аналоговыми выходами : материал технической информации / С. Шишкин // Схемотехника. - 2007. - №1. - С. 6-9. : табл.; a-рис.; s-схема. - Библиогр. в конце ст.
В статье описана система передачи данных. Она функционирует как часть автоматизированной системы сбора и обработки информации и включает в себя измерительные каналы силы, температуры, абсолютного и дифференциального давления. Автор также проводит небольшой обзор рынка контрольно-измерительной техники.

166.   Шматок, С. А. (д-р техн. наук, акад. АН ПРЭ). Метод фазовой плоскости в задачах нелинейной стохастической динамики систем оценивания / С. А. Шматок, В. Б. Стеблецкий // Прикладная радиоэлектроника. - 2003. - Том 2, N 2. - С. 98-109 : граф., схема. - Библиогр. в конце ст. (14). 

Изложены результаты исследования современных систем следящего измерения координат и параметров движения различных источников сигналов (иначе - объектов) при действии на их входах нескольких сигналов и помех. Вводятся математические модели следящих измерителей, синтезированные на основе теории нелинейной фильтрации. 

167.    Эталонный комплекс сверхкоротких электромагнитных импульсов с длительностью фронта 20 пс / С. В. Тихомиров [и др.] // Измерительная техника. - 2010. - N 7. - С. 57-59 : граф., фото. - Библиогр. в конце ст. (9). 

Представлены результаты разработки и создания эталонного комплекса единиц напряженностей импульсных электрического и магнитного полей с длительностью импульсов до 1 нс и их фронта менее 20 пс, выполненного на основе полеобразующей системы типа «конус над плоскостью». С помощью полосковых измерительных преобразователей и ответвителей, входящих в измерительную систему комплекса, проведены исследования его амплитудно-временных характеристик.

Биомедицинские измерительные системы.
168.    Акулов Л. Г. Метрологический подход к оценке структурной сложности системы исследования биопотенциалов мозга / Л. Г. Акулов, Р. В. Литовкин // Биомедицинская радиоэлектроника. - 2009. - N 4. - С. 42-50 : рис., табл., граф. - Библиогр. в конце ст. 

Рассматривается подход к анализу биоинструментальной системы для исследования электрической активности головного мозга. Приводится информационно-метрологическая оценка структурной сложности такой системы на основе категорного подхода с простейшей формализацией сигнальным графом.
169.  Афанасьев А.А. Состояние и перспективы развития измерений биоэлектрических потенциалов человеческого тела / А.А. Афанасьев // Контрольно-измерительные приборы и системы. - 2007. - N5. - С. 31-35 : фото.цв. - Библиогр. в конце ст. 
170. Венедиктов А.З. Лазерный триангуляционный измеритель для установки обмера геометрических параметров протеза : материал технической информации / А.З. Венедиктов // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. - 2004. - №7. - С. 50-52. - Библиогр. в конце ст. 

171. Витанова С.А. Особенности коррекции фазочастотных искажений биомедицинских сигналов : / С.А. Витанова, О.М. Дацок // Прикладная радиоэлектроника. - 2007. - Том6, N1. - С. 67-71. : граф. - Библиогр. в конце ст. 
172. Голубь Б.И. Измеритель электромагнитных излучений живых биологических объектов на эффекте высокотемпературной сверхпроводимости / Б.И.Голубь, А.Н.Гусев // Биомедицинская радиоэлектроника. - 2001. - N1. - С. 29-35.

173.   Гуржин С.Г. Измерение и корректировка величины магнитной индукции в магнитотерапевтических аппаратах / С. Г. Гуржин, М. Б. Каплин, С. В. Никитин // Биомедицинская радиоэлектроника. - 2009. - N 7. - С. 10-15 : рис., s-схема. 

174.    Диагностика состояния организма по интегральному параметру / Ю. П. Муха [и др.] // Биомедицинская радиоэлектроника. - 2011. - N 6. - С. 53-58 : схема, рис. - Библиогр. в конце ст. (5). 

Рассмотрен подход к построению нейросетевой диагностической системы определения состояния организма по интегральному параметру. Описана программная система для проектирования и моделирования нейросетевых измерительных систем программной и программно-аппаратной среды реализации.

175.    Ермаков А. Е. (канд. техн. наук). Технология автоматизированного создания экспертных систем психофизиологической диагностики / А. Е. Ермаков, К. А. Найденова // Программные продукты и системы. - 2012. - N 3. - С. 172-178 : схема. - Библиогр. в конце ст. 

Описывается разработанная авторами технология автоматизированного создания без программирования широкого класса экспертных систем психологической и физиологической диагностики, а также обучающих экспертных систем, предназначенных для исследования различных аспектов психического и физиологического состояния обследуемых и обучения специалистов. 
176.    Жильников А. А. (асп.). Неразрушающая регистрация распределения плотности магнитного потока внутри биологических объектов / А. А. Жильников, Т. А. Жильников, В. И. Жулев // Биомедицинская радиоэлектроника. - 2013. - N 7. - С. 26-31 : рис. - Библиогр. в конце ст. 

Применительно к неинвазивному исследованию биологических объектов с целью обнаружения и визуализации скрытых магнитных инородных включений посредством регистрации в местах не доступных для механического проникновения мгновенные объемные состояния распределения плотности магнитного потока рассмотрен оригинальный способ неразрушающей дифференциальной векторной трехмерной магнитоскопии внутри биологических объектов. Предложена автоматизированная система, позволяющая реализовать данный способ, и приведены основные принципы математической обработки проекционных данных.  

177.    Жильников А. А. Получение изображения распределения магнитного поля внутри биологических объектов / А. А. Жильников, Т. А. Жильников, В. И. Жулев // Биомедицинская радиоэлектроника. - 2011. - N 7. - С. 41-46 : рис. - Библиогр. в конце ст. (4). 
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