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Библиографический список представляет интерес для студентов, инженеров и специалистов в области радиотехники, электроники, техники связи. Описания источников расположены в алфавитном порядке авторов и заглавий.
1. Авдеев, В. Б. Методика расчета уровней ослабления сигналов мобильной УКВ-радиосвязи и активных помех при их прохождении внутрь многоэтажного здания [Текст] / В. Б. Авдеев, А. Н. Катруша // Антенны : Науч.-техн. и теорет. журн. - 2012. - N 1. - С. 17-22.

Аннотация: На основе однородной геометрической теории дифракции разработана методика расчета результирующей электродвижущей силы (ЭДС), наведенной в приемной антенне средства радиосвязи, расположенного в комнате, при передаче сигналов и помех внутрь многоэтажного здания. Выявлены основные закономерности прохождения радиоволн внутрь здания и формирования результирующего сигнала на выходе приемной антенны.
2. Афраймович, Э. Л. Исследование интерференционных эффектов при приеме сигналов навигационной системы GPS [Текст] / Э. Л. Афраймович, В. А. Караченцев // Радиотехника. - 2004. - №8. - С. 31-35.
3. Банкет, В. Л. Пространственно-временное кодирование - эффективный метод помехоустойчивой передачи цифровой информации в системах мобильной связи [Текст] / В. Л. Банкет, Н. А. Ищенко, А. С. Эль-Дакдуки // Зв'язок. - 2004. - №8. - С. 40-43.
4. Бондаренко, Б. Ф. Сравнительная оценка эффективности обнаружителей шумовых сигналов, реализованных на основе алгоритма Кейпона и оптимального алгоритма [Текст] / Б. Ф. Бондаренко, И. Н. Сащук, В. Ю. Тимчук // Изв. вузов. Радиоэлектроника. - 2004. - Т. 47, № 2. - С. 34-41.
5. 621.391.8 / Б 625 Борисов, В. И. Помехозащищенность систем радиосвязи : вероятностно-временной подход [Текст] / В. И. Борисов, В. М. Зинчук. - М. : РадиоСофт, 2008. - 259 с.

6. Бузов, А. Л. Использование эффекта сверхнаправленности в широкополосных приемных кольцевых антенных решетках [Текст] / А. Л. Бузов, В. В. Юдин // Электросвязь : Научно-технический журнал по проводной и радиосвязи, телевидению и радиовещанию. - 2011. - N 3. - С. 10-14.

Аннотация: Рассматриваются широкополосные приемные кольцевые антенные решетки (КАР), имеющие «нормальные» электрические размеры в ВЧ части рабочего диапазона и электрически малыми в НЧ части диапазона. Рассматривается метод синтеза по критерию максимизации коэффициента направленного действия (КНД). Обосновывается возможность ухудшения чувствительности в НЧ части рабочего диапазона широкополосных систем за счет эффекта сверхнаправленности. Приводятся результаты расчетов, свидетельствующие о целесообразности применения сверхнаправленных КАР в диапазоне ДКМВ и более низкочастотных диапазонах.
7. Быстраков, С. Г. Исследование взаимного влияния элементов антенной решетки на эффективность компенсации помех в каналах приемников СРНС [Текст]/ С. Г. Быстраков // Радиотехника XXI век : Научно-технический журнал. - 2007. - N11. - С. 93-101.

8. Быховский, М. А. Повышение помехоустойчивости систем MIMO за счет применения автовыбора антенн на базовой и абонентской станциях [Текст] / М. А. Быховский // Электросвязь : Научно-технический журнал по проводной и радиосвязи, телевидению и радиовещанию. - 2011. - N 6. - С. 28-31.

Аннотация: Дан анализ помехоустойчивости системы передачи сигналов, в которой на БС применяются N антенн, а на абонентской – только одна. Антенны на БС используются для реализации оптимального когерентного сложения сигналов АС, принятых разными антеннами. При передаче сигналов на линии вниз (на АС) из N антенн выбирается одна, для которой коэффициент передачи между ней и антенной АС имеет наибольшие значения. Получены формулы, позволяющие рассчитать энергетический выигрыш на линиях вверх и вниз по отношению к системе, использующей на БС только две антенны (N=2). Показано, что рассмотренная система связи позволяет получить значительный энергетический выигрыш или увеличить скорость передачи сообщений по отношению к известным системам.
9. 629.12.06 : 621.396 / В 295 Венскаускас, К. К. Компенсация помех в судовых радиотехнических системах [Текст] / К. К. Венскаускас. - Л. : Судостроение, 1989. - 264 с.

10. 6Ф2.135 / В 374 Вершков, М. В. Судовые антенны [Текст] / М. В. Вершков. - Л. : Судостроение, 1979. - 272 с.

11. Возможности и ограничения использования прямого преобразования сигналов в качестве линейного тракта в радиопеленгаторах декаметрового диапазона волн [Текст] / В. Н. Голубев [и др.] // Антенны : Научно-технический и теоретический журнал. - 2008. - N 12. - С. 55-59.
12. Гаврилов, В. К. К вопросу о действующем объеме антенны [Текст] / В. К. Гаврилов // Антенны : Науч.-техн. и теорет. журн. - 2012. - N 8. - С. 25-29.
Аннотация: Для низкочастотной радиосвязи предложена характеристика антенны ? действующий объем. Получены формулы для оценки КПД антенны по полю излучения и для определения действующего объема антенны в проводящей среде. Выполнена оценка значений действующего объема антенны-мачты, рамочной и стелющейся антенн, антенны в виде металлической полусферы размещенных на поверхности земли относительно объема ограничивающей полусферы.
13. Давыдов, А. В. Анализ методов подавления помех в FDMA-системах, использующих приемные адаптивные антенные решетки / А. В. Давыдов, А. А. Мальцев // Известия ВУЗов. Сер, Радиофизика : Научно-теоретический и прикладной журнал широкого профиля. - 2011. - Том 54, N 6. - С. 474-484.

Аннотация: Рассматривается задача подавления помех в OFDMA-системах сотовой связи использующих адаптивные антенные решетки на приемнике и функционирующих в каналах с частотно-селективными замираниями и интерференцией от соседних базовых станций. Данная задача является особенно актуальной для современных широкополосных систем сотовой связи, работающих с низким коэффициентом многократного использования частот. В работе проведен анализ различных подходов к измерению характеристик помех и использованию этих характеристик при пространственной антенной решетке приемника. Проведен сравнительный анализ помехоустойчивости рассмотренных приемников при разной загрузке частотного канала и различном числе мешающих станций. Даны рассмотренных рекомендации по практическому использованию приемников.

14. Дзвонковская, А. Л. Эффективность измерения углов прихода сигнала радиопеленгаторами на основе метода максимального правдоподобия [Текст] / А. Л. Дзвонковская, А. Н. Дмитриенко, А. В. Кузьмин // Радиотехника и электроника. - 2001. - Том 46, N 10. - С. 1242-1247.
15. 621.396.679.4(075) / Е 782 Ерохин, Г. А. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн [Текст] : учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. 2011 " Радиовещание, радиосвязь, телевидение" / Г. А. Ерохин, О. В. Чернышев, Н. Д. Козырев, В. Г. Кочержевский. - 2-е изд. - М. : Горячая линия - Телеком, 2004. - 496 с. 

Аннотация: Излагаются основные вопросы теории излучения и приёма радиоволн, рассматриваются наиболее распространённые типы антенно-фидерных устройств и методы их расчёта, особенности линии питания антенн различных волн, а также вопросы электромагнитной совместимости антенн, общая теория и особенности распространения радиоволн различных диапазонов. Особое внимание уделено вопросам, имеющим непосредственное отношение к проектированию и эксплуатации систем радиосвязи , радиовещания и телевидения. Может быть полезна студентам радиотехнических специальностей, связанных с расчётом и эксплуатацией соответствующих радиосистем.
16. Иммореев, И. Я. Возможности и особенности сверхширокополосных радиосистем [Текст] / И. Я. Иммореев // Прикладная радиоэлектроника : Научно-техн. журнал. - 2002. - Том 1, N 2. - С. 122-137.
Аннотация: Рассматривается использование сверхширокополосных (СШП) сигналов в радиолокации и радиосвязи. Систематизированы преимущества СШП радиосистем перед традиционными узкополосными системами, решающими аналогичные задачи. Проанализированы причины, которые вызывают значительные отличия в характере процессов, протекающих в одинаковых по назначению звеньях сверхширокополосных и узкополосных радиосистем. Показаны особенности построения СШП радиосистем, вызванные этими отличиями, а также необычность научных и технических проблем, встающих перед разработчиками таких систем при их проектировании. Приведены некоторые системные и технические решения, применяемые в СШП радиосистемах. В статье использованы материалы недавних публикаций в журналах и трудах международных конференций, посвященных этому направлению техники.

17. Исследование характеристик поляризационного антенного компенсатора помех для приемников СРНС [Текст] / В. С. Ефименко, В. Н. Харисов, С. Г. Быстраков, Е. С. Конаныхин // Радиотехника XXI век : Научно-технический журнал. - 2007. - N7. - С. 102-108.
18. Календо, В. Приемная рамочная антенна [Текст] / В. Календо // Радиолюбитель : ежемесячный журн. для радиолюбителей и профессионалов. - 2008. - N6. - С. 50-51.
19. Карпухин, В. И. Поляризационные эффекты в моноимпульсных измерителях угловых координат с пространственной компенсацией помех [Текст] / В. И. Карпухин, С. В. Козлов, В. И. Сергеев // Антенны : Научно-технический и теоретический журнал. - 2011. - N 5. - С. 65-71.

Аннотация: Рассмотрены варианты построения систем пространственно-поляризационной обработки в моноимпульсных измерителях угловых координат, предназначенные для приема полезных сигналов с априори известной поляризацией при наличии различий поляризационных характеристик приемных каналов. Для варианта моноимпульсного измерителя с фиксированной поляризацией приемных каналов проведен анализ степени влияния обтекателя и технологического разброса углов установки приемных элементов на качество компенсации помех и точность измерения угловых координат.

20. Карпухин, В. И. Синтез амплитудно-фазового распределения на апертуре компенсационного канала системы адаптивной пространственной компенсации помех [Текст] / В. И. Карпухин, С. В. Козлов, В. И. Сергеев // Антенны : Науч.-техн. и теорет. журн. - 2012. - N 5. - С. 24-28.
Аннотация: Для реализации известных требований к форме диаграммы направленности (ДН) компенсационного канала системы адаптивной пространственной компенсации помех с блокировкой приема в заданной области предложена методика синтеза амплитудно-фазового распределения на апертуре компенсационного канала. Синтез базируется на аналогии между спектром линейно-частотно-модулированного сигнала и ДН линейной антенны при квадратичном распределении фазы по апертуре. Показана возможность формирования компенсационных ДН с регулируемыми шириной главного лепестка и шириной провала в его пределах при глубине провала 40 дБ и более.

21. Кашин, В. А. Моноимпульсная приемопередающая фазированная антенная решетка с поляризованной селекцией цели в главном луче [Текст] / В. А. Кашин, А. П. Сафонов // Радиотехника и электроника. - 2005. - Т.50, №8. - С. 928-937.
22. Киселёв, А. В. Оценка характеристик обнаружения РЛС с СДЦ при турбулентной атмосфере [Текст] / А. В. Киселёв, М. А. Степанов // Известия ВУЗов. Сер. Радиоэлектроника : Науч.-техн. журн. - 2007. - Том50, N7/8. - С. 35-40.

23. Киселев, А. З. Оптимальные по вероятностному критерию поляризации для обнаружения стабильной цели на фоне пассивной помехи [Текст] / А. З. Киселев // Радиотехника и электроника. - 2003. - № 11. - С. 1369-1378.
24. Киселёв, И. Г. Оптимальная пространственная обработка узкополосных сигналов в условиях многолучевости и сосредоточенных помех [Текст] / И. Г. Киселёв // Электросвязь : Научно-технический журнал по проводной и радиосвязи, телевидению и радиовещанию. - 2009. - N 8. - С. 50-51.

25. Кольчугин, Ю. И. Учет влияния земли при формировании поляризационных характеристик приемных ДКМВ антенн [Текст] / Ю. И. Кольчугин // Радиотехника XXI век : Научно-технический журнал. - 2008. - N3. - С. 85-88.

26. Копейкин, В. В. Сверхширокополосная система связи с кодовой несущей [Текст] / В. В. Копейкин // Радиотехника XXI век : Научно-технический журнал. - 2009. - N 6. - С. 21-27.


27. Корниенко, Л. Г. Эффективность поляризованной компенсации помех при учете частотной зависимости поляризаций антенн приемных каналов [Текст] / Л. Г. Корниенко // Известия ВУЗов. Сер, Радиоэлектроника : Науч.-техн. журн. - 2010. - Том 53, N 3. - С. 33-41.

28. Коротков, М. В. Методика определения вероятности несовместимости радиоэлектронных средств при заданных разносах их рабочих мест / М. В. Коротков, А. С. Тимофеев // Изв. вузов. Радиоэлектроника. - 2003. - Т. 46, № 9. - С. 34-38.
29. Литвинов, О. С. Алгоритм сверхразрешения по методу Кейпона при обработке сигналов в адаптивной антенной решетке с неидентичными каналами [Текст] / О. С. Литвинов // Антенны. - 2004. - Вып.8-9. - С. 72-79.
30. Лобкова, Л. М. Статистика поля в апертуре приемной антенны космических систем радиосвязи / Л. М. Лобкова, В. В. Головин // Вісник СевНТУ : зб. наук. пр. / Севастоп. нац. техн. ун-т; ред. Є. В. Пашков. - Севастополь : Вид-во Севастоп. нац. техн. ун-ту, 2011. - Вип. 114: Інформатика, електроніка, зв'язок. - С. 137-141.

31. 621.396.26 / М 545 Методы обработки сигналов при наличии помех в линиях связи [Текст] / Е. Ф. Камнев, Н. Е. Кирилов, Н. И. Кобин и др.; Ред. Е. Ф. Камнев. - М. : Радио и связь, 1985. - 224 с.

32. 621.396.677.7 / М 597 Микроволновые устройства телекоммуникационных систем [Текст] : в 2 т. / М. З. Згуровский, М. Е. Ильченко, С. А. Кравчук и др. - К. : Політехніка, 2003 - .

Т. 1 : Распространение радиоволн. Антенные и частотно-избирательные устройства. - 2003. - 454 с.

33. 621.396.677.7 / М 597 Микроволновые устройства телекоммуникационных систем [Текст] : в 2 т. / М. З. Згуровский, М. Е. Ильченко, С. А. Кравчук и др. - К. : Політехніка, 2003 - .

Т. 2 : Устройства приемного и передающего трактов. Проектирование устройств и реализация систем. - 2003. - 613 с.

34. Метелёв С. А. Модификация модели Ватерсона ионосферного канала коротковолновой радиосвязи для адаптивного пространственно разнесённого приёма [Текст] / С. А. Метелев // Известия ВУЗов. Сер, Радиофизика : науч.-теорет. и приклад. журн. широк. профиля. - 2012. - Том 55, N 4. - С. 266-279.
 Аннотация: В статье предлагается модель формирования сигналов с разнесённых антенн для имитаторов ионосферного коротковолнового радиоканала, предназначенных для тестирования алгоритмов и устройств с пространственно-временной обработкой сигналов. Путём сравнения предложенной модели с экспериментальными результатами показана её адекватность. С помощью модели определены потенциальные возможности пространственных компенсаторов помех в канале с рассеянием. 
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